|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 2 560 541 | | руб. | Смета на сумму: | 2 560 541 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_С.Б.Русович\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_О.Б.Манойло\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | г.Калининград, ул.М.Новикова,22-24 | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/2** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт фасада с утеплением, лестниц МКД, расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Марш.Новикова,д.№22-24 | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **2 560.541** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | | | | | | | **11.845** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **3.034** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **488.181** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. ФАСАД** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 08-07-001-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 6.28 | 1 381.08 | 478.15 | 7.09 | 8 673.17 | 3 002.79 | 44.53 | 16.9 | 10 | 86 129 | 50 747 | 445 |
| 895.84 |  | 5 625.85 |  | 6.21 | 1 | 34 937 |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 3 303.07 |  |  |  | 93% | 47 195 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 2 041.90 |  |  |  | 54% | 27 403 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 018.14 |  |  |  |  | 160 727 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.63 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 39.86 | 31.30 | 8.56 | 16.9 | 1.82 | 545 | 529 | 16 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 24.41 |  |  |  | 66% | 349 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 15.65 |  |  |  | 40% | 212 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 79.92 |  |  |  |  | 1 106 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 69-5-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 0.63 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 2 954.06 | 124.62 | 2 675.21 | 16.9 | 5.01 | 16 021 | 2 106 | 13 403 |
| 244.81 | 134.04 | 154.23 | 84.45 | 3.32 | 16.91 | 512 | 1 428 |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 163.07 |  |  |  | 66% | 2 332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 104.54 |  |  |  | 40% | 1 414 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 221.67 |  |  |  |  | 19 767 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 5.431 | 188.95 | 188.95 |  | 1 026.19 | 1 026.19 |  | 16.9 | 1 | 17 343 | 17 343 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 507.19+35.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 015.93 |  |  |  | 84% | 14 568 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 615.71 |  |  |  | 48% | 8 325 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 657.83 |  |  |  |  | 40 236 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 4.55 | 37.19 | 25.77 |  | 169.21 | 117.25 |  | 16.9 | 1 | 2 253 | 1 982 |  |
| 11.42 |  | 51.96 |  | 5.23 | 1 | 272 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 100.84 |  |  |  | 73% | 1 447 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 82.08 |  |  |  | 56% | 1 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 352.12 |  |  |  |  | 4 810 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 15-01-080-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2 | 5.0719 | 38 941.43 | 3 434.73 | 4 629.41 | 197 507.04 | 17 420.61 | 23 479.90 | 16.9 | 6.05 | 752 807 | 294 408 | 142 053 |
| 30 877.29 | 246.02 | 156 606.53 | 1 247.79 | 2.02 | 16.91 | 316 345 | 21 100 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 17 734.98 |  |  |  | 80% | 252 406 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 8 774.15 |  |  |  | 37% | 116 738 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 224 016.17 |  |  |  |  | 1 121 951 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | С104-9100-09  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160, м3 | 56.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 410 |  |  |
|  |  |  |  | 6 308.93 |  | 358 410 |  |
|  | Объем: (5.0719)\*11.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена обделок из листовой стали ( сандриков, отливов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.56 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 655.53 | 209.87 | 3.73 | 16.9 | 9.77 | 9 120 | 3 547 | 36 |
| 2 574.88 | 1.21 | 1 441.93 | 0.68 | 3.84 | 16.85 | 5 537 | 11 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 174.76 |  |  |  | 71% | 2 526 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 136.86 |  |  |  | 52% | 1 850 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 967.14 |  |  |  |  | 13 496 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТССЦ 104-1163  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 4 мм, м2 | 11.2 | 30.06 |  |  | 336.67 |  |  |  |  | 1 574 |  |  |
| 30.06 |  | 336.67 |  | 140.55 |  | 1 574 |  |
|  | Объем: 56\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Перенавеска кабеля* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕРм 08-02-390-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м | 0.52 | 338.42 | 205.13 | 47.33 | 175.98 | 106.67 | 24.61 | 16.9 | 3.56 | 2 087 | 1 803 | 88 |
| 85.96 | 0.15 | 44.70 | 0.08 | 4.4 | 17 | 197 | 1 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 101.41 |  |  |  | 81% | 1 461 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 69.39 |  |  |  | 52% | 938 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 346.78 |  |  |  |  | 4 486 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕРм 08-02-399-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м | 0.52 | 72.53 | 37.52 | 2.47 | 37.72 | 19.51 | 1.28 | 16.9 | 7.9 | 403 | 330 | 10 |
| 32.54 | 0.15 | 16.92 | 0.08 | 3.76 | 17 | 64 | 1 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 18.61 |  |  |  | 81% | 268 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.73 |  |  |  | 52% | 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 69.06 |  |  |  |  | 843 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | С509-1838  Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, 100 м | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 516 |  |  |
|  |  |  |  | 12 530.03 |  | 6 516 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Карниз* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕРр 62-41-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности | 0.51 | 172.22 | 172.22 |  | 87.83 | 87.83 |  | 16.9 | 1 | 1 484 | 1 484 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 70.26 |  |  |  | 68% | 1 009 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 43.92 |  |  |  | 40% | 594 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 202.01 |  |  |  |  | 3 087 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕРр 61-10-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт штукатурки карниза по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 3 222.10 | 1 873.08 | 1.32 | 64.44 | 37.46 | 0.03 | 16.9 | 6.76 | 723 | 633 |  |
| 1 347.70 |  | 26.95 |  | 3.33 | 1 | 90 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 29.59 |  |  |  | 67% | 424 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 18.73 |  |  |  | 40% | 253 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 112.76 |  |  |  |  | 1 400 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 26-01-048-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.53 | 192.84 | 101.36 | 56.73 | 102.21 | 53.72 | 30.07 | 16.9 | 10 | 1 330 | 908 | 301 |
| 34.75 |  | 18.42 |  | 6.6 | 1 | 122 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1991:[ М-(2791.95=26.59\*105) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 48.35 |  |  |  | 77% | 699 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 32.23 |  |  |  | 48% | 436 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 182.79 |  |  |  |  | 2 465 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТССЦ 101-1754  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 55.65 | 12.74 |  |  | 708.98 |  |  |  |  | 1 953 |  |  |
| 12.74 |  | 708.98 |  | 35.1 |  | 1 953 |  |
|  | Объем: 0.53\*105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕРр 61-1-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности | 0.53 | 1 063.73 | 318.00 | 9.46 | 563.78 | 168.54 | 5.01 | 16.9 | 9.42 | 4 687 | 2 848 | 47 |
| 736.27 | 4.37 | 390.22 | 2.32 | 4.59 | 16.92 | 1 791 | 39 |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 134.98 |  |  |  | 67% | 1 934 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 85.43 |  |  |  | 40% | 1 155 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 784.19 |  |  |  |  | 7 776 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 0.53 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 37.06 | 35.45 | 0.71 | 16.9 | 9.85 | 609 | 599 | 7 |
| 1.71 | 0.15 | 0.91 | 0.08 | 3.01 | 17 | 3 | 1 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 33.75 |  |  |  | 80% | 480 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 16.70 |  |  |  | 37% | 222 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 87.51 |  |  |  |  | 1 311 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 6.89 | 15.82 |  |  | 109.00 |  |  |  |  | 383 |  |  |
| 15.82 |  | 109.00 |  | 55.63 |  | 383 |  |
|  | Объем: (0.53)\*0.013\*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска карниза акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.53 | 353.93 | 127.59 | 6.21 | 187.58 | 67.62 | 3.29 | 16.9 | 9.92 | 1 677 | 1 143 | 33 |
| 220.13 |  | 116.67 |  | 4.3 | 1 | 502 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62\*0.038) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 64.24 |  |  |  | 80% | 914 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 31.78 |  |  |  | 37% | 423 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 283.60 |  |  |  |  | 3 014 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | С Цена поставщик.  Краска акриловая типа Маршал Акрилат, кг | 20.14 | 38.90 |  |  | 783.48 |  |  |  |  | 3 863 |  |  |
| 38.90 |  | 783.48 |  | 4.93 |  | 3 863 |  |
|  | Объем: 0.53\*0.038\*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =186.20\*1.03/4.93* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Цоколь* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.4225 | 188.95 | 188.95 |  | 79.83 | 79.83 |  | 16.9 | 1 | 1 349 | 1 349 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 79.03 |  |  |  | 84% | 1 133 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 47.90 |  |  |  | 48% | 648 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 206.76 |  |  |  |  | 3 130 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕРр 53-16-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.46 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 743.02 | 138.54 | 13.91 | 16.9 | 8.11 | 5 118 | 2 341 | 113 |
| 1 283.86 | 6.48 | 590.58 | 2.98 | 4.51 | 16.92 | 2 663 | 50 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 121.71 |  |  |  | 73% | 1 745 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 99.06 |  |  |  | 56% | 1 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 963.79 |  |  |  |  | 8 202 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.88 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 66.50 | 66.31 | 0.19 | 16.9 | 6.86 | 1 122 | 1 121 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 55.04 |  |  |  | 71% | 796 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 43.10 |  |  |  | 52% | 583 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 164.64 |  |  |  |  | 2 501 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 0.4225 | 69.93 | 66.88 | 1.34 | 29.55 | 28.26 | 0.57 | 16.9 | 9.85 | 485 | 478 | 6 |
| 1.71 | 0.15 | 0.72 | 0.06 | 3.01 | 17 | 2 | 1 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 26.90 |  |  |  | 80% | 383 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 13.31 |  |  |  | 37% | 177 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 69.76 |  |  |  |  | 1 045 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 5.4925 | 15.82 |  |  | 86.89 |  |  |  |  | 306 |  |  |
| 15.82 |  | 86.89 |  | 55.63 |  | 306 |  |
|  | Объем: (0.4225)\*0.013\*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 0.4225 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 291.38 | 285.46 | 5.64 | 16.9 | 9.95 | 4 882 | 4 824 | 56 |
| 0.64 |  | 0.27 |  | 6.16 | 1 | 2 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70\*0.25) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 225.51 |  |  |  | 67% | 3 232 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 142.73 |  |  |  | 40% | 1 930 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 659.62 |  |  |  |  | 10 044 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТССЦ 101-3887  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2 | 46.475 | 11.15 |  |  | 518.20 |  |  |  |  | 2 597 |  |  |
| 11.15 |  | 518.20 |  | 55.89 |  | 2 597 |  |
|  | Объем: 0.4225\*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.4225 | 1 948.79 | 723.68 | 67.13 | 823.36 | 305.75 | 28.36 | 16.9 | 10.72 | 7 100 | 5 167 | 304 |
| 1 157.98 | 27.69 | 489.25 | 11.70 | 3.33 | 16.89 | 1 629 | 198 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 301.58 |  |  |  | 80% | 4 292 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 149.20 |  |  |  | 37% | 1 985 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 274.14 |  |  |  |  | 13 377 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4225 | 353.93 | 127.59 | 6.21 | 149.54 | 53.91 | 2.62 | 16.9 | 9.92 | 1 337 | 911 | 26 |
| 220.13 |  | 93.00 |  | 4.3 | 1 | 400 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62\*0.038) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 51.21 |  |  |  | 80% | 729 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 25.34 |  |  |  | 37% | 337 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 226.09 |  |  |  |  | 2 403 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | С Цена поставщик.  Краска акриловая типа Маршал Акрилат, кг | 16.055 | 38.90 |  |  | 624.57 |  |  |  |  | 3 079 |  |  |
| 38.90 |  | 624.57 |  | 4.93 |  | 3 079 |  |
|  | Объем: 0.4225\*0.038\*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =186.20\*1.03/4.93* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕРр 58-15-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб | 0.4 | 560.81 | 553.26 |  | 224.32 | 221.30 |  | 16.9 | 1 | 3 764 | 3 740 |  |
| 7.55 |  | 3.02 |  | 8 | 1 | 24 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 183.68 |  |  |  | 71% | 2 655 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 143.85 |  |  |  | 52% | 1 945 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 551.84 |  |  |  |  | 8 364 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Проемы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕР 46-04-012-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.03108 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 35.55 | 27.71 | 7.84 | 16.9 | 9.43 | 542 | 468 | 74 |
|  | 116.72 |  | 3.63 | 1 | 16.91 |  | 61 |
|  | Объем: 2.1\*1.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 31.03 |  |  |  | 84% | 444 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 18.80 |  |  |  | 48% | 254 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 85.38 |  |  |  |  | 1 240 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТЕР 09-04-012-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 3.11 | 81.83 | 25.25 | 21.83 | 254.49 | 78.53 | 67.89 | 16.9 | 8.72 | 2 483 | 1 327 | 592 |
| 34.75 |  | 108.07 |  | 5.22 | 1 | 564 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 63.61 |  |  |  | 69% | 916 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 56.54 |  |  |  | 58% | 770 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 374.64 |  |  |  |  | 4 168 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | С203-9066-023  Блоки дверные стальные площадью св. 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм, м2 | 3.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 651 |  |  |
|  |  |  |  | 11 463.23 |  | 35 651 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТЕР 46-04-012-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.048 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 89.76 | 77.65 | 12.12 | 16.9 | 9.43 | 1 427 | 1 312 | 114 |
|  | 116.72 |  | 5.60 | 1 | 16.91 |  | 95 |
|  | Объем: 1.6\*1.5\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 82.42 |  |  |  | 84% | 1 182 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 49.95 |  |  |  | 48% | 675 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 222.13 |  |  |  |  | 3 284 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕР 10-01-034-06  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20, 100 м2 проемов | 0.048 | 13 258.68 | 1 622.74 | 574.30 | 636.42 | 77.89 | 27.57 | 16.9 | 8.61 | 2 791 | 1 316 | 237 |
| 11 061.65 | 11.94 | 530.96 | 0.57 | 2.33 | 16.91 | 1 237 | 10 |
|  | *Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 83.17 |  |  |  | 90% | 1 193 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 42.37 |  |  |  | 43% | 570 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 761.96 |  |  |  |  | 4 555 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТССЦ 203-0966  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2, м2 | 4.8 | 1 067.43 |  |  | 5 123.66 |  |  |  |  | 9 795 |  |  |
| 1 067.43 |  | 5 123.66 |  | 2 040.56 |  | 9 795 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕР 10-01-035-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.032 | 5 834.62 | 230.12 | 19.80 | 186.71 | 7.36 | 0.63 | 16.9 | 9.95 | 638 | 124 | 6 |
| 5 584.70 | 0.72 | 178.71 | 0.02 | 2.84 | 17 | 508 |  |
|  | Объем: 1.6\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 7.82 |  |  |  | 90% | 112 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 3.99 |  |  |  | 43% | 53 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 198.52 |  |  |  |  | 803 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТССЦ 101-2911  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм, м | 3.2 | 105.17 |  |  | 336.54 |  |  |  |  | 1 965 |  |  |
| 105.17 |  | 336.54 |  | 614.07 |  | 1 965 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕРр 61-7-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.061 | 6 374.88 | 3 642.90 | 37.83 | 388.87 | 222.22 | 2.31 | 16.9 | 9.43 | 4 324 | 3 755 | 22 |
| 2 694.15 | 17.49 | 164.34 | 1.07 | 3.33 | 16.91 | 547 | 18 |
|  | Объем: 2.7+3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 176.40 |  |  |  | 67% | 2 528 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 111.65 |  |  |  | 40% | 1 509 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 676.91 |  |  |  |  | 8 361 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕР 15-04-005-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.061 | 1 020.87 | 173.23 | 10.12 | 62.27 | 10.57 | 0.62 | 16.9 | 9.97 | 431 | 179 | 6 |
| 837.52 | 0.18 | 51.09 | 0.01 | 4.82 | 17 | 246 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 10.05 |  |  |  | 80% | 143 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 4.97 |  |  |  | 37% | 66 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 77.29 |  |  |  |  | 640 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТЕР 13-06-003-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Очистка поверхности щетками,дверн.блока, 1 м2 очищаемой поверхности | 3.11 | 8.15 | 8.15 |  | 25.35 | 25.35 |  | 16.9 | 1 | 428 | 428 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 20.53 |  |  |  | 69% | 295 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 15.21 |  |  |  | 48% | 205 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 61.09 |  |  |  |  | 929 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0311 | 346.87 | 60.00 | 10.41 | 10.79 | 1.87 | 0.32 | 16.9 | 3.53 | 64 | 32 | 1 |
| 276.46 | 0.11 | 8.60 |  | 3.61 | 17.27 | 31 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 1.51 |  |  |  | 69% | 22 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1.12 |  |  |  | 48% | 15 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13.43 |  |  |  |  | 101 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ТЕР 13-03-004-26  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0311 | 617.49 | 36.88 | 6.91 | 19.20 | 1.15 | 0.21 | 16.9 | 4.2 | 76 | 19 | 1 |
| 573.70 | 0.11 | 17.84 |  | 3.11 | 17.27 | 55 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 0.93 |  |  |  | 69% | 13 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 0.69 |  |  |  | 48% | 9 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 20.82 |  |  |  |  | 98 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 16.524 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 795.23 | 72.87 | 605.77 | 16.9 | 8.51 | 8 358 | 1 232 | 5 155 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.72+(543.1+42.25)\*0.015\*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 72.87 |  |  |  | 100% | 1 232 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 43.72 |  |  |  | 60% | 739 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 16.524 | 16.40 |  | 16.40 | 270.99 |  | 270.99 | 1 | 9.28 | 2 515 |  | 2 515 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **227 092.78** | **24 291.96** | **27 324.49** |  |  | **1 372 544** | **410 533** | **165 668** |
| **175 359.73** | **1 361.12** |  |  | **794 372** | **23 014** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **213.70** | **126.18** | **25.89** |  |  | **9 006** | **2 133** | **98** |
| **61.62** | **0.16** |  |  | **6 777** | **2** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | |  |  |  |  |  | **6 516** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 11)** | | | | | **120.02** |  |  |  |  | **1 729** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10, 11)** | | | | | **82.12** |  |  |  |  | **1 110** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **415.84** |  |  |  |  | **11 845** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **225 558.37** | **24 014.38** | **26 353.95** |  |  | **1 350 182** | **405 841** | **157 308** |
| **175 190.04** | **1 360.96** |  |  | **787 031** | **23 012** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **8 627.99** |  |  |  |  | **419 576** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 22, 33, 36; %=73 - по стр. 5, 23; %=80 - по стр. 6, 18, 20, 25, 29, 30, 42; %=71 - по стр. 8, 24, 32; %=68 - по стр. 13; %=67 - по стр. 14, 17, 27, 41; %=77 - по стр. 15; %=90 - по стр. 37, 39; %=69 - по стр. 43-45)** | | | | | **24 356.76** |  |  |  |  | **347 184** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 13, 14, 17, 27, 41; %=48 - по стр. 4, 15, 22, 33, 36, 43-45; %=56 - по стр. 5, 23; %=37 - по стр. 6, 18, 20, 25, 29, 30, 42; %=52 - по стр. 8, 24, 32; %=43 - по стр. 37, 39)** | | | | | **12 912.90** |  |  |  |  | **172 435** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **262 828.03** |  |  |  |  | **1 869 801** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **254.49** | **78.53** | **67.89** |  |  | **2 483** | **1 327** | **592** |
| **108.07** |  |  |  | **564** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 34)** | | | | | **63.61** |  |  |  |  | **916** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 34)** | | | | | **56.54** |  |  |  |  | **770** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **374.64** |  |  |  |  | **4 169** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 066.22** | **72.87** | **876.76** |  |  | **10 873** | **1 232** | **7 670** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46)** | | | | | **72.87** |  |  |  |  | **1 232** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46)** | | | | | **43.72** |  |  |  |  | **739** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 066.22** |  |  |  |  | **10 873** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **264 684.73** |  |  |  |  | **1 896 688** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **5 664.25** |  |  |  |  | **40 589** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **270 348.98** |  |  |  |  | **1 937 277** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **5 406.98** |  |  |  |  | **38 746** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **275 755.96** |  |  |  |  | **1 976 023** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **49 636.07** |  |  |  |  | **355 684** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **325 392.03** |  |  |  |  | **2 331 707** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. БАЛКОНЫ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.159 | 188.95 | 188.95 |  | 30.04 | 30.04 |  | 16.9 | 1 | 508 | 508 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 29.74 |  |  |  | 84% | 427 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 18.02 |  |  |  | 48% | 244 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 77.80 |  |  |  |  | 1 179 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТЕРр 57-2-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия | 0.08 | 3 123.68 | 1 006.36 | 2 117.32 | 249.89 | 80.51 | 169.39 | 16.9 | 5.12 | 2 228 | 1 361 | 867 |
|  | 242.76 |  | 19.42 | 1 | 16.9 |  | 328 |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 79.94 |  |  |  | 68% | 1 149 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 67.95 |  |  |  | 54% | 912 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 397.79 |  |  |  |  | 4 289 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ТЕР 46-04-002-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка монолитных перекрытий железобетонных, 1 м3 | 1.2 | 548.79 | 114.30 | 383.27 | 658.55 | 137.16 | 459.92 | 16.9 | 4.97 | 4 851 | 2 318 | 2 286 |
| 51.22 | 39.75 | 61.46 | 47.70 | 4.02 | 16.9 | 247 | 806 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 183.01 |  |  |  | 84% | 2 624 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 110.92 |  |  |  | 48% | 1 500 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 952.48 |  |  |  |  | 8 975 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ТЕРр 59-3-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг, 100 м решетки | 0.16 | 514.68 | 398.74 | 7.14 | 82.35 | 63.80 | 1.14 | 16.9 | 2.44 | 1 151 | 1 078 | 3 |
| 108.80 |  | 17.41 |  | 4.04 | 1 | 70 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 76% |  |  | 48.49 |  |  |  | 65% | 701 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 38.28 |  |  |  | 48% | 517 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 169.12 |  |  |  |  | 2 369 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | ТЕРр 68-23-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт металлических ограждений мелкий, 1 м2 | 4 | 23.65 | 17.22 | 3.80 | 94.60 | 68.88 | 15.20 | 16.9 | 4.81 | 1 272 | 1 164 | 73 |
| 2.63 |  | 10.52 |  | 3.33 | 1 | 35 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 71.64 |  |  |  | 88% | 1 024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 41.33 |  |  |  | 48% | 559 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 207.56 |  |  |  |  | 2 855 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ТЕР 13-06-003-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Очистка поверхности щетками, ограждения балкона, 1 м2 очищаемой поверхности | 19.2 | 8.15 | 8.15 |  | 156.48 | 156.48 |  | 16.9 | 1 | 2 645 | 2 645 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 16\*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 126.75 |  |  |  | 69% | 1 825 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 93.89 |  |  |  | 48% | 1 270 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 377.12 |  |  |  |  | 5 740 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.192 | 346.87 | 60.00 | 10.41 | 66.60 | 11.52 | 2.00 | 16.9 | 3.53 | 393 | 195 | 7 |
| 276.46 | 0.11 | 53.08 | 0.02 | 3.61 | 17.27 | 192 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 9.35 |  |  |  | 69% | 135 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 6.92 |  |  |  | 48% | 94 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 82.87 |  |  |  |  | 621 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | ТЕР 07-05-016-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство металлических ограждений без поручней, без стоимости ограждений, 100 м ограждения | 0.192 | 1 083.18 | 455.59 | 285.30 | 207.97 | 87.47 | 54.78 | 16.9 | 9.08 | 2 392 | 1 478 | 497 |
| 342.29 | 5.73 | 65.72 | 1.10 | 6.33 | 16.91 | 416 | 19 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 201-0650:[ М-(29650.83=14187.00\*2.09) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 140% |  |  | 124.00 |  |  |  | 119% | 1 781 |  |  |
|  |  |  | =(155\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(155\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 85% |  |  | 75.28 |  |  |  | 68% | 1 018 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 407.25 |  |  |  |  | 5 191 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ТЕР 13-06-003-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Очистка поверхности щетками, существующей несущей рамы балкона, 1 м2 очищаемой поверхности | 18.1 | 8.15 | 8.15 |  | 147.52 | 147.52 |  | 16.9 | 1 | 2 493 | 2 493 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 119.49 |  |  |  | 69% | 1 720 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 88.51 |  |  |  | 48% | 1 197 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 355.52 |  |  |  |  | 5 410 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.181 | 346.87 | 60.00 | 10.41 | 62.78 | 10.86 | 1.88 | 16.9 | 3.53 | 371 | 184 | 7 |
| 276.46 | 0.11 | 50.04 | 0.02 | 3.61 | 17.27 | 181 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 8.81 |  |  |  | 69% | 127 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 6.53 |  |  |  | 48% | 88 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 78.12 |  |  |  |  | 586 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.36 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 22.78 | 17.88 | 4.89 | 16.9 | 1.82 | 311 | 302 | 9 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 13.95 |  |  |  | 66% | 199 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 8.94 |  |  |  | 40% | 121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 45.67 |  |  |  |  | 631 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | ТЕРр 69-2-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий | 0.36 | 60.84 | 47.78 | 13.06 | 21.90 | 17.20 | 4.70 | 16.9 | 1.82 | 299 | 291 | 9 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 13.42 |  |  |  | 66% | 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 8.60 |  |  |  | 40% | 116 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 43.92 |  |  |  |  | 607 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | ТЕР 06-01-015-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т | 0.00288 | 3 041.47 | 2 961.09 | 65.91 | 8.76 | 8.53 | 0.19 | 16.9 | 8.99 | 146 | 144 | 2 |
| 14.47 | 3.77 | 0.04 | 0.01 | 6.2 | 16.9 |  |  |
|  | Объем: 0.08\*36/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0059:[ М-(15375.00=15375.00\*1) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 8.11 |  |  |  | 80% | 115 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 4.70 |  |  |  | 44% | 63 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 21.57 |  |  |  |  | 325 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | ТССЦ 101-2877  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Болт анкерный диаметром 12 мм, шт. | 36 | 12.27 |  |  | 441.72 |  |  |  |  | 381 |  |  |
| 12.27 |  | 441.72 |  | 10.57 |  | 381 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | ТЕР 09-03-014-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим.)  Демонтаж швеллера, 1 т конструкций | 0.06872 | 780.04 | 411.07 | 368.97 | 53.60 | 28.25 | 25.36 | 16.9 | 11.38 | 766 | 477 | 289 |
|  | 40.48 |  | 2.78 | 3.88 | 16.9 |  | 47 |
|  | Объем: 8.59\*8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 25.13 |  |  |  | 69% | 362 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 22.34 |  |  |  | 58% | 304 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 101.08 |  |  |  |  | 1 431 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | ТЕР 09-03-014-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей, подкосов, 1 т конструкций | 0.25928 | 1 517.37 | 587.24 | 527.10 | 393.42 | 152.26 | 136.67 | 16.9 | 11.38 | 4 534 | 2 573 | 1 555 |
| 403.03 | 57.83 | 104.50 | 14.99 | 3.88 | 16.9 | 405 | 253 |
|  | Объем: 8.59\*8/1000+(8.23\*2+6.51\*2+0.57\*4)/1000\*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 135.47 |  |  |  | 69% | 1 950 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 120.42 |  |  |  | 58% | 1 639 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 649.31 |  |  |  |  | 8 123 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | ТССЦ 204-0056  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских, т | 0.25928 | 1 314.48 |  |  | 340.82 |  |  |  |  | 1 833 |  |  |
| 1 314.48 |  | 340.82 |  | 7 069.21 |  | 1 833 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | ТССЦ 101-3685  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс, т | 0.06872 | 5 399.40 |  |  | 371.05 |  |  |  |  | 2 526 |  |  |
| 5 399.40 |  | 371.05 |  | 36 751.2 |  | 2 526 |  |
|  | Объем: 8.59\*8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | ТССЦ 101-1896  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм, т | 0.17688 | 5 364.58 |  |  | 948.89 |  |  |  |  | 6 188 |  |  |
| 5 364.58 |  | 948.89 |  | 34 985.97 |  | 6 188 |  |
|  | Объем: (8.23\*2+6.51\*2)/1000\*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | ТССЦ 101-5430  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сталь полосовая, кг | 13.68 | 5.13 |  |  | 70.18 |  |  |  |  | 466 |  |  |
| 5.13 |  | 70.18 |  | 34.07 |  | 466 |  |
|  | Объем: 0.57\*4\*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 | 346.87 | 60.00 | 10.41 | 27.75 | 4.80 | 0.83 | 16.9 | 3.53 | 164 | 81 | 3 |
| 276.46 | 0.11 | 22.12 | 0.01 | 3.61 | 17.27 | 80 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 3.90 |  |  |  | 69% | 56 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2.89 |  |  |  | 48% | 39 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 34.53 |  |  |  |  | 259 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | ТЕР 13-03-004-26  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 | 617.49 | 36.88 | 6.91 | 49.40 | 2.95 | 0.55 | 16.9 | 4.2 | 195 | 50 | 2 |
| 573.70 | 0.11 | 45.90 | 0.01 | 3.11 | 17.27 | 143 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 2.40 |  |  |  | 69% | 35 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1.78 |  |  |  | 48% | 24 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 53.57 |  |  |  |  | 254 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | ТЕР 06-01-041-08  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм, 100 м3 в деле | 0.012 | 32 406.59 | 12 538.21 | 5 635.01 | 388.88 | 150.46 | 67.62 | 16.9 | 9.98 | 4 068 | 2 543 | 675 |
| 14 233.37 | 644.57 | 170.80 | 7.73 | 4.98 | 16.9 | 851 | 131 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0100:[ М-(50018.96=5613.80\*8.91) ]; ТССЦ 401-0066:[ М-(73651.45=725.63\*101.5) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 150.28 |  |  |  | 80% | 2 139 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 87.00 |  |  |  | 44% | 1 177 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 626.17 |  |  |  |  | 7 384 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | ТССЦ 204-0019  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм, т | 0.00504 | 7 311.17 |  |  | 36.85 |  |  |  |  | 265 |  |  |
| 7 311.17 |  | 36.85 |  | 52 618.71 |  | 265 |  |
|  | Объем: 6\*0.21\*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | ТССЦ 204-0021  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т | 0.02928 | 6 683.04 |  |  | 195.68 |  |  |  |  | 1 351 |  |  |
| 6 683.04 |  | 195.68 |  | 46 144.64 |  | 1 351 |  |
|  | Объем: 6\*1.22\*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | ТССЦ 401-0067  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), м3 | 1.218 | 751.65 |  |  | 915.51 |  |  |  |  | 4 632 |  |  |
| 751.65 |  | 915.51 |  | 3 802.95 |  | 4 632 |  |
|  | Объем: 0.012\*101.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | ТЕР 11-01-004-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.12 | 2 829.07 | 552.31 | 365.84 | 339.49 | 66.28 | 43.90 | 16.9 | 4.81 | 2 822 | 1 120 | 211 |
| 1 910.92 | 5.88 | 229.31 | 0.71 | 6.5 | 16.91 | 1 491 | 12 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09\*116) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 74.36 |  |  |  | 94% | 1 064 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 42.87 |  |  |  | 51% | 577 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 456.72 |  |  |  |  | 4 463 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | ТССЦ 101-1564  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Гидроизол, м2 | 13.92 | 33.27 |  |  | 463.12 |  |  |  |  | 946 |  |  |
| 33.27 |  | 463.12 |  | 67.97 |  | 946 |  |
|  | Объем: 0.12\*116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | ТЕР 11-01-011-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.08 | 1 659.73 | 333.07 | 47.04 | 132.78 | 26.65 | 3.76 | 16.9 | 9 | 1 015 | 450 | 34 |
| 1 279.62 | 19.15 | 102.37 | 1.53 | 5.19 | 16.91 | 531 | 26 |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 31.28 |  |  |  | 94% | 447 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 18.04 |  |  |  | 51% | 243 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 182.10 |  |  |  |  | 1 705 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | ТЕР 11-01-011-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, толщ. до 30мм, 100 м2 стяжки | 0.08 | 658.54 | 8.44 | 16.58 | 52.68 | 0.68 | 1.33 | 16.9 | 8.81 | 287 | 11 | 12 |
| 633.52 | 6.34 | 50.68 | 0.51 | 5.2 | 16.89 | 264 | 9 |
|  | *Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 1.32 |  |  |  | 94% | 19 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 0.76 |  |  |  | 51% | 10 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 54.76 |  |  |  |  | 316 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | ТЕР 06-01-015-10  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 0.018 | 436.67 | 118.82 | 40.48 | 7.86 | 2.14 | 0.73 | 16.9 | 8.95 | 69 | 36 | 7 |
| 277.37 | 2.41 | 4.99 | 0.04 | 5.24 | 16.93 | 26 | 1 |
|  | Объем: 2.25\*8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80\*1) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2.07 |  |  |  | 80% | 30 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 1.20 |  |  |  | 44% | 16 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11.13 |  |  |  |  | 115 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | ТССЦ 101-6031  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм, м2 | 8 | 17.27 |  |  | 138.16 |  |  |  |  | 862 |  |  |
| 17.27 |  | 138.16 |  | 107.8 |  | 862 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.096 | 11 748.28 | 1 020.39 | 26.53 | 1 127.83 | 97.96 | 2.55 | 16.9 | 11.27 | 5 567 | 1 655 | 29 |
| 10 701.36 | 3.02 | 1 027.33 | 0.29 | 3.78 | 16.88 | 3 883 | 5 |
|  | Объем: 24\*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 106.11 |  |  |  | 92% | 1 527 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 54.04 |  |  |  | 44% | 730 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 287.98 |  |  |  |  | 7 825 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | ТЕР 15-04-006-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия | 0.159 | 85.75 | 82.70 | 1.34 | 13.63 | 13.15 | 0.21 | 16.9 | 9.85 | 225 | 222 | 2 |
| 1.71 | 0.15 | 0.27 | 0.02 | 3.01 | 17 | 1 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 12.51 |  |  |  | 80% | 178 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 6.19 |  |  |  | 37% | 82 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 32.33 |  |  |  |  | 485 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 82. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 2.067 | 15.82 |  |  | 32.70 |  |  |  |  | 115 |  |  |
| 15.82 |  | 32.70 |  | 55.63 |  | 115 |  |
|  | Объем: (0.159)\*0.013\*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 0.159 | 689.65 | 675.65 | 13.36 | 109.65 | 107.43 | 2.12 | 16.9 | 9.95 | 1 837 | 1 816 | 21 |
| 0.64 |  | 0.10 |  | 6.16 | 1 | 1 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]; ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70\*0.25) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 84.87 |  |  |  | 67% | 1 217 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 53.72 |  |  |  | 40% | 726 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 248.23 |  |  |  |  | 3 780 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 84. | ТССЦ 101-3887  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2 | 17.49 | 11.15 |  |  | 195.01 |  |  |  |  | 978 |  |  |
| 11.15 |  | 195.01 |  | 55.89 |  | 978 |  |
|  | Объем: 0.159\*110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.159 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 329.79 | 132.32 | 13.34 | 16.9 | 10.72 | 2 992 | 2 236 | 143 |
| 1 157.98 | 34.61 | 184.12 | 5.50 | 3.33 | 16.89 | 613 | 93 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 130.93 |  |  |  | 80% | 1 863 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 64.78 |  |  |  | 37% | 862 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 525.49 |  |  |  |  | 5 717 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | ТЕР 26-01-048-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.159 | 192.84 | 101.36 | 56.73 | 30.66 | 16.12 | 9.02 | 16.9 | 10 | 399 | 272 | 90 |
| 34.75 |  | 5.53 |  | 6.6 | 1 | 36 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1991:[ М-(2791.95=26.59\*105) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 14.51 |  |  |  | 77% | 209 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 9.67 |  |  |  | 48% | 131 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 54.84 |  |  |  |  | 739 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | ТССЦ 101-1754  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2 | 16.695 | 12.74 |  |  | 212.69 |  |  |  |  | 586 |  |  |
| 12.74 |  | 212.69 |  | 35.1 |  | 586 |  |
|  | Объем: 0.159\*105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | ТССЦ 113-8075  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг | 39.75 | 9.39 |  |  | 373.25 |  |  |  |  | 683 |  |  |
| 9.39 |  | 373.25 |  | 17.18 |  | 683 |  |
|  | Объем: 15.9\*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | ТЕР 15-04-048-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности | 0.159 | 2 613.04 | 685.89 | 50.07 | 415.47 | 109.06 | 7.96 | 16.9 | 8.95 | 3 084 | 1 843 | 71 |
| 1 877.08 |  | 298.46 |  | 3.92 | 1 | 1 170 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 103.61 |  |  |  | 80% | 1 474 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 51.26 |  |  |  | 37% | 682 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 570.34 |  |  |  |  | 5 240 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.159 | 353.93 | 127.59 | 6.21 | 56.27 | 20.29 | 0.99 | 16.9 | 9.92 | 503 | 343 | 10 |
| 220.13 |  | 35.00 |  | 4.3 | 1 | 151 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62\*0.038) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 19.28 |  |  |  | 80% | 274 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 9.54 |  |  |  | 37% | 127 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 85.08 |  |  |  |  | 904 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | С Цена поставщик.  Краска акриловая типа Маршал Акрилат, кг | 6.042 | 39.46 |  |  | 238.43 |  |  |  |  | 1 159 |  |  |
| 39.46 |  | 238.43 |  | 4.86 |  | 1 159 |  |
|  | Объем: 0.159\*0.038\*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =186.20\*1.03/4.86* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 4.513 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 217.19 | 19.90 | 165.45 | 16.9 | 8.51 | 2 282 | 336 | 1 408 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.724+15.9\*0.015\*1.8+1.68\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 19.90 |  |  |  | 100% | 336 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 11.94 |  |  |  | 60% | 202 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 4.513 | 16.40 |  | 16.40 | 74.01 |  | 74.01 | 1 | 9.28 | 687 |  | 687 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **10 604.64** | **1 788.55** | **1 270.49** |  |  | **73 527** | **30 225** | **9 009** |
| **7 513.81** | **102.39** |  |  | **33 758** | **1 730** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **9 866.42** | **1 588.14** | **869.00** |  |  | **65 258** | **26 839** | **5 070** |
| **7 409.31** | **84.62** |  |  | **33 353** | **1 430** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **4 974.06** |  |  |  |  | **22 971** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 48, 50; %=68 - по стр. 49; %=65 - по стр. 51; %=88 - по стр. 52; %=69 - по стр. 53, 54, 56, 57, 68, 69; %=119 - по стр. 55; %=66 - по стр. 58, 59; %=80 - по стр. 60, 70, 78, 81, 85, 89, 90; %=94 - по стр. 74, 76, 77; %=92 - по стр. 80; %=67 - по стр. 83; %=77 - по стр. 86)** | | | | | **1 574.11** |  |  |  |  | **22 552** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 48, 50-54, 56, 57, 68, 69, 86; %=54 - по стр. 49; %=68 - по стр. 55; %=40 - по стр. 58, 59, 83; %=44 - по стр. 60, 70, 78, 80; %=51 - по стр. 74, 76, 77; %=37 - по стр. 81, 85, 89, 90)** | | | | | **973.59** |  |  |  |  | **13 124** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **12 414.12** |  |  |  |  | **100 934** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **447.02** | **180.51** | **162.03** |  |  | **5 300** | **3 050** | **1 844** |
| **104.50** | **17.77** |  |  | **405** | **300** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 62, 63)** | | | | | **160.61** |  |  |  |  | **2 312** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 62, 63)** | | | | | **142.76** |  |  |  |  | **1 943** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **750.39** |  |  |  |  | **9 555** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **291.20** | **19.90** | **239.46** |  |  | **2 969** | **336** | **2 095** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 92)** | | | | | **19.90** |  |  |  |  | **336** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 92)** | | | | | **11.94** |  |  |  |  | **202** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **291.20** |  |  |  |  | **2 969** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **13 455.71** |  |  |  |  | **113 458** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **287.95** |  |  |  |  | **2 428** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **13 743.66** |  |  |  |  | **115 886** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **274.87** |  |  |  |  | **2 318** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **14 018.53** |  |  |  |  | **118 204** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **2 523.34** |  |  |  |  | **21 277** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **16 541.87** |  |  |  |  | **139 481** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. ЛЕСТHИЦЫ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 94. | ТЕР 46-04-010-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий полов дощатых, площадки лестниц, 100 м2 покрытия | 0.11 | 371.82 | 252.79 | 119.03 | 40.90 | 27.81 | 13.09 | 16.9 | 9.43 | 593 | 470 | 123 |
|  | 55.04 |  | 6.05 | 1 | 16.91 |  | 102 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 33.52 |  |  |  | 84% | 480 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 20.32 |  |  |  | 48% | 275 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 94.74 |  |  |  |  | 1 348 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 95. | ТЕР 11-01-033-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 покрытия | 0.11 | 1 177.27 | 724.48 | 172.32 | 129.50 | 79.69 | 18.96 | 16.9 | 9.79 | 1 676 | 1 347 | 186 |
| 280.47 | 13.75 | 30.85 | 1.51 | 4.64 | 16.91 | 143 | 26 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0346:[ М-(12771.68=3442.50\*3.71) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 90.13 |  |  |  | 94% | 1 291 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 51.97 |  |  |  | 51% | 700 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 271.60 |  |  |  |  | 3 667 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 96. | ТССЦ 102-0055  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта, м3 | 0.4081 | 2 368.59 |  |  | 966.62 |  |  |  |  | 3 706 |  |  |
| 2 368.59 |  | 966.62 |  | 9 082.13 |  | 3 706 |  |
|  | Объем: 0.11\*3.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 97. | ТЕРр 59-5-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней | 0.2 | 2 975.86 | 2 883.33 | 60.42 | 595.17 | 576.67 | 12.08 | 16.9 | 9.81 | 9 887 | 9 746 | 119 |
| 32.11 | 9.20 | 6.42 | 1.84 | 3.6 | 16.9 | 23 | 31 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0112:[ М-(689.33=1868.10\*0.369) ]; ТССЦ 102-0116:[ М-(3123.36=1952.10\*1.6) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 76% |  |  | 439.67 |  |  |  | 65% | 6 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 347.11 |  |  |  | 48% | 4 693 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 381.94 |  |  |  |  | 20 935 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | ТССЦ 102-0051  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта, м3 | 0.0738 | 2 351.55 |  |  | 173.54 |  |  |  |  | 651 |  |  |
| 2 351.55 |  | 173.54 |  | 8 821 |  | 651 |  |
|  | Объем: 0.2\*0.369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 99. | ТССЦ 102-0055  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта, м3 | 0.32 | 2 368.59 |  |  | 757.95 |  |  |  |  | 2 906 |  |  |
| 2 368.59 |  | 757.95 |  | 9 082.13 |  | 2 906 |  |
|  | Объем: 0.2\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 100. | ТЕРр 57-3-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса | 0.22 | 31.22 | 31.22 |  | 6.87 | 6.87 |  | 16.9 | 1 | 116 | 116 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 5.50 |  |  |  | 68% | 79 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 4.67 |  |  |  | 54% | 63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17.04 |  |  |  |  | 258 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 101. | ТЕР 11-01-039-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство плинтусов деревянных МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м плинтуса | 0.22 | 709.06 | 83.08 | 9.72 | 155.99 | 18.28 | 2.14 | 16.9 | 10 | 1 304 | 309 | 21 |
| 616.26 |  | 135.58 |  | 7.18 | 1 | 973 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 20.29 |  |  |  | 94% | 290 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 11.70 |  |  |  | 51% | 158 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 187.98 |  |  |  |  | 1 752 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 102. | ТЕР 10-01-010-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим.)  Разборка ограждений из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции | 0.119 | 191.41 | 160.20 | 31.21 | 22.78 | 19.06 | 3.71 | 16.9 | 9.6 | 358 | 322 | 36 |
|  |  |  |  | 3.26 | 1 |  |  |
|  | Объем: 7\*0.05\*0.05\*2+0.05\*0.05\*1.2\*28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 20.20 |  |  |  | 90% | 290 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 10.29 |  |  |  | 43% | 138 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 53.28 |  |  |  |  | 786 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 103. | ТЕР 10-01-010-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка элементов каркаса из брусьев, ограждений, 1 м3 древесины в конструкции | 0.168 | 538.11 | 240.30 | 46.81 | 90.40 | 40.37 | 7.86 | 16.9 | 9.6 | 895 | 682 | 75 |
| 251.00 |  | 42.17 |  | 3.26 | 1 | 137 |  |
|  | Объем: 7\*0.15\*0.08+0.05\*0.05\*1.2\*28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0028:[ М-(2264.55=2435.00\*0.93) ]; ТССЦ 102-0060:[ М-(212.28=1769.00\*0.12) ]; ТССЦ 102-0077:[ М-(13.55=1355.20\*0.01) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 42.79 |  |  |  | 90% | 614 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 21.80 |  |  |  | 43% | 293 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 154.99 |  |  |  |  | 1 802 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 104. | ТССЦ 102-0023  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта, м3 | 0.08904 | 2 214.00 |  |  | 197.13 |  |  |  |  | 809 |  |  |
| 2 214.00 |  | 197.13 |  | 9 082.13 |  | 809 |  |
|  | Объем: 0.05\*0.05\*1.2\*28\*1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 105. | С Цена поставщик.  Поручень 150\*80мм, м | 7 | 67.51 |  |  | 472.54 |  |  |  |  | 2 330 |  |  |
| 67.51 |  | 472.54 |  | 4.93 |  | 2 330 |  |
|  | *Поправки: М: =320\*1.04/4.93* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 106. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.8 | 221.93 | 106.22 | 98.58 | 177.55 | 84.98 | 78.86 | 16.9 | 4.43 | 1 827 | 1 436 | 349 |
| 17.13 | 1.39 | 13.70 | 1.11 | 3.01 | 16.97 | 41 | 19 |
|  | *Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 77.48 |  |  |  | 77% | 1 120 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 51.65 |  |  |  | 48% | 698 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 306.69 |  |  |  |  | 3 646 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 107. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг | 16.56 | 36.04 |  |  | 596.82 |  |  |  |  | 4 383 |  |  |
| 36.04 |  | 596.82 |  | 264.67 |  | 4 383 |  |
|  | Объем: (0.80)\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 108. | ТЕРр 62-11-6  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 | 776.45 | 508.56 | 9.34 | 163.05 | 106.80 | 1.96 | 16.9 | 9.8 | 2 058 | 1 805 | 19 |
| 258.55 | 1.51 | 54.30 | 0.32 | 4.31 | 16.88 | 234 | 5 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0459:[ М-(322.92=18040.00\*0.0179) ]; ТССЦ 101-0628:[ М-(234.38=17234.00\*0.0136) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 85.70 |  |  |  | 68% | 1 231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 53.56 |  |  |  | 40% | 724 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 302.31 |  |  |  |  | 4 013 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 109. | ТССЦ 113-1779  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Краска огнезащитная, т | 0.0067 | 21 529.00 |  |  | 144.24 |  |  |  |  | 1 396 |  |  |
| 21 529.00 |  | 144.24 |  | 208 372.58 |  | 1 396 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 110. | ТЕР 15-04-025-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим.)  Улучшенная окраска огнезащитной краской по дереву лестницы, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.43 | 898.43 | 593.63 | 14.16 | 386.32 | 255.26 | 6.09 | 16.9 | 9.96 | 4 934 | 4 314 | 61 |
| 290.64 | 0.36 | 124.98 | 0.15 | 4.48 | 17 | 560 | 3 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0459:[ М-(451.00=18040.00\*0.025) ]; ТССЦ 101-1824:[ М-(287.95=24823.42\*0.0116) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 242.64 |  |  |  | 80% | 3 454 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 120.04 |  |  |  | 37% | 1 597 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 749.00 |  |  |  |  | 9 985 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 111. | ТССЦ 113-1779  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Краска огнезащитная, т | 0.0157 | 21 529.00 |  |  | 338.01 |  |  |  |  | 3 271 |  |  |
| 21 529.00 |  | 338.01 |  | 208 372.58 |  | 3 271 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 112. | ТЕР 15-04-025-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Улучшенная окраска масляными составами по дереву перил, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 | 1 839.27 | 1 601.66 | 11.33 | 128.75 | 112.12 | 0.79 | 16.9 | 9.98 | 1 956 | 1 895 | 8 |
| 226.28 | 0.18 | 15.84 | 0.01 | 3.37 | 17 | 53 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0420:[ М-(455.07=17888.00\*0.02544) ]; ТССЦ 101-1824:[ М-(52.13=24823.42\*0.0021) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.20, Н4= 1.20, Н5= 1.20* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 106.52 |  |  |  | 80% | 1 516 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 52.70 |  |  |  | 37% | 701 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 287.97 |  |  |  |  | 4 173 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 113. | ТССЦ 113-1779  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Краска огнезащитная, т | 0.002 | 21 529.00 |  |  | 43.06 |  |  |  |  | 417 |  |  |
| 21 529.00 |  | 43.06 |  | 208 372.58 |  | 417 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 114. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.681 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 32.77 | 3.00 | 24.97 | 16.9 | 8.51 | 345 | 51 | 212 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 3.00 |  |  |  | 100% | 51 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1.80 |  |  |  | 60% | 31 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 115. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.681 | 16.40 |  | 16.40 | 11.17 |  | 11.17 | 1 | 9.28 | 104 |  | 104 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **5 631.13** | **1 330.91** | **181.68** |  |  | **45 922** | **22 493** | **1 313** |
| **4 113.75** | **10.99** |  |  | **22 033** | **186** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **5 587.19** | **1 327.91** | **145.54** |  |  | **45 473** | **22 442** | **997** |
| **4 113.75** | **10.99** |  |  | **22 033** | **186** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **3 689.91** |  |  |  |  | **19 869** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 94; %=94 - по стр. 95, 101; %=65 - по стр. 97; %=68 - по стр. 100, 108; %=90 - по стр. 102, 103; %=77 - по стр. 106; %=80 - по стр. 110, 112)** | | | | | **1 164.44** |  |  |  |  | **16 720** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 94, 97, 106; %=51 - по стр. 95, 101; %=54 - по стр. 100; %=43 - по стр. 102, 103; %=40 - по стр. 108; %=37 - по стр. 110, 112)** | | | | | **745.81** |  |  |  |  | **10 041** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **7 497.44** |  |  |  |  | **72 234** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **43.94** | **3.00** | **36.14** |  |  | **449** | **51** | **316** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 114)** | | | | | **3.00** |  |  |  |  | **51** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 114)** | | | | | **1.80** |  |  |  |  | **31** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **43.94** |  |  |  |  | **449** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **7 541.38** |  |  |  |  | **72 683** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **161.39** |  |  |  |  | **1 555** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **7 702.77** |  |  |  |  | **74 238** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **154.06** |  |  |  |  | **1 485** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **7 856.83** |  |  |  |  | **75 723** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **1 414.23** |  |  |  |  | **13 630** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **9 271.06** |  |  |  |  | **89 353** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **243 328.55** | **27 411.42** | **28 776.66** |  |  | **1 491 993** | **463 251** | **175 990** |
| **186 987.29** | **1 474.50** |  |  | **850 163** | **24 930** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **213.70** | **126.18** | **25.89** |  |  | **9 006** | **2 133** | **98** |
| **61.62** | **0.16** |  |  | **6 777** | **2** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | |  |  |  |  |  | **6 516** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 11)** | | | | | **120.02** |  |  |  |  | **1 729** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10, 11)** | | | | | **82.12** |  |  |  |  | **1 110** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **415.84** |  |  |  |  | **11 845** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **241 011.98** | **26 930.43** | **27 368.49** |  |  | **1 460 913** | **455 122** | **163 375** |
| **186 713.10** | **1 456.57** |  |  | **842 417** | **24 628** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **17 291.96** |  |  |  |  | **462 416** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3, 58, 59; %=84 - по стр. 4, 22, 33, 36, 48, 50, 94; %=73 - по стр. 5, 23; %=80 - по стр. 6, 18, 20, 25, 29, 30, 42, 60, 70, 78, 81, 85, 89, 90, 110, 112; %=71 - по стр. 8, 24, 32; %=68 - по стр. 13, 49, 100, 108; %=67 - по стр. 14, 17, 27, 41, 83; %=77 - по стр. 15, 86, 106; %=90 - по стр. 37, 39, 102, 103; %=69 - по стр. 43-45, 53, 54, 56, 57, 68, 69; %=65 - по стр. 51, 97; %=88 - по стр. 52; %=119 - по стр. 55; %=94 - по стр. 74, 76, 77, 95, 101; %=92 - по стр. 80)** | | | | | **27 095.31** |  |  |  |  | **386 456** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 49, 100; %=40 - по стр. 2, 3, 13, 14, 17, 27, 41, 58, 59, 83, 108; %=48 - по стр. 4, 15, 22, 33, 36, 43-45, 48, 50-54, 56, 57, 68, 69, 86, 94, 97, 106; %=56 - по стр. 5, 23; %=37 - по стр. 6, 18, 20, 25, 29, 30, 42, 81, 85, 89, 90, 110, 112; %=52 - по стр. 8, 24, 32; %=43 - по стр. 37, 39, 102, 103; %=68 - по стр. 55; %=44 - по стр. 60, 70, 78, 80; %=51 - по стр. 74, 76, 77, 95, 101)** | | | | | **14 632.30** |  |  |  |  | **195 600** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **282 739.59** |  |  |  |  | **2 042 969** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **701.51** | **259.04** | **229.92** |  |  | **7 783** | **4 377** | **2 436** |
| **212.57** | **17.77** |  |  | **969** | **300** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 34, 62, 63)** | | | | | **224.22** |  |  |  |  | **3 228** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 34, 62, 63)** | | | | | **199.30** |  |  |  |  | **2 713** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **1 125.03** |  |  |  |  | **13 724** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 401.36** | **95.77** | **1 152.36** |  |  | **14 291** | **1 619** | **10 081** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46, 92, 114)** | | | | | **95.77** |  |  |  |  | **1 619** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46, 92, 114)** | | | | | **57.46** |  |  |  |  | **972** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **1 401.36** |  |  |  |  | **14 291** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **285 681.82** |  |  |  |  | **2 082 829** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **6 113.59** |  |  |  |  | **44 573** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **291 795.41** |  |  |  |  | **2 127 402** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **5 835.91** |  |  |  |  | **42 548** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **297 631.32** |  |  |  |  | **2 169 950** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **53 573.64** |  |  |  |  | **390 591** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **351 204.96** |  |  |  |  | **2 560 541** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Вед.инженер СО МКУ «КР МКД» И.А.Лучинович |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Зам.начальника СО МКУ «КР МКД» Г.В.Дубина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |