«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор «Новые технологии плюс»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	
	
По решению суда		
Объект:	 МКД №10-12 по ул. 8, Марта,  г. Калининград.	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На капитальный ремонт внутренних сетей системы электроснабжения по ул. 8 Марта, д. №10-12  в г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.2	
2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.12	
3.	Е67-1-1	Демонтаж скрытой электропроводки (электроосвещение МОП)	100 м	2.02	
4.	Ц08-02-144-03;	Отсоединение от зажимов  жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2  (электропитающая электропроводка )	100 шт.	0.24	
5.	С Цена поставщик.	Зажим ответвительный У859М,	шт.	24	
6.	Ц08-03-573-04;	Демонтаж шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	2	
	Раздел 2.  Строительные работы	
	
7.	Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.535	
8.	Е46-03-010-01	Пробивка в перекрытиях  толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.08	
9.	Е46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.04	
10.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях  площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.25	
	Раздел 3.  Монтажные работы	
11.	Ц08-02-407-01;	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1.2	
12.	С103-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	122.4	
13.	Ц08-02-407-02;	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	1	
14.	С103-0016	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	102	
15.	С Цена поставщик.	Коробка IP-44 86х86х44 (0242-10)	шт.	22	
16.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	1.44	
17.	Ц08-02-412-03;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.58	
18.	Ц08-02-412-05;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0.66	
19.	С Цена поставщик.	Силовой низкотоксичный кабель ВВГнг(А)-LSLTx напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	шт.	67.32	
20.	С Цена поставщик.	Силовой низкотоксичный кабель ВВГнг(А)-LSLTx напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	шт.	59.16	
21.	С Цена поставщик.	Силовой низкотоксичный кабель ВВГнг(А)-LSLTx напряжением 0,66 кВ, с числом жил -3 и сечением 1,5 мм2	шт.	146.88	
22.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.2	
23.	С Цена поставщик.	Светильник настенный с энергосберегающей лампой 6 W  IP54	шт.	4	
24.	С Цена поставщик.	Светильник потолочный  с энергосберегающей лампой 6 W  IP 54	шт.	4	
25.	С Цена поставщик.	Светильник потолочный с энергосберегающей лампой 6W  IP44	шт.	12	
26.	С Цена поставщик.	Лампы энергосберегающие для мест общего пользования	шт.	20	
27.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.12	
28.	С Цена поставщик.	Выключатель одноклавишный для открытой установки, степень защиты  IP 44	шт.	12	
	Распределительные устройства (ВРУ)	
29.	Ц08-03-571-04;	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм (ВРУ)	1 м ширины по фронту	2	
30.	С Цена поставщик.	Корпус модульный пластиковый с мет.дверцей, встраиваемый	шт.	2	
31.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	4	
32.	С Цена поставщик.	Автоматический выключатель вводный АВВ S193B 63/16	шт.	2	
33.	С Цена поставщик.	Автоматический выключатель  АВВ S191B 63/10 (освещение МОП)	шт.	2	
34.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	4	
35.	С Цена поставщик.	Автоматический выключатель вводный АВВ S193B 63/32  (квартирные стояки)	шт.	2	
36.	С Цена поставщик.	Автоматические выключатели дифференциального тока ,(УЗО)  DS651В 40	шт.	2	
37.	Ц08-03-600-02;	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	2	
38.	С Цена поставщик.	Счетчик активной электрической энергии трехфазный ЦЭ6803ВШ/1 230В	шт.	2	
39.	Ц08-01-068-01;	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.04	
40.	С Цена поставщик.	Шина  выравн. потенциалов (МАКС),5-25мм медь	м	4	
	Щиты этажные	
41.	Ц08-03-599-09;	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	6	
42.	С Цена поставщик.	Щитки этажные (ЩЭ)  для приёма, распределения и учёта электроэнергии напряжением 220-380В, (IP 44)	шт.	6	
43.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	
44.	С Цена поставщик.	Автоматический выключатель вводный АВВ S193B 63/32  (квартирные стояки)	шт.	2	
45.	Ц08-03-600-02;	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании (поквартирный учет) установка без стоимости счетчиков	1 шт.	2	
46.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	24	
47.	С Цена поставщик.	Автоматический выключатель двухполюсный  B 20А 6кА	шт.	24	
48.	Ц08-02-144-02;	Присоединение к зажимам жил проводов (переподключение на новую систему электроснабжения)	100 шт.	0.12	
	Заземление	
49.	Ц08-02-472-02;	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.4	
50.	Ц08-02-471-01;	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
51.	Ц08-02-472-10;	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.3	
52.	С502-0524	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2	1000 м	0.03	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)