«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Дворовые проезды	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Киевская 111-119, ул.Фабричная 1 в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	3 902.513	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.450	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	523.177	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2012 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Дорога	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.8784	6 900.71	2 146.35	4 754.36	6 061.58	1 885.35	4 176.23	12.41	4.75	43 234	23 397	19 837	
					473.50			415.92	1	12.4			5 157	
	Объем: 976*0.09													
	Накладные расходы		104%			2 393.32				88%	25 128			
										=(104* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 380.76				48%	13 706			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 835.66					82 067			
2.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	158.112	7.37		7.37	1 164.88		1 164.88		5.47	6 372		6 372	
										1				
	Объем: 87.84*1.8													
	Поправки: ЭМ: =40.3/5.47	
3.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1), т	158.112	26.55		26.55	4 197.92		4 197.92		5.47	22 963		22 963	
										1				
	Объем: 87.84*1.8													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
4.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.20496	6 043.37	143.59	5 889.24	1 238.65	29.43	1 207.06	12.41	6.2	7 861	365	7 484	
				10.54	836.41		2.16	171.43	5.59	12.4		12	2 126	
	Объем: 976*0.21													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			190.82				81%	2 018			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			100.43				40%	996			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 529.90					10 875			
5.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1), т	327.936	26.55		26.55	8 706.79		8 706.79		5.47	47 626		47 626	
										1				
	Объем: 204.96*1.6													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
6.	ТЕР 01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.20496	423.58	30.22	382.82	86.82	6.19	78.46	12.41	6.13	570	77	481	
				10.54	63.96		2.16	13.11	5.59	12.41		12	163	
	Накладные расходы		95%			18.34				81%	194			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.65				40%	96			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114.81					860			
7.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.464	3 132.30	153.85	2 960.45	4 585.68	225.23	4 334.10	12.41	4.37	21 831	2 795	18 940	
				18.00	248.28		26.35	363.47	3.62	12.41		95	4 511	
	Объем: 976*0.15													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			835.95				121%	8 840			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			559.27				76%	5 553			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 980.90					36 224			
8.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	161.04									116 446			
									723.09			116 446		
	Объем: (1.464)*110													
9.	ТЕР 27-06-027-01 
(прим)Добавка смеси пескоцементной, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.488	675.78		675.78	329.78		329.78	1	4.81	1 586		1 586	
					73.83			36.03	7.56	12.4			447	
	Объем: 976*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			51.16				121%	541			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			34.23				76%	340			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					415.17					2 467			
10.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	49.776	280.61			13 967.64					98 876			
				280.61			13 967.64		1 986.41			98 876		
	Объем: 0.488*102													
11.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(дорога), 10 м2	97.6	166.36	140.59	19.83	16 236.98	13 721.34	1 934.92	12.41	4.36	182 499	170 282	8 436	
				5.95	0.90		580.72	87.84	6.51	12.5		3 780	1 098	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			19 609.04				121%	207 370			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			13 118.72				76%	130 249			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48 964.74					520 118			
12.	Цена поставщика. 
Плиты тротуарные бетонные (М300) (кирпич) размером 10*20*10, м2	995.52	125.90			125 337.60			1	1	535 192			
				125.90			125 337.60		4.27	1		535 192		
	Объем: 976*1.02													
	Поправки: М: =480/4.27*1.12	
13.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (бордюр), 100 м бортового камня	3.03	5 136.11	784.81	101.71	15 562.41	2 377.96	308.19	12.42	5.96	98 585	29 534	1 837	
				4 249.59	12.84		12 876.26	38.90	5.22	12.39		67 214	482	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			3 431.94				121%	36 319			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			2 296.02				76%	22 812			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 290.37					157 717			
14.	ТССЦ 403-8021 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	303	76.13			23 067.39					117 476			
				76.13			23 067.39		387.71			117 476		
	Объем: 3.03*100													

	Раздел 2.  Тротуар	
	
15.	ТЕРр 68-13-2 
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2	0.358	2 287.47	509.44	1 778.03	818.91	182.38	636.53	12.41	4.68	5 242	2 263	2 979	
					176.47			63.18	1	12.4			783	
	Накладные расходы		104%			255.38				88%	2 680			
										=(104* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			147.34				48%	1 462			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 221.63					9 385			
16.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортые средства, т	25.776	7.37		7.37	189.90		189.90		5.47	1 039		1 039	
										1				
	Объем: 358*0.04*1.8													
	Поправки: ЭМ: =40.3/5.47	
17.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1), т	25.776	26.55		26.55	684.36		684.36		5.47	3 743		3 743	
										1				
	Объем: 358*0.04*1.8													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
18.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.07876	6 043.37	143.59	5 889.24	475.98	11.31	463.84	12.41	6.2	3 021	140	2 876	
				10.54	836.41		0.83	65.88	5.59	12.4		5	817	
	Объем: 358*0.22													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			73.33				81%	775			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			38.60				40%	383			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					587.91					4 179			
19.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1), т	126.016	26.55		26.55	3 345.76		3 345.76		5.47	18 301		18 301	
										1				
	Объем: 78.76*1.6													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
20.	ТЕР 01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.07876	423.58	30.22	382.82	33.36	2.38	30.15	12.41	6.13	219	30	185	
				10.54	63.96		0.83	5.04	5.59	12.41		5	63	
	Накладные расходы		95%			7.05				81%	75			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3.71				40%	37			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.12					332			
21.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.537	3 132.30	153.85	2 960.45	1 682.04	82.62	1 589.76	12.41	4.37	8 008	1 025	6 947	
				18.00	248.28		9.67	133.32	3.62	12.41		35	1 655	
	Объем: 358*0.15													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			306.63				121%	3 243			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			205.14				76%	2 037			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 193.82					13 288			
22.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	59.07	104.66			6 182.27					42 713			
				104.66			6 182.27		723.09			42 713		
	Объем: 0.537*110													
23.	ТЕР 27-06-027-01 
(прим.)Добавка смеси пескоцементной, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.179	675.78		675.78	120.96		120.96	1	4.81	582		582	
					73.83			13.21	7.56	12.4			164	
	Объем: 358*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			18.76				121%	198			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			12.55				76%	125			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.27					905			
24.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	18.258	280.61			5 123.38					36 268			
				280.61			5 123.38		1 986.41			36 268		
	Объем: 0.179*102													
25.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(тротуар), 10 м2	35.8	166.36	140.59	19.83	5 955.78	5 033.03	709.74	12.41	4.36	66 941	62 460	3 094	
				5.95	0.90		213.01	32.22	6.51	12.5		1 387	403	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			7 192.66				121%	76 064			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			4 811.99				76%	47 776			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 960.42					190 781			
26.	Цена поставщика. 
Плиты тротуарые бетонные (М300)(кирич) размером 6*20*10, м2	365.16	121.05			44 204.00			1	1	184 773			
				121.05			44 204.00		4.18	1		184 773		
	Объем: 358*1.02													
	Поправки: М: =451.79/4.18*1.12	
27.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик), 100 м бортового камня	1.7	1 060.47	784.81	101.71	1 802.80	1 334.17	172.91	12.42	5.96	19 145	16 570	1 031	
				173.95	12.84		295.72	21.82	5.22	12.39		1 544	270	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1 925.51				121%	20 376			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			1 288.19				76%	12 798			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 016.50					52 320			
28.	ТССЦ 402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.03366	569.06			19.15					101			
				569.06			19.15		2 990.61			101		
	Объем: 1.7*0.06*0.33													
29.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	8.6258	685.00			5 908.67					31 465			
				685.00			5 908.67		3 647.81			31 465		
	Объем: 1.7*5.9*0.86													
30.	Цена поставщика. 
Камни бортовые 6*75*20 тротуарые, м	170	75.02			12 754.07			1	1	53 312			
				75.02			12 754.07		4.18	1		53 312		
	Поправки: М: =280/4.18*1.12	

	Раздел 3.  Озеленение	
	
31.	ТЕР 47-01-046-04 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	5.1	2 219.13	387.78		11 317.56	1 977.68		12.41	1	77 874	24 543		
				1 831.35			9 339.89		5.71	1		53 331		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			2 274.33				98%	24 052			
										=(115* (0.85))				
	Сметная прибыль		90%			1 779.91				72%	17 671			
										=(90* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 371.80					119 597			
32.	ТЕР 47-01-046-06 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	5.1	891.77	61.79	456.93	4 548.05	315.13	2 330.32	12.42	4.61	23 218	3 914	10 743	
				373.06	44.25		1 902.61	225.68	4.5	12.43		8 562	2 805	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			621.93				98%	6 585			
										=(115* (0.85))				
	Сметная прибыль		90%			486.73				72%	4 838			
										=(90* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 656.71					34 640			

	Раздел 4.  Ливневая канализация	
	
33.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.21	6 900.71	2 146.35	4 754.36	1 449.15	450.73	998.42	12.41	4.75	10 336	5 594	4 742	
					473.50			99.44	1	12.4			1 233	
	Объем: 140*1.5*0.1													
	Накладные расходы		104%			572.18				88%	6 008			
										=(104* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			330.10				48%	3 277			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 351.43					19 621			
34.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	37.8	7.37		7.37	278.49		278.49		5.47	1 523		1 523	
										1				
	Объем: 21*1.8													
	Поправки: ЭМ: =40.3/5.47	
35.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1), т	37.8	26.55		26.55	1 003.60		1 003.60		5.47	5 490		5 490	
										1				
	Объем: 21*1.8													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
36.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	4.2	1 466.39	1 466.39		6 158.83	6 158.83		12.41	1	76 431	76 431		
									1	1				
	Объем: 1.5*140*2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			4 927.06				68%	51 973			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			2 771.47				36%	27 515			
										=(45* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 857.37					155 919			
37.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	2.1	1 297.83	101.69	44.88	2 725.44	213.56	94.24	12.41	4.49	19 779	2 650	423	
				1 151.26	4.91		2 417.65	10.32	6.91	12.41		16 706	128	
	Объем: 140*1.5*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			291.04				111%	3 084			
										=(130* (0.85))				
	Сметная прибыль		89%			199.25				71%	1 972			
										=(89* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 215.74					24 835			
38.	ТЕР 23-01-020-01 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм, 100 м трубопроводов	1.4	843.93	303.77	522.51	1 181.50	425.28	731.52	12.42	5.37	9 300	5 282	3 928	
				17.64	65.41		24.70	91.58	3.62	12.43		89	1 138	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9069	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			671.92				111%	7 126			
										=(130* (0.85))				
	Сметная прибыль		89%			460.01				71%	4 558			
										=(89* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 313.42					20 984			
39.	ТССЦ 103-1319 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 200 мм, м	140	95.40			13 356.00					54 436			
				95.40			13 356.00		388.83			54 436		
40.	ТЕР 23-03-007-04 
Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах, 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.9	23 920.71	1 802.68	3 901.18	21 528.64	1 622.41	3 511.06	12.42	5.92	139 307	20 150	20 785	
				18 216.85	502.08		16 395.17	451.87	6	12.4		98 371	5 603	
	Объем: 1.5*1*1*6													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-2537	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			2 696.56				111%	28 586			
										=(130* (0.85))				
	Сметная прибыль		89%			1 846.11				71%	18 285			
										=(89* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 071.31					186 177			
41.	ТССЦ 101-2537 
Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, шт.	6	841.48			5 048.88					32 170			
				841.48			5 048.88		5 361.7			32 170		
42.	ТЕР 23-04-008-02 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых, 1 врезка	2	297.32	188.38		594.64	376.76		12.41	1	5 589	4 676		
				108.94			217.88		4.19	1		913		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		130%			489.79				111%	5 190			
										=(130* (0.85))				
	Сметная прибыль		89%			335.32				71%	3 320			
										=(89* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 419.74					14 099			
43.	ТЕР 01-02-061-02 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	3.1	889.77	889.77		2 758.28	2 758.28		12.41	1	34 230	34 230		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			2 206.62				68%	23 276			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			1 241.23				36%	12 323			
										=(45* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 206.13					69 829			
44.	ТЕР 01-02-060-02 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2, 100 м3	1.1	565.72	565.72		622.29	622.29		12.41	1	7 723	7 723		
									1	1				
	Объем: 420-310													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			497.83				68%	5 252			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			280.03				36%	2 780			
										=(45* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 400.15					15 755			
45.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1), т	176	26.55		26.55	4 672.85		4 672.85		5.47	25 560		25 560	
										1				
	Объем: 110*1.6													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	387 089.71	39 812.34	48 002.74			2 298 956	494 131	249 533	
			299 274.66	2 340.26				1 555 289	29 046	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	373 733.71	39 812.34	48 002.74			2 244 520	494 131	249 533	
			285 918.66	2 340.26				1 500 853	29 046	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	59 317.38					475 515			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 15, 33; %=81 - по стр. 4, 6, 18, 20; %=121 - по стр. 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27; %=98 - по стр. 31, 32; %=68 - по стр. 36, 43, 44; %=111 - по стр. 37, 38, 40, 42)	51 559.16					544 955			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 33; %=40 - по стр. 4, 6, 18, 20; %=76 - по стр. 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 27; %=72 - по стр. 31, 32; %=36 - по стр. 36, 43, 44; %=71 - по стр. 37, 38, 40, 42)	33 736.74					334 909			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	459 029.61					3 124 384			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 356.00					54 436			
			13 356.00					54 436		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 356.00					54 436			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
Строительный контроль 2%
Всего со строительным контролем
Непредвиденные работы 2%
Всего с непредвиденными работами
НДС 18%
Всего с НДС	472 385.61
9 447.71
481 833.32
9 636.67
491 469.99
88 464.60
579 934.59					3 178 820
63 576
3 242 396
64 818
3 307 214
595 299
3 902 513			

Составил:	
Инженер-сметчик ООО «Космос»	Куликова Е.Г.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

Применение сметных нормативов согласовано:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)