«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	1 939 074	руб.	
		
	           Директор МКУ «КР МКД»	
	________________ /Русович С.Б. /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД №20 по ул.Ю.Гагарина г.Калининграда	
Сметная стоимость:	1 939.074	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.599	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	385.834	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	КРЫША	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	4.185	553.31	459.71	93.60	2 315.60	1 923.89	391.72	16.11	6.86	33 681	30 994	2 687	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 904.65				84%	26 035			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 154.33				48%	14 877			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 374.59					74 593			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.185	172.51	127.80	44.71	721.95	534.84	187.11	16.11	9.68	10 428	8 616	1 811	
					6.95			29.09	1	16.08			468	
	Удал.ресурсы:  509-9900	
	Накладные расходы		83%			468.06				71%	6 450			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			366.55				52%	4 724			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 556.57					21 601			
	
3.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	0.828	218.68	77.46	141.22	181.07	64.14	116.93	16.11	4.18	1 522	1 033	489	
					12.93			10.71	1	16.09			172	
	Объем: 23*0.12*0.3													
	Накладные расходы		99%			74.10				84%	1 012			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			44.91				48%	578			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					300.08					3 113			
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 кровли	4.185	172.51	127.80	44.71	721.95	534.84	187.11	16.11	9.68	10 428	8 616	1 811	
					6.95			29.09	1	16.08			468	
	Удал.ресурсы:  509-9900	
	Накладные расходы		83%			468.06				71%	6 450			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			366.55				52%	4 724			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 556.57					21 601			
	
5.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	4.185	2 713.25	179.98	29.68	11 354.95	753.22	124.21	16.12	9.21	45 871	12 142	1 144	
				2 503.59	4.13		10 477.52	17.28	3.11	18.83		32 585	325	
	Накладные расходы		83%			639.52				71%	8 852			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			500.83				52%	6 483			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 495.29					61 205			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.7	9 291.30	1 358.31	34.61	15 795.21	2 309.13	58.84	16.11	8.96	77 740	37 200	527	
				7 898.38			13 427.25		2.98	1		40 013		
	Удал.ресурсы:  509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 916.58				71%	26 412			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 500.93				52%	19 344			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 212.72					123 496			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев( кобылки), 100 м	0.624	9 291.30	1 358.31	34.61	5 797.77	847.59	21.60	16.11	8.96	28 535	13 655	194	
				7 898.38			4 928.59		2.98	1		14 687		
	Объем: 1.2*52													
	Удал.ресурсы:  509-9900	
	Накладные расходы		83%			703.50				71%	9 695			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			550.93				52%	7 101			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 052.20					45 331			
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50*150мм), 100 м	0.765	4 519.16	360.82	36.65	3 457.16	276.03	28.04	16.11	9.04	15 515	4 447	253	
				4 121.69			3 153.09		3.43	1		10 815		
	Накладные расходы		83%			229.10				71%	3 157			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			179.42				52%	2 312			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 865.68					20 985			
	
9.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.23	6 775.72	1 449.90	67.19	1 558.42	333.48	15.45	16.11	9	10 410	5 372	139	
				5 258.63			1 209.48		4.05	1		4 898		
	Удал.ресурсы:  509-9900	
	Накладные расходы		83%			276.79				71%	3 814			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			216.76				52%	2 793			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 051.97					17 018			
	
10.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен, 100 м3 кладки	0.0083	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 133.60	49.49	31.46	16.11	9.68	5 176	797	305	
				126 825.19	588.90		1 052.65	4.89	3.87	16.09		4 074	79	
	Объем: 23*0.12*0.3													
	Накладные расходы		86%			46.77				73%	639			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			38.07				56%	491			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 218.43					6 306			
	
11.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.075	8 572.20	5 513.35	252.31	642.92	413.50	18.92	16.11	7.76	7 760	6 662	147	
				2 806.54	60.12		210.49	4.51	4.52	17.91		951	81	
	Удал.ресурсы:  404-9001;  509-9900	
	Накладные расходы		78%			326.05				66%	4 450			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			263.35				50%	3 372			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 232.31					15 582			
	
12.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.315	3 086.00			972.09					4 234			
				3 086.00			972.09		13 441.57			4 234		
	Объем: 0.075*4200													
	
13.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 2-х каналов, 100 м труб	0.01	4 643.44	3 044.15	94.68	46.43	30.44	0.95	16.11	7.75	566	490	7	
				1 504.61	22.54		15.05	0.23	4.52	17.9		68	4	
	Удал.ресурсы:  404-9001;  509-9900	
	Накладные расходы		78%			23.92				66%	326			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			19.32				50%	247			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.67					1 139			
	
14.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.022	3 086.00			67.89					296			
				3 086.00			67.89		13 441.57			296		
	Объем: 0.01*2200													
	
15.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 3-х каналов, 100 м труб	0.015	9 286.88	6 088.30	189.36	139.30	91.32	2.84	16.11	7.75	1 697	1 471	22	
				3 009.22	45.08		45.14	0.68	4.52	17.9		204	12	
	Удал.ресурсы:  404-9001;  509-9900	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			71.76				66%	979			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			57.96				50%	742			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.02					3 417			
	
16.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.066	3 086.00			203.68					887			
				3 086.00			203.68		13 441.57			887		
	Объем: 0.015*2200*2													
	
17.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 10-ти каналов, 100 м труб	0.05	41 790.96	27 397.35	852.12	2 089.55	1 369.87	42.61	16.11	7.75	25 459	22 069	330	
				13 541.49	202.86		677.07	10.14	4.52	17.9		3 060	182	
	Удал.ресурсы:  404-9001;  509-9900	
	Начисления: Н3= 9, Н4= 9, Н5= 9, Н48= 9	
	Накладные расходы		78%			1 076.41				66%	14 686			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			869.41				50%	11 126			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 035.36					51 270			
	
18.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.99	3 086.00			3 055.14					13 307			
				3 086.00			3 055.14		13 441.57			13 307		
	Объем: 0.05*2200*9													
	
19.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.387	2 412.79	1 295.60	2.05	933.75	501.40	0.79	16.11	6.41	9 610	8 078	5	
				1 115.14			431.56		3.54	1		1 528		
	Накладные расходы		79%			396.11				67%	5 412			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			250.70				40%	3 231			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 580.56					18 253			
	
20.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, оголовников, 100 м2 покрытия	0.0786	11 907.97	1 173.45	33.16	935.97	92.23	2.61	16.11	9.53	3 790	1 486	25	
				10 701.36	3.78		841.13	0.30	2.71	16.09		2 279	5	
	Объем: (9+4.4+12.8)*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			99.93				92%	1 372			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			50.89				44%	656			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 086.79					5 818			
	
21.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.387	2 291.60	114.18	14.24	886.85	44.19	5.51	16.11	9.07	3 114	712	50	
				2 163.18			837.15		2.81	1		2 352		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			41.98				80%	570			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20.77				37%	263			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					949.60					3 947			
	
22.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	11.3	221.62	101.80	102.69	2 504.26	1 150.32	1 160.37	16.11	3.72	23 359	18 532	4 317	
				17.13	1.45		193.57	16.39	2.64	16.18		511	265	
	Объем: 418.5*2+418.5*0.7													
	Удал.ресурсы:  113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 050.04				77%	14 474			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			700.03				48%	9 023			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 254.33					46 855			
	
23.	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	233.91	36.04			8 430.12					44 115			
				36.04			8 430.12		188.6			44 115		
	Объем: (11.3)*20.7													
	
24.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	4.185	286.73	122.64	1.26	1 199.96	513.23	5.28	16.11	9.16	10 538	8 268	48	
				162.83			681.44		3.26	1		2 222		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			477.30				79%	6 532			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			328.47				51%	4 217			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 005.73					21 286			
	
25.	101-5833 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	523.125	15.27			7 988.12					26 240			
				15.27			7 988.12		50.16			26 240		
	Объем: 4.185*125													
	
26.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	4.185	8 171.06	405.87	165.99	34 195.87	1 698.56	694.66	16.12	8.26	193 722	27 381	5 738	
				7 599.20	14.91		31 802.65	62.41	5.05	16.09		160 603	1 004	
	Удал.ресурсы:  101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 901.85				92%	26 114			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			968.53				44%	12 489			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37 066.25					232 326			
	
27.	101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	65.56	137.86			9 038.10					36 757			
				137.86			9 038.10		560.66			36 757		
	Объем: (18+8.75*2+10.4*2+26.2+(2.1+1.6)*2*11)*0.4													
	
28.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения	0.55	4 972.00	72.11	75.20	2 734.60	39.66	41.36	16.11	7.68	13 136	639	318	
				4 824.69	5.48		2 653.58	3.01	4.59	16.09		12 180	48	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			46.08				92%	632			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			23.47				44%	302			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 804.15					14 070			
	
29.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.6	4 972.00	72.11	75.20	2 983.20	43.26	45.12	16.11	7.68	14 331	697	347	
				4 824.69	5.48		2 894.81	3.29	4.59	16.09		13 287	53	
	Объем: 24+24+12													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			50.27				92%	690			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.60				44%	330			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 059.08					15 351			
	
30.	ТЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.18	1 288.77	768.15	4.21	231.98	138.27	0.76	16.11	9.14	2 471	2 227	7	
				516.40	0.16		92.95	0.03	2.55	18.69		237	1	
	Объем: 60*0.6*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			131.39				80%	1 782			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			65.00				37%	824			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					428.37					5 078			
	
31.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен, лобовая и ветровая доска, 100 м досок	0.775	1 013.25	295.48	18.24	785.27	229.00	14.14	16.11	9.13	5 624	3 689	129	
				699.53			542.14		3.33	1		1 805		
	Объем: 24*2+12+8.75*2													
	Удал.ресурсы:  509-9900	
	Накладные расходы		86%			196.94				73%	2 693			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			160.30				56%	2 066			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 142.51					10 383			
	
32.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0775	1 316.51	347.48	6.74	102.03	26.93	0.52	16.11	9.15	633	434	5	
				962.29	0.16		74.58	0.01	2.6	18.69		194		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			25.59				80%	347			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12.66				37%	161			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.28					1 141			
	
33.	ТЕРр 58-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.02	1 174.67	1 166.71	7.96	23.49	23.33	0.16	16.12	6.43	377	376	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  509-9900	
	Накладные расходы		83%			19.36				71%	267			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.16				52%	196			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.02					839			
	
34.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.02	2 888.51	2 877.16	11.35	57.77	57.54	0.23	16.12	6.42	929	928	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  509-9900	
	Накладные расходы		83%			47.76				71%	659			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.40				52%	483			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.93					2 070			
	
35.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	16.11	7.82	4 363	2 223	466	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.83	16.1		1 674	67	
	Удал.ресурсы:  101-9084	
	Вычт.ресурсы:  203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	2 061			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	985			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					7 409			
	
36.	203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.96	3 070.76			2 947.93					5 039			
				3 070.76			2 947.93		5 248.9			5 039		
	
37.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0048	21 223.62	2 306.00	742.65	101.87	11.07	3.56	16.11	7.17	446	178	26	
				18 174.97	28.43		87.24	0.14	2.78	18.81		243	3	
	Удал.ресурсы:  203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			11.88				90%	163			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.05				43%	78			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					119.81					687			
	
38.	СЦена поставщика. 
Окно-люк 0,6*0,8, м2	0.48	1 971.51			946.33			1	1	4 041			
				1 971.51			946.33		4.27	1		4 041		
	Поправки: М: =8335*1.01/4.27	
	
39.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.3696	373.54	335.71	26.60	138.06	124.08	9.83	16.12	9.13	2 107	2 000	90	
				11.23			4.15		4.07	1		17		
	Объем: 2.1*1.6*11													
	Вычт.ресурсы:  101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			131.52				90%	1 800			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			67.00				43%	860			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					336.59					4 767			
	
40.	101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.1626	23 811.97			3 871.83					7 471			
				23 811.97			3 871.83		45 948.75			7 471		
	Объем: 0.3696*0.44													
	
41.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.02	775.58	765.14	10.44	15.51	15.30	0.21	16.12	9.34	249	247	2	
					4.13			0.08	1	18.83			2	
	Удал.ресурсы:  509-9899	
	Накладные расходы		74%			11.38				63%	157			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.69				40%	100			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.58					505			
	
42.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.02	12 833.31	745.23	9.03	256.67	14.90	0.18	16.12	8.58	636	240	2	
				12 079.05	0.95		241.58	0.02	1.63	15.99		394		
	Удал.ресурсы:  301-9240;  302-9120	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			17.16				98%	235			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			10.59				56%	134			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					284.42					1 006			
	
43.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		16.12	1	817	392		
				75.90			151.80		2.8	1		425		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	345			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	188			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 350			
	
44.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.6	75.57	75.35	0.22	45.34	45.21	0.13	16.11	6.5	729	728	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  509-9900	
	Накладные расходы		83%			37.52				71%	517			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.39				52%	379			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.25					1 624			
	
45.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.18	11 907.97	1 173.45	33.16	2 143.43	211.22	5.97	16.11	9.53	8 680	3 403	57	
				10 701.36	3.78		1 926.24	0.68	2.71	16.09		5 220	11	
	Объем: 60*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			228.85				92%	3 141			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			116.55				44%	1 502			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 488.83					13 323			
	
46.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.6	8 813.16	326.90	31.86	5 287.90	196.14	19.12	16.11	8.82	19 510	3 160	169	
				8 454.40	3.03		5 072.64	1.82	3.19	16.07		16 182	29	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			213.80				92%	2 934			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			108.88				44%	1 403			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 610.57					23 847			
	
47.	ТЕРр 58-10-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	0.36	7 879.49	801.83	8.10	2 836.62	288.66	2.92	16.11	9.14	11 905	4 650	27	
				7 069.56			2 545.04		2.84	1		7 228		
	Объем: 9*4													
	Накладные расходы		83%			239.59				71%	3 302			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			187.63				52%	2 418			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 263.84					17 625			
	
48.	ТЕРр 58-10-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.08	6 366.80	1 213.61	8.10	509.34	97.09	0.65	16.11	9.14	2 616	1 564	6	
				5 145.09			411.61		2.54	1		1 045		
	Накладные расходы		83%			80.58				71%	1 110			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			63.11				52%	813			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					653.03					4 540			
	
49.	ТЕРр 58-10-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.04	9 322.48	1 083.29	8.10	372.90	43.33	0.32	16.11	9.14	1 070	698	3	
				8 231.09			329.24		1.12	1		369		
	Накладные расходы		83%			35.96				71%	496			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.16				52%	363			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					437.03					1 929			
	
50.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	16.11	9.14	724	310	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	220			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	161			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 105			
	
51.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.36	1 357.93	327.73	1.01	488.85	117.98	0.36	16.11	9.16	3 419	1 901	3	
				1 029.19			370.51		4.09	1		1 515		
	Удал.ресурсы:  509-9900	
	Накладные расходы		83%			97.92				71%	1 350			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			76.69				52%	989			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					663.46					5 757			
	
	Утепление мансардных помещений (кровельного ската)	
	
52.	ТЕР 11-01-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка  утеплителя  засыпного шлакового, 1 м3 изоляции	34.8	42.78	15.93	26.85	1 488.60	554.29	934.31	16.11	6.72	15 208	8 930	6 279	
					4.29			149.22	10.78	17.28			2 579	
	Объем: 232*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			780.90				94%	10 818			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			450.25				51%	5 870			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 719.74					31 896			
	
53.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.32	286.73	122.64	1.26	665.21	284.52	2.93	16.11	9.16	5 842	4 584	27	
				162.83			377.77		3.26	1		1 232		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			264.60				79%	3 621			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			182.09				51%	2 338			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 111.91					11 801			
	
54.	101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	290	7.04			2 041.60					6 925			
				7.04			2 041.60		23.88			6 925		
	Объем: 2.32*125													
	
55.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	34.8	202.86	119.97	82.89	7 059.37	4 174.89	2 884.49	16.11	8.94	93 045	67 257	25 787	
									18.43	1				
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			3 757.40				77%	51 788			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 504.93				48%	32 283			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 321.71					177 116			
	
56.	104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	696	26.54			18 471.84					59 995			
				26.54			18 471.84		86.2			59 995		
	Объем: 232*3													
	
	ЧЕРНОВОЙ ПОЛ В ЧЕРДАЧНОМ ПОМЕЩЕНИИ	
	
57.	ТЕР 46-04-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	1.855	371.82	252.79	119.03	689.73	468.93	220.80	16.11	9.34	9 617	7 554	2 062	
					47.16			87.48	1	18.81			1 646	
	Накладные расходы		99%			550.85				84%	7 728			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			333.85				48%	4 416			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 574.42					21 761			
	
58.	ТЕР 10-01-083-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство дощатого настила толщиной 25 мм, 100 м2 покрытия	1.855	5 618.36	315.76	133.24	10 422.06	585.73	247.16	16.11	7.6	43 055	9 436	1 878	
				5 169.37	11.14		9 589.18	20.66	3.31	16.09		31 740	332	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			642.77				90%	8 791			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			327.45				43%	4 200			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 392.28					56 046			
	
59.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.71	221.62	101.80	102.69	822.19	377.67	380.97	16.11	3.72	7 669	6 084	1 417	
				17.13	1.45		63.55	5.38	2.64	16.18		168	87	
	Объем: 185.5*2													
	Удал.ресурсы:  113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			344.75				77%	4 752			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			229.83				48%	2 962			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 396.77					15 383			
	
60.	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	76.797	36.04			2 767.76					14 484			
				36.04			2 767.76		188.6			14 484		
	Объем: (3.71)*20.7													
	
	ПЕРЕКРЫТИЕ НАД МАНСАРДНЫМ ЭТАЖОМ	
	
61.	ТЕР 46-04-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	0.8	371.82	252.79	119.03	297.46	202.23	95.22	16.11	9.34	4 147	3 258	889	
					47.16			37.73	1	18.81			710	
	Накладные расходы		99%			237.56				84%	3 333			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			143.98				48%	1 905			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					679.00					9 385			
	
62.	ТЕР 11-01-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции	9	42.78	15.93	26.85	384.98	143.35	241.63	16.11	6.72	3 933	2 309	1 624	
					4.29			38.59	10.78	17.28			667	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			201.95				94%	2 797			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			116.44				51%	1 518			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					703.38					8 248			
	
63.	ТЕР 10-01-083-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство дощатого настила толщиной 25 мм, 100 м2 покрытия	0.8	5 618.36	315.76	133.24	4 494.69	252.60	106.59	16.11	7.6	18 568	4 069	810	
				5 169.37	11.14		4 135.50	8.91	3.31	16.09		13 688	143	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			277.20				90%	3 791			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			141.22				43%	1 811			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 913.11					24 170			
	
64.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.6	221.62	101.80	102.69	354.58	162.88	164.30	16.11	3.72	3 307	2 624	611	
				17.13	1.45		27.41	2.32	2.64	16.18		72	38	
	Удал.ресурсы:  113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			148.68				77%	2 050			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			99.12				48%	1 278			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					602.38					6 635			
	
65.	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	33.12	36.04			1 193.64					6 246			
				36.04			1 193.64		188.6			6 246		
	Объем: (1.6)*20.7													
	
66.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций перекрытия укрепление балок расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.3	4 519.16	360.82	36.65	1 355.75	108.25	11.00	16.11	9.04	6 084	1 744	99	
				4 121.69			1 236.51		3.43	1		4 241		
	Накладные расходы		83%			89.85				71%	1 238			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.36				52%	907			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 515.96					8 229			
	
67.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	0.6	38.44	35.90	2.54	23.06	21.54	1.52	16.11	9.11	361	347	14	
									2.07	1				
	Вычт.ресурсы:  113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			23.91				94%	326			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			13.79				51%	177			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.76					864			
	
68.	101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	73.44	7.04			517.02					1 754			
				7.04			517.02		23.88			1 754		
	Объем: 0.6*122.4													
	
69.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности	0.6	441.81	310.37	131.44	265.09	186.22	78.86	16.12	9.14	3 723	3 002	721	
					2.91			1.75	5.14	18.77			33	
	Вычт.ресурсы:  104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			208.65				94%	2 853			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			120.30				51%	1 548			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					594.04					8 124			
	
70.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2, 100 м2 изолируемой поверхности	0.6	883.62	620.75	262.88	530.17	372.45	157.73	16.12	9.14	7 445	6 004	1 442	
					5.83			3.50	5.14	18.77			66	
	Вычт.ресурсы:  104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*2.0, Н4= 1.25*2.0, Н5= 1.15*2.0, Н48= 2.0	
	Накладные расходы		111%			417.30				94%	5 706			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			240.61				51%	3 096			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 188.08					16 247			
	
71.	104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	180	26.54			4 777.20					15 516			
				26.54			4 777.20		86.2			15 516		
	Объем: 60*3													
	
72.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	0.6	38.44	35.90	2.54	23.06	21.54	1.52	16.11	9.11	361	347	14	
									2.07	1				
	Вычт.ресурсы:  113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			23.91				94%	326			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			13.79				51%	177			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.76					864			
	
73.	101-5833 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	73.44	15.27			1 121.43					3 684			
				15.27			1 121.43		50.16			3 684		
	Объем: 0.6*122.4													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	204 164.65	23 353.33	8 831.45			1 087 049	376 254	65 386	
			171 979.90	554.49				645 409	9 580	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	203 716.33	23 298.79	8 831.06			1 085 347	375 375	65 382	
			171 586.52	554.39				644 590	9 578	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	68 411.72					250 991			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3, 57, 61; %=71 - по стр. 2, 4-9, 33, 34, 44, 47-51, 66; %=73 - по стр. 10, 31; %=66 - по стр. 11, 13, 15, 17; %=67 - по стр. 19; %=92 - по стр. 20, 26, 28, 29, 45, 46; %=80 - по стр. 21, 30, 32; %=77 - по стр. 22, 55, 59, 64; %=79 - по стр. 24, 53; %=90 - по стр. 35, 37, 39, 58, 63; %=94 - по стр. 52, 62, 67, 69, 70, 72)	21 924.42					301 512			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 22, 55, 57, 59, 61, 64; %=52 - по стр. 2, 4-9, 33, 34, 44, 47-51, 66; %=56 - по стр. 10, 31; %=50 - по стр. 11, 13, 15, 17; %=40 - по стр. 19; %=44 - по стр. 20, 26, 28, 29, 45, 46; %=37 - по стр. 21, 30, 32; %=51 - по стр. 24, 52, 53, 62, 67, 69, 70, 72; %=43 - по стр. 35, 37, 39, 58, 63)	14 549.02					187 588			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	240 189.77					1 574 447			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	448.32	54.54	0.39			1 702	879	4	
			393.38	0.10				819	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 41; %=98 - по стр. 42; %=88 - по стр. 43)	53.61					737			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 41; %=56 - по стр. 42; %=48 - по стр. 43)	32.89					422			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	534.82					2 861			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	240 724.59					1 577 308			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 151.51					33 754			
	ИТОГО	245 876.10					1 611 062			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 917.52					32 221			
	ИТОГО	250 793.62					1 643 283			
	НДС 18%	45 142.85					295 791			
	ВСЕГО С НДС	295 936.47					1 939 074			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	21 978.03					302 249			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	14 581.91					188 010			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)