«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
      И.о.директора МКУ «КР МКД»	        Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /Ю.Г. Поломошнов /	________________ /О.Б. Манойло /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем отопления, крыши и чердачного перекрытия МКД №3-17 по ул. Березовой в г.Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	23.23	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	23.23	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков сплошной	100 м2 кровли	23.23	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.81	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	6.32	
6.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	4.05	
7.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата)	1 м3 кладки	2.8	
8.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена ригелей из досок	100 м	3.24	
9.	Е10-01-010-01	Демонтаж элементов каркаса из брусьев (укосы)	1 м3 древесины в конструкции	3.16	
10.	Е10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев (укосы)	1 м3 древесины в конструкции	3.16	
11.	Е58-2-3	Разборка слуховых окон полукруглых	100 окон	0.16	
12.	Е10-01-034-03	Установка люка выхода на кровлю	100 м2 проемов	0.0768	
13.	С цена поставщик.	Окно люк FACRO WSZ 0,6*0,8	м2	7.68	
	РЕМОНТ ВЕНТКАНАЛОВ	
14.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.7	
15.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	2.94	
16.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов)	100 м труб	0.35	
17.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	2.31	
18.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 12 каналов)	100 м труб	0.35	
19.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	8.47	
20.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	3.15	
21.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.15	
22.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	2.698	
23.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	2.698	
24.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник)	100 м2 покрытия	1.0792	
25.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9.59	
26.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	198.513	
27.	Е26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом  при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	20.23	
28.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	409.4552	
29.	Е12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	23.23	
30.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием,снегозадержатели	м2	444	
31.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	2.3	
32.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.46	
33.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.23	
34.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.23	
35.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.92	
36.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.644	
37.	Е54-3-1	Разборка ветровой доски	100 м2 подшивки	0.0468	
38.	Е10-01-012-04	Устройство ветровой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.0468	
39.	Е54-3-1	Разборка лобовой доски	100 м2 подшивки	0.4047	
40.	Е10-01-012-04	Устройство лобовой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.4047	
41.	Е15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву ветровой, лобовой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4515	
42.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.36	
43.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.36	
44.	С цена поставщик.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	24	
45.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	24	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
46.	Е11-01-008-02	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной  шлаковой	1 м3 изоляции	228.3	
47.	Е11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	15.22	
48.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	1862.928	
49.	Е11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	15.22	
50.	С104-1703	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	235.149	
51.	Е11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	15.22	
52.	С101-5833	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	1862.928	
53.	Е10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1.75	
54.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.75	
55.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	36.225	
56.	Е46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	1 м3	3	
57.	Е46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	3	
58.	Е54-14-2	Укрепление концов деревянных балок у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену	1 место	50	
59.	Е54-4-3	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	2.1	
60.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	407.792	
61.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	407.792	
	
	Раздел 2.  Отопление	
	
	ПОДВАЛ	
62.	Е66-24-3	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.7	
63.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.85	
64.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.17	
65.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1.99	
66.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	1.683	
67.	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.891	
68.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, прим	100 м трубопровода	1	
69.	С301-7352	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм	шт.	100	
70.	С507-3367	Труба из полипропилена PN 25/25	м	92.9	
71.	С302-1293	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм	шт.	55	
72.	С507-3287	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	6	
73.	С цена поставщик.	Тройник латунный 3/4х 1/2х 3/4	шт	55	
74.	С507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	15	
75.	С302-0062	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	55	
76.	С507-5032	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	шт.	55	
77.	С цена поставщик.	Удлинитель латунный 1"	шт	55	
78.	С103-0016	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм (гильза)	м	1	
79.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (прим)	100 м трубопровода	0.45	
80.	С301-7353	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 32-37 мм	шт.	45	
81.	С507-3368	Труба из полипропилена PN 25/32	м	0.4221	
82.	С цена поставщик.	Колено ППР ф32 90град	шт	8	
83.	С507-3300	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	шт.	4	
84.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	10	
85.	С цена поставщик.	Редукция ППР 32х25	шт	4	
86.	С103-0017	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильза)	м	3.5	
87.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.45	
88.	С507-3369	Труба из полипропилена PN 25/40	м	0.42165	
89.	С301-7354	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм	шт.	45	
90.	С507-3302	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм	шт.	8	
91.	С цена поставщик.	Редукция ППР 40х32	шт	4	
92.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	12	
93.	С103-0018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильза)	м	4.5	
94.	Е16-04-002-05	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.38	
95.	С507-3370	Труба из полипропилена PN 25/50	м	35.948	
96.	С301-7355	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм	шт.	38	
97.	С507-3306	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм	шт.	8	
98.	С507-5011	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	10	
99.	С цена поставщик.	Редукция ППР 50х40	шт	4	
100.	С103-0019	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм (гильза)	м	3.5	
101.	Е16-04-002-06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	1.15	
102.	С507-3371	Труба из полипропилена PN 25/63	м	108.79	
103.	С301-7357	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 59-63 мм	шт.	115	
104.	С507-4305	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	7	
105.	С507-5012	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт.	29	
106.	С цена поставщик.	Редукция ППР 63х50	шт	4	
107.	С507-3310	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм	шт.	19	
108.	С103-0020	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм (гильза)	м	15	
109.	Е16-04-002-07	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубопровода	0.48	
110.	С507-3372	Труба из полипропилена PN 25/75	м	46.752	
111.	С301-7359	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 74-78 мм	шт.	48	
112.	С507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	12	
113.	С цена поставщик.	Редукция ППР 75х63	шт	2	
114.	С цена поставщик.	Редукция ППР 50х25	шт	12	
115.	С цена поставщик.	Тройник ППР переходной 75х50х75	шт	12	
116.	С103-0022	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм (гильза)	м	5	
117.	Е16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0.15	
118.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.01	
119.	Е16-05-001-02	Установка кранов шаровых приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	1 шт.	4	
120.	С цена поставщик.	Кран шаровый под приварку Dn 50 Pn40TEMPER	шт	4	
121.	С цена поставщик.	Муфта ППР 63х2" РН	шт	2	
122.	С цена поставщик.	Муфта ППР 75х2" РН	шт	2	
123.	С цена поставщик.	Разборное соединение 2"	шт	4	
124.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	
125.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	
126.	Е16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0.18	
127.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.016	
128.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	
129.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	
130.	Е16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.33	
131.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	42.4	
132.	С104-0854	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	м	110	
133.	С104-0855	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	м	49.5	
134.	С104-0856	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	49.5	
135.	С104-0858	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	м	41.8	
136.	С104-0860	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм	м	143	
137.	С104-0861	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	м	52.8	
138.	С104-0862	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	м	19.8	
139.	Е16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	2	
140.	С цена поставщик.	Кран шаровый под приварку Dn 80Pn25TEMPER	шт	2	
	Полы подвала	
141.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1 м3	2.72	
142.	Е51-3-2	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой	100 м3 грунта	0.0136	
143.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	3.4	
144.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.136	
145.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2 стяжки	0.136	
146.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10.164	
147.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	10.164	
	
	Раздел 3.  ЧЕРДАК	
	
148.	Е66-24-3	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.68	
149.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.4	
150.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.08	
151.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1.82	
152.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	1.4	
153.	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.62	
154.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, прим	100 м трубопровода	1	
155.	С301-7352	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм	шт.	100	
156.	С507-3367	Труба из полипропилена PN 25/25	м	92.9	
157.	С302-0078	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	55	
158.	С507-3287	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	8	
159.	С507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	110	
160.	С507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	15	
161.	С507-5032	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	шт.	55	
162.	С цена поставщик.	Муфта латунная 3/4"	шт	55	
163.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (прим)	100 м трубопровода	0.45	
164.	С301-7353	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 32-37 мм	шт.	45	
165.	С507-3368	Труба из полипропилена PN 25/32	м	0.4221	
166.	С цена поставщик.	Колено ППР ф32 90град	шт	8	
167.	С507-3300	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	шт.	4	
168.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	10	
169.	С цена поставщик.	Редукция ППР 32х25	шт	4	
170.	С103-0017	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильза)	м	3.5	
171.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.45	
172.	С507-3369	Труба из полипропилена PN 25/40	м	0.42165	
173.	С301-7354	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм	шт.	45	
174.	С507-3302	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм	шт.	8	
175.	С цена поставщик.	Редукция ППР 40х32	шт	4	
176.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	12	
177.	Е16-04-002-05	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.38	
178.	С507-3370	Труба из полипропилена PN 25/50	м	35.948	
179.	С301-7355	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм	шт.	38	
180.	С507-3306	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм	шт.	8	
181.	С507-5011	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	10	
182.	С цена поставщик.	Редукция ППР 50х40	шт	4	
183.	С103-0019	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм (гильза)	м	15	
184.	Е16-04-002-06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	1.15	
185.	С507-3371	Труба из полипропилена PN 25/63	м	108.79	
186.	С301-7357	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 59-63 мм	шт.	115	
187.	С507-4305	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	7	
188.	С507-5012	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт.	29	
189.	С цена поставщик.	Редукция ППР 63х50	шт	4	
190.	С507-3310	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм	шт.	19	
191.	Е16-04-002-07	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубопровода	0.48	
192.	С507-3372	Труба из полипропилена PN 25/75	м	46.752	
193.	С301-7359	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 74-78 мм	шт.	48	
194.	С507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	шт.	12	
195.	С цена поставщик.	Редукция ППР 75х63	шт	2	
196.	С цена поставщик.	Редукция ППР 50х25	шт	12	
197.	С цена поставщик.	Тройник ППР переходной 75х50х75	шт	12	
198.	Е16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0.15	
199.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.01	
200.	Е16-05-001-02	Установка кранов шаровых приварных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	1 шт.	4	
201.	С цена поставщик.	Кран шаровый под приварку Dn 50 Pn40TEMPER	шт	4	
202.	С цена поставщик.	Муфта ППР 63х2" РН	шт	2	
203.	С цена поставщик.	Муфта ППР 75х2" РН	шт	2	
204.	С цена поставщик.	Разборное соединение 2"	шт	4	
205.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	
206.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	
207.	Е16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0.06	
208.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.008	
209.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03	
210.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03	
211.	Е16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.21	
212.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	42.4	
213.	С104-0854	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	м	110	
214.	С104-0855	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	м	49.5	
215.	С104-0856	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	49.5	
216.	С104-0858	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	м	41.8	
217.	С104-0860	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм	м	143	
218.	С104-0861	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	м	52.8	
219.	С104-0862	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	м	16.5	
220.	Е16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	1	
221.	С цена поставщик.	Кран шаровый под приварку Dn 80Pn25TEMPER	шт	1	
222.	Е65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 0,9 м3	100 шт.	0.01	
223.	Е18-04-001-09	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3	1 бак	1	
224.	Е18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	2	
225.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.1572	
226.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.1572	

Составил:	Вед.инженер ОК МКУ «КР МКД»                            М.В. Белоусов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. Начальника ОК МКУ «КР МКД»                       О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)