|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 783 697 | руб. | Смета на сумму: | 783 697 | руб. |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| Объект: | Многоквартирный дом №80в по ул. Аллея Смелых |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт крыши  |
| Сметная стоимость: | **783.697** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **1.056** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **132.108** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 3.29 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 544.66 | 433.13 | 111.53 | 13.67 | 5.28 | 6 510 | 5 921 | 589 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 428.80 |  |  |  | 84% | 4 974 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 259.88 |  |  |  | 48% | 2 842 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 233.34 |  |  |  |  | 14 326 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 3.29 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 567.56 | 420.46 | 147.10 | 13.67 | 7.35 | 6 829 | 5 748 | 1 081 |
|  | 6.95 |  | 22.87 | 1 | 13.65 |  | 312 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 367.96 |  |  |  | 71% | 4 303 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 288.16 |  |  |  | 52% | 3 151 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 223.69 |  |  |  |  | 14 283 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕРр 58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 3.29 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 8 926.59 | 592.13 | 97.65 | 13.67 | 7.56 | 36 508 | 8 094 | 738 |
| 2 503.59 | 4.13 | 8 236.81 | 13.59 | 3.36 | 13.71 | 27 676 | 186 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 502.75 |  |  |  | 71% | 5 879 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 393.72 |  |  |  | 52% | 4 306 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 823.06 |  |  |  |  | 46 692 |  |  |
|  |
| 4. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.05 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 9 755.87 | 1 426.23 | 36.34 | 13.67 | 7.65 | 44 406 | 19 497 | 278 |
| 7 898.38 |  | 8 293.30 |  | 2.97 | 1 | 24 631 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 183.77 |  |  |  | 71% | 13 843 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 927.05 |  |  |  | 52% | 10 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 866.69 |  |  |  |  | 68 387 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕРр 58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.42 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 2 845.80 | 608.96 | 28.22 | 13.67 | 7.69 | 17 663 | 8 324 | 217 |
| 5 258.63 |  | 2 208.62 |  | 4.13 | 1 | 9 122 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 505.44 |  |  |  | 71% | 5 910 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 395.82 |  |  |  | 52% | 4 328 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 747.06 |  |  |  |  | 27 902 |  |  |
|  |
| 6. | ТЕРр 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.7 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 3 163.41 | 252.57 | 25.66 | 13.67 | 7.74 | 15 538 | 3 453 | 199 |
| 4 121.69 |  | 2 885.18 |  | 4.12 | 1 | 11 887 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 209.63 |  |  |  | 71% | 2 452 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 164.17 |  |  |  | 52% | 1 796 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 537.21 |  |  |  |  | 19 785 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕРр 58-5-6 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт. | 11 | 111.23 | 12.64 | 28.30 | 1 223.53 | 139.04 | 311.30 | 13.66 | 7.74 | 7 657 | 1 899 | 2 409 |
| 70.29 |  | 773.19 |  | 4.33 | 1 | 3 348 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 115.40 |  |  |  | 71% | 1 348 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 90.38 |  |  |  | 52% | 987 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 429.31 |  |  |  |  | 9 993 |  |  |
|  |
| 8. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.29 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 729.11 | 334.92 | 337.84 | 13.67 | 3.55 | 5 885 | 4 578 | 1 199 |
| 17.13 | 1.45 | 56.36 | 4.77 | 1.91 | 13.72 | 108 | 65 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 305.72 |  |  |  | 77% | 3 575 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 203.81 |  |  |  | 48% | 2 229 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 238.65 |  |  |  |  | 11 689 |  |  |
|  |
| 9. | ТССЦ 113-8070 (238650) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 68.103 | 36.04 |  |  | 2 454.43 |  |  |  |  | 10 254 |  |  |
| 36.04 |  | 2 454.43 |  | 150.56 |  | 10 254 |  |
|  | Объем: 3.29\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 10. | ТЕР 14-02-015-01 Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 3.29 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 943.34 | 403.47 | 4.15 | 13.67 | 7.86 | 7 005 | 5 515 | 33 |
| 162.83 |  | 535.71 |  | 2.72 | 1 | 1 457 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 375.23 |  |  |  | 79% | 4 357 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 258.22 |  |  |  | 51% | 2 813 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 576.79 |  |  |  |  | 14 175 |  |  |
|  |
| 11. | ТССЦ 101-4134 (224510) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 411.25 | 13.13 |  |  | 5 399.71 |  |  |  |  | 17 663 |  |  |
| 13.13 |  | 5 399.71 |  | 42.95 |  | 17 663 |  |
|  |
| 12. | ТЕР 12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 3.29 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 26 882.78 | 1 335.31 | 546.10 | 13.68 | 6.91 | 137 297 | 18 267 | 3 774 |
| 7 599.20 | 14.91 | 25 001.37 | 49.06 | 4.61 | 13.65 | 115 256 | 670 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 495.12 |  |  |  | 92% | 17 422 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 761.40 |  |  |  | 44% | 8 332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 29 139.30 |  |  |  |  | 163 051 |  |  |
|  |
| 13. | ТССЦ 101-4128 (528542) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 30 | 137.86 |  |  | 4 135.80 |  |  |  |  | 17 407 |  |  |
| 137.86 |  | 4 135.80 |  | 580.23 |  | 17 407 |  |
|  |
| 14. | ТЕРр 58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 0.42 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 31.74 | 31.65 | 0.09 | 13.67 | 4.91 | 433 | 433 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 26.27 |  |  |  | 71% | 307 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 20.57 |  |  |  | 52% | 225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 78.58 |  |  |  |  | 966 |  |  |
|  |
| 15. | ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.42 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 3 701.53 | 137.30 | 13.38 | 13.67 | 7.26 | 13 266 | 1 877 | 97 |
| 8 454.40 | 3.03 | 3 550.85 | 1.27 | 3.18 | 13.63 | 11 292 | 17 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 149.66 |  |  |  | 92% | 1 742 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 76.21 |  |  |  | 44% | 833 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 927.40 |  |  |  |  | 15 842 |  |  |
|  |
| 16. | ТЕР 12-01-012-01 (прим)Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.42 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 2 088.24 | 30.28 | 31.58 | 13.67 | 6.58 | 7 795 | 414 | 208 |
| 4 824.69 | 5.48 | 2 026.37 | 2.30 | 3.54 | 13.65 | 7 173 | 31 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 35.19 |  |  |  | 92% | 409 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 17.92 |  |  |  | 44% | 196 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 141.35 |  |  |  |  | 8 400 |  |  |
|  |
| 17. | ТЕРр 58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.32 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 2 373.05 | 106.57 | 4.21 | 13.67 | 7.84 | 7 508 | 1 457 | 33 |
| 7 069.56 |  | 2 262.26 |  | 2.66 | 1 | 6 018 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 88.45 |  |  |  | 71% | 1 034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 69.27 |  |  |  | 52% | 758 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 530.77 |  |  |  |  | 9 300 |  |  |
|  |
| 18. | ТЕРр 58-10-3 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.08 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 458.52 | 46.26 | 0.65 | 13.67 | 7.85 | 1 592 | 632 | 5 |
| 5 145.09 |  | 411.61 |  | 2.32 | 1 | 955 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 38.40 |  |  |  | 71% | 449 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 30.07 |  |  |  | 52% | 329 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 526.98 |  |  |  |  | 2 369 |  |  |
|  |
| 19. | ТЕРр 58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.04 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 184.19 | 19.22 | 0.32 | 13.67 | 7.85 | 677 | 263 | 3 |
| 4 116.09 |  | 164.64 |  | 2.5 | 1 | 412 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 187 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 212.64 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |
|  |
| 20. | ТЕРр 58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.04 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 348.79 | 19.22 | 0.32 | 13.67 | 7.85 | 677 | 263 | 3 |
| 8 231.09 |  | 329.24 |  | 1.25 | 1 | 412 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 187 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 377.24 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |
|  |
| 21. | ТЕРр 58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.32 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 434.54 | 104.87 | 0.32 | 13.67 | 7.86 | 2 833 | 1 434 | 3 |
| 1 029.19 |  | 329.34 |  | 4.24 | 1 | 1 396 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 87.04 |  |  |  | 71% | 1 018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 68.17 |  |  |  | 52% | 746 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 589.75 |  |  |  |  | 4 597 |  |  |
|  |
| 22. | ТЕРр 60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.02 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 171.44 | 110.27 | 5.05 | 13.67 | 6.51 | 1 819 | 1 507 | 33 |
| 2 806.54 | 60.12 | 56.13 | 1.20 | 4.96 | 13.68 | 278 | 16 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 86.95 |  |  |  | 66% | 1 005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 70.23 |  |  |  | 50% | 762 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 328.61 |  |  |  |  | 3 586 |  |  |
|  |
| 23. | ТССЦ 404-0006 (574121) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.084 | 2 934.00 |  |  | 246.46 |  |  |  |  | 952 |  |  |
| 2 934.00 |  | 246.46 |  | 11 333.84 |  | 952 |  |
|  | Объем: 0.02\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 24. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала), 100 м труб | 0.02 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 185.74 | 121.77 | 3.79 | 13.67 | 6.51 | 1 988 | 1 665 | 25 |
| 3 009.22 | 45.08 | 60.18 | 0.90 | 4.96 | 13.68 | 299 | 12 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 95.68 |  |  |  | 66% | 1 107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 77.28 |  |  |  | 50% | 839 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 358.70 |  |  |  |  | 3 933 |  |  |
|  |
| 25. | ТССЦ 404-0006 (574121) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.088 | 2 934.00 |  |  | 258.19 |  |  |  |  | 997 |  |  |
| 2 934.00 |  | 258.19 |  | 11 333.84 |  | 997 |  |
|  | Объем: 0.02\*2200\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 26. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.1 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 241.28 | 129.56 | 0.21 | 13.67 | 4.85 | 2 243 | 1 771 | 1 |
| 1 115.14 |  | 111.51 |  | 4.22 | 1 | 471 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 102.35 |  |  |  | 67% | 1 187 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 64.78 |  |  |  | 40% | 708 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 408.41 |  |  |  |  | 4 138 |  |  |
|  |
| 27. | ТЕР 15-04-014-01 Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 229.16 | 11.42 | 1.42 | 13.67 | 7.78 | 762 | 156 | 11 |
| 2 163.18 |  | 216.32 |  | 2.75 | 1 | 595 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 10.85 |  |  |  | 80% | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 5.37 |  |  |  | 37% | 58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 245.38 |  |  |  |  | 945 |  |  |
|  |
| 28. | ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (оголовник) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.0216 | 11 748.28 | 1 020.39 | 26.53 | 253.76 | 22.04 | 0.57 | 13.67 | 7.48 | 914 | 301 | 4 |
| 10 701.36 | 3.02 | 231.15 | 0.07 | 2.63 | 13.66 | 608 | 1 |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 23.88 |  |  |  | 92% | 278 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 12.16 |  |  |  | 44% | 133 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 289.80 |  |  |  |  | 1 325 |  |  |
|  |
| 29. | ТЕР 12-01-014-02 (прим) Разборка утепления покрытий керамзитом, 1 м3 утеплителя | 18 | 47.52 | 20.14 | 27.38 | 855.36 | 362.45 | 492.91 | 13.67 | 5.54 | 7 685 | 4 955 | 2 731 |
|  | 3.42 |  | 61.63 | 2.41 | 13.67 |  | 843 |
|  | Объем: 120\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 458.01 |  |  |  | 92% | 5 334 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 233.24 |  |  |  | 44% | 2 551 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 546.61 |  |  |  |  | 15 570 |  |  |
|  |
| 30. | ТЕР 14-02-015-01 Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 1.2 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 344.07 | 147.16 | 1.52 | 13.67 | 7.86 | 2 555 | 2 012 | 12 |
| 162.83 |  | 195.40 |  | 2.72 | 1 | 531 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 136.86 |  |  |  | 79% | 1 589 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 94.18 |  |  |  | 51% | 1 026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 575.11 |  |  |  |  | 5 171 |  |  |
|  |
| 31. | ТССЦ 101-4135 (224510) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 150 | 7.04 |  |  | 1 056.00 |  |  |  |  | 3 432 |  |  |
| 7.04 |  | 1 056.00 |  | 22.88 |  | 3 432 |  |
|  | Объем: 120\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 32. | ТЕР 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 18 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 3 651.40 | 2 159.42 | 1 491.98 | 13.67 | 7.63 | 40 903 | 29 519 | 11 384 |
|  |  |  |  | 17.78 | 1 |  |  |
|  | Объем: 120\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10\*1.02) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 1 943.48 |  |  |  | 77% | 22 730 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 295.65 |  |  |  | 48% | 14 169 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\*0.8) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 890.53 |  |  |  |  | 77 802 |  |  |
|  |
| 33. | Цена поставщика. "ISOVER" КТ 40, м3 | 18.36 | 347.04 |  |  | 6 371.62 |  |  | 1 | 1 | 28 609 |  |  |
| 347.04 |  | 6 371.62 |  | 4.49 | 1 | 28 609 |  |
|  | Объем: 120\*0.15\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =1470\*1.06/4.49* |
|  |
| 34. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 58.45 | 7.60 |  | 7.60 | 444.24 |  | 444.24 |  | 5.78 | 2 568 |  | 2 568 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 31.36+14.32+0.66+0.35+9.8\*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =43.93/5.78* |
|  |
| 35. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 58.45 | 27.76 |  | 27.76 | 1 622.34 |  | 1 622.34 |  | 5.78 | 9 377 |  | 9 377 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 31.36+14.32+0.66+0.35+9.8\*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =160.43/5.78* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **93 124.25** | **9 505.68** | **5 760.79** |  |  | **470 207** | **129 955** | **37 015** |
| **77 857.75** | **157.66** |  |  | **303 239** | **2 153** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **93 124.25** | **9 505.68** | **5 760.79** |  |  | **470 207** | **129 955** | **37 015** |
| **77 857.75** | **157.66** |  |  | **303 239** | **2 153** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **19 922.21** |  |  |  |  | **79 314** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 14, 17-21; %=77 - по стр. 8, 32; %=79 - по стр. 10, 30; %=92 - по стр. 12, 15, 16, 28, 29; %=66 - по стр. 22, 24; %=67 - по стр. 26; %=80 - по стр. 27)** | **8 804.78** |  |  |  |  | **102 750** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 32; %=52 - по стр. 2-7, 14, 17-21; %=51 - по стр. 10, 30; %=44 - по стр. 12, 15, 16, 28, 29; %=50 - по стр. 22, 24; %=40 - по стр. 26; %=37 - по стр. 27)** | **5 902.71** |  |  |  |  | **64 528** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **107 831.74** |  |  |  |  | **637 485** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **107 831.74** |  |  |  |  | **637 485** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | **2 307.60** |  |  |  |  | **13 642** |  |  |
|  | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **110 139.34** |  |  |  |  | **651 127** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%** | **2 202.79** |  |  |  |  | **13 023** |  |  |
|  | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **112 342.13** |  |  |  |  | **664 150** |  |  |
|  | **НДС, 18%** | **20 221.58** |  |  |  |  | **119 547** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **132 563.71** |  |  |  |  | **783 697** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **8 804.78** |  |  |  |  | **102 750** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **5 902.71** |  |  |  |  | **64 528** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |