«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	105 973	руб.	Смета на сумму:	105 973	руб.	
Директор
«МКУ КР МКД»		
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт системы газопотребления	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт (замена) участка газопровода-ввода дома №3 по ул. Офицерской в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	105.973	тыс. руб.	
монтажных работ:	3.533	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.140	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	18.437	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 09.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЕГО ГАЗОПРОВОДА	
	
1.	ТЕР 24-02-100-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 отключений	0.1	1 259.38	368.54	473.79	125.94	36.85	47.38	14.16	5	916	522	237	
				417.05			41.71		3.76	1		157		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			43.11				99%	517			
	Сметная прибыль		76%			28.01				61%	318			
	Всего с НР и СП					197.06					1 751			
	
2.	ТЕР 24-02-030-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж существующего подземного газопровода низкого давления условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.072	464.61	87.93	376.69	33.45	6.33	27.12	14.17	5.99	252	90	162	
					47.19			3.40	3.93	14.14			48	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4;  М: *0	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			11.38				99%	137			
	Сметная прибыль		76%			7.39				61%	84			
	Всего с НР и СП					52.23					473			
	
3.	ТЕР 24-02-060-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Демонтаж цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 вводов	0.1	693.70	401.49	292.21	69.37	40.15	29.22	14.16	6.28	752	569	184	
					5.36			0.54	3.76	14.16			8	
	Поправки: ОЗП: *0.4;  ЭМ: *0.4;  ЗПМ: *0.4;  М: *0	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			47.61				99%	571			
	Сметная прибыль		76%			30.92				61%	352			
	Всего с НР и СП					147.90					1 675			
	
4.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	0.0385	673.19	525.85	14.21	25.92	20.25	0.55	14.16	4.45	307	287	2	
				133.13	2.20		5.13	0.08	3.46	14.16		18	1	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			15.04				63%	181			
	Сметная прибыль		50%			10.17				40%	115			
	Всего с НР и СП					51.13					604			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	254.68	103.58	104.27			2 227	1 468	585	
			46.84	4.02				175	57	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	228.76	83.33	103.72			1 920	1 181	583	
			41.71	3.94				157	56	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1-3)	102.11					1 225			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 1-3)	66.33					755			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	397.20					3 900			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	25.92	20.25	0.55			307	287	2	
			5.13	0.08				18	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 4)	15.04					181			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4)	10.17					115			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	51.13					603			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	448.33					4 503			
	Строительный контроль 2,14%	9.59					96			
	ИТОГО со Строительным контролем	457.92					4 599			
	 Непредвиденные расходы 2%	9.16					92			
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами	467.08					4 691			
	НДС 18%	84.07					844			
	ВСЕГО С НДС	551.15					5 535			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	117.15					1 406			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	76.50					870			
	
	Раздел 2.  Земляные работы. Устройство приямка под врезку газопровода	
	
5.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Прил.1.12 п.3.189  Кзтр=1,15, 100 м3 грунта	0.1025	1 686.35	1 686.35		172.85	172.85		14.16	1	2 448	2 448		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15*1.15	
	Накладные расходы		72%			124.45				61%	1 493			
	Сметная прибыль		38%			65.68				31%	759			
	Всего с НР и СП					362.99					4 700			
	
6.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство песчаной подушки толщой 20см и обратная присыпка,засыпка под проезжей частью улицы и вертикального участка в метровом радиусе на полную глубину траншеи,, 10 м3 основания	0.735	146.57	101.69	44.88	107.73	74.75	32.98	14.16	4.92	1 221	1 058	162	
					4.91			3.61	7.65	14.16			51	
	Объем: 5.75+1.6													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0122:[ М-(1151.26=104.66*11) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			91.68				99%	1 098			
	Сметная прибыль		76%			59.55				61%	676			
	Всего с НР и СП					258.96					2 995			
	
7.	ТССЦ 408-0121 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3	11.275	110.43			1 245.10					11 154			
				110.43			1 245.10		989.27			11 154		
	Объем: 10.25*1.1													
	
8.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.029	810.13	810.13		23.49	23.49		14.16	1	333	333		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			16.91				61%	203			
	Сметная прибыль		38%			8.93				31%	103			
	Всего с НР и СП					49.33					639			
	
9.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.0735	490.29	490.29		36.04	36.04		14.16	1	510	510		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			25.95				61%	311			
	Сметная прибыль		38%			13.70				31%	158			
	Всего с НР и СП					75.68					979			
	
10.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	12.495	27.21		27.21	339.98		339.98		6.01	2 043		2 043	
										1				
	Объем: 7.35*1.7													
	Поправки: ЭМ: =163.53/6.01	
	
11.	ТЕР 22-06-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, 1 м короба	1	152.18	13.32	41.80	152.18	13.32	41.80	14.16	7.48	888	189	313	
				97.06	2.21		97.06	2.21	3.98	14.18		386	31	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			18.17				99%	218			
	Сметная прибыль		76%			11.80				61%	134			
	Всего с НР и СП					182.15					1 240			
	
	Разборка и восстановление покрытия из бетонной плитки	
	
12.	ТЕРр 68-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель, 100 м2 основания	0.018	151.12	151.12		2.72	2.72		14.16	1	39	39		
									1	1				
	Накладные расходы		104%			2.83				88%	34			
	Сметная прибыль		60%			1.63				48%	19			
	Всего с НР и СП					7.18					92			
	
13.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0018	3 132.30	153.85	2 960.45	5.64	0.28	5.33	14.15	4.64	29	4	25	
				18.00	248.28		0.03	0.45	3.83	14.15			6	
	Объем: 1.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			0.93				109%	11			
	Сметная прибыль		81%			0.59				65%	7			
	Всего с НР и СП					7.17					46			
	
14.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	0.396	104.66			41.45					317			
				104.66			41.45		800.46			317		
	Объем: 0.36*1.1													
	
15.	ТЕР 27-07-003-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком, (б/у), 100 м2 тротуара	0.018	2 368.37	422.75	537.34	42.63	7.61	9.67	14.16	3.96	245	108	38	
				1 408.28	7.88		25.35	0.14	3.91	14.15		99	2	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-0104:[ М-(10700.00=107.00*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			9.92				109%	120			
	Сметная прибыль		81%			6.28				65%	72			
	Всего с НР и СП					58.83					436			
	
	Устройство приямка под врезку газопровода	
	
16.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта	0.029	1 466.39	1 466.39		42.53	42.53		14.16	1	602	602		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			30.62				61%	367			
	Сметная прибыль		38%			16.16				31%	187			
	Всего с НР и СП					89.31					1 156			
	
17.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1, 100 м3 грунта	0.029	810.13	810.13		23.49	23.49		14.16	1	333	333		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			16.91				61%	203			
	Сметная прибыль		38%			8.93				31%	103			
	Всего с НР и СП					49.33					639			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	2 235.83	397.08	429.76			20 162	5 624	2 581	
			1 408.99	6.41				11 956	90	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 235.83	397.08	429.76			20 162	5 624	2 581	
			1 408.99	6.41				11 956	90	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 286.55					11 471			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 5, 8, 9, 16, 17; %=99 - по стр. 6, 11; %=88 - по стр. 12; %=109 - по стр. 13, 15)	338.38					4 059			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 5, 8, 9, 16, 17; %=61 - по стр. 6, 11; %=48 - по стр. 12; %=65 - по стр. 13, 15)	193.25					2 217			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 767.46					26 438			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	2 767.46					26 438			
	Строительный контроль 2,14%	59.22					566			
	ИТОГО со Строительным контролем	2 826.68					27 004			
	 Непредвиденные расходы 2%	56.53					540			
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами	2 883.21					27 544			
	НДС 18%	518.98					4 958			
	ВСЕГО С НДС	3 402.19					32 502			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	338.38					4 059			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	193.25					2 217			
	
	Раздел 3.  Наружные газопроводы	
	
18.	ТЕР 24-02-032-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 400 м укладываемой трубы	0.01625	203.85	47.85	155.54	3.31	0.78	2.53	14.17	5.3	24	11	13	
				0.46			0.01		6.96	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 507-9110	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			0.91				99%	11			
	Сметная прибыль		76%			0.59				61%	7			
	Всего с НР и СП					4.82					42			
	
19.	ТССЦ 507-3726 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м	6.5	24.94			162.11					692			
				24.94			162.11		106.39			692		
	
20.	ТЕР 24-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода до 63 мм, 10 вводов	0.1	4 090.92	1 364.07	1 959.78	409.09	136.41	195.98	14.16	3.49	2 760	1 932	684	
				767.07			76.71		1.89	1		145		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0072:[ М-(4.97=2482.70*0.002) ];  ТССЦ 101-0311:[ М-(131.45=43816.00*0.003) ];  ТССЦ 101-1627:[ М-(409.38=6298.20*0.065) ];  ТССЦ 103-0138:[ М-(1946.88=33.80*57.6) ];  ТССЦ 507-0778:[ М-(3022.50=302.25*10) ];  ТССЦ 507-1973:[ М-(659.52=27.48*24) ];  ТССЦ 507-2625:[ М-(5553.60=138.84*40) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			159.60				99%	1 913			
	Сметная прибыль		76%			103.67				61%	1 179			
	Всего с НР и СП					672.36					5 851			
	
21.	С ценапоставщика. 
Газовый ввод Ду 63мм ПЭ100 SDR11, шт.	1	673.72			673.72					2 284			
				673.72			673.72		3.39			2 284		
	Поправки: М: =2076.27*1.1/3.39	
	
22.	ТССЦ 103-0018 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	0.15	35.37			5.31					18			
				35.37			5.31		122.22			18		
	
23.	ТЕР 16-05-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.	1	31.19	16.28	6.23	31.19	16.28	6.23	14.15	6.18	292	230	38	
				8.68			8.68		2.63	1		23		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 302-9009	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2576:[ М-(22.64=20580.00*0.0011) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			18.72				98%	225			
	Сметная прибыль		71%			11.56				56%	129			
	Всего с НР и СП					61.47					646			
	
24.	ТССЦ 302-3226 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 40 мм, шт.	1	665.13			665.13					2 363			
				665.13			665.13		2 362.99			2 363		
	
25.	ТССЦ 302-1240 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм, шт.	1	21.20			21.20					141			
				21.20			21.20		140.67			141		
	
26.	ТССЦ 507-0817 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт.	1	326.13			326.13					557			
				326.13			326.13		557.33			557		
	
27.	ТЕР 24-01-028-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка компенсаторов диаметром труб 50 мм, 1 компенсатор	1	389.37	34.36	36.46	389.37	34.36	36.46	14.16	6.95	5 136	487	253	
				318.55	5.16		318.55	5.16	13.8	14.2		4 396	73	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			46.24				99%	554			
	Сметная прибыль		76%			30.04				61%	342			
	Всего с НР и СП					465.64					6 032			
	
28.	ТЕР 16-02-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.0525	5 197.46	362.93	83.33	272.87	19.05	4.37	14.16	7.19	1 257	270	31	
				4 751.21	2.84		249.44	0.15	3.83	14.11		955	2	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			22.08				98%	267			
	Сметная прибыль		71%			13.63				56%	152			
	Всего с НР и СП					308.58					1 676			
	
29.	ТЕР 22-03-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
Применительно) 
Приварка в существующий стальной трубопровод  диаметром до 50 мм, 1 шт.	1	51.34	5.00	44.94	51.34	5.00	44.94	14.17	4.62	282	71	208	
				1.40	4.73		1.40	4.73	2.67	14.13		4	67	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			11.38				99%	137			
	Сметная прибыль		76%			7.39				61%	84			
	Всего с НР и СП					70.12					503			
	
	Прокладка газопровода Ду40 в футляре через стену	
	
30.	ТЕР 46-03-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт.	0.01	1 748.93	352.69	1 396.24	17.49	3.53	13.96	14.17	4.42	112	50	62	
					127.80			1.28	1	14.15			18	
	Накладные расходы		99%			4.76				84%	57			
	Сметная прибыль		60%			2.89				48%	33			
	Всего с НР и СП					25.14					202			
	
31.	ТЕР 16-02-004-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	0.006	8 569.08	950.14	290.65	51.41	5.70	1.74	14.16	6.63	325	81	12	
				7 328.29	6.99		43.97	0.04	5.3	14.14		233	1	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			6.60				98%	80			
	Сметная прибыль		71%			4.08				56%	46			
	Всего с НР и СП					62.09					451			
	
32.	ТЕРр 52-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Герметизация проходов труб через стены, 100 шт.	0.01	2 158.12	598.10	1.01	21.58	5.98	0.01	14.16	7.98	210	85		
				1 559.01			15.59		8.06	1		126		
	Накладные расходы		93%			5.56				79%	67			
	Сметная прибыль		75%			4.49				60%	51			
	Всего с НР и СП					31.63					328			
	
33.	ТЕР 22-03-001-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка фасонных частей стальных сварных (отвод), 1 т фасонных частей	0.0027	24 767.60	4 788.86	18 820.35	66.87	12.93	50.81	14.15	4.67	436	183	237	
				1 158.39	1 947.15		3.13	5.26	4.89	14.15		15	74	
	Объем: (5*0.5+0.2)/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1009:[ М-(6634.90=6634.90*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			21.28				99%	254			
	Сметная прибыль		76%			13.82				61%	157			
	Всего с НР и СП					101.98					847			
	
34.	Прайс-лист. 
Отвод 90гр. Д45х3,0 мм, шт.	5	10.00			49.99			1	1	186			
				10.00			49.99		3.73	1		186		
	Поправки: М: =33.90*1.1/3.73	
	
35.	Прайс-лист. 
Заглушка Д57х3,5 мм, шт.	1	12.50			12.50			1	1	47			
				12.50			12.50		3.73	1		47		
	Поправки: М: =42.37*1.1/3.73	
	
36.	ТЕР 24-02-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение	1	193.10	17.05	30.13	193.10	17.05	30.13	14.16	2.61	527	241	79	
				145.92			145.92		1.42	1		207		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			19.95				99%	239			
	Сметная прибыль		76%			12.96				61%	147			
	Всего с НР и СП					226.01					913			
	
37.	ТЕР 24-02-030-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Укладка стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.005	8 769.92	219.82	941.71	43.85	1.10	4.71	14.17	5.99	193	16	28	
				7 608.38	117.98		38.04	0.59	3.93	14.14		150	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			1.98				99%	24			
	Сметная прибыль		76%			1.28				61%	15			
	Всего с НР и СП					47.11					231			
	
38.	ТЕР 24-02-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка неразъемного соединения на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод	1	52.81	15.97	26.71	52.81	15.97	26.71	14.15	2.61	311	226	70	
				10.12			10.12		1.52	1		15		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			18.68				99%	224			
	Сметная прибыль		76%			12.14				61%	138			
	Всего с НР и СП					83.63					673			
	
39.	ТССЦ 507-0778 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт.	1	302.25			302.25					372			
				302.25			302.25		372.36			372		
	
	Футляр на газопроводе Д63	
	
40.	ТЕР 24-02-034-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм, 100 м газопровода	0.0323	11.03	11.03		0.36	0.36		14.16	1	5	5		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			0.42				99%	5			
	Сметная прибыль		76%			0.27				61%	3			
	Всего с НР и СП					1.05					13			
	
41.	ТССЦ 507-3759 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), м	3.23	46.73			150.94					663			
				46.73			150.94		205.39			663		
	
42.	ТЕР 22-05-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протаскивание в футляр труб диаметром 50 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.0323	2 328.07	990.98	46.96	75.20	32.01	1.52	14.16	6.35	621	453	10	
				1 290.13			41.67		3.8	1		158		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			37.45				99%	448			
	Сметная прибыль		76%			24.33				61%	276			
	Всего с НР и СП					136.98					1 346			
	
43.	ТЕР 16-07-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка концов футляра диаметром до 100 мм, 1шт	1	24.25	19.93		24.25	19.93		14.16	1	304	282		
				4.32			4.32		5.03	1		22		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			22.92				98%	276			
	Сметная прибыль		71%			14.15				56%	158			
	Всего с НР и СП					61.32					738			
	
	Прочие работы	
	
44.	ТЕР 22-02-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм, 1 км трубопровода	0.0008	36 507.98	2 328.59	1 468.55	29.21	1.86	1.17	14.17	3.94	89	26	5	
				32 710.84	84.28		26.17	0.07	2.22	14.16		58	1	
	Объем: 0.8/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			2.26				99%	27			
	Сметная прибыль		76%			1.47				61%	16			
	Всего с НР и СП					32.93					132			
	
45.	ТЕР 22-02-013-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм, 1 км трубопровода	0.0005	6 299.29	706.64	1 297.73	3.15	0.35	0.65	14.16	4.88	13	5	3	
				4 294.92	176.66		2.15	0.09	2.17	14.17		5	1	
	Объем: 0.5/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			0.51				99%	6			
	Сметная прибыль		76%			0.33				61%	4			
	Всего с НР и СП					4.00					23			
	
46.	ТЕРм 08-02-177-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка опозновательных табличек, 1 шт.	1	30.52	7.51		30.52	7.51		14.17	1	204	106		
				23.01			23.01		4.22	1		97		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7.13				81%	86			
	Сметная прибыль		65%			4.88				52%	55			
	Всего с НР и СП					42.54					345			
	
47.	ТЕРм 10-06-048-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка сигнальной ленты ОП п.1.10.98  Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3, 1 км	0.0096	3 355.71	282.22	3 068.58	32.21	2.71	29.46	14.17	3.7	148	38	109	
				4.91	157.98		0.05	1.52	14.16	14.16		1	21	
	Объем: 9.6/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		100%			4.23				85%	50			
	Сметная прибыль		65%			2.75				52%	31			
	Всего с НР и СП					39.19					229			
	
48.	ТССЦ 507-3538 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м	9.6	0.82			7.87					44			
				0.82			7.87		4.63			44		
	
49.	ТЕРр 52-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Герметизация вводов подземных инж.коммуникаций в здание, 100 шт.	0.02	2 158.12	598.10	1.01	43.16	11.96	0.02	14.16	7.98	421	169		
				1 559.01			31.18		8.06	1		251		
	Накладные расходы		93%			11.12				79%	134			
	Сметная прибыль		75%			8.97				60%	101			
	Всего с НР и СП					63.25					656			
	
50.	ТЕРм 39-02-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок	1	21.30	15.77	2.35	21.30	15.77	2.35	14.16	3.49	243	223	8	
				3.18			3.18		3.63	1		12		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			12.62				68%	152			
	Сметная прибыль		60%			9.46				48%	107			
	Всего с НР и СП					43.38					502			
	
51.	ТЕРм 39-02-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Контроль снимков на АПК, 1 снимок	1	21.30	15.77	2.35	21.30	15.77	2.35	14.16	3.49	243	223	8	
				3.18			3.18		3.63	1		12		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		80%			12.62				68%	152			
	Сметная прибыль		60%			9.46				48%	107			
	Всего с НР и СП					43.38					502			
	
52.	ТЕР 24-02-090-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 80 мм, 10 врезок	0.1	1 962.29	590.26	627.65	196.23	59.03	62.77	14.16	4.91	1 438	836	308	
				744.38			74.44		3.95	1		294		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			69.07				99%	828			
	Сметная прибыль		76%			44.86				61%	510			
	Всего с НР и СП					310.16					2 776			
	
	Узел продувки газопровода Ду 50	
	
53.	ТЕР 24-02-050-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм, 1 узел газового крана	1	64.52	28.58	30.99	64.52	28.58	30.99	14.16	6.79	633	405	210	
				4.95			4.95		3.56	1		18		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			33.44				99%	401			
	Сметная прибыль		76%			21.72				61%	247			
	Всего с НР и СП					119.68					1 281			
	
54.	ТССЦ 302-1483 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кран шаровой В-В размером 1/2", шт.	1	74.66			74.66					91			
				74.66			74.66		90.92			91		
	
55.	ТССЦ 302-1484 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кран шаровой В-В размером 3/4", шт.	1	94.90			94.90					143			
				94.90			94.90		142.98			143		
	
56.	ТССЦ 302-3227 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм, шт.	1	819.10			819.10					2 879			
				819.10			819.10		2 879.45			2 879		
	
57.	ТЕР 24-02-030-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.005	1 166.64	219.82	941.71	5.83	1.10	4.71	14.17	5.99	44	16	28	
				5.10	117.98		0.03	0.59	3.93	14.14			8	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-8007:[ М-(7603.28=75.28*101) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			1.98				99%	24			
	Сметная прибыль		76%			1.28				61%	15			
	Всего с НР и СП					9.09					82			
	
58.	ТССЦ 103-0138 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, м	0.505	33.80			17.07					65			
				33.80			17.07		127.81			65		
	Объем: 0.5*1.01													
	
	Испытание газопровода	
	
59.	ТЕР 24-02-121-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел	1	136.10	36.64	39.31	136.10	36.64	39.31	14.16	6.23	1 001	519	245	
				60.15			60.15		3.95	1		238		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			42.87				99%	514			
	Сметная прибыль		76%			27.85				61%	317			
	Всего с НР и СП					206.82					1 831			
	
60.	ТЕР 24-02-120-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода	0.09	32.51	4.82	27.69	2.93	0.43	2.49	14.15	4.45	17	6	11	
					2.81			0.25	1	14.14			4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			0.80				99%	10			
	Сметная прибыль		76%			0.52				61%	6			
	Всего с НР и СП					4.24					33			
	
61.	ТЕР 24-02-122-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода	0.09	10.59	0.94	9.65	0.95	0.08	0.87	14.1	4.94	5	1	4	
					0.56			0.05	1	14.13			1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			0.15				99%	2			
	Сметная прибыль		76%			0.10				61%	1			
	Всего с НР и СП					1.20					8			
	
62.	ТЕР 24-02-124-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	1 708.33	164.38	1 543.95	1 708.33	164.38	1 543.95	14.16	4.88	9 862	2 328	7 534	
					98.35			98.35	1	14.15			1 392	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			307.39				99%	3 683			
	Сметная прибыль		76%			199.67				61%	2 269			
	Всего с НР и СП					2 215.40					15 814			
	
63.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.002	112.52	69.00	13.01	0.23	0.14	0.03	14.16	2.68	2	2		
				30.51	0.14		0.06		2.92	14.45				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0021:[ М-(245.95=20496.00*0.012) ]	
	Добавл.ресурсы:  ТССЦ 113-0034	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			0.11				69%	1			
	Сметная прибыль		60%			0.08				48%	1			
	Всего с НР и СП					0.43					4			
	
64.	ТЕР 13-03-004-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.002	832.25	27.36	9.90	1.66	0.05	0.02	14.16	3.76	6	1		
				794.99	0.14		1.59		3.18	14.45		5		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			0.04				69%	1			
	Сметная прибыль		60%			0.03				48%				
	Всего с НР и СП					1.73					7			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	7 384.60	672.80	2 141.24			37 709	9 527	10 198	
			4 570.57	118.13				17 985	1 671	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	752.38	41.76	34.16			2 794	590	125	
			676.47	1.52				2 078	21	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	647.05					1 956			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 46; %=85 - по стр. 47; %=68 - по стр. 50, 51)	36.60					439			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 46, 47; %=48 - по стр. 50, 51)	26.56					300			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	815.54					3 533			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 579.38	590.01	2 094.74			27 341	8 356	9 992	
			1 894.64	116.42				8 996	1 647	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 038.46					2 889			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 18, 20, 27, 29, 33, 36-38, 40, 42, 44, 45, 52, 53, 57, 59-62; %=84 - по стр. 30; %=79 - по стр. 32, 49; %=98 - по стр. 43; %=69 - по стр. 63, 64)	820.88					9 838			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 18, 20, 27, 29, 33, 36-38, 40, 42, 44, 45, 52, 53, 57, 59-62; %=48 - по стр. 30, 63, 64; %=60 - по стр. 32, 49; %=56 - по стр. 43)	534.91					6 076			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 935.17					43 255			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 052.84	41.03	12.34			7 574	581	81	
			1 999.46	0.19				6 911	3	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 23, 28, 31)	47.40					572			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 23, 28, 31)	29.27					327			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 129.51					8 473			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	8 880.22					55 261			
	Строительный контроль 2,14%	190.04					1 183			
	ИТОГО со Строительным контролем	9 070.26					56 444			
	 Непредвиденные расходы 2%	181.41					1 129			
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами	9 251.67					57 573			
	НДС 18%	1 665.30					10 363			
	ВСЕГО С НДС	10 916.97					67 936			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	904.88					10 849			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	590.74					6 703			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	9 875.11	1 173.46	2 675.27			60 098	16 619	13 364	
			6 026.40	128.56				30 116	1 818	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	752.38	41.76	34.16			2 794	590	125	
			676.47	1.52				2 078	21	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	647.05					1 956			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 46; %=85 - по стр. 47; %=68 - по стр. 50, 51)	36.60					439			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 46, 47; %=48 - по стр. 50, 51)	26.56					300			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	815.54					3 533			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 043.97	1 070.42	2 628.22			49 423	15 161	13 156	
			3 345.34	126.77				21 109	1 793	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 325.01					14 360			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1-3, 6, 11, 18, 20, 27, 29, 33, 36-38, 40, 42, 44, 45, 52, 53, 57, 59-62; %=61 - по стр. 5, 8, 9, 16, 17; %=88 - по стр. 12; %=109 - по стр. 13, 15; %=84 - по стр. 30; %=79 - по стр. 32, 49; %=98 - по стр. 43; %=69 - по стр. 63, 64)	1 261.37					15 122			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 1-3, 6, 11, 18, 20, 27, 29, 33, 36-38, 40, 42, 44, 45, 52, 53, 57, 59-62; %=31 - по стр. 5, 8, 9, 16, 17; %=48 - по стр. 12, 30, 63, 64; %=65 - по стр. 13, 15; %=60 - по стр. 32, 49; %=56 - по стр. 43)	794.49					9 048			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 099.83					73 593			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 078.76	61.28	12.89			7 881	868	83	
			2 004.59	0.27				6 929	4	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 4; %=98 - по стр. 23, 28, 31)	62.44					753			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4; %=56 - по стр. 23, 28, 31)	39.44					442			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 180.64					9 076			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	12 096.01					86 202			
	Строительный контроль 2,14%	258.85					1 845			
	ИТОГО со Строительным контролем	12 354.86					88 047			
	 Непредвиденные расходы 2%	247.10					1 761			
	ИТОГО С  Непредвиденными расходами	12 601.96					89 808			
	НДС 18%	2 268.35					16 165			
	ВСЕГО С НДС	14 870.31					105 973			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 360.41					16 314			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	860.49					9 790			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)