«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	419 427	руб.	Смета на сумму:	419 427	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ ________/С.Б. Русович /	_______________________ /Е.В. Шулепко /	
		
«______»____________________ 2015г.	«______»____________________ 2015г.	

	
 	 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 34-34а по ул.Тельмана г.Калининграда (объект культурного наследия).	
Сметная стоимость:	419.427	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.288	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	48.640	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-13-1 
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную, 1000 м2	0.05	774.76	774.76		38.74	38.74		16.9	1	655	655		
									1	1				
	Накладные расходы		104%			40.29				88%	576			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			23.24				48%	314			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					102.27					1 546			
	
2.	ТЕРр 68-14-1 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.05	1 689.81	625.26	1 064.55	84.49	31.26	53.23	16.91	4.86	787	529	259	
					105.56			5.28	1	16.9			89	
	Накладные расходы		104%			38.00				88%	544			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.92				48%	297			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					144.42					1 627			
	
3.	ТЕРр 68-20-1 
Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель, 100 м2 основания	0.24	151.12	151.12		36.27	36.27		16.9	1	613	613		
									1	1				
	Накладные расходы		104%			37.72				88%	539			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.76				48%	294			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95.75					1 447			
	
4.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	4.959	3.71		3.13	18.38		15.52	1	8.18	167		127	
					0.36			1.79	1	14.17			25	
	Объем: 50*0.04*1.8+5*0.3*0.15*2.2+24*0.06*0.6													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			1.79				100%	25			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.07				60%	15			
	
5.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	4.959	16.40		16.40	81.33		81.33		8.87	721		721	
														
	Объем: 50*0.04*1.8+5*0.3*0.15*2.2+24*0.06*0.6													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	259.21	106.27	150.08			2 943	1 797	1 107	
				7.07					114	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	159.50	106.27	53.23			2 055	1 797	259	
				5.28					89	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3)	116.01					1 660			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3)	66.93					905			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	342.44					4 620			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	99.71		96.85			888		848	
				1.79					25	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)	1.79					25			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)	1.07					15			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	99.71					888			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	442.15					5 508			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	9.46					118			
	ИТОГО	451.61					5 626			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	9.03					113			
	ИТОГО	460.64					5 739			
	НДС 18%	82.92					1 033			
	ВСЕГО С НДС	543.56					6 772			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	116.01					1 660			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	66.93					905			
	
	Раздел 2.  Устройство проезда	
	
6.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.02	4 846.79	124.86	4 711.39	96.94	2.50	94.23	16.9	8.5	844	42	801	
				10.54	657.79		0.21	13.16	4.64	16.9		1	222	
	Объем: 50*0.4													
	Накладные расходы		95%			14.88				81%	214			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			6.73				34%	90			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.55					1 148			
	
7.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	32	16.40		16.40	524.80		524.80		8.87	4 655		4 655	
														
	Объем: 20*1.6													
	
8.	ТЕР 01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.02	344.93	24.76	314.90	6.90	0.50	6.30	16.89	8.94	65	8	56	
				5.27	49.16		0.11	0.98	4.64	16.9			17	
	Накладные расходы		95%			1.41				81%	20			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.64				34%	9			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.94					94			
	
9.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.148	2 520.14	133.78	2 368.36	372.98	19.80	350.52	16.89	5.83	2 390	334	2 044	
				18.00	198.48		2.66	29.38	4.43	16.9		12	496	
	Объем: 74*0.2													
	Накладные расходы		142%			69.84				121%	1 004			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			39.84				65%	540			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					482.65					3 934			
	
10.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	16.28	104.66			1 703.86					8 035			
				104.66			1 703.86		493.55			8 035		
	Объем: 14.8*1.1													
	
11.	ТЕР 27-04-007-01 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.074	55 479.33	320.44	3 755.12	4 105.47	23.71	277.88	16.9	7.24	27 290	401	2 012	
				51 403.77	526.20		3 803.88	38.94	6.54	16.91		24 877	658	
	Накладные расходы		142%			88.96				121%	1 281			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			50.75				65%	688			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 245.18					29 260			
	
12.	ТЕР 27-06-027-01 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.037	540.62		540.62	20.00		20.00	1	7.74	155		155	
					59.01			2.18	4.73	16.9			37	
	Объем: 74*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			3.10				121%	45			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1.77				65%	24			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.86					224			
	
13.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	3.774	280.61			1 059.02					7 605			
				280.61			1 059.02		2 015.18			7 605		
	Объем: 3.7*1.02													
	
14.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	7.4	144.06	122.25	15.86	1 066.04	904.65	117.36	16.9	5.46	16 135	15 289	641	
				5.95	0.73		44.03	5.40	4.68	16.78		206	91	
	Накладные расходы		142%			1 292.27				121%	18 610			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			737.14				65%	9 997			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 095.45					44 742			
	
15.	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М300), м2	75.48	99.14			7 483.21			1	1	34 872			
				99.14			7 483.21		4.66	1		34 872		
	Объем: 74*1.02													
	Поправки: М: =420*1.1/4.66	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	16 439.22	951.16	1 391.09			102 046	16 074	10 364	
			14 096.98	90.04				75 608	1 521	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 914.42	951.16	866.29			97 391	16 074	5 709	
			14 096.98	90.04				75 608	1 521	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	10 246.09					50 512			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 8; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 14)	1 470.45					21 174			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 6, 8; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 14)	836.86					11 347			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 221.73					129 912			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	524.80		524.80			4 655		4 655	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	524.80					4 655			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	18 746.53					134 567			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	401.18					2 880			
	ИТОГО	19 147.71					137 447			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	382.95					2 749			
	ИТОГО	19 530.66					140 196			
	НДС 18%	3 515.52					25 235			
	ВСЕГО С НДС	23 046.18					165 431			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 470.45					21 174			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	836.86					11 347			
	
	Раздел 3.  Устройство проезда за границей МКД	
	
16.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0096	4 846.79	124.86	4 711.39	46.53	1.20	45.23	16.9	8.5	405	20	384	
				10.54	657.79		0.10	6.31	4.64	16.9			107	
	Объем: 24*0.4													
	Накладные расходы		95%			7.13				81%	103			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			3.23				34%	43			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.89					551			
	
17.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	15.36	16.40		16.40	251.90		251.90		8.87	2 234		2 234	
														
	Объем: 9.6*1.6													
	
18.	ТЕР 01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0096	344.93	24.76	314.90	3.31	0.24	3.02	16.89	8.94	31	4	27	
				5.27	49.16		0.05	0.47	4.64	16.9			8	
	Накладные расходы		95%			0.67				81%	10			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.31				34%	4			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4.29					45			
	
19.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.114	2 520.14	133.78	2 368.36	287.30	15.25	269.99	16.89	5.83	1 841	258	1 574	
				18.00	198.48		2.05	22.63	4.43	16.9		9	382	
	Объем: 57*0.2													
	Накладные расходы		142%			53.79				121%	774			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			30.68				65%	416			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					371.77					3 031			
	
20.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	12.54	104.66			1 312.44					6 189			
				104.66			1 312.44		493.55			6 189		
	Объем: 11.4*1.1													
	
21.	ТЕР 27-04-007-01 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.057	55 479.33	320.44	3 755.12	3 162.32	18.27	214.04	16.9	7.24	21 021	309	1 550	
				51 403.77	526.20		2 930.01	29.99	6.54	16.91		19 162	507	
	Накладные расходы		142%			68.53				121%	987			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			39.09				65%	530			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 269.94					22 539			
	
22.	ТЕР 27-06-027-01 
(прим) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0285	540.62		540.62	15.41		15.41	1	7.74	119		119	
					59.01			1.68	4.73	16.9			28	
	Объем: 57*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			2.39				121%	34			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1.36				65%	18			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.16					171			
	
23.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	2.907	280.61			815.73					5 858			
				280.61			815.73		2 015.18			5 858		
	Объем: 2.85*1.02													
	
24.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	5.7	144.06	122.25	15.86	821.14	696.83	90.40	16.9	5.46	12 429	11 776	494	
				5.95	0.73		33.92	4.16	4.68	16.78		159	70	
	Накладные расходы		142%			995.41				121%	14 334			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			567.80				65%	7 700			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 384.35					34 463			
	
25.	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М300), м2	58.14	99.14			5 764.09			1	1	26 861			
				99.14			5 764.09		4.66	1		26 861		
	Объем: 57*1.02													
	Поправки: М: =420*1.1/4.66	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	12 480.17	731.79	889.99			76 988	12 367	6 382	
			10 858.39	65.24				58 238	1 102	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 228.27	731.79	638.09			74 754	12 367	4 148	
			10 858.39	65.24				58 238	1 102	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	7 892.26					38 908			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 16, 18; %=121 - по стр. 19, 21, 22, 24)	1 127.92					16 242			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 16, 18; %=65 - по стр. 19, 21, 22, 24)	642.47					8 712			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 998.66					99 708			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	251.90		251.90			2 234		2 234	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	251.90					2 234			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	14 250.56					101 942			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	304.96					2 182			
	ИТОГО	14 555.52					104 124			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	291.11					2 082			
	ИТОГО	14 846.63					106 206			
	НДС 18%	2 672.39					19 117			
	ВСЕГО С НДС	17 519.02					125 323			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 127.92					16 242			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	642.47					8 712			
	
	Раздел 4.  Устройство тротуара	
	
26.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0045	4 846.79	124.86	4 711.39	21.81	0.56	21.20	16.9	8.5	190	9	180	
				10.54	657.79		0.05	2.96	4.64	16.9			50	
	Объем: 18*0.25													
	Накладные расходы		95%			3.34				81%	48			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.51				34%	20			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.67					258			
	
27.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	7.2	16.40		16.40	118.08		118.08		8.87	1 047		1 047	
														
	Объем: 4.5*1.6													
	
28.	ТЕР 01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0045	344.93	24.76	314.90	1.55	0.11	1.42	16.89	8.94	15	2	13	
				5.27	49.16		0.02	0.22	4.64	16.9			4	
	Накладные расходы		95%			0.31				81%	5			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.14				34%	2			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.01					22			
	
29.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.036	2 520.14	133.78	2 368.36	90.73	4.82	85.26	16.89	5.83	581	81	497	
				18.00	198.48		0.65	7.15	4.43	16.9		3	121	
	Объем: 18*0.2													
	Накладные расходы		142%			17.00				121%	244			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			9.70				65%	131			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					117.42					957			
	
30.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	3.96	104.66			414.45					1 954			
				104.66			414.45		493.55			1 954		
	Объем: 3.6*1.1													
	
31.	ТЕР 27-06-027-01 
(прим) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.009	540.62		540.62	4.87		4.87	1	7.74	38		38	
					59.01			0.53	4.73	16.9			9	
	Объем: 18*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			0.75				121%	11			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.43				65%	6			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.05					55			
	
32.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	0.918	280.61			257.60					1 850			
				280.61			257.60		2 015.18			1 850		
	Объем: 0.9*1.02													
	
33.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	1.8	144.06	122.25	15.86	259.31	220.05	28.55	16.9	5.46	3 925	3 719	156	
				5.95	0.73		10.71	1.31	4.68	16.78		50	22	
	Накладные расходы		142%			314.33				121%	4 527			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			179.30				65%	2 432			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					752.94					10 883			
	
34.	ТССЦ 403-8719 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2	18.36	119.43			2 192.73					6 780			
				119.43			2 192.73		369.28			6 780		
	Объем: 18*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	3 361.13	225.54	259.38			16 380	3 811	1 931	
			2 876.21	12.17				10 637	206	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 243.05	225.54	141.30			15 333	3 811	884	
			2 876.21	12.17				10 637	206	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 864.78					10 584			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 26, 28; %=121 - по стр. 29, 31, 33)	335.74					4 835			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 26, 28; %=65 - по стр. 29, 31, 33)	191.08					2 591			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 769.87					22 759			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	118.08		118.08			1 047		1 047	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	118.08					1 047			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	3 887.95					23 806			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	83.20					509			
	ИТОГО	3 971.15					24 315			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	79.42					486			
	ИТОГО	4 050.57					24 801			
	НДС 18%	729.10					4 464			
	ВСЕГО С НДС	4 779.67					29 265			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	335.74					4 835			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	191.08					2 591			
	
	Раздел 5.  Установка бортовых камней	
	
35.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0056	4 846.79	124.86	4 711.39	27.14	0.70	26.38	16.9	8.5	236	12	224	
				10.54	657.79		0.06	3.68	4.64	16.9			62	
	Объем: 37*0.3*0.3+27*0.28*0.3													
	Накладные расходы		95%			4.16				81%	60			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.88				34%	25			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.18					321			
	
36.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	8.96	16.40		16.40	146.94		146.94		8.87	1 303		1 303	
														
	Объем: 5.6*1.6													
	
37.	ТЕР 01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0056	344.93	24.76	314.90	1.93	0.14	1.76	16.89	8.94	18	2	16	
				5.27	49.16		0.03	0.28	4.64	16.9			5	
	Накладные расходы		95%			0.40				81%	6			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.18				34%	2			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.51					26			
	
38.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.02421	2 520.14	133.78	2 368.36	61.01	3.24	57.34	16.89	5.83	391	55	334	
				18.00	198.48		0.44	4.81	4.43	16.9		2	81	
	Объем: 37*0.3*0.15+27*0.28*0.1													
	Накладные расходы		142%			11.43				121%	165			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			6.52				65%	88			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78.96					644			
	
39.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	2.6631	104.66			278.72					1 314			
				104.66			278.72		493.55			1 314		
	Объем: 2.421*1.1													
	
40.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.37	5 013.40	682.44	81.37	1 854.96	252.50	30.11	16.9	7.55	11 853	4 267	227	
				4 249.59	10.25		1 572.35	3.79	4.68	16.91		7 359	64	
	Накладные расходы		142%			363.93				121%	5 241			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			207.59				65%	2 815			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 426.49					19 909			
	
41.	ТССЦ 403-8021 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	37	76.13			2 816.81					15 065			
				76.13			2 816.81		407.17			15 065		
	
42.	ТЕР 27-02-010-02 
(Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.27	937.76	682.44	81.37	253.20	184.26	21.97	16.9	7.55	3 500	3 114	166	
				173.95	10.25		46.97	2.77	4.68	16.91		220	47	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		142%			265.58				121%	3 825			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			151.49				65%	2 055			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					670.28					9 379			
	
43.	ТССЦ 402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.00535	569.06			3.04					16			
				569.06			3.04		2 964.9			16		
	Объем: (0.27)*(0.06*0.33)													
	
44.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	1.36998	685.00			938.44					4 463			
				685.00			938.44		3 257.72			4 463		
	Объем: (0.27)*(5.9*0.86)													
	
45.	ТССЦ 403-8023 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	27	34.14			921.78					6 296			
				34.14			921.78		233.19			6 296		
	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	
	
46.	ТЕР 47-01-046-04 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	0.5	2 168.55	337.20		1 084.28	168.60		16.9	1	6 970	2 849		
				1 831.35			915.68		4.5	1		4 121		
	Накладные расходы		115%			193.89				98%	2 792			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			129.82				61%	1 738			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 407.99					11 500			
	
47.	ТЕР 47-01-046-06 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	0.5	792.33	53.73	365.54	396.17	26.87	182.77	16.9	6.45	2 230	454	1 179	
				373.06	35.46		186.53	17.73	3.2	16.9		597	300	
	Накладные расходы		115%			51.29				98%	739			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			34.34				61%	460			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					481.80					3 429			
	
48.	ТЕРр 68-37-1 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см, 1 колодец	1	103.99	11.18	3.04	103.99	11.18	3.04	16.9	9.66	936	189	29	
				89.77			89.77		8	1		718		
	Накладные расходы		104%			11.63				88%	166			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.71				48%	91			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.33					1 193			
	
49.	ТЕР 27-09-006-01 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	0.05	347.22	165.14	182.08	17.36	8.26	9.10	16.9	8.9	221	140	81	
					8.29			0.41	5.14	16.91			7	
	Начисления: Н48= 0	
	Накладные расходы		142%			12.31				121%	178			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			7.02				65%	96			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.69					494			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	8 905.77	655.75	479.41			54 812	11 082	3 559	
			7 770.62	33.47				40 171	566	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 758.83	655.75	332.47			53 509	11 082	2 256	
			7 770.62	33.47				40 171	566	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 958.79					27 154			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 35, 37; %=121 - по стр. 38, 40, 42, 49; %=98 - по стр. 46, 47; %=88 - по стр. 48)	914.62					13 171			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 35, 37; %=65 - по стр. 38, 40, 42, 49; %=61 - по стр. 46, 47; %=48 - по стр. 48)	545.57					7 370			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 219.02					74 050			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	146.94		146.94			1 303		1 303	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	146.94					1 303			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	10 365.96					75 353			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	221.83					1 613			
	ИТОГО	10 587.79					76 966			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	211.76					1 539			
	ИТОГО	10 799.55					78 505			
	НДС 18%	1 943.92					14 131			
	ВСЕГО С НДС	12 743.47					92 636			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	914.62					13 171			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	545.57					7 370			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	41 445.50	2 670.51	3 169.95			253 169	45 131	23 343	
			35 602.20	207.99				184 654	3 509	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	40 304.07	2 670.51	2 031.38			243 042	45 131	13 256	
			35 602.20	206.20				184 654	3 484	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	25 961.92					127 158			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 48; %=81 - по стр. 6, 8, 16, 18, 26, 28, 35, 37; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 31, 33, 38, 40, 42, 49; %=98 - по стр. 46, 47)	3 964.74					57 082			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 48; %=34 - по стр. 6, 8, 16, 18, 26, 28, 35, 37; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 31, 33, 38, 40, 42, 49; %=61 - по стр. 46, 47)	2 282.91					30 925			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	46 551.72					331 049			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 141.43		1 138.57			10 127		10 087	
				1.79					25	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)	1.79					25			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)	1.07					15			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 141.43					10 127			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	47 693.15					341 176			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 020.63					7 301			
	ИТОГО	48 713.78					348 477			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	974.28					6 970			
	ИТОГО	49 688.06					355 447			
	НДС 18%	8 943.85					63 980			
	ВСЕГО С НДС	58 631.91					419 427			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 964.74					57 082			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 282.91					30 925			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)