«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 019 741	руб.	Смета на сумму:	2 019 741	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК Управдом»	
                          Русович С.Б.	                                  Тишковец В.А.	
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Кленовая,9-21	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт черепичной крыши многоквартирного двухэтажного дома №9-21 по ул.Кленовой	
Сметная стоимость:	2 019.741	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.025	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	333.185	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	9.1	553.31	459.71	93.60	5 035.12	4 183.36	851.76	12.51	4.4	56 082	52 334	3 748	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			4 141.53				84%	43 961			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 510.02				48%	25 120			
										=(59.5* (0.8))				
	
2.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.3	165.55	131.65	33.90	49.67	39.50	10.17	12.51	4.4	539	494	45	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			39.11				84%	415			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			23.70				48%	237			
										=(59.5* (0.8))				
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	9.4	172.51	127.80	44.71	1 621.59	1 201.32	420.27	12.51	7.12	18 021	15 029	2 992	
					6.95			65.33	1	12.49			816	
	Накладные расходы		83%			1 051.32				71%	11 250			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			823.32				52%	8 239			
										=(65* (0.8))				
	
4.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	13.16												
									1					
	Объем: (9.4)*1.4													
	
5.	ТЕРр 58-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы, 100 м2	9.4	1 653.84	155.20	10.71	15 546.10	1 458.88	100.67	12.51	7.01	60 636	18 251	706	
				1 487.93	1.03		13 986.54	9.68	2.98	12.57		41 680	122	
	Накладные расходы		83%			1 218.90				71%	13 045			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			954.56				52%	9 554			
										=(65* (0.8))				
	
6.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	7.57	5 502.93	806.67	80.64	41 657.18	6 106.49	610.44	12.51	7.11	192 192	76 392	4 340	
				4 615.62			34 940.24		3.19	1		111 459		
	Накладные расходы		83%			5 068.39				71%	54 238			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 969.22				52%	39 724			
										=(65* (0.8))				
	
7.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	12.869												
									3.19					
	Объем: (7.57)*1.7													
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.9	4 519.16	360.82	36.65	4 067.24	324.74	32.99	12.51	7.07	19 505	4 062	233	
				4 121.69			3 709.52		4.1	1		15 209		
	Накладные расходы		83%			269.53				71%	2 884			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			211.08				52%	2 112			
										=(65* (0.8))				
	
9.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.68	9 291.30	1 358.31	34.61	6 318.08	923.65	23.53	12.51	6.98	27 617	11 555	164	
				7 898.38			5 370.90		2.96	1		15 898		
	Накладные расходы		83%			766.63				71%	8 204			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			600.37				52%	6 009			
										=(65* (0.8))				
	
10.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.6596												
									2.96					
	Объем: (0.68)*0.97													
	
11.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.4	6 775.72	1 449.90	67.19	2 710.29	579.96	26.88	12.51	7.02	16 068	7 255	189	
				5 258.63			2 103.45		4.1	1		8 624		
	Накладные расходы		83%			481.37				71%	5 151			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			376.97				52%	3 773			
										=(65* (0.8))				
	
12.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.508												
									4.1					
	Объем: (0.4)*1.27													
	
13.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.06	2 618.75	2 607.40	11.35	157.13	156.44	0.68	12.51	4.05	1 960	1 957	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			129.85				71%	1 389			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			101.69				52%	1 018			
										=(65* (0.8))				
	
14.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.336												
									1					
	Объем: (0.06)*5.6													
	
15.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.52	75.57	75.35	0.22	114.87	114.53	0.33	12.51	4.09	1 434	1 433	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			95.06				71%	1 017			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			74.44				52%	745			
										=(65* (0.8))				
	
16.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.1824												
									1					
	Объем: (1.52)*0.12													
	
17.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.52	8 813.16	326.90	31.86	13 396.01	496.89	48.43	12.51	6.89	47 158	6 216	334	
				8 454.40	3.03		12 850.69	4.60	3.16	12.48		40 608	57	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			541.61				92%	5 771			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			275.82				44%	2 760			
										=(55.25* (0.8))				
	
18.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.52	2 956.30	374.76	6.66	4 493.58	569.64	10.12	12.51	6.9	17 528	7 126	70	
				2 574.88	1.03		3 913.82	1.57	2.64	12.57		10 332	20	
	Накладные расходы		83%			474.10				71%	5 074			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			371.29				52%	3 716			
										=(65* (0.8))				
	
19.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.34048												
									2.64					
	Объем: (1.52)*0.224													
	
20.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	12.51	7.18	3 085	1 158	9	
				5 145.09			823.21		2.33	1		1 918		
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	822			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	602			
										=(65* (0.8))				
	
21.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.6	7 415.77	333.04	13.17	4 449.46	199.82	7.90	12.51	7.18	13 627	2 500	57	
				7 069.56			4 241.74		2.61	1		11 071		
	Накладные расходы		83%			165.85				71%	1 775			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			129.88				52%	1 300			
										=(65* (0.8))				
	
22.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	12.51	7.18	1 309	481	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	
23.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	12.51	7.18	1 289	481	5	
				8 231.09			658.49		1.22	1		803		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	
24.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.7	1 357.93	327.73	1.01	950.55	229.41	0.71	12.51	7.2	5 922	2 870	5	
				1 029.19			720.43		4.23	1		3 047		
	Накладные расходы		83%			190.41				71%	2 038			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			149.12				52%	1 492			
										=(65* (0.8))				
	
25.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.007												
									4.23					
	Объем: (0.7)*0.01													
	
26.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	18.8	221.62	101.80	102.69	4 166.37	1 913.80	1 930.53	12.51	3.39	31 059	23 942	6 544	
				17.13	1.45		322.04	27.26	1.78	12.56		573	342	
	Объем: 940*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 746.95				77%	18 699			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 164.64				48%	11 656			
										=(59.5* (0.8))				
	
27.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	389.16	36.04			14 025.33					58 572			
				36.04			14 025.33		150.51			58 572		
	Объем: (18.8)*20.7													
	
28.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	9.4	286.73	122.64	1.26	2 695.25	1 152.78	11.87	12.51	7.2	18 716	14 421	85	
				162.83			1 530.60		2.75	1		4 209		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			1 072.09				79%	11 393			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			737.78				51%	7 355			
										=(63.75* (0.8))				
	
29.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	1175	13.13			15 427.75					50 290			
				13.13			15 427.75		42.8			50 290		
	Объем: 9.4*125													
	
30.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	9.4	8 171.06	405.87	165.99	76 807.94	3 815.17	1 560.28	12.52	6.6	385 225	47 766	10 298	
				7 599.20	14.91		71 432.48	140.18	4.58	12.5		327 161	1 752	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4 271.78				92%	45 557			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 175.44				44%	21 788			
										=(55.25* (0.8))				
	
31.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	79	137.86			10 890.94					47 380			
				137.86			10 890.94		599.75			47 380		
	
32.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	6	576.22	69.00	29.78	3 457.29	414.00	178.65	12.51	6.53	14 539	5 179	1 167	
				477.44	2.08		2 864.64	12.45	2.86	12.51		8 193	156	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			452.04				90%	4 802			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			230.28				43%	2 294			
										=(53.55* (0.8))				
	
33.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	3.78	2 460.30			9 299.93					15 932			
				2 460.30			9 299.93		4 214.88			15 932		
	Объем: 0.7*0.9*6													
	
34.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.12	373.54	335.71	26.60	44.82	40.28	3.19	12.52	7.17	533	504	23	
				11.23			1.35		4.14	1		6		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			42.70				90%	454			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			21.75				43%	217			
										=(53.55* (0.8))				
	
35.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0528	23 811.97			1 257.27					2 527			
				23 811.97			1 257.27		47 861.13			2 527		
	Объем: 0.12*0.44													
	
36.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.03	8 572.20	5 513.35	252.31	257.17	165.40	7.57	12.51	6.18	2 525	2 069	47	
				2 806.54	60.12		84.20	1.80	4.86	12.52		409	23	
	Накладные расходы		78%			130.42				66%	1 381			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			105.34				50%	1 046			
										=(63* (0.8))				
	
37.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.126	2 934.00			369.68					1 416			
				2 934.00			369.68		11 241.04			1 416		
	Объем: 0.03*4200													
	
38.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.5202												
									4.86					
	Объем: (0.03)*17.34													
	
39.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.03	23 217.20	15 220.75	473.40	696.52	456.62	14.20	12.51	6.18	6 897	5 712	88	
				7 523.05	112.70		225.69	3.38	4.86	12.52		1 097	42	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			358.80				66%	3 798			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			289.80				50%	2 877			
										=(63* (0.8))				
	
40.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.33	2 934.00			968.22					3 710			
				2 934.00			968.22		11 241.04			3 710		
	Объем: 0.03*2200*5													
	
41.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	1.242												
									4.86					
	Объем: (0.03)*8.28													
	Начисления: Н48= 5	
	
42.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.45	2 412.79	1 295.60	2.05	1 085.76	583.02	0.92	12.51	4.04	9 420	7 294	4	
				1 115.14			501.81		4.23	1		2 123		
	Накладные расходы		79%			460.59				67%	4 887			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			291.51				40%	2 918			
										=(50* (0.8))				
	
43.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.45	2 291.60	114.18	14.24	1 031.22	51.38	6.41	12.51	7.11	3 365	643	46	
				2 163.18			973.43		2.75	1		2 677		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			48.81				80%	514			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			24.15				37%	238			
										=(46.75* (0.8))				
	
44.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	1.12	4 972.00	72.11	75.20	5 568.63	80.76	84.22	12.51	6.29	20 291	1 010	530	
				4 824.69	5.48		5 403.65	6.13	3.47	12.5		18 751	77	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			93.84				92%	1 000			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			47.79				44%	478			
										=(55.25* (0.8))				
	
45.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.61	257.63	231.54	26.09	157.15	141.24	15.91	12.51	6.47	1 870	1 767	103	
					10.34			6.31	1	12.53			79	
	Накладные расходы		85%			125.42				72%	1 329			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			118.04				64%	1 181			
										=(80* (0.8))				
	
46.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	1.4579												
									1					
	Объем: (0.61)*2.39													
	
47.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карниза досками обшивки, 100 м2 потолка	0.61	10 259.57	603.91	84.83	6 258.34	368.39	51.74	12.52	6.76	24 812	4 612	350	
				9 570.83	3.78		5 838.21	2.30	3.4	12.5		19 850	29	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			392.93				90%	4 177			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			200.17				43%	1 996			
										=(53.55* (0.8))				
	
48.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.61	1 316.51	347.48	6.74	803.07	211.97	4.11	12.51	7.14	4 043	2 652	29	
				962.29	0.16		587.00	0.10	2.32	12.46		1 362	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			201.47				80%	2 122			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			99.67				37%	982			
										=(46.75* (0.8))				
	
49.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, по дымовым трубам, 100 м2 покрытия	0.17	11 907.97	1 173.45	33.16	2 024.36	199.49	5.64	12.51	7.14	7 284	2 496	40	
				10 701.36	3.78		1 819.23	0.64	2.61	12.5		4 748	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			216.14				92%	2 304			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			110.07				44%	1 102			
										=(55.25* (0.8))				
	
50.	Х311-1037 
Погрузка мусора, т	135.423	7.34		7.34	993.43		993.43		5.54	5 504		5 504	
										1				
	Объем: 29.883+(0.3*1.45+9.1*11.55)													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
51.	Х403-1-15 
Перевозка мусора, т	135.423	26.50		26.50	3 588.71		3 588.71		5.54	19 881		19 881	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	264 425.02	26 348.34	10 604.86			1 219 763	329 661	57 645	
			227 471.77	281.73				832 458	3 524	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	264 425.02	26 348.34	10 604.86			1 219 763	329 661	57 645	
			227 471.77	281.73				832 458	3 524	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	52 239.12					179 827			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=71 - по стр. 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 20-24; %=92 - по стр. 17, 30, 44, 49; %=77 - по стр. 26; %=79 - по стр. 28; %=90 - по стр. 32, 34, 47; %=66 - по стр. 36, 39; %=67 - по стр. 42; %=80 - по стр. 43, 48; %=72 - по стр. 45)	24 388.22					260 132			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 26; %=52 - по стр. 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 20-24; %=44 - по стр. 17, 30, 44, 49; %=51 - по стр. 28; %=43 - по стр. 32, 34, 47; %=50 - по стр. 36, 39; %=40 - по стр. 42; %=37 - по стр. 43, 48; %=64 - по стр. 45)	16 298.03					163 029			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	305 111.27					1 642 924			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	305 111.27					1 642 924			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	6 529.38					35 159			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	311 640.65					1 678 083			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	6 232.81					33 562			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	317 873.46					1 711 645			
	НДС	57 217.22					308 096			
	Всего с НДС	375 090.68					2 019 741			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)