«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шешеловская С.Я. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт 2013г.	
	
Объект:	ООО «ЖЭУ-18»	
Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь   	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 23, проспект Победы, г. Калининград	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	2.64	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.64	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш  сплошной обрешетки (применит)	100 м2 кровли	2.38	
4.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.26	
5.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат)	1 м3 кладки	0.25	
6.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.26	
7.	Е58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	15	
8.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (лежень , стойка) прим.	100 м	0.12	
9.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.221	
10.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (хребтовая) применит.	100 м	0.192	
11.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.502	
12.	Е54-3-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	100 м2 подшивки	0.0256	
13.	Е10-01-022-01	Подшивка досками карнизов  (применит)	100 м2 потолка	0.0256	
14.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0256	
15.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (применит)	100 окон	0.01	
16.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
17.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.56	
18.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.9842	
19.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	185.97294	
20.	Е12-01-014-02	разборка утеплителя (применит)	1 м3 утеплителя	0.7	
21.	Е14-02-015-01	Устройство пароизоляционного слоя (применит)	100 м2 покрытия	0.035	
22.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	4.375	
23.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	0.7	
24.	С104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	0.714	
25.	Е14-02-015-01	Устройство изоляционного слоя (применит)	100 м2 покрытия	0.035	
26.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	4.375	
27.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (применительно)	100 м2 кровли	2.64	
28.	Сцена поставщика.	Этернит в комплекте	м2.	337.92	
29.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержаний (применительно)	100 м ограждения	0.12	
30.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (капельника) шириной до 0,4 м	100 м	0.34	
31.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов)	100 м труб и покрытий	0.34	
32.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.34	
33.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.09	
34.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.31	
35.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.2	
36.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.09	
37.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.26	
38.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.012	
39.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.1274	
40.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 6-ти канал)	100 м труб	0.007	
41.	Е46-01-008-01	Обетонирование колонн	1 м3	0.0702	
42.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.089	
43.	Е15-04-014-01	Окраска дымоходов  с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.089	
44.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн.	18.033	
45.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн.	18.033	

Составил:	инженер ООО "ЖЭУ-18"                                   Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)