«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 397 506	руб.	Смета на сумму:	1 397 506	руб.	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»	
		
________________ /  С.Б.  Русович  /	________________ /  А.Н.  Поправка  /	
		
«_____»_______________ 2014 года	«_____»_______________ 2014 года	

	
Объект:	МКД № 4-6 по ул. Томская, г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши 	
Сметная стоимость:	1 397.506	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.805	тыс. чел. ч	
Сметная заработная плата:	236.684	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 01.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	5.81	165.55	131.65	33.90	961.85	764.89	196.96	14.4	6.44	12 283	11 014	1 268	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			757.24				84%	9 252			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			458.93				48%	5 287			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 178.03					26 821			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5.81	172.51	127.80	44.71	1 002.28	742.52	259.77	14.41	8.08	12 799	10 700	2 099	
					6.95			40.38	1	14.38			581	
	Накладные расходы		83%			649.81				71%	8 010			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			508.89				52%	5 866			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 160.97					26 675			
	
3.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен(мауэрлат), 1 м3	1.5	218.68	77.46	141.22	328.02	116.19	211.83	14.4	4.41	2 607	1 673	934	
					12.93			19.40	1	14.39			279	
	Накладные расходы		99%			134.23				84%	1 640			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			81.35				48%	937			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					543.61					5 184			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.408	6 775.72	1 449.90	67.19	2 764.49	591.56	27.41	14.4	8.12	17 366	8 518	223	
				5 258.63			2 145.52		4.02	1		8 625		
	Накладные расходы		83%			490.99				71%	6 048			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			384.51				52%	4 429			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 640.00					27 843			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	2.35	9 291.30	1 358.31	34.61	21 834.56	3 192.03	81.33	14.4	8.08	100 821	45 965	657	
				7 898.38			18 561.19		2.92	1		54 199		
	Накладные расходы		83%			2 649.38				71%	32 635			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 074.82				52%	23 902			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26 558.76					157 358			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.28	4 519.16	360.82	36.65	5 784.52	461.85	46.91	14.4	8.16	25 077	6 651	383	
				4 121.69			5 275.76		3.42	1		18 043		
	Накладные расходы		83%			383.34				71%	4 722			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			300.20				52%	3 459			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 468.06					33 258			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок  из досок, 100 м	1.05	3 176.89	1 205.91	20.22	3 335.73	1 266.21	21.23	14.4	8.12	25 349	18 233	172	
				1 950.76			2 048.30		3.39	1		6 944		
	Накладные расходы		83%			1 050.95				71%	12 945			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			823.04				52%	9 481			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 209.72					47 776			
	
8.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат), 100 м3 кладки	0.015	136 578.60	5 963.00	3 790.41	2 048.68	89.44	56.86	14.4	8.08	9 034	1 288	459	
				126 825.19	588.90		1 902.38	8.83	3.83	14.39		7 286	127	
	Накладные расходы		86%			84.51				73%	1 033			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			68.79				56%	792			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 201.98					10 859			
	
9.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	14.41	5.73	1 506	1 503	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			86.57				71%	1 067			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	782			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.11					3 355			
	
10.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	394.62	69.00	29.78	1 578.46	276.00	119.10	14.4	7.13	8 172	3 974	849	
				295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.83	14.4		3 349	120	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			301.36				90%	3 685			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			153.52				43%	1 760			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 033.34					13 617			
	
11.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	2.52	2 460.30			6 199.96					10 610			
				2 460.30			6 199.96		4 210.26			10 610		
	Объем: 0.7*0.9*4													
	
12.	ТЕРр 65-33-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток	0.08	4 243.26	418.02	0.33	339.46	33.44	0.03	14.4	8.42	3 022	482		
				3 824.91	0.13		305.99	0.01	8.3	16.69		2 540		
	Накладные расходы		103%			34.45				88%	424			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.07				48%	231			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					393.98					3 678			
	
13.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.094	373.54	335.71	26.60	35.11	31.56	2.50	14.41	8.24	480	455	21	
				11.23			1.06		4.11	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			33.45				90%	410			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			17.04				43%	196			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.61					1 085			
	
14.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.04136	23 811.97			984.86					1 902			
				23 811.97			984.86		45 984.42			1 902		
	Объем: 0.094*0.44													
	
15.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.06	8 572.20	5 513.35	252.31	514.33	330.80	15.14	14.4	7.12	5 643	4 764	108	
				2 806.54	60.12		168.39	3.61	4.58	16.01		771	58	
	Объем: 6*1													
	Накладные расходы		78%			260.84				66%	3 183			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			210.68				50%	2 411			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					985.85					11 237			
	
16.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.252	3 086.00			777.67					3 269			
				3 086.00			777.67		12 970.32			3 269		
	Объем: 0.06*4200													
	
17.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (8-ми канальный), 100 м труб	0.04	32 504.08	21 309.05	662.76	1 300.16	852.36	26.51	14.4	7.12	14 392	12 274	189	
				10 532.27	157.78		421.29	6.31	4.58	16		1 930	101	
	Объем: 4*1													
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			669.76				66%	8 168			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			540.96				50%	6 188			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 510.88					28 747			
	
18.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.616	3 086.00			1 900.98					7 990			
				3 086.00			1 900.98		12 970.32			7 990		
	Объем: 0.04*2200*7													
	
19.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(16-ти канальный), 100 м труб	0.02	69 651.60	45 662.25	1 420.20	1 393.03	913.25	28.40	14.4	7.12	15 420	13 151	202	
				22 569.15	338.10		451.38	6.76	4.58	16		2 067	108	
	Объем: 2*1													
	Начисления: Н3= 15, Н4= 15, Н5= 15, Н48= 15	
	Накладные расходы		78%			717.61				66%	8 751			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			579.61				50%	6 630			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 690.24					30 800			
	
20.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.66	3 086.00			2 036.76					8 560			
				3 086.00			2 036.76		12 970.32			8 560		
	Объем: 0.02*2200*15													
	
21.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.5616	2 412.79	1 295.60	2.05	1 355.02	727.61	1.15	14.4	5.73	12 795	10 478	7	
				1 115.14			626.26		3.69	1		2 311		
	Накладные расходы		79%			574.81				67%	7 020			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			363.81				40%	4 191			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 293.64					24 006			
	
22.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5616	2 291.60	114.18	14.24	1 286.96	64.13	8.00	14.4	8.19	4 403	923	65	
				2 163.18			1 214.84		2.81	1		3 414		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			60.92				80%	738			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			30.14				37%	342			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 378.02					5 483			
	
23.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (оголовки труб) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.1536	11 907.97	1 173.45	33.16	1 829.06	180.24	5.09	14.4	8.12	6 960	2 595	41	
				10 701.36	3.78		1 643.73	0.58	2.63	14.39		4 323	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			195.29				92%	2 395			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			99.45				44%	1 145			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 123.80					10 500			
	
24.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций  кровли составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.038	221.62	101.80	102.69	1 338.11	614.66	620.03	14.4	3.56	11 298	8 851	2 207	
				17.13	1.45		103.43	8.76	2.32	14.47		240	127	
	Объем: 581*0.7+40.8*0.5+235*0.4+128*0.4+105*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			561.08				77%	6 913			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			374.05				48%	4 309			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 273.24					22 521			
	
25.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	124.9866	36.04			4 504.52					24 211			
				36.04			4 504.52		193.71			24 211		
	Объем: 6.038*20.7													
	
26.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых безасбестовых листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	5.81	4 877.10	504.69	210.18	28 335.97	2 932.24	1 221.12	14.41	7.63	171 275	42 254	9 317	
				4 162.24	20.39		24 182.61	118.45	4.95	14.39		119 704	1 705	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 294.75				92%	40 442			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 677.88				44%	19 342			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33 308.59					231 059			
	
27.	Цена поставщи. 
Лист безасбестовый волнистый "Этернит", 1 м2	743.68	69.64			51 786.23			1	1	215 949			
				69.64			51 786.23		4.17	1		215 949		
	Объем: 581*1.28													
	Поправки: М: =11.6*46.7/1.9775/4.17*1.06	
	
28.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.78	75.57	75.35	0.22	58.94	58.77	0.17	14.4	5.82	847	846	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			48.78				71%	601			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			38.20				52%	440			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					145.92					1 888			
	
29.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.78	8 813.16	326.90	31.86	6 874.27	254.98	24.85	14.4	7.72	24 570	3 672	192	
				8 454.40	3.03		6 594.43	2.36	3.14	14.36		20 707	34	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			277.93				92%	3 410			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			141.54				44%	1 631			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 293.73					29 610			
	
30.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	0.77	4 972.00	72.11	75.20	3 828.44	55.52	57.90	14.4	6.88	16 095	800	398	
				4 824.69	5.48		3 715.01	4.22	4.01	14.38		14 897	61	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			64.52				92%	792			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			32.86				44%	379			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 925.82					17 266			
	
31.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.78	2 956.30	374.76	6.66	2 305.91	292.31	5.19	14.4	8.36	9 615	4 209	43	
				2 574.88	1.03		2 008.41	0.80	2.67	16.87		5 362	14	
	Накладные расходы		83%			243.28				71%	2 998			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			190.52				52%	2 196			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 739.71					14 809			
	
32.	ТЕРр 58-10-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	0.88	7 879.49	801.83	8.10	6 933.95	705.61	7.13	14.4	8.25	26 706	10 161	59	
				7 069.56			6 221.21		2.65	1		16 486		
	Накладные расходы		83%			585.66				71%	7 214			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			458.65				52%	5 284			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 978.25					39 204			
	
33.	ТЕРр 58-10-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.12	6 366.80	1 213.61	8.10	764.02	145.63	0.97	14.4	8.25	3 538	2 097	8	
				5 145.09			617.41		2.32	1		1 432		
	Накладные расходы		83%			120.87				71%	1 489			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.66				52%	1 090			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					979.55					6 117			
	
34.	ТЕРр 58-10-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.06	9 322.48	1 083.29	8.10	559.35	65.00	0.49	14.4	8.25	1 557	936	4	
				8 231.09			493.87		1.25	1		617		
	Накладные расходы		83%			53.95				71%	665			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.25				52%	487			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					655.55					2 708			
	
35.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	14.4	8.25	1 037	415	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 547			
	
36.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.74	1 357.93	327.73	1.01	1 004.87	242.52	0.75	14.4	8.27	6 613	3 492	6	
				1 029.19			761.60		4.09	1		3 115		
	Накладные расходы		83%			201.29				71%	2 479			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			157.64				52%	1 816			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 363.80					10 908			
	
37.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство лобовой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.078	3 104.61	230.44	94.03	242.16	17.97	7.33	14.4	8.23	991	259	60	
				2 780.15			216.85		3.1	1		672		
	Объем: 78*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			19.05				90%	233			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.70				43%	111			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					270.91					1 335			
	
38.	ТЕР 15-04-025-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (лобовая доска), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.078	1 549.23	648.08	10.54	120.84	50.55	0.82	14.4	8.25	944	728	7	
				890.61	0.16		69.47	0.01	3.01	16.69		209		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			48.03				80%	582			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			23.76				37%	269			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					192.64					1 796			
	
39.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	28.406	66.71		66.71	1 894.97		1 894.97	1	6.28	11 900		11 900	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
40.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	28.406	18.71		18.71	531.39		531.39		6.28	3 337		3 337	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	171 056.93	16 202.97	5 482.27			840 943	233 361	35 223	
			149 371.70	228.78				572 355	3 323	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	170 717.47	16 169.53	5 482.24			837 921	232 879	35 223	
			149 065.71	228.77				569 815	3 323	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	68 190.98					272 491			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3; %=71 - по стр. 2, 4-7, 9, 28, 31-36; %=73 - по стр. 8; %=90 - по стр. 10, 13, 37; %=66 - по стр. 15, 17, 19; %=67 - по стр. 21; %=80 - по стр. 22, 38; %=92 - по стр. 23, 26, 29, 30; %=77 - по стр. 24)	14 644.19					179 813			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 24; %=52 - по стр. 2, 4-7, 9, 28, 31-36; %=56 - по стр. 8; %=43 - по стр. 10, 13, 37; %=50 - по стр. 15, 17, 19; %=40 - по стр. 21; %=37 - по стр. 22, 38; %=44 - по стр. 23, 26, 29, 30)	10 023.99					115 367			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	195 385.65					1 133 101			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	339.46	33.44	0.03			3 022	482		
			305.99	0.01				2 540		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 12)	34.45					424			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12)	20.07					231			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	393.98					3 677			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	195 779.63					1 136 778			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4 189.68					24 327			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	199 969.31					1 161 105			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	3 999.39					23 222			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	203 968.70					1 184 327			
	НДС	36 714.37					213 179			
	ВСЕГО С НДС	240 683.07					1 397 506			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 678.64					180 237			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 044.06					115 598			

Составил:	Зам. директора по ИТО ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»                                     Д.А. Маталин	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник договорного отдела ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»                             И.Г. Резник	
	(должность, подпись, Ф.И.О)