«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	917 859	руб.	Смета на сумму:	917 859	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шешеловская С.Я. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт крыш 2013г.	
	ООО «ЖЭУ-18»	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на Капитальный ремонт крыши (этернит)  многоквартирного дома по ул. Огарева, 12	
Сметная стоимость:	917.859	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.421	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	161.112	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.75	165.55	131.65	33.90	455.26	362.04	93.22	12.51	4.4	4 939	4 529	410	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			358.42				84%	3 804			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			217.22				48%	2 174			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 030.90					10 917			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.75	172.51	127.80	44.71	474.40	351.45	122.95	12.51	7.12	5 272	4 397	875	
					6.95			19.11	1	12.49			239	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			307.56				71%	3 292			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			240.86				52%	2 411			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 022.83					10 974			
	
3.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	3.85												
									1					
	Объем: (2.75)*1.4													
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш сплошной обрешетки, 100 м2 кровли	2.3564	172.51	127.80	44.71	406.50	301.15	105.35	12.51	7.12	4 517	3 767	750	
					6.95			16.38	1	12.49			205	
	Объем: 275-39.36													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			263.55				71%	2 820			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			206.39				52%	2 065			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					876.44					9 403			
	
5.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	3.29896												
									1					
	Объем: (2.3564)*1.4													
	
6.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
3) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.3936	5 502.93	806.67	80.64	2 165.95	317.51	31.74	12.51	7.11	9 993	3 972	226	
				4 615.62			1 816.71		3.19	1		5 795		
	Объем: (52+4+3.2*3)*0.6													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			263.53				71%	2 820			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			206.38				52%	2 065			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 635.86					14 879			
	
7.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.66912												
									3.19					
	Объем: (0.3936)*1.7													
	
8.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.62	75.57	75.35	0.22	46.85	46.72	0.14	12.51	4.09	585	584	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			38.78				71%	415			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.37				52%	304			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.00					1 303			
	
9.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	12.51	4.05	327	326		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	231			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	170			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					728			
	
10.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люков выхода на кровлю, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	12.51	4.05	653	652	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	463			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	339			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 455			
	
11.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	12.51	6.53	1 904	863	194	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.86	12.51		846	26	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			75.34				90%	800			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.38				43%	382			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.35					3 086			
	
12.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.63	2 460.30			1 549.99					2 655			
				2 460.30			1 549.99		4 214.88			2 655		
	Объем: 0.9*0.7													
	
13.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0243	373.54	335.71	26.60	9.08	8.16	0.65	12.52	7.17	108	102	5	
				11.23			0.27		4.14	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			8.65				90%	92			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.41				43%	44			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.14					244			
	
14.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.010692	23 811.97			254.60					512			
				23 811.97			254.60		47 861.13			512		
	Объем: 2.43/100*0.44													
	
15.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0098	21 223.62	2 306.00	742.65	207.99	22.60	7.28	12.51	5.84	806	283	43	
				18 174.97	28.43		178.11	0.28	2.7	12.53		481	3	
	Объем: 0.7*0.7*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			24.25				90%	257			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.36				43%	123			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					244.60					1 186			
	
16.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.98	3 070.76			3 009.34					5 150			
				3 070.76			3 009.34		5 255.58			5 150		
	Объем: 0.7*0.7*2													
	
17.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.78	6 775.72	1 449.90	67.19	5 285.06	1 130.92	52.41	12.51	7.02	31 333	14 148	368	
				5 258.63			4 101.73		4.1	1		16 817		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			938.66				71%	10 045			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			735.10				52%	7 357			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 958.82					48 735			
	
18.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.9906												
									4.1					
	Объем: (0.78)*1.27													
	
19.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт лежней и замена стоек, 100 м	0.64	5 725.59	1 449.90	67.19	3 664.38	927.94	43.00	12.51	7.02	22 953	11 608	302	
				4 208.50			2 693.44		4.1	1		11 043		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0594:[ М-(812.96=10162.01*0.08) ];  ТССЦ 101-1742:[ М-(237.17=6.41*37) ]	
	Накладные расходы		83%			770.19				71%	8 242			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			603.16				52%	6 036			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 037.73					37 231			
	
20.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.8128												
									4.1					
	Объем: (0.64)*1.27													
	
21.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат), 1 м3 кладки	0.82	1 615.27	301.17	30.24	1 324.52	246.96	24.80	12.51	6.11	7 199	3 089	152	
				1 283.86	5.99		1 052.77	4.91	3.76	12.52		3 958	61	
	Накладные расходы		86%			216.61				73%	2 300			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			176.31				56%	1 764			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 717.44					11 263			
	
22.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.03	775.58	765.14	10.44	23.27	22.95	0.31	12.52	6.47	289	287	2	
					4.13			0.12	1	12.55			2	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899	
	Накладные расходы		74%			17.07				63%	182			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			11.54				40%	116			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.88					587			
	
23.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм( применит.), 100 м трубопровода	0.03	12 237.99	745.23	9.03	367.14	22.36	0.27	12.51	6.78	871	280	2	
				11 483.73	0.95		344.51	0.03	1.71	12.42		589		
	Объем: 3*1													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			25.75				98%	274			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			15.90				56%	157			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					408.79					1 302			
	
24.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	3	88.07	12.17		264.21	36.51		12.51	1	1 072	457		
				75.90			227.70		2.7	1		615		
	Накладные расходы		103%			37.61				88%	402			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.91				48%	219			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.72					1 694			
	
25.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок), 100 м	0.546	3 176.89	1 205.91	20.22	1 734.58	658.43	11.04	12.51	7.02	12 617	8 237	78	
				1 950.76			1 065.11		4.04	1		4 303		
	Объем: 42.0*1.3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			546.50				71%	5 848			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			427.98				52%	4 283			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 709.06					22 749			
	
26.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (хребтовая и стропила), 100 м	1.14	9 291.30	1 358.31	34.61	10 592.08	1 548.47	39.46	12.51	6.98	46 299	19 371	275	
				7 898.38			9 004.15		2.96	1		26 652		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 285.23				71%	13 753			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 006.51				52%	10 073			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 883.82					70 125			
	
27.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.26	4 519.16	360.82	36.65	5 694.14	454.63	46.18	12.51	7.07	27 307	5 687	326	
				4 121.69			5 193.33		4.1	1		21 293		
	Накладные расходы		83%			377.34				71%	4 038			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			295.51				52%	2 957			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 366.99					34 302			
	
28.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.608	9 291.30	1 358.31	34.61	5 649.11	825.85	21.04	12.51	6.98	24 693	10 331	147	
				7 898.38			4 802.22		2.96	1		14 215		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			685.46				71%	7 335			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			536.80				52%	5 372			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 871.37					37 400			
	
29.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	22	162.60	38.37	35.62	3 577.20	844.14	783.64	12.51	7.07	24 249	10 560	5 540	
				88.61			1 949.42		4.18	1		8 149		
	Накладные расходы		83%			700.64				71%	7 498			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			548.69				52%	5 491			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 826.53					37 238			
	
30.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.1578	221.62	101.80	102.69	1 143.05	525.05	529.64	12.51	3.39	8 521	6 568	1 795	
				17.13	1.45		88.35	7.48	1.78	12.56		157	94	
	Объем: 275*0.7*2+39.39*2+52													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			479.28				77%	5 130			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			319.52				48%	3 198			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 941.85					16 849			
	
31.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	106.76646	36.04			3 847.86					16 069			
				36.04			3 847.86		150.51			16 069		
	Объем: (5.1578)*20.7													
	
32.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	2.75	4 088.23	504.69	210.18	11 242.64	1 387.89	577.98	12.52	6.84	68 456	17 376	3 953	
				3 373.37	20.39		9 276.77	56.07	5.08	12.5		47 126	701	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 559.48				92%	16 631			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			794.18				44%	7 954			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 596.29					93 041			
	
33.	СЦена поставщика. 
Этернит в комплекте (1750*1130), м2	352	83.55			29 408.47			1	1	119 398			
				83.55			29 408.47		4.06	1		119 398		
	Объем: 275*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
34.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей (прим.), 100 м ограждения	0.48	4 972.00	72.11	75.20	2 386.56	34.61	36.10	12.51	6.29	8 696	433	227	
				4 824.69	5.48		2 315.85	2.63	3.47	12.5		8 036	33	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			40.22				92%	429			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			20.48				44%	205			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 447.26					9 330			
	
35.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.62	2 956.30	374.76	6.66	1 832.91	232.35	4.13	12.51	6.9	7 150	2 907	28	
				2 574.88	1.03		1 596.43	0.64	2.64	12.57		4 215	8	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			193.38				71%	2 070			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			151.44				52%	1 516			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 177.74					10 735			
	
36.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.62	8 813.16	326.90	31.86	5 464.16	202.68	19.75	12.51	6.89	19 235	2 535	136	
				8 454.40	3.03		5 241.73	1.88	3.16	12.48		16 564	23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			220.92				92%	2 353			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			112.51				44%	1 126			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 797.59					22 714			
	
37.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.54	7 415.77	333.04	13.17	4 004.52	179.84	7.11	12.51	7.18	12 265	2 250	51	
				7 069.56			3 817.56		2.61	1		9 964		
	Накладные расходы		83%			149.27				71%	1 598			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			116.90				52%	1 170			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 270.68					15 033			
	
38.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.18	5 731.49	578.30	8.10	1 031.67	104.09	1.46	12.51	7.18	3 471	1 302	10	
				5 145.09			926.12		2.33	1		2 158		
	Накладные расходы		83%			86.39				71%	924			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.66				52%	677			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 185.72					5 072			
	
39.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.09	8 719.75	480.56	8.10	784.78	43.25	0.73	12.51	7.18	1 450	541	5	
				8 231.09			740.80		1.22	1		904		
	Накладные расходы		83%			35.90				71%	384			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.11				52%	281			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					848.79					2 115			
	
40.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.09	4 604.75	480.56	8.10	414.43	43.25	0.73	12.51	7.18	1 472	541	5	
				4 116.09			370.45		2.5	1		926		
	Накладные расходы		83%			35.90				71%	384			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.11				52%	281			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					478.44					2 137			
	
41.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.72	1 357.93	327.73	1.01	977.71	235.97	0.73	12.51	7.2	6 092	2 952	5	
				1 029.19			741.02		4.23	1		3 135		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			195.86				71%	2 096			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			153.38				52%	1 535			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 326.95					9 723			
	
42.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6 каналов, 4 канала), 100 м труб	0.041	8 572.20	5 513.35	252.31	351.46	226.05	10.34	12.51	6.18	3 451	2 828	64	
				2 806.54	60.12		115.07	2.46	4.86	12.52		559	31	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			178.24				66%	1 887			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			143.96				50%	1 430			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					673.66					6 767			
	
43.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.71094												
									4.86					
	Объем: (0.041)*17.34													
	
44.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1722	3 649.31			628.41					2 373			
				3 649.31			628.41		13 782.4			2 373		
	Объем: (0.041)*4200													
	
45.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала), 100 м труб	0.041	4 643.44	3 044.15	94.68	190.38	124.81	3.88	12.51	6.18	1 885	1 561	24	
				1 504.61	22.54		61.69	0.92	4.86	12.52		300	12	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			98.07				66%	1 038			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			79.21				50%	787			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					367.66					3 710			
	
46.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.33948												
									4.86					
	Объем: (0.041)*8.28													
	
47.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 (6 каналов), 1000 шт.	0.0902	3 649.31			329.17					1 243			
				3 649.31			329.17		13 782.4			1 243		
	Объем: (0.041)*2200													
	
48.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6 каналов), 100 м труб	0.028	8 572.20	5 513.35	252.31	240.02	154.37	7.06	12.51	6.18	2 357	1 931	44	
				2 806.54	60.12		78.58	1.68	4.86	12.52		382	21	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			121.72				66%	1 288			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			98.31				50%	976			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					460.05					4 621			
	
49.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.48552												
									4.86					
	Объем: (0.028)*17.34													
	
50.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1176	3 649.31			429.16					1 621			
				3 649.31			429.16		13 782.4			1 621		
	Объем: (0.028)*4200													
	
51.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.028	23 217.20	15 220.75	473.40	650.08	426.18	13.26	12.51	6.18	6 437	5 332	82	
				7 523.05	112.70		210.65	3.16	4.86	12.52		1 024	40	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			334.89				66%	3 546			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			270.48				50%	2 686			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 255.45					12 669			
	
52.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.308	3 649.31			1 123.99					4 245			
				3 649.31			1 123.99		13 782.4			4 245		
	Объем: (0.028)*2200*5													
	
53.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	1.1592												
									4.86					
	Объем: (0.028)*8.28													
	Начисления: Н48= 5	
	
54.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.3984	2 412.79	1 295.60	2.05	961.26	516.17	0.82	12.51	4.04	8 340	6 457	3	
				1 115.14			444.27		4.23	1		1 879		
	Накладные расходы		79%			407.77				67%	4 326			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			258.09				40%	2 583			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 627.12					15 249			
	
55.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3984	2 291.60	114.18	14.24	912.97	45.49	5.67	12.51	7.11	2 979	569	40	
				2 163.18			861.81		2.75	1		2 370		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			43.22				80%	455			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			21.38				37%	211			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					977.57					3 645			
	
56.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	16.75	7.34		7.34	122.87		122.87		5.54	681		681	
										1				
	Объем: 10.47+2.43+3.85													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
57.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., т	16.75	26.50		26.50	443.88		443.88		5.54	2 459		2 459	
										1				
	Объем: 10.47+2.43+3.85													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	116 151.25	12 758.06	3 199.74			546 649	159 613	19 309	
			100 193.45	119.83				367 722	1 499	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	115 496.63	12 676.24	3 199.16			544 417	158 589	19 305	
			99 621.24	119.68				366 518	1 497	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	40 580.99					153 266			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 4, 6, 8-10, 17, 19, 25-29, 35, 37-41; %=90 - по стр. 11, 13, 15; %=73 - по стр. 21; %=77 - по стр. 30; %=92 - по стр. 32, 34, 36; %=66 - по стр. 42, 45, 48, 51; %=67 - по стр. 54; %=80 - по стр. 55)	11 106.13					118 592			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 30; %=52 - по стр. 2, 4, 6, 8-10, 17, 19, 25-29, 35, 37-41; %=43 - по стр. 11, 13, 15; %=56 - по стр. 21; %=44 - по стр. 32, 34, 36; %=50 - по стр. 42, 45, 48, 51; %=40 - по стр. 54; %=37 - по стр. 55)	8 001.00					80 025			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	134 603.76					743 034			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	654.62	81.82	0.58			2 232	1 024	4	
			572.21	0.15				1 204	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 22; %=98 - по стр. 23; %=88 - по стр. 24)	80.43					859			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 22; %=56 - по стр. 23; %=48 - по стр. 24)	49.34					492			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	784.39					3 583			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	135 388.15					746 617			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 897.31					15 978			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	138 285.46					762 595			
	НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ    2%	2 765.71					15 252			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ	141 051.17					777 847			
	НДС  18%	25 389.21					140 012			
	Всего с НДС	166 440.38					917 859			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	11 186.56					119 451			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 050.34					80 517			

Составил:	инженер ООО "ЖЭУ-18"                                  Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)