«УТВЕРЖДАЮ»                                                 	
Смета на сумму:  124 324  руб.                         	
	                           Директор МКУ «КР МКД»                               	
		
_______________________ / С.Б. Русович /                 	
		
                                                                                                                                «______»____________________ 2015г.                    

	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2.	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения МКД расположенного по адресу: г. Калининград Проспект Мира, д.175 	
Сметная стоимость:	124.324	тыс. руб.	
монтажных работ:	73.008	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.154	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	24.747	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.07	53.31	52.33	0.98	3.73	3.66	0.07	16.11	9.33	59.65	59.01	0.64	
					0.39			0.03	1	18.69			0.51	
	Накладные расходы		85%			3.14				72%	42.85			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.40				52%	30.95			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.27					133.45			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.05	48.36	48.36		2.42	2.42		16.11	1	38.95	38.95		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			2.06				72%	28.04			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.57				52%	20.25			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.05					87.25			
	
3.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.33	19.51	19.51		6.44	6.44		16.11	1	103.72	103.72		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			5.47				72%	74.68			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.19				52%	53.93			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16.10					232.33			
	
4.	ТЕРр 67-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2, 100 м пучка проводов	0.27	25.58	25.58		6.91	6.91		16.11	1	111.27	111.27		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			5.87				72%	80.11			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.49				52%	57.86			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.28					249.24			
	
	Общестроительные работы	
	
5.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия), 100 отверстий	0.04	1 461.46	357.49	1 103.97	58.46	14.30	44.16	16.12	4.18	415.09	230.51	184.58	
					101.05			4.04	1	16.1			65.08	
	Накладные расходы		99%			18.16				84%	248.30			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.00				48%	141.88			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.62					805.27			
	
6.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.08	1 944.70	473.27	25.13	155.58	37.86	2.01	16.12	9.04	1 173.47	610.33	18.17	
				1 446.30			115.70		4.71	1		544.97		
	Накладные расходы		99%			37.48				84%	512.68			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			22.72				48%	292.96			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.78					1 979.11			
	
7.	ТЕР 46-03-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд	0.3	650.90	152.33	498.57	195.27	45.70	149.57	16.12	4.18	1 361.87	736.67	625.21	
					45.63			13.69	1	16.1			220.39	
	Накладные расходы		99%			58.80				84%	803.93			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			35.63				48%	459.39			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					289.70					2 625.19			
	
8.	ТЕР 46-03-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш	0.06	1 685.82	460.28	1 225.54	101.15	27.62	73.53	16.12	4.18	752.55	445.18	307.37	
					112.18			6.73	1	16.1			108.37	
	Объем: (0.6*0.4)*1+(0.4*0.3)*3													
	Накладные расходы		99%			34.01				84%	464.98			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			20.61				48%	265.70			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.77					1 483.24			
	
9.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3	2 702.63	1 182.22	191.18	810.79	354.67	57.35	16.11	11.58	7 905.10	5 713.66	664.14	
				1 329.24	108.12		398.77	32.44	3.83	14.96		1 527.30	485.24	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			367.75				80%	4 959.12			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			181.94				37%	2 293.59			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 360.49					15 157.81			
	
10.	ТЕР 15-04-001-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	309.24	145.81	6.57	92.77	43.74	1.97	16.12	9.14	919.39	705.14	18.01	
				156.86	0.20		47.06	0.06	4.17	18.69		196.23	1.09	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			41.61				80%	564.98			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20.59				37%	261.31			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.97					1 745.68			
	
11.	ФЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
монтаж блока  управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	1	180.61	27.61	31.97	180.61	27.61	31.97	17.09	7.4	1 634.33	471.89	236.56	
				121.03	1.62		121.03	1.62	7.65	18		925.88	29.16	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 201-0843	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			27.77				81%	405.85			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.00				52%	260.55			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					227.38					2 300.73			
	
12.	С.Цена поставщик 
Щит распределительный для электрооборудования, металлоконструкция (600х400х250), шт	1	354.83			354.83					1 515.13			
				354.83			354.83		4.27			1 515.13		
	Поправки: М: =1471*1.03/4.27	
	
13.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А  МДС 81-37.2004, п.3.2.1. Кзтр=0.6; Кэм=0.6; Кмр=0, 1 шт.	1	15.38	13.24	2.14	15.38	13.24	2.14	17.11	6.82	241.08	226.47	14.61	
					0.08			0.08	9.18	17.36			1.46	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			12.65				81%	184.62			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.66				52%	118.52			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.69					544.23			
	
14.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (существ), 1 шт.	1	67.13	26.47	4.28	67.13	26.47	4.28	17.11	6.82	816.03	452.94	29.22	
				36.37	0.17		36.37	0.17	9.18	17.36		333.88	2.92	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			25.31				81%	369.25			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.32				52%	237.05			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					109.75					1 422.32			
	
15.	ФЕРм 08-03-600-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Демонтаж Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные  МДС 81-37.2004, п.3.2.1. Кзтр=0.6; Кэм=0.6; Кмр=0, 1 шт.	1	5.50	4.16	1.33	5.50	4.16	1.33	17.1	7.84	81.65	71.20	10.44	
					0.08			0.08	10	17.36			1.46	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115	
	Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			4.03				81%	58.85			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.76				52%	37.78			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.28					178.29			
	
16.	ФЕРм 08-03-600-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные (существ), 1 шт.	1	11.50	8.33	2.66	11.50	8.33	2.66	17.1	7.84	168.39	142.41	20.89	
				0.51	0.17		0.51	0.17	10	17.36		5.10	2.92	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.07				81%	117.72			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.53				52%	75.57			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.10					361.68			
	
17.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	1	67.13	26.47	4.28	67.13	26.47	4.28	17.11	6.82	816.03	452.94	29.22	
				36.37	0.17		36.37	0.17	9.18	17.36		333.88	2.92	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			25.31				81%	369.25			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.32				52%	237.05			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					109.75					1 422.32			
	
18.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  CLS6-С40/3  (С) 40 A 6 кА, шт	1	211.55			211.55					903.31			
				211.55			211.55		4.27			903.31		
	Поправки: М: =877*1.03/4.27	
	
19.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	1	39.27	17.81	1.36	39.27	17.81	1.36	17.1	5.37	526.77	304.52	7.28	
				20.11			20.11		10.69	1		214.98		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			16.92				81%	246.66			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.58				52%	158.35			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67.77					931.78			
	
20.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  CLS6-С10/2  (С) 10 A 6 кА, шт	1	159.20			159.20					679.80			
				159.20			159.20		4.27			679.80		
	Поправки: М: =660*1.03/4.27	
	
21.	ФЕРм 08-02-397-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Профиль перфорированный монтажный (прим) Din-рейка, 100 м	0.003	627.41	96.55	123.32	1.88	0.29	0.37	17.11	7.56	15.10	4.96	2.80	
				407.53	26.62		1.22	0.08	6.01	17.98		7.35	1.44	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030902;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 502-0639;  ССЦ 509-0166	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			0.35				81%	5.18			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			0.24				52%	3.33			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.47					23.61			
	
22.	ТССЦ 509-2642 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм, шт.	1	5.99			5.99					25.34			
				5.99			5.99		25.34			25.34		
	
23.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.004	891.29	606.06	184.50	3.57	2.42	0.74	17.1	10.61	51.79	41.45	7.83	
				100.73	72.26		0.40	0.29	6.22	17.99		2.51	5.20	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2.57				81%	37.79			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.76				52%	24.26			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.91					113.83			
	
24.	С.Цена поставщик 
Шина медь,  М1Т  5х50мм L4000, м	0.4	235.52			94.21					402.27			
				235.52			94.21		4.27			402.27		
	Поправки: М: =967*1.04/4.27	
	
25.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК, 1шт	1	30.63			30.63					130.81			
				30.63			30.63		4.27			130.81		
	Поправки: М: =127/4.27*1.03	
	
	Щиты  распределительные этажные	
	
26.	ФЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	3	180.61	27.61	31.97	541.83	82.84	95.90	17.09	7.4	4 903.00	1 415.67	709.69	
				121.03	1.62		363.09	4.86	7.65	18		2 777.64	87.48	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 201-0843	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			83.32				81%	1 217.55			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			57.01				52%	781.64			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					682.15					6 902.19			
	
27.	С.Цена поставщик 
Шкаф рапределительный для электрооборудования   ЩРВ 24 (400х300х210), шт	3	352.18			1 056.53					4 511.40			
				352.18			1 056.53		4.27			4 511.40		
	Поправки: М: =1460*1.03/4.27	
	
28.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	3	67.13	26.47	4.28	201.38	79.42	12.85	17.11	6.82	2 448.09	1 358.81	87.65	
				36.37	0.17		109.11	0.50	9.18	17.36		1 001.63	8.75	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			75.92				81%	1 107.72			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.95				52%	711.13			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					329.25					4 266.94			
	
29.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель G LS6 -C32/2 (C) 32A 6 кА, шт	3	170.78			512.35					2 187.72			
				170.78			512.35		4.27			2 187.72		
	Поправки: М: =708*1.03/4.27	
	
30.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	6	39.27	17.81	1.36	235.64	106.85	8.14	17.1	5.37	3 160.65	1 827.10	43.69	
				20.11			120.66		10.69	1		1 289.86		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			101.51				81%	1 479.95			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.45				52%	950.09			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					406.60					5 590.69			
	
31.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель G LS6 -C25/2 (C) 25A . 6 кА, шт	6	163.06			978.38					4 177.68			
				163.06			978.38		4.27			4 177.68		
	Поправки: М: =676*1.03/4.27	
	
32.	ТССЦ 509-1264 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2"), шт.	6	3.07			18.42					108.54			
				3.07			18.42		18.09			108.54		
	
33.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.009	891.29	606.06	184.50	8.02	5.45	1.66	17.1	10.61	116.53	93.27	17.62	
				100.73	72.26		0.91	0.65	6.22	17.99		5.64	11.70	
	Объем: 0.3*3													
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			5.80				81%	85.03			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.97				52%	54.58			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.78					256.14			
	
34.	С.Цена поставщик 
Шина медь,  М1Т  5х50мм  L4000, м	0.9	235.52			211.97					905.11			
				235.52			211.97		4.27			905.11		
	Объем: 0.3*3													
	Поправки: М: =967*1.04/4.27	
	
35.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК, 1шт	3	30.63			91.90					392.43			
				30.63			91.90		4.27			392.43		
	Поправки: М: =127/4.27*1.03	
	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
	
36.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.35	288.28	214.78	54.61	100.90	75.17	19.11	17.11	5.86	1 445.40	1 286.19	112.01	
				18.89	1.46		6.61	0.51	7.14	17.93		47.21	9.19	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			71.90				81%	1 049.26			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			49.19				52%	673.60			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					221.99					3 168.26			
	
37.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	35.7	4.58			163.51					514.44			
				4.58			163.51		14.41			514.44		
	Объем: 35*1.02													
	
38.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	35	0.65			22.87					97.65			
				0.65			22.87		4.27			97.65		
	Поправки: М: =2.79/4.27	
	
39.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление труб), 10 шт.	2.5	24.44			61.10					242.45			
				24.44			61.10		96.98			242.45		
	
40.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.37	80.62	60.80	5.33	29.83	22.50	1.97	17.11	7.84	434.06	384.93	15.46	
				14.49	0.32		5.36	0.12	6.28	18		33.67	2.16	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			21.49				81%	313.54			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.70				52%	201.29			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.02					948.89			
	
41.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.0377	5 101.90			192.34					821.30			
				5 101.90			192.34		4.27			821.30		
	Объем: 37*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
42.	ФЕРм 08-02-409-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	0.3	440.17	310.43	104.10	132.05	93.13	31.23	17.11	6.58	1 853.69	1 593.43	205.49	
				25.64	4.21		7.69	1.26	7.12	18		54.77	22.74	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			89.67				81%	1 309.10			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			61.35				52%	840.41			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					283.07					4 003.20			
	
43.	ТССЦ 103-1396 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм, м	30.6	9.46			289.45					1 235.93			
				9.46			289.45		4.27			1 235.93		
	Объем: 30*1.02													
	Поправки: М: =40.39/4.27	
	
44.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	30	2.80			83.89					358.20			
				2.80			83.89		4.27			358.20		
	Поправки: М: =11.94/4.27	
	
45.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление труб), 10 шт.	2.2	24.44			53.77					213.36			
				24.44			53.77		96.98			213.36		
	
46.	ФЕРм 08-02-412-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м	0.34	153.47	101.06	15.97	52.18	34.36	5.43	17.11	7.84	705.94	587.93	42.57	
				36.43	0.97		12.39	0.33	6.09	18		75.43	5.95	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0779;  ССЦ 509-1656	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			32.96				81%	481.04			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.55				52%	308.82			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.68					1 495.80			
	
47.	ФЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.3	101.63	70.96	7.98	30.49	21.29	2.39	17.11	7.85	427.80	364.22	18.79	
				22.69	0.49		6.81	0.15	6.58	17.78		44.79	2.62	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1654;  ССЦ 509-1711	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			20.37				81%	297.14			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.94				52%	190.76			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.79					915.70			
	
48.	С501-8509 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.0347	30 336.21			1 052.67					4 494.89			
				30 336.21			1 052.67		4.27			4 494.89		
	Объем: 34*1.02													
	Поправки: М: =129535.62/4.27	
	
49.	С501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.0306	12 046.69			368.63					1 574.05			
				12 046.69			368.63		4.27			1 574.05		
	Объем: 30*1.02													
	Поправки: М: =51439.38/4.27	
	
50.	С Цена поставщик. 
Коробка распред. FAST BOX 70x70x40 ip44, шт	4	17.90			71.59					305.70			
				17.90			71.59		4.27			305.70		
	Поправки: М: =74.20*1.03/4.27	
	
51.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.07	1 626.77	840.90	271.52	113.87	58.86	19.01	17.09	7.81	1 408.24	1 005.97	148.44	
				514.35	14.26		36.00	1.00	7.05	18		253.83	17.96	
	Объем: 1+6													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			56.87				81%	829.38			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			38.91				52%	532.44			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.65					2 770.07			
	
52.	С.Цена поставщик 
Светильники настенные( энергосберегающая лампа накаливания)  IP54, шт	6	66.33			398.01					1 699.50			
				66.33			398.01		4.27			1 699.50		
	Поправки: М: =275*1.03/4.27	
	
53.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный с решёткой ( энергосберегающая лампа накаливания)  IP44, шт	1	105.65			105.65					451.14			
				105.65			105.65		4.27			451.14		
	Поправки: М: =438*1.03/4.27	
	
54.	С.Цена поставщик 
Энергосберегающая лампа    E14, 11W, шт	7	28.98			202.89					866.32			
				28.98			202.89		4.27			866.32		
	Поправки: М: =119*1.04/4.27	
	
55.	ФЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.01	537.91	418.19	16.54	5.38	4.18	0.17	17.09	7.56	77.63	71.47	1.25	
				103.19	0.49		1.03		4.76	17.78		4.91	0.09	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3.97				81%	57.96			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.72				52%	37.21			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.07					172.80			
	
56.	С.Цена поставщик 
Выключатель наруж.2-кл IP44 0331-02, шт	1	28.00			28.00					118.45			
				28.00			28.00		4.23			118.45		
	Поправки: М: =115*1.03/4.23	
	
57.	ФЕРм 08-01-081-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2, 1 шт.	3	24.45	13.04	10.64	73.34	39.13	31.93	17.1	7.85	941.87	669.16	250.67	
				0.76	0.65		2.28	1.94	9.67	18		22.05	34.99	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			39.02				81%	570.36			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.70				52%	366.16			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.05					1 878.39			
	
58.	С.Цена поставщик 
Датчик движения ДД 024, шт	3	112.92			338.77					1 446.55			
				112.92			338.77		4.27			1 446.55		
	Поправки: М: =468.14*1.03/4.27	
	
59.	ФЕРм 08-02-144-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей  (переподключение квартир), 100 шт.	0.06	160.55	157.92		9.63	9.48		17.1	1	164.73	162.03		
				2.63			0.16		17.11	1		2.70		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			9.01				81%	131.24			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.16				52%	84.26			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.80					380.23			
	
	устройство контура  заземления	
	
60.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.015	1 759.67	1 759.67		26.39	26.39		16.11	1	425.22	425.22		
									1	1				
	Объем: 0.5*0.7*4.4													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			19.00				61%	259.38			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			10.03				31%	131.82			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.42					816.42			
	
61.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.015	972.15	972.15		14.58	14.58		16.11	1	234.92	234.92		
									1	1				
	Объем: 0.5*0.7*4.4													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			10.50				61%	143.30			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			5.54				31%	72.83			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.62					451.05			
	
62.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	212.81	120.70	67.58	63.84	36.21	20.28	17.11	7.18	846.20	619.53	145.58	
				24.53	3.08		7.36	0.93	11.02	17.96		81.10	16.62	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.28				81%	515.28			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.14				52%	330.80			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.26					1 692.28			
	
63.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.034	5 326.70			181.11					916.10			
				5 326.70			181.11		26 944.09			916.10		
	Объем: 9*3.77/1000													
	
64.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.1	317.82	187.25	88.98	31.78	18.72	8.90	17.11	6.94	429.42	320.38	61.75	
				41.59	3.56		4.16	0.36	11.37	18		47.29	6.42	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.13				81%	264.71			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.40				52%	169.94			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.31					864.06			
	
65.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.016	7 160.12			114.56					391.62			
				7 160.12			114.56		24 476.12			391.62		
	Объем: 10*1.57/1000													
	
66.	ФЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.04	586.26	362.76	37.93	23.45	14.51	1.52	17.11	7.71	293.45	248.27	11.70	
				185.57	0.49		7.42	0.02	4.51	17.78		33.48	0.35	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 101-4621	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			13.80				81%	201.38			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.44				52%	129.28			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.70					624.11			
	
67.	ТССЦ 502-0524 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 1000 м	0.0041	21 635.60			88.71					447.82			
				21 635.60			88.71		109 225.39			447.82		
	Объем: 4*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	11 063.55	1 413.19	638.28			69 644.08	23 591.72	4 049.33	
			9 012.06	72.28				42 003.09	1 155.18	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 859.93	848.33	309.69			53 398.38	14 490.09	2 231.85	
			7 701.90	15.32				36 676.50	275.01	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	6 794.85					29 076.92			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-4; %=81 - по стр. 11, 13-17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 33, 36, 40, 42, 46, 47, 51, 55, 57, 59, 62, 64, 66)	818.52					11 931.52			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 11, 13-17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 33, 36, 40, 42, 46, 47, 51, 55, 57, 59, 62, 64, 66)	561.37					7 677.85			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	10 239.82					73 007.75			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 750.66	564.86	328.59			14 495.33	9 101.63	1 817.48	
			857.20	56.96				3 576.22	880.17	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	295.67					1 307.72			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5-8; %=80 - по стр. 9, 10; %=61 - по стр. 60, 61)	587.30					7 956.67			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5-8; %=37 - по стр. 9, 10; %=31 - по стр. 60, 61)	308.06					3 919.48			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 646.02					26 371.48			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	452.96					1 750.37			
			452.96					1 750.37		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	452.96					1 750.37			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	13 338.80					101 129.60			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	285.45					2 164.17			
	ИТОГО	13 624.25					103 293.77			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	272.49					2 065.88			
	ИТОГО	13 896.74					105 359.65			
	НДС 18%	2 501.41					18 964.74			
	ВСЕГО С НДС	16 398.15					124 324.39			
Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                    Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника СО МКУ «КР МКД»                                       Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)