«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
466 022	
руб.	
Смета на сумму:	
466 022	
руб.	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «УКБР №5»

	

________________ /Русович С. Б. /	
________________ /Варфоломеев А. В. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 2 по ул. Заводской	
Сметная стоимость:	466.022	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.532	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	69.359	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.44	165.55	131.65	33.90	403.94	321.23	82.72	14.4	6.14	5 134	4 626	508	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			318.02				84%	3 886			
	Сметная прибыль		60%			192.74				48%	2 220			
	Всего с НР и СП					914.70					11 240			
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.44	172.51	127.80	44.71	420.92	311.83	109.09	14.41	7.71	5 335	4 493	841	
					6.95			16.96	1	14.38			244	
	Накладные расходы		83%			272.90				71%	3 363			
	Сметная прибыль		65%			213.71				52%	2 463			
	Всего с НР и СП					907.53					11 162			
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.6	5 502.93	806.67	80.64	3 301.76	484.00	48.38	14.41	8	16 500	6 974	387	
				4 615.62			2 769.37		3.3	1		9 139		
	Накладные расходы		83%			401.72				71%	4 952			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			314.60				52%	3 626			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 018.08					25 078			
4.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов), 100 м труб и покрытий	0.25	75.57	75.35	0.22	18.89	18.84	0.06	14.4	5.59	272	271		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			15.64				71%	192			
	Сметная прибыль		65%			12.25				52%	141			
	Всего с НР и СП					46.77					605			
5.	ТЕРр 53-1-1 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (мансарда), 100 м2 стен	0.036	149.82	98.65	51.17	5.39	3.55	1.84	14.4	6.14	62	51	11	
					6.80			0.24	1	14.38			4	
	Накладные расходы		86%			3.26				73%	40			
	Сметная прибыль		70%			2.65				56%	31			
	Всего с НР и СП					11.30					133			
6.	ТЕРр 53-1-5 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	0.6	1 138.82	680.90	457.92	683.29	408.54	274.75	14.4	6.09	7 556	5 883	1 673	
					59.65			35.79	1	14.39			515	
	Накладные расходы		86%			382.12				73%	4 671			
	Сметная прибыль		70%			311.03				56%	3 583			
	Всего с НР и СП					1 376.44					15 809			
7.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	14.4	7.93	4 366	2 088	53	
				5 258.63			525.86		4.23	1		2 224		
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 482			
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	1 086			
	Всего с НР и СП					892.16					6 934			
8.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0.1	3 176.89	1 205.91	20.22	317.69	120.59	2.02	14.4	7.93	2 560	1 737	16	
				1 950.76			195.08		4.14	1		808		
	Накладные расходы		83%			100.09				71%	1 233			
	Сметная прибыль		65%			78.38				52%	903			
	Всего с НР и СП					496.16					4 697			
9.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.6	286.73	122.64	1.26	172.04	73.58	0.76	14.4	8.08	1 344	1 060	6	
				162.83			97.70		2.85	1		278		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			68.43				79%	837			
	Сметная прибыль		64%			47.09				51%	541			
	Всего с НР и СП					287.56					2 722			
10.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	75	7.04			528.00					1 726			
				7.04			528.00		23.01			1 726		
	Объем: 60*1.25													
11.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	5.1	202.86	119.97	82.89	1 034.56	611.84	422.73	14.4	7.9	12 150	8 810	3 340	
									17.72	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			550.66				77%	6 784			
	Сметная прибыль		60%			367.10				48%	4 229			
	Всего с НР и СП					1 952.32					23 163			
12.	ТССЦ 104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	102	26.54			2 707.08					9 005			
				26.54			2 707.08		88.28			9 005		
	Объем: 51*2													
13.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.6	286.73	122.64	1.26	172.04	73.58	0.76	14.4	8.08	1 344	1 060	6	
				162.83			97.70		2.85	1		278		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			68.43				79%	837			
	Сметная прибыль		64%			47.09				51%	541			
	Всего с НР и СП					287.56					2 722			
14.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	75	7.04			528.00					1 726			
				7.04			528.00		23.01			1 726		
	Объем: 60*1.25													
15.	ТЕР 10-01-012-01 
Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.036	8 973.50	382.39	71.38	323.05	13.77	2.57	14.41	8.04	1 391	198	21	
				8 519.74			306.71		3.82	1		1 172		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			14.60				90%	178			
	Сметная прибыль		54%			7.44				43%	85			
	Всего с НР и СП					345.08					1 654			
16.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.036	5 112.78	335.71	26.60	184.06	12.09	0.96	14.41	8.05	885	174	8	
				4 750.47			171.02		4.11	1		703		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		106%			12.82				90%	157			
	Сметная прибыль		54%			6.53				43%	75			
	Всего с НР и СП					203.40					1 116			
17.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.44	221.62	101.80	102.69	540.74	248.39	250.56	14.4	3.55	4 558	3 577	889	
				17.13	1.45		41.80	3.54	2.19	14.47		92	51	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			226.74				77%	2 794			
	Сметная прибыль		60%			151.16				48%	1 741			
	Всего с НР и СП					918.64					9 093			
18.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	50.508	36.04			1 820.31					9 081			
				36.04			1 820.31		179.8			9 081		
	Объем: (2.44)*20.7													
19.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.3034	8 813.16	326.90	31.86	2 673.91	99.18	9.67	14.4	7.48	9 606	1 428	72	
				8 454.40	3.03		2 565.06	0.92	3.16	14.36		8 106	13	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			108.11				92%	1 326			
	Сметная прибыль		55%			55.06				44%	634			
	Всего с НР и СП					2 837.07					11 566			
20.	ТЕР 12-01-007-02 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	2.44	4 877.10	504.69	210.18	11 900.13	1 231.44	512.83	14.41	7.41	73 746	17 745	3 800	
				4 162.24	20.39		10 155.87	49.75	5.14	14.39		52 201	716	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 383.69				92%	16 984			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			704.65				44%	8 123			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 988.47					98 853			
21.	Цена поставщика. 
Волнистые безасбестовые листы "Этернит", м2	312.32	73.02			22 805.98			1	1	94 417			
				73.02			22 805.98		4.14	1		94 417		
	Объем: 244*1.28													
	Поправки: М: =11.6*48.68/1.98/4.14*1.06	
22.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.25	4 972.00	72.11	75.20	1 243.00	18.03	18.80	14.4	6.73	4 885	260	127	
				4 824.69	5.48		1 206.17	1.37	3.73	14.38		4 499	20	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			20.95				92%	258			
	Сметная прибыль		55%			10.67				44%	123			
	Всего с НР и СП					1 274.62					5 266			
23.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.1	7 415.77	333.04	13.17	741.58	33.30	1.32	14.4	8.06	2 371	480	11	
				7 069.56			706.96		2.66	1		1 881		
	Накладные расходы		83%			27.64				71%	341			
	Сметная прибыль		65%			21.65				52%	250			
	Всего с НР и СП					790.86					2 961			
24.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.1	5 731.49	578.30	8.10	573.15	57.83	0.81	14.4	8.06	2 033	833	7	
				5 145.09			514.51		2.32	1		1 194		
	Накладные расходы		83%			48.00				71%	591			
	Сметная прибыль		65%			37.59				52%	433			
	Всего с НР и СП					658.74					3 058			
25.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 719.75	480.56	8.10	435.99	24.03	0.41	14.4	8.06	864	346	3	
				8 231.09			411.55		1.25	1		514		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	246			
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	180			
	Всего с НР и СП					471.55					1 290			
26.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	4 604.75	480.56	8.10	230.24	24.03	0.41	14.4	8.06	864	346	3	
				4 116.09			205.80		2.5	1		515		
	Накладные расходы		83%			19.94				71%	246			
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	180			
	Всего с НР и СП					265.80					1 290			
27.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.1	1 357.93	327.73	1.01	135.79	32.77	0.10	14.4	8.08	896	472	1	
				1 029.19			102.92		4.11	1		423		
	Накладные расходы		83%			27.20				71%	335			
	Сметная прибыль		65%			21.30				52%	245			
	Всего с НР и СП					184.29					1 477			
28.	ТЕРр 60-2-1 
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м	0.026	1 555.74	1 425.95	129.79	40.45	37.07	3.37	14.4	7.36	559	534	25	
					51.42			1.34	1	14.43			19	
	Накладные расходы		78%			29.96				66%	365			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			24.20				50%	277			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94.61					1 200			
29.	ТЕРр 60-2-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1, 100 м	0.026	2 634.42	2 456.37	178.05	68.49	63.87	4.63	14.4	7.36	954	920	34	
					70.53			1.83	1	14.43			26	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			51.25				66%	624			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			41.39				50%	473			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					161.13					2 051			
30.	ТЕР 08-02-003-03 
Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки	1.014	1 412.42	91.01	51.03	1 432.19	92.29	51.74	14.4	7.71	6 829	1 329	399	
				1 270.38	7.93		1 288.17	8.04	3.96	14.39		5 101	116	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			110.36				93%	1 344			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			68.22				54%	780			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 610.78					8 953			
31.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.08	2 412.79	1 295.60	2.05	193.02	103.65	0.16	14.4	5.48	1 866	1 493	1	
				1 115.14			89.21		4.18	1		373		
	Накладные расходы		79%			81.88				67%	1 000			
	Сметная прибыль		50%			51.83				40%	597			
	Всего с НР и СП					326.73					3 464			
32.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	2 291.60	114.18	14.24	183.33	9.13	1.14	14.4	8	629	132	9	
				2 163.18			173.05		2.82	1		488		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			8.67				80%	106			
	Сметная прибыль		47%			4.29				37%	49			
	Всего с НР и СП					196.29					783			
33.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (оголовник. труб) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0186	11 907.97	1 173.45	33.16	221.49	21.83	0.62	14.4	7.8	847	314	5	
				10 701.36	3.78		199.05	0.07	2.65	14.39		527	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			23.65				92%	290			
	Сметная прибыль		55%			12.05				44%	139			
	Всего с НР и СП					257.19					1 275			
34.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	16.424	7.56		7.56	124.19		124.19		6.07	754		754	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
35.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	16.424	27.63		27.63	453.76		453.76		6.07	2 754		2 754	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	57 296.02	4 695.27	2 387.88			289 869	67 634	15 764	
			50 212.93	119.85				206 471	1 725	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	57 296.02	4 695.27	2 387.88			289 869	67 634	15 764	
			50 212.93	119.85				206 471	1 725	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	5 583.39					21 538			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-4, 7, 8, 23-27; %=73 - по стр. 5, 6; %=79 - по стр. 9, 13; %=77 - по стр. 11, 17; %=90 - по стр. 15, 16; %=92 - по стр. 19, 20, 22, 33; %=66 - по стр. 28, 29; %=93 - по стр. 30; %=67 - по стр. 31; %=80 - по стр. 32)	4 517.00					55 461			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11, 17; %=52 - по стр. 2-4, 7, 8, 23-27; %=56 - по стр. 5, 6; %=51 - по стр. 9, 13; %=43 - по стр. 15, 16; %=44 - по стр. 19, 20, 22, 33; %=50 - по стр. 28, 29; %=54 - по стр. 30; %=40 - по стр. 31; %=37 - по стр. 32)	2 930.15					33 748			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	64 743.17					379 078			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	64 743.17					379 078			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 385.50					8 112			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	66 128.67					387 190			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%	1 322.57					7 744			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	67 451.24					394 934			
	НДС, 18%	12 141.22					71 088			
	Всего с НДС	79 592.46					466 022			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 517.00					55 461			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 930.15					33 748			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)