«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Н.В. Бойкова /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт крыши МКД по адресу ул. Маршала Борзова, д. №74-80, г. Калининград.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	10.553	
2.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0.13	
3.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм до 40мм	100 м2 стяжки	10.553	
4.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	10.553	
5.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	10.553	
6.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	10.553	
7.	Унифлекс ЭПП	м2	1224.148	
8.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	1203.042	
9.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1.434	
10.	Унифлекс ЭПП	м2	180.684	
11.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	180.684	
12.	Смена обделок из листовой стали ( парапетов ) шириной до 1 м	100 м	0.254	
13.	Смена обделок из листовой стали ( крышки вент каналов ) шириной до 1 м	100 м	0.567	
14.	Устройство мелких покрытий (, карниз в желобримыканий.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.408	
15.	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1 дефлектор	10	
16.	Аэратор Поливент	шт.	10	
17.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.013	
18.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.3	
19.	Блок металлический дверной (выход на кровлю)	м2	1.3	
20.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (12 каналов)	100 м труб	0.084	
21.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.3528	
22.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.084	
23.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	2.0328	
24.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (24 каналов)	100 м труб	0.014	
25.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0588	
26.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.014	
27.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.7084	
28.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	1.413	
29.	Окраска дымоходных труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.413	
30.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.5752	
31.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.5752	
32.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.28	
33.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.28	
34.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
35.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
36.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
37.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	15.6	
38.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	15.6	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)