«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	94 674	руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015 г.	
	
Объект:	г. Калининград, ул. Колхозная, 26	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения МКД №26 по ул. Колхозной, г. Калининграда	
Сметная стоимость:	94.674	тыс. руб.	
монтажных работ:	53.247	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.113	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	18.075	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Общестроительные работы	
1.	ТЕР 46-03-010-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.04	2 004.54	501.47	1 503.07	80.18	20.06	60.12	16.12	4.18	575	323	251	
					137.58			5.50	1	16.1			89	
	Накладные расходы		99%			25.30				84%	346			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.34				48%	198			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120.82					1 119			
	
2.	ТЕР 46-03-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд	0.2	650.90	152.33	498.57	130.18	30.47	99.71	16.12	4.18	908	491	417	
					45.63			9.13	1	16.1			147	
	Накладные расходы		99%			39.20				84%	536			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			23.76				48%	306			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					193.14					1 750			
3.	ТЕР 46-03-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш	0.03	1 685.82	460.28	1 225.54	50.57	13.81	36.77	16.12	4.18	376	223	154	
					112.18			3.37	1	16.1			54	
	Объем: (0.6*0.5)*1													
	Накладные расходы		99%			17.01				84%	233			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.31				48%	133			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					77.89					742			
4.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.2	2 702.63	1 182.22	191.18	540.53	236.44	38.24	16.11	11.58	5 270	3 809	443	
				1 329.24	108.12		265.85	21.62	3.83	14.96		1 018	323	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			245.16				80%	3 306			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			121.29				37%	1 529			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					906.98					10 104			
	
5.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	1 745.74	557.85	23.67	349.15	111.57	4.73	16.11	9.12	2 511	1 797	43	
				1 164.22	0.39		232.84	0.08	2.88	16.04		671	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			106.07				80%	1 438			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			52.48				37%	665			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					507.69					4 615			
	
	Демонтажные работы	
6.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.07	53.31	52.33	0.98	3.73	3.66	0.07	16.11	9.33	60	59	1	
					0.39			0.03	1	18.69			1	
	Накладные расходы		85%			3.14				72%	43			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.40				52%	31			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.27					134			
	
7.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.05	48.36	48.36		2.42	2.42		16.11	1	39	39		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			2.06				72%	28			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.57				52%	20			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.05					87			
	
8.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.32	19.51	19.51		6.24	6.24		16.11	1	101	101		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			5.30				72%	73			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.06				52%	53			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.60					226			
	
9.	ТЕРр 67-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2, 100 м пучка проводов	0.18	25.58	25.58		4.60	4.60		16.11	1	74	74		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			3.91				72%	53			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.99				52%	38			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.50					166			
	
	Щиты  распределительные этажные	
10.	ФЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	1	180.61	27.61	31.97	180.61	27.61	31.97	17.09	7.4	1 634	472	237	
				121.03	1.62		121.03	1.62	7.65	18		926	29	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 201-0843	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			27.77				81%	406			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.00				52%	261			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					227.38					2 300			
	
11.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемый IP44  RH (600х500х250), шт	1	622.34			622.34					2 657			
				622.34			622.34		4.27			2 657		
	Поправки: М: =2580*1.03/4.27	
	
12.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	1	67.13	26.47	4.28	67.13	26.47	4.28	17.11	6.82	816	453	29	
				36.37	0.17		36.37	0.17	9.18	17.36		334	3	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			25.31				81%	369			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.32				52%	237			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					109.75					1 422			
	
13.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель 
G LS6 -C63/3 (C) 63A 3-pol. 6 кА, шт	1	465.55			465.55					1 988			
				465.55			465.55		4.27			1 988		
	Поправки: М: =1930*1.03/4.27	
	
14.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	9	39.27	17.81	1.36	353.47	160.27	12.20	17.1	5.37	4 741	2 741	66	
				20.11			180.99		10.69	1		1 935		
	Объем: 1+8													
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			152.26				81%	2 220			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			104.18				52%	1 425			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					609.90					8 387			
	
15.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель
 G LS6 -C25/2 (C) 25A 2-pol. 6 кА, шт	8	163.06			1 304.51					5 570			
				163.06			1 304.51		4.27			5 570		
	Поправки: М: =676*1.03/4.27	
	
16.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель 
G LS6 -C10/2 (C) 10A 2-pol. 6 кА, шт	1	159.20			159.20					680			
				159.20			159.20		4.27			680		
	Поправки: М: =660*1.03/4.27	
	
17.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.004	891.29	606.06	184.50	3.57	2.42	0.74	17.1	10.61	52	41	8	
				100.73	72.26		0.40	0.29	6.22	17.99		3	5	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2.57				81%	37			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.76				52%	24			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.91					113			
	
18.	С.Цена поставщик 
Шина медь,  М1Т  5х50мм, м	0.4	235.52			94.21					402			
				235.52			94.21		4.27			402		
	Поправки: М: =967*1.04/4.27	
	
19.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК, 1шт	4	30.63			122.54					523			
				30.63			122.54		4.27			523		
	Поправки: М: =127/4.27*1.03	
	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
20.	ФЕРм 08-02-409-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	0.15	440.17	310.43	104.10	66.03	46.56	15.62	17.11	6.58	927	797	103	
				25.64	4.21		3.85	0.63	7.12	18		27	11	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			44.83				81%	654			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.67				52%	420			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					141.53					2 002			
	
21.	103-1397 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм, м	15.3	15.70			240.21					803			
				15.70			240.21		52.46			803		
	Объем: 15*1.02													
	
22.	ФЕРм 08-02-412-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м	0.15	207.89	131.75	29.28	31.18	19.76	4.39	17.11	7.84	416	338	34	
				46.86	1.79		7.03	0.27	6.11	17.94		43	5	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0780;  ССЦ 509-1658	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			19.03				81%	278			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.02				52%	178			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.23					872			
	
23.	С501-8510 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000 м	0.0153	48 002.65			734.44					3 136			
				48 002.65			734.44		4.27			3 136		
	Объем: 15*1.02													
	Поправки: М: =204971.33/4.27	
	
24.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.3	288.28	214.78	54.61	86.48	64.43	16.38	17.11	5.86	1 239	1 102	96	
				18.89	1.46		5.67	0.44	7.14	17.93		40	8	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			61.63				81%	899			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.17				52%	577			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					190.27					2 715			
	
25.	103-1394 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м	30.6	5.85			179.01					590			
				5.85			179.01		19.27			590		
	Объем: 30*1.02													
	
26.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	12	0.99			11.86					51			
				0.99			11.86		4.27			51		
	Поправки: М: =4.22/4.27	
	
27.	509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление для труб), 10 шт.	6	24.44			146.64					582			
				24.44			146.64		96.98			582		
	
28.	101-3911 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дюбели для пристрелки стальные, 10 шт.	12	29.60			355.20					579			
				29.60			355.20		48.25			579		
	
29.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.3	80.62	60.80	5.33	24.19	18.24	1.60	17.11	7.84	352	312	13	
				14.49	0.32		4.35	0.10	6.28	18		27	2	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			17.42				81%	254			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.92				52%	163			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.53					770			
	
30.	ФЕРм 08-02-412-09 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.66	31.62	20.64	2.66	20.87	13.62	1.76	17.11	7.84	284	233	14	
				8.32	0.17		5.49	0.11	6.82	17.36		37	2	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			13.04				81%	190			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.92				52%	122			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.84					597			
	
31.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.0326	5 101.90			166.32					710			
				5 101.90			166.32		4.27			710		
	Объем: 32*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
32.	С501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.0653	12 046.69			786.65					3 359			
				12 046.69			786.65		4.27			3 359		
	Объем: 64*1.02													
	Поправки: М: =51439.38/4.27	
	
33.	С Цена поставщик. 
Коробка распределительная  ip44, шт	3	28.66			85.97					367			
				28.66			85.97		4.27			367		
	Поправки: М: =118.80*1.03/4.27	
	
34.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.07	1 626.77	840.90	271.52	113.87	58.86	19.01	17.09	7.81	1 408	1 006	148	
				514.35	14.26		36.00	1.00	7.05	18		254	18	
	Объем: 1+6													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			56.87				81%	829			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			38.91				52%	532			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.65					2 770			
	
35.	С.Цена поставщик 
Светильники настенный  IP44, шт	6	63.98			383.87					1 639			
				63.98			383.87		4.27			1 639		
	Поправки: М: =265.23*1.03/4.27	
	
36.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный  IP54, шт	1	100.90			100.90					431			
				100.90			100.90		4.27			431		
	Поправки: М: =418.30*1.03/4.27	
	
37.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие, шт	7	28.95			202.62					865			
				28.95			202.62		4.27			865		
	Поправки: М: =120*1.03/4.27	
	
38.	ФЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.01	537.91	418.19	16.54	5.38	4.18	0.17	17.09	7.56	78	71	1	
				103.19	0.49		1.03		4.76	17.78		5		
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3.97				81%	58			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.72				52%	37			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.07					172			
	
39.	С.Цена поставщик 
Выключатель наруж.2-кл IP44, шт	1	27.20			27.20					116			
				27.20			27.20		4.27			116		
	Поправки: М: =112.76*1.03/4.27	
	
40.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.04	498.53	376.16	16.54	19.94	15.05	0.66	17.09	7.56	282	257	5	
				105.83	0.49		4.23	0.02	4.74	17.78		20		
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			14.32				81%	208			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.80				52%	134			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.05					624			
	
41.	С.Цена поставщик 
Выключатель одноклавишный наружной установки  2221 (ELUX) IP44, 1 кл., шт	4	21.52			86.07					368			
				21.52			86.07		4.27			368		
	Поправки: М: =89.20*1.03/4.27	
	
	устройство заземления	
42.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.018	1 759.67	1 759.67		31.67	31.67		16.11	1	510	510		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*5													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			22.80				61%	311			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			12.03				31%	158			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.51					979			
43.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.018	972.15	972.15		17.50	17.50		16.11	1	282	282		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*5													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			12.60				61%	172			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			6.65				31%	87			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.75					541			
44.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	212.81	120.70	67.58	63.84	36.21	20.28	17.11	7.18	846	620	146	
				24.53	3.08		7.36	0.93	11.02	17.96		81	17	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.28				81%	516			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.14				52%	331			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.26					1 693			
45.	101-1641 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.0339	5 326.70			180.58					945			
				5 326.70			180.58		27 871.89			945		
	Объем: 9*3.77/1000													
46.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.25	317.82	187.25	88.98	79.45	46.81	22.25	17.11	6.94	1 074	801	154	
				41.59	3.56		10.40	0.89	11.37	18		118	16	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			45.32				81%	662			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.01				52%	425			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.77					2 161			
47.	101-1638 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.039	7 160.12			279.24					996			
				7 160.12			279.24		25 531.97			996		
	Объем: 25*1.57/1000													
48.	ФЕРм 08-02-146-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля	0.1	1 001.02	154.22	784.72	100.10	15.42	78.47	17.1	6.71	846	264	527	
				62.08	70.96		6.21	7.10	8.96	18		56	128	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030203;  СЦЭСМ 030402;  СЦЭСМ 031050;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 113-1786;  ССЦ 506-1362	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			21.39				81%	318			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.64				52%	204			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					136.13					1 367			
49.	501-8217 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ: число жил - 1 и сечением 35 мм2, 1000 м	0.0102	23 627.93			241.00					1 224			
				23 627.93			241.00		119 951.03			1 224		
	Объем: 10*1.02													
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	9 409.01	1 034.35	469.42			54 282	17 216	2 890	
			7 905.23	53.30				34 176	859	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	6 974.99	572.83	229.85			39 937	9 781	1 582	
			6 172.30	13.60				28 574	245	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	5 741.89					24 668			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 6-9; %=81 - по стр. 10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 29, 30, 34, 38, 40, 44, 46, 48)	555.41					8 096			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 6-10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 29, 30, 34, 38, 40, 44, 46, 48)	381.18					5 214			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 911.58					53 247			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 014.80	461.52	239.57			12 952	7 435	1 308	
			1 313.71	39.70				4 209	614	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	815.02					2 520			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1-3; %=80 - по стр. 4, 5; %=61 - по стр. 42, 43)	468.14					6 342			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3; %=37 - по стр. 4, 5; %=31 - по стр. 42, 43)	241.85					3 077			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 724.79					22 371			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	419.22					1 393			
			419.22					1 393		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	419.22					1 393			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	11 055.59					77 011			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	236.59					1 648			
	ИТОГО	11 292.18					78 659			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	225.84					1 573			
	ИТОГО	11 518.02					80 232			
	НДС 18%	2 073.24					14 442			
	ВСЕГО С НДС	13 591.26					94 674			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                             Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                             Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)