«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 192 172	руб.	Смета на сумму:	1 192 172	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ №7»	
		
________________ /__С.Б. Русович_ /	________________ /_Т.В. Просвирина_ /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, ул. Иванникова 2-4	
Сметная стоимость:	1 192.172	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.713	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	123.284	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Демонтажные работы	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.00218	6 900.71	15.04	59 048.03	129	8.577	
		Объем: 5.45*0.04									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	0.530503	8.820	4.68	149.970	80	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	0.0902302	11.429	1.03	194.614	18	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	0.085565	95.16	8.14	468.45	40	4.923	
			(1)			11.23	0.96	191.22	16	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.0028122	8.58	0.02	35.88		4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.0046652	139.36	0.65	1 430.52	7	10.265	
			(1)			15.08	0.07	256.87	1	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	0.256695	6.03	1.55	8.99	2	1.491	
		Накладные расходы				104%	5.94	88%	86		
		Сметная прибыль				60%	3.43	48%	47		
		Всего с НР и СП					24.40		262		
	
2.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0.4796	48.13	23.08	490.34	235	10.182	
		Объем: (0.218*2.2)									
	
3.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		0.4796	16.40	7.87	145.95	70	8.895	
		Объем: (0.218*2.2)									
	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
4.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.074	4 846.79	358.66	49 459.80	3 660	10.205	
		Объем: 185*0.4									
4. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.11592	8.280	9.24	140.760	157	17	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.22788	15.080	48.68	256.870	829	17.034	
4. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.46272	112.40	276.81	1 144.08	2 818	10.179	
			(1)			15.08	37.14	256.87	633	17.034	
4. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.76516	93.88	71.83	890.86	682	9.489	
			(1)			15.08	11.54	256.87	197	17.034	
4. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00296	263.51	0.78	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	55.02	81%	799		
		Сметная прибыль				43%	24.91	34%	335		
		Всего с НР и СП					438.59		4 794		
	
5.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		118.4	16.40	1 941.76	145.95	17 280	8.899	
		Объем: 74*1.6									
	
6.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.074	344.93	25.52	3 421.73	253	9.914	
6. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.22126	8.280	1.83	140.760	31	17	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.24124	15.080	3.64	256.870	62	17.034	
6. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.24124	93.88	22.65	890.86	215	9.489	
			(1)			15.08	3.64	256.87	62	17.034	
6. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00518	126.43	0.65	1 018.85	5	8.059	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.983	
6. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00148	263.51	0.39	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	5.20	81%	75		
		Сметная прибыль				43%	2.35	34%	32		
		Всего с НР и СП					33.07		360		
	
7.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.37	2 520.14	932.45	17 348.53	6 419	6.884	
		Объем: 185*0.2									
7. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	5.8164	8.510	49.50	144.650	841	16.998	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.1356	14.301	73.45	243.333	1 250	17.015	
7. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.5873	102.57	162.81	835.60	1 326	8.147	
			(1)			11.23	17.83	191.22	304	17.028	
7. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.6549	139.36	91.27	1 430.52	937	10.265	
			(1)			15.08	9.88	256.87	168	17.034	
7. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	2.6196	223.58	585.69	1 170.91	3 067	5.237	
			(1)			16.11	42.20	273.99	718	17.007	
7. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.2738	133.41	36.53	763.85	209	5.726	
			(1)			12.94	3.54	219.76	60	16.983	
7. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.85	3.60	6.66	20.52	38	5.7	
		Накладные расходы				142%	174.59	121%	2 530		
		Сметная прибыль				81%	99.59	65%	1 359		
		Всего с НР и СП					1 206.63		10 308		
	
8.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		40.7	104.66	4 259.66	516.66	21 028	4.937	
		Объем: 37*1.10									
	
9.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания		0.185	61 088.01	11 301.28	523 248.53	96 801	8.565	
9. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	6.8376	8.670	59.28	147.370	1 008	16.998	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	7.76075	14.601	113.31	248.282	1 927	17.005	
9. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.7363	102.57	75.52	835.60	615	8.147	
			(1)			11.23	8.27	191.22	141	17.028	
9. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.47915	93.88	44.98	890.86	427	9.489	
			(1)			15.08	7.23	256.87	123	17.034	
9. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.07585	139.36	10.57	1 430.52	109	10.265	
			(1)			15.08	1.14	256.87	19	17.034	
9. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	1.7945	76.06	136.49	517.81	929	6.808	
			(1)			12.94	23.22	219.76	394	16.983	
9. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	4.0071	110.81	444.03	779.38	3 123	7.033	
			(1)			16.11	64.55	273.99	1 098	17.007	
9. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.5476	133.41	73.06	763.85	418	5.726	
			(1)			12.94	7.09	219.76	120	16.983	
9. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.12025	127.56	15.34	698.95	84	5.479	
			(1)			15.08	1.81	256.87	31	17.034	
9. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	2.775	400.56	1 111.55	3 333.65	9 251	8.322	
9. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	34.965	266.28	9 310.48	2 308.69	80 723	8.67	
9. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	5.55	3.60	19.98	20.52	114	5.7	
		Накладные расходы				142%	245.08	121%	3 551		
		Сметная прибыль				81%	139.80	65%	1 908		
		Всего с НР и СП					11 686.16		102 260		
	
10.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0925	14 953.22	1 383.17	73 400.04	6 790	4.909	
		Объем: 185*0.05									
10. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.456025	11.972	5.46	203.871	93	17.029	
10. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.36815	102.57	37.76	835.60	308	8.147	
			(1)			11.23	4.13	191.22	70	17.028	
10. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.087875	139.36	12.25	1 430.52	126	10.265	
			(1)			15.08	1.33	256.87	23	17.034	
10. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	9.435	141.30	1 333.17	673.68	6 356	4.768	
		Накладные расходы				142%	7.75	121%	113		
		Сметная прибыль				81%	4.42	65%	60		
		Всего с НР и СП					1 395.35		6 963		
	
11.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-9.44	141.30	-1 333.87	673.68	-6 360	4.768	
		Объем: (0.0925)*(-102.0)									
	
12.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		9.44	280.61	2 648.96	2 121.17	20 024	7.559	
		Объем: 9.25*1.02									
	
13.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		18.5	144.07	2 665.21	2 196.06	40 627	15.243	
13. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	218.3	10.360	2 261.59	176.300	38 486	17.017	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.11	12.085	13.41	205.490	228	17.004	
13. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.555	102.57	56.93	835.60	464	8.147	
			(1)			11.23	6.23	191.22	106	17.028	
13. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.555	133.41	74.04	763.85	424	5.726	
			(1)			12.94	7.18	219.76	122	16.983	
13. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	10.545	10.08	106.29	13.73	145	1.362	
13. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.555	101.31	56.23	999.00	554	9.861	
			(1)			12.94	7.18	219.76	122	16.983	
13. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.925	104.66	96.81	516.66	478	4.937	
13. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	3.7	3.60	13.32	20.52	76	5.7	
		Накладные расходы				142%	3 230.50	121%	46 844		
		Сметная прибыль				81%	1 842.75	65%	25 164		
		Всего с НР и СП					7 738.46		112 635		
	
14.	С1 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2		188.7	82.62	15 590.39	480.02	90 580	5.81	
		Объем: (18.5)*10.2									
	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
15.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.019825	4 846.79	96.09	49 459.80	981	10.209	
		Объем: 79.3*0.25									
15. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.298961	8.280	2.48	140.760	42	17	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.8647665	15.080	13.04	256.870	222	17.034	
15. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.659776	112.40	74.16	1 144.08	755	10.179	
			(1)			15.08	9.95	256.87	169	17.034	
15. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2049905	93.88	19.24	890.86	183	9.489	
			(1)			15.08	3.09	256.87	53	17.034	
15. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000793	263.51	0.21	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	14.74	81%	214		
		Сметная прибыль				43%	6.67	34%	90		
		Всего с НР и СП					117.51		1 285		
	
16.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		31.72	16.40	520.21	145.95	4 630	8.9	
		Объем: 19.825*1.6									
	
17.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.019825	344.93	6.84	3 421.73	68	9.942	
17. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.05927675	8.280	0.49	140.760	8	17	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0646295	15.080	0.97	256.870	17	17.034	
17. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0646295	93.88	6.07	890.86	58	9.489	
			(1)			15.08	0.97	256.87	17	17.034	
17. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00138775	126.43	0.18	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
17. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0003965	263.51	0.10	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.39	81%	20		
		Сметная прибыль				43%	0.63	34%	9		
		Всего с НР и СП					8.85		97		
	
18.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.1586	2 520.14	399.69	17 348.53	2 751	6.883	
		Объем: 79.3*0.2									
18. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.493192	8.510	21.22	144.650	361	16.998	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.201368	14.301	31.48	243.333	536	17.015	
18. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.680394	102.57	69.79	835.60	569	8.147	
			(1)			11.23	7.64	191.22	130	17.028	
18. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.280722	139.36	39.12	1 430.52	402	10.265	
			(1)			15.08	4.23	256.87	72	17.034	
18. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.122888	223.58	251.06	1 170.91	1 315	5.237	
			(1)			16.11	18.09	273.99	308	17.007	
18. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.117364	133.41	15.66	763.85	90	5.726	
			(1)			12.94	1.52	219.76	26	16.983	
18. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.793	3.60	2.85	20.52	16	5.7	
		Накладные расходы				142%	74.83	121%	1 085		
		Сметная прибыль				81%	42.69	65%	583		
		Всего с НР и СП					517.21		4 419		
	
19.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		17.45	104.66	1 826.32	516.66	9 016	4.937	
		Объем: 15.86*1.10									
	
20.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.03965	14 953.22	592.90	73 400.04	2 910	4.908	
		Объем: 79.3*0.05									
20. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.1954745	11.972	2.34	203.871	40	17.029	
20. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.157807	102.57	16.19	835.60	132	8.147	
			(1)			11.23	1.77	191.22	30	17.028	
20. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0376675	139.36	5.25	1 430.52	54	10.265	
			(1)			15.08	0.57	256.87	10	17.034	
20. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	4.0443	141.30	571.46	673.68	2 725	4.768	
		Накладные расходы				142%	3.32	121%	48		
		Сметная прибыль				81%	1.90	65%	26		
		Всего с НР и СП					598.12		2 984		
	
21.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-4.044	141.30	-571.42	673.68	-2 724	4.767	
		Объем: (0.03965)*(-102.0)									
	
22.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.044	280.61	1 134.79	2 121.17	8 578	7.559	
		Объем: (0.03965)*(102.0)									
	
23.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		7.93	144.07	1 142.44	2 196.06	17 415	15.244	
23. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	93.574	10.360	969.43	176.300	16 497	17.017	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.4758	12.085	5.75	205.490	98	17.004	
23. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.2379	102.57	24.40	835.60	199	8.147	
			(1)			11.23	2.67	191.22	45	17.028	
23. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.2379	133.41	31.74	763.85	182	5.726	
			(1)			12.94	3.08	219.76	52	16.983	
23. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	4.5201	10.08	45.56	13.73	62	1.362	
23. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.2379	101.31	24.10	999.00	238	9.861	
			(1)			12.94	3.08	219.76	52	16.983	
23. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.3965	104.66	41.50	516.66	205	4.937	
23. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1.586	3.60	5.71	20.52	33	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 384.76	121%	20 080		
		Сметная прибыль				81%	789.90	65%	10 787		
		Всего с НР и СП					3 317.09		48 282		
	
24.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2		80.886	63.68	5 150.82	369.98	29 926	5.81	
		Объем: (7.93)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
25.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.01279	4 846.79	61.99	49 459.80	633	10.211	
		Объем: 116*0.3*0.3+42*0.28*0.2									
25. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.1928732	8.280	1.60	140.760	27	17	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.5578998	15.080	8.41	256.870	143	17.034	
25. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.4256512	112.40	47.84	1 144.08	487	10.179	
			(1)			15.08	6.42	256.87	109	17.034	
25. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1322486	93.88	12.42	890.86	118	9.489	
			(1)			15.08	1.99	256.87	34	17.034	
25. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0005116	263.51	0.13	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	9.51	81%	138		
		Сметная прибыль				43%	4.30	34%	58		
		Всего с НР и СП					75.80		829		
	
26.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		20.464	16.40	335.61	145.95	2 987	8.9	
		Объем: 12.79*1.6									
	
27.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.01279	344.93	4.41	3 421.73	44	9.977	
27. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0382421	8.280	0.32	140.760	5	17	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0416954	15.080	0.63	256.870	11	17.034	
27. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0416954	93.88	3.91	890.86	37	9.489	
			(1)			15.08	0.63	256.87	11	17.034	
27. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0008953	126.43	0.11	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
27. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0002558	263.51	0.07	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.90	81%	13		
		Сметная прибыль				43%	0.41	34%	5		
		Всего с НР и СП					5.72		62		
	
28.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.08136	2 520.14	205.04	17 348.53	1 411	6.882	
		Объем: 116*0.3*0.2+42*0.28*0.1									
28. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.2789792	8.510	10.88	144.650	185	16.998	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.1292768	14.301	16.15	243.333	275	17.015	
28. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.3490344	102.57	35.80	835.60	292	8.147	
			(1)			11.23	3.92	191.22	67	17.028	
28. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.1440072	139.36	20.07	1 430.52	206	10.265	
			(1)			15.08	2.17	256.87	37	17.034	
28. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.5760288	223.58	128.79	1 170.91	674	5.237	
			(1)			16.11	9.28	273.99	158	17.007	
28. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0602064	133.41	8.03	763.85	46	5.726	
			(1)			12.94	0.78	219.76	13	16.983	
28. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.4068	3.60	1.46	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				142%	38.38	121%	557		
		Сметная прибыль				81%	21.89	65%	299		
		Всего с НР и СП					265.32		2 267		
	
29.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		8.95	104.66	936.71	516.66	4 624	4.936	
		Объем: 8.136*1.10									
	
30.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.16	5 013.40	5 815.54	32 447.66	37 639	6.472	
30. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	88.2528	8.970	791.63	152.560	13 464	17.008	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.7888	15.080	11.90	256.870	203	17.034	
30. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.7888	113.70	89.69	810.77	640	7.131	
			(1)			15.08	11.90	256.87	203	17.034	
30. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0464	101.31	4.70	999.00	46	9.861	
			(1)			12.94	0.60	219.76	10	16.983	
30. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00116	10 705.00	12.42	54 434.60	63	5.085	
30. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1972	960.26	189.36	3 126.47	617	3.256	
30. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	6.844	685.00	4 688.14	3 302.36	22 601	4.821	
30. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0696	569.06	39.61	2 995.86	209	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 141.01	121%	16 537		
		Сметная прибыль				81%	650.86	65%	8 884		
		Всего с НР и СП					7 607.41		63 060		
	
31.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		116	76.13	8 831.08	342.67	39 750	4.501	
	
32.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.42	937.76	393.86	12 783.98	5 369	13.632	
32. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	31.9536	8.970	286.62	152.560	4 875	17.008	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.2856	15.080	4.31	256.870	73	17.034	
32. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.2856	113.70	32.47	810.77	232	7.131	
			(1)			15.08	4.31	256.87	73	17.034	
32. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0168	101.31	1.70	999.00	17	9.861	
			(1)			12.94	0.22	219.76	4	16.983	
32. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00042	10 705.00	4.50	54 434.60	23	5.085	
32. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0714	960.26	68.56	3 126.47	223	3.256	
		Накладные расходы				142%	413.12	121%	5 987		
		Сметная прибыль				81%	235.65	65%	3 216		
		Всего с НР и СП					1 042.63		14 572		
	
33.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.008316	569.06	4.73	2 995.86	25	5.285	
		Объем: (0.42)*(0.06*0.33)									
	
34.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		2.13108	685.00	1 459.79	3 302.36	7 038	4.821	
		Объем: (0.42)*(5.9*0.86)									
	
35.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		42	34.14	1 433.88	185.77	7 802	5.441	
	
	Прочие работы	
36.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		3	198.52	595.55	1 671.00	5 013	8.417	
36. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	5.22	8.670	45.26	147.370	769	16.998	
36. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.15	101.31	15.20	999.00	150	9.861	
			(1)			12.94	1.94	219.76	33	16.983	
36. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.024	588.14	14.12	2 080.79	50	3.538	
36. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	6	86.83	520.98	673.99	4 044	7.762	
		Накладные расходы				104%	47.07	88%	677		
		Сметная прибыль				60%	27.16	48%	369		
		Всего с НР и СП					669.78		6 059		
	
37.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.05	466.00	23.30	5 151.65	258	11.073	
37. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	0.9205	8.970	8.26	152.560	140	17.008	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.0275	15.080	0.41	256.870	7	17.034	
37. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.0275	113.70	3.13	810.77	22	7.131	
			(1)			15.08	0.41	256.87	7	17.034	
37. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.059	101.31	5.98	999.00	59	9.861	
			(1)			12.94	0.76	219.76	13	16.983	
37. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.004	839.12	3.36	5 438.81	22	6.482	
37. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00036	1 548.45	0.56	21 024.29	8	13.578	
37. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	0.5	4.05	2.03	13.18	7	3.254	
		Накладные расходы				142%	12.31	121%	178		
		Сметная прибыль				81%	7.02	65%	96		
		Всего с НР и СП					42.63		531		
	
38.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.004	839.12	-3.36	5 438.81	-22	6.548	
		Объем: (0.05)*(-0.08)									
	
39.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.00192	2 318.40	4.45	39 412.80	76	17.079	
		Объем: 0.4*0.4*0.3*4									
39. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	0.5376	8.280	4.45	140.760	76	17	
		Накладные расходы				80%	3.56	68%	52		
		Сметная прибыль				38%	1.69	31%	24		
		Всего с НР и СП					9.70		151		
	
40.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.00192	75 738.95	145.42	395 878.41	760	5.226	
		Объем: 0.4*0.4*0.3*4									
40. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	0.3456	8.280	2.86	140.760	49	17	
40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.03456	15.080	0.52	256.870	9	17.034	
40. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.03456	97.19	3.36	1 104.78	38	11.367	
			(1)			15.08	0.52	256.87	9	17.034	
40. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.09216	0.62	0.06	2.92		4.71	
40. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0002496	101.31	0.03	999.00		9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
40. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	0.48	34.52	16.57	146.02	70	4.23	
40. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.19584	625.74	122.54	3 077.22	603	4.918	
40. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.000384	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	3.55	89%	52		
		Сметная прибыль				55%	1.86	44%	26		
		Всего с НР и СП					150.83		837		
	
41.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Монтаж металлического оборудования элементов благоустройства (скамейка)	1 т конструкций		0.051	1 237.01	63.09	11 645.94	594	9.415	
41. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	1.65087	9.980	16.48	169.690	280	17.003	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.28764	15.106	4.35	257.313	74	17.033	
41. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.00357	134.97	0.48	2 085.69	7	15.453	
			(1)			17.21	0.06	292.54	1	16.998	
41. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.00612	113.70	0.70	810.77	5	7.131	
			(1)			15.08	0.09	256.87	2	17.034	
41. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.27795	109.83	30.53	770.83	214	7.018	
			(1)			15.08	4.19	256.87	71	17.034	
41. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.04896	1.86	0.09	6.99		3.758	
41. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.08568	1.52	0.13	3.21		2.112	
41. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.49062	14.19	6.96	96.41	47	6.794	
41. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.01989	7.34	0.15	42.71	1	5.819	
41. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.01479	5.85	0.09	8.46		1.446	
41. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.00969	101.31	0.98	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.13	219.76	2	16.983	
41. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000051	42 199.00	0.22	204 231.36	1	4.84	
41. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.06987	13.15	0.92	51.59	4	3.923	
41. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000153	5 233.80	0.01	51 322.60		9.806	
41. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00009894	5 919.30	0.59	38 886.83	4	6.569	
41. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000204	13 134.00	2.68	48 876.68	10	3.721	
41. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000051	10 705.00	0.01	54 434.60		5.085	
41. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.02091	8.54	0.18	47.09	1	5.514	
41. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000306	14 737.00	0.45	79 545.15	2	5.398	
41. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00005253	2 214.00	0.12	9 095.06		4.108	
41. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00001581	20 496.00	0.32	72 156.04	1	3.52	
41. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000051	18 473.00	0.94	92 065.62	5	4.984	
41. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0009537	89.00	0.08	283.65		3.187	
		Накладные расходы				90%	18.75	77%	273		
		Сметная прибыль				72%	15.00	58%	205		
		Всего с НР и СП					96.83		1 072		
	
42.	С3 Цена поставщи.	Скамейка со спинкой 1,86*0,53	шт		1	1 900.17	1 900.17	11 039.99	11 040	5.81	
	
43.	С4 Цена поставщи.	Урна железобетонная с металлической вставкой 044*0,44	шт		1	619.62	619.62	3 599.99	3 600	5.81	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					72 948.74		499 728	6.85	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					70 057.12		473 932	6.765	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					45 796.92		253 031	5.525	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 36; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37; %=68 - по стр. 39; %=89 - по стр. 40)					6 872.54		99 635	14.498	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 36; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37; %=31 - по стр. 39; %=44 - по стр. 40)					3 909.87		53 375	13.651	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					80 839.53		626 942	7.755	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					63.09		594	9.415	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 41)					18.75		273	14.56	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 41)					15.00		205	13.667	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					96.84		1 072	11.07	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 828.53		25 202	8.91	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 828.53		25 202	8.91	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					83 764.90		653 216	7.798	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 792.57	2.14	13 979	7.798	
	ИТОГО					85 557.47		667 195	7.798	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 711.15	2	13 344	7.798	
	ИТОГО					87 268.62		680 539	7.798	
	НДС 18%				18	15 708.35	18	122 497	7.798	
	ВСЕГО С НДС					102 976.97		803 036	7.798	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					6 891.29		99 908	14.498	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 924.87		53 580	13.651	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
44.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.058	4 846.79	281.11	49 459.80	2 869	10.206	
		Объем: 145*0.4									
44. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.87464	8.280	7.24	140.760	123	17	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.52996	15.080	38.15	256.870	650	17.034	
44. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.93024	112.40	216.96	1 144.08	2 208	10.179	
			(1)			15.08	29.11	256.87	496	17.034	
44. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.59972	93.88	56.30	890.86	534	9.489	
			(1)			15.08	9.04	256.87	154	17.034	
44. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00232	263.51	0.61	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	43.12	81%	626		
		Сметная прибыль				43%	19.52	34%	263		
		Всего с НР и СП					343.75		3 758		
	
45.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		92.8	16.40	1 521.92	145.95	13 544	8.899	
		Объем: 58*1.6									
	
46.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.058	344.93	20.01	3 421.73	198	9.895	
46. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.17342	8.280	1.44	140.760	24	17	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.18908	15.080	2.85	256.870	49	17.034	
46. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.18908	93.88	17.75	890.86	168	9.489	
			(1)			15.08	2.85	256.87	49	17.034	
46. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00406	126.43	0.51	1 018.85	4	8.059	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
46. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00116	263.51	0.31	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	4.08	81%	59		
		Сметная прибыль				43%	1.84	34%	25		
		Всего с НР и СП					25.93		282		
	
47.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.29	2 520.14	730.84	17 348.53	5 031	6.884	
		Объем: 145*0.2									
47. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	4.5588	8.510	38.80	144.650	659	16.998	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.0252	14.301	57.57	243.333	979	17.015	
47. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.2441	102.57	127.61	835.60	1 040	8.147	
			(1)			11.23	13.97	191.22	238	17.028	
47. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.5133	139.36	71.53	1 430.52	734	10.265	
			(1)			15.08	7.74	256.87	132	17.034	
47. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	2.0532	223.58	459.05	1 170.91	2 404	5.237	
			(1)			16.11	33.08	273.99	563	17.007	
47. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.2146	133.41	28.63	763.85	164	5.726	
			(1)			12.94	2.78	219.76	47	16.983	
47. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.45	3.60	5.22	20.52	30	5.7	
		Накладные расходы				142%	136.85	121%	1 982		
		Сметная прибыль				81%	78.06	65%	1 065		
		Всего с НР и СП					945.75		8 078		
	
48.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		31.9	104.66	3 338.65	516.66	16 481	4.936	
		Объем: 29*1.10									
	
49.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания		0.145	61 088.01	8 857.76	523 248.53	75 871	8.565	
49. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	5.3592	8.670	46.46	147.370	790	16.998	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	6.08275	14.601	88.81	248.282	1 510	17.005	
49. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.5771	102.57	59.19	835.60	482	8.147	
			(1)			11.23	6.48	191.22	110	17.028	
49. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.37555	93.88	35.26	890.86	335	9.489	
			(1)			15.08	5.66	256.87	96	17.034	
49. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.05945	139.36	8.28	1 430.52	85	10.265	
			(1)			15.08	0.90	256.87	15	17.034	
49. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	1.4065	76.06	106.98	517.81	728	6.808	
			(1)			12.94	18.20	219.76	309	16.983	
49. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	3.1407	110.81	348.02	779.38	2 448	7.033	
			(1)			16.11	50.60	273.99	861	17.007	
49. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.4292	133.41	57.26	763.85	328	5.726	
			(1)			12.94	5.55	219.76	94	16.983	
49. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.09425	127.56	12.02	698.95	66	5.479	
			(1)			15.08	1.42	256.87	24	17.034	
49. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	2.175	400.56	871.22	3 333.65	7 251	8.322	
49. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	27.405	266.28	7 297.40	2 308.69	63 270	8.67	
49. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	4.35	3.60	15.66	20.52	89	5.7	
		Накладные расходы				142%	192.08	121%	2 783		
		Сметная прибыль				81%	109.57	65%	1 495		
		Всего с НР и СП					9 159.41		80 149		
	
50.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0725	14 953.22	1 084.11	73 400.04	5 322	4.909	
		Объем: 145*0.05									
50. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.357425	11.972	4.28	203.871	73	17.029	
50. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.28855	102.57	29.60	835.60	241	8.147	
			(1)			11.23	3.24	191.22	55	17.028	
50. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.068875	139.36	9.60	1 430.52	99	10.265	
			(1)			15.08	1.04	256.87	18	17.034	
50. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	7.395	141.30	1 044.91	673.68	4 982	4.768	
		Накладные расходы				142%	6.08	121%	88		
		Сметная прибыль				81%	3.47	65%	47		
		Всего с НР и СП					1 093.65		5 458		
	
51.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-7.4	141.30	-1 045.62	673.68	-4 985	4.768	
		Объем: (0.0725)*(-102.0)									
	
52.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		7.4	280.61	2 076.51	2 121.17	15 697	7.559	
		Объем: 7.25*1.02									
	
53.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		14.5	144.07	2 088.95	2 196.06	31 843	15.244	
53. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	171.1	10.360	1 772.60	176.300	30 165	17.017	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.87	12.085	10.51	205.490	179	17.004	
53. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.435	102.57	44.62	835.60	363	8.147	
			(1)			11.23	4.89	191.22	83	17.028	
53. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.435	133.41	58.03	763.85	332	5.726	
			(1)			12.94	5.63	219.76	96	16.983	
53. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	8.265	10.08	83.31	13.73	113	1.362	
53. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.435	101.31	44.07	999.00	435	9.861	
			(1)			12.94	5.63	219.76	96	16.983	
53. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.725	104.66	75.88	516.66	375	4.937	
53. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	2.9	3.60	10.44	20.52	60	5.7	
		Накладные расходы				142%	2 532.02	121%	36 716		
		Сметная прибыль				81%	1 444.32	65%	19 724		
		Всего с НР и СП					6 065.29		88 283		
	
54.	С5 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2		147.9	82.62	12 219.50	480.02	70 995	5.81	
		Объем: (14.5)*10.2									
	
	озеленение	
55.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.8	2 168.55	1 734.84	14 380.30	11 504	6.631	
55. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	32	8.430	269.76	143.350	4 587	17.005	
55. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	12	122.09	1 465.08	576.42	6 917	4.721	
		Накладные расходы				115%	310.22	98%	4 495		
		Сметная прибыль				77%	207.72	61%	2 798		
		Всего с НР и СП					2 252.78		18 797		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					32 908.58		244 370	7.426	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					31 386.66		230 826	7.354	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					17 634.66		103 173	5.851	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 44, 46; %=121 - по стр. 47, 49, 50, 53; %=98 - по стр. 55)					3 224.44		46 750	14.499	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 44, 46; %=65 - по стр. 47, 49, 50, 53; %=61 - по стр. 55)					1 864.49		25 416	13.632	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					36 475.59		302 992	8.307	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 521.92		13 544	8.899	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 521.92		13 544	8.899	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					37 997.51		316 536	8.33	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	813.15	2.14	6 774	8.331	
	ИТОГО					38 810.66		323 310	8.33	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	776.21	2	6 466	8.33	
	ИТОГО					39 586.87		329 776	8.33	
	НДС 18%				18	7 125.64	18	59 360	8.33	
	ВСЕГО С НДС					46 712.51		389 136	8.33	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 224.44		46 750	14.499	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 864.49		25 416	13.632	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					105 857.32		744 098	7.029	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					101 443.78		704 758	6.947	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					63 431.58		356 204	5.616	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 36; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 44, 46; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37, 47, 49, 50, 53; %=68 - по стр. 39; %=89 - по стр. 40; %=98 - по стр. 55)					10 096.98		146 385	14.498	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 36; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 44, 46; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37, 47, 49, 50, 53; %=31 - по стр. 39; %=44 - по стр. 40; %=61 - по стр. 55)					5 774.36		78 791	13.645	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					117 315.12		929 934	7.927	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					63.09		594	9.415	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 41)					18.75		273	14.56	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 41)					15.00		205	13.667	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					96.84		1 072	11.07	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 350.45		38 746	8.906	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 350.45		38 746	8.906	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					121 762.41		969 752	7.964	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 605.72	2.14	20 753	7.964	
	ИТОГО					124 368.13		990 505	7.964	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 487.36	2	19 810	7.964	
	ИТОГО					126 855.49		1 010 315	7.964	
	НДС 18%				18	22 833.99	18	181 857	7.964	
	ВСЕГО С НДС					149 689.48		1 192 172	7.964	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					10 115.73		146 658	14.498	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5 789.36		78 996	13.645	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)