«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 045 774	руб.	Смета на сумму:	1 045 774	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК №17»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Тихоненко д.14	
Сметная стоимость:	1 045.774	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.711	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	188.902	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	3.83	553.31	459.71	93.60	2 119.18	1 760.69	358.49	12.51	4.4	23 604	22 026	1 577	
									1	1				
	Объем: 281+102													
	Накладные расходы		99%			1 743.08				84.15%	18 535			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			1 047.61				47.6%	10 484			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 909.87					52 623			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.83	2 875.85	685.02	51.83	11 014.51	2 623.63	198.51	12.51	7.1	58 317	32 822	1 409	
				2 139.00			8 192.37		2.94	1		24 086		
	Объем: 281+102													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 177.61				70.55%	23 156			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 705.36				52%	17 067			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 897.48					98 540			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.447	5 502.93	806.67	80.64	18 968.60	2 780.59	277.97	12.51	7.11	87 515	34 785	1 976	
				4 615.62			15 910.04		3.19	1		50 753		
	Объем: (281+102)*0.9													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 307.89				70.55%	24 541			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 807.38				52%	18 088			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 083.87					130 144			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.042	6 775.72	1 449.90	67.19	284.58	60.90	2.82	12.51	7.02	1 687	762	20	
				5 258.63			220.86		4.1	1		906		
	Накладные расходы		83%			50.55				70.55%	538			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.59				52%	396			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					374.71					2 621			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.99	9 291.30	1 358.31	34.61	9 198.39	1 344.73	34.26	12.51	6.98	40 207	16 823	239	
				7 898.38			7 819.40		2.96	1		23 145		
	Накладные расходы		83%			1 116.13				70.55%	11 869			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			874.07				52%	8 748			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 188.59					60 824			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.69	4 519.16	360.82	36.65	3 118.22	248.97	25.29	12.51	7.07	14 954	3 115	179	
				4 121.69			2 843.97		4.1	1		11 660		
	Накладные расходы		83%			206.65				70.55%	2 198			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			161.83				52%	1 620			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 486.70					18 771			
	
7.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	9	162.60	38.37	35.62	1 463.40	345.33	320.58	12.51	7.07	9 920	4 320	2 267	
				88.61			797.49		4.18	1		3 334		
	Накладные расходы		83%			286.62				70.55%	3 048			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			224.46				52%	2 246			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 974.49					15 214			
	
8.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	10.341	221.62	101.80	102.69	2 291.73	1 052.69	1 061.89	12.51	3.39	17 084	13 169	3 600	
				17.13	1.45		177.14	14.99	1.78	12.56		315	188	
	Объем: (281+102)*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			960.91				76.5%	10 218			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			635.27				47.6%	6 358			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 887.91					33 660			
	
9.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	214.0587	36.04			7 714.68					32 218			
				36.04			7 714.68		150.51			32 218		
	Объем: 20.7*10.341													
	
10.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.83	286.73	122.64	1.26	1 098.17	469.70	4.84	12.51	7.2	7 626	5 876	35	
				162.83			623.64		2.75	1		1 715		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			435.41				78.8%	4 630			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			299.43				51%	2 997			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 833.02					15 253			
	
11.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	478.75	13.13			6 285.99					20 491			
				13.13			6 285.99		42.8			20 491		
	Объем: 383*1.25													
	
12.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	0.578	1 138.82	680.90	457.92	658.24	393.56	264.68	12.51	5.93	6 493	4 923	1 570	
					59.65			34.48	1	12.5			431	
	Объем: 14.45*2*2													
	Накладные расходы		86%			368.11				73.1%	3 914			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			299.63				56%	2 998			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 325.98					13 405			
	
13.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.578	286.73	122.64	1.26	165.73	70.88	0.73	12.51	7.2	1 151	887	5	
				162.83			94.12		2.75	1		259		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			65.71				78.8%	699			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			45.19				51%	452			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					276.62					2 302			
	
14.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	72.25	13.13			948.64					3 078			
				13.13			948.64		42.6			3 078		
	Объем: 57.8*1.25													
	
15.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	8.67	202.86	119.97	82.89	1 758.76	1 040.12	718.63	12.51	6.94	17 999	13 012	4 987	
									17.02	1				
	Объем: 57.8*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			936.11				76.5%	9 954			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			618.87				47.6%	6 194			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 313.74					34 147			
	
16.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	176.868	26.54			4 694.08					15 411			
				26.54			4 694.08		87.13			15 411		
	Объем: 57.8*3*1.02													
	
17.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люка выхода на крышу (прим.), 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	12.51	4.05	653	652	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				70.55%	460			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	339			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 452			
	
18.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.), 100 м2 проемов	0.0081	21 223.62	2 306.00	742.65	171.91	18.68	6.02	12.51	5.84	666	234	35	
				18 174.97	28.43		147.22	0.23	2.7	12.53		397	3	
	Объем: 0.75*0.54*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			20.08				90.27%	214			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			10.13				42.84%	102			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.12					981			
	
19.	Цена поставщика. 
Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54, м2	0.81	4 397.60			3 562.05			1	1	15 958			
				4 397.60			3 562.05		4.48	1		15 958		
	Объем: 0.75*0.54*2													
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.48	
	
20.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен слухового окна кровельной сталью оцинкованной с полимерным покрытием (прим.), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.072	373.54	335.71	26.60	26.89	24.17	1.92	12.52	7.17	320	303	14	
				11.23			0.81		4.14	1		3		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			25.67				90.27%	274			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			12.94				42.84%	130			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.50					723			
	
21.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.03168	23 811.97			754.36					1 516			
				23 811.97			754.36		47 861.13			1 516		
	Объем: 0.072*0.44													
	
22.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3.83	8 171.06	405.87	165.99	31 295.15	1 554.48	635.73	12.52	6.6	156 959	19 462	4 196	
				7 599.20	14.91		29 104.94	57.11	4.58	12.5		133 301	714	
	Объем: 281+102													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 740.52				91.8%	18 522			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			890.40				44.2%	8 918			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33 926.07					184 398			
	
23.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	39	137.86			5 376.54					23 390			
				137.86			5 376.54		599.75			23 390		
	
24.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.29	75.57	75.35	0.22	21.92	21.85	0.06	12.51	4.09	274	273		
									1	1				
	Объем: 14.5*2													
	Накладные расходы		83%			18.14				70.55%	193			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.20				52%	142			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.26					609			
	
25.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.29	8 813.16	326.90	31.86	2 555.82	94.80	9.24	12.51	6.89	8 997	1 186	64	
				8 454.40	3.03		2 451.78	0.88	3.16	12.48		7 748	11	
	Объем: 14.5*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			103.33				91.8%	1 099			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			52.86				44.2%	529			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 712.02					10 625			
	
26.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.29	4 972.00	72.11	75.20	1 441.88	20.91	21.81	12.51	6.29	5 254	262	137	
				4 824.69	5.48		1 399.16	1.59	3.47	12.5		4 855	20	
	Объем: 14.5*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			24.30				91.8%	259			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			12.43				44.2%	125			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 478.61					5 638			
	
27.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.598	2 956.30	374.76	6.66	1 767.87	224.11	3.98	12.51	6.9	6 896	2 804	27	
				2 574.88	1.03		1 539.78	0.62	2.64	12.57		4 065	8	
	Объем: 14.5*2+7.7*4													
	Накладные расходы		83%			186.53				70.55%	1 984			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			146.07				52%	1 462			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 100.47					10 342			
	
28.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.18	7 415.77	333.04	13.17	1 334.84	59.95	2.37	12.51	7.18	4 088	750	17	
				7 069.56			1 272.52		2.61	1		3 321		
	Накладные расходы		83%			49.76				70.55%	529			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			38.97				52%	390			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 423.57					5 007			
	
29.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.1	5 731.49	578.30	8.10	573.15	57.83	0.81	12.51	7.18	1 928	723	6	
				5 145.09			514.51		2.33	1		1 199		
	Накладные расходы		83%			48.00				70.55%	510			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.59				52%	376			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.74					2 814			
	
30.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.05	4 604.75	480.56	8.10	230.24	24.03	0.41	12.51	7.18	818	301	3	
				4 116.09			205.80		2.5	1		515		
	Накладные расходы		83%			19.94				70.55%	212			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	157			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.80					1 187			
	
31.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.05	8 719.75	480.56	8.10	435.99	24.03	0.41	12.51	7.18	806	301	3	
				8 231.09			411.55		1.22	1		502		
	Накладные расходы		83%			19.94				70.55%	212			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.62				52%	157			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					471.55					1 175			
	
32.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.12	1 357.93	327.73	1.01	162.95	39.33	0.12	12.51	7.2	1 015	492	1	
				1 029.19			123.50		4.23	1		522		
	Накладные расходы		83%			32.64				70.55%	347			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.56				52%	256			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					221.16					1 618			
	
33.	ТЕРр 53-16-1 
(карниз. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки	0.048	1 615.27	301.17	30.24	77.53	14.46	1.45	12.51	6.11	421	181	9	
				1 283.86	5.99		61.63	0.29	3.76	12.52		232	4	
	Объем: 2*0.4*0.06													
	Накладные расходы		86%			12.69				73.1%	135			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			10.33				56%	104			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.54					660			
	
34.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.01	8 572.20	5 513.35	252.31	85.72	55.13	2.52	12.51	6.18	842	690	16	
				2 806.54	60.12		28.07	0.60	4.86	12.52		136	8	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			43.47				66.3%	463			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			35.11				50.4%	352			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					164.30					1 657			
	
35.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.042	3 649.31			153.27					579			
				3 649.31			153.27		13 782.4			579		
	Объем: 0.01*4200													
	
36.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.005	9 286.88	6 088.30	189.36	46.43	30.44	0.95	12.51	6.18	460	381	6	
				3 009.22	45.08		15.05	0.23	4.86	12.52		73	3	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			23.92				66.3%	255			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			19.32				50.4%	194			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.67					908			
	
37.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.022	3 649.31			80.28					303			
				3 649.31			80.28		13 782.4			303		
	Объем: 0.005*2200*2													
	
38.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.005	32 504.08	21 309.05	662.76	162.52	106.55	3.31	12.51	6.18	1 609	1 333	20	
				10 532.27	157.78		52.66	0.79	4.86	12.52		256	10	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			83.73				66.3%	890			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			67.62				50.4%	677			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					313.87					3 176			
	
39.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.077	3 649.31			281.00					1 061			
				3 649.31			281.00		13 782.4			1 061		
	Объем: 0.005*2200*7													
	
40.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.104	2 412.79	1 295.60	2.05	250.93	134.74	0.21	12.51	4.04	2 177	1 686	1	
				1 115.14			115.97		4.23	1		491		
	Накладные расходы		79%			106.44				67.15%	1 132			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			67.37				40%	674			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					424.74					3 984			
	
41.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.104	2 291.60	114.18	14.24	238.33	11.88	1.48	12.51	7.11	778	149	11	
				2 163.18			224.97		2.75	1		619		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			11.23				80.33%	120			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			5.55				37.4%	56			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					255.11					953			
	
42.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карнизы), 100 м2 подшивки	0.15552	257.63	231.54	26.09	40.07	36.01	4.06	12.51	6.47	477	450	26	
					10.34			1.61	1	12.53			20	
	Объем: 9.72*4*0.4													
	Накладные расходы		85%			31.98				72.25%	340			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			30.10				64%	301			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					102.14					1 117			
	
43.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов досками обшивки, 100 м2 потолка	0.15552	10 259.57	603.91	84.83	1 595.57	93.92	13.19	12.52	6.76	6 326	1 176	89	
				9 570.83	3.78		1 488.46	0.59	3.4	12.5		5 061	7	
	Объем: 9.72*4*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			100.37				90.27%	1 068			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			50.61				42.84%	507			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 746.55					7 901			
	
44.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15552	1 316.51	347.48	6.74	204.74	54.04	1.05	12.51	7.14	1 031	676	7	
				962.29	0.16		149.66	0.03	2.32	12.46		347		
	Объем: 9.72*4*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			51.10				80.33%	543			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			25.28				37.4%	253			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					281.11					1 827			
	
45.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка карниза кровельной сталью оцинкованной над фронтонами, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.11664	373.54	335.71	26.60	43.57	39.16	3.10	12.52	7.17	518	490	22	
				11.23			1.31		4.14	1		5		
	Объем: 9.72*4*0.3													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			41.59				90.27%	442			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			20.97				42.84%	210			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.13					1 170			
	
46.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0513216	23 811.97			1 222.07					2 456			
				23 811.97			1 222.07		47 861.13			2 456		
	Объем: 0.11664*0.44													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	126 028.87	14 984.44	3 983.12			606 331	187 475	22 575	
			107 061.34	114.04				396 282	1 427	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	126 028.87	14 984.44	3 983.12			606 331	187 475	22 575	
			107 061.34	114.04				396 282	1 427	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	31 072.96					116 461			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2-7, 17, 24, 27-32; %=76.5 - по стр. 8, 15; %=78.8 - по стр. 10, 13; %=73.1 - по стр. 12, 33; %=90.27 - по стр. 18, 20, 43, 45; %=91.8 - по стр. 22, 25, 26; %=66.3 - по стр. 34, 36, 38; %=67.15 - по стр. 40; %=80.33 - по стр. 41, 44; %=72.25 - по стр. 42)	13 493.42					143 500			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 8, 15; %=52 - по стр. 2-7, 17, 24, 27-32; %=51 - по стр. 10, 13; %=56 - по стр. 12, 33; %=42.84 - по стр. 18, 20, 43, 45; %=44.2 - по стр. 22, 25, 26; %=50.4 - по стр. 34, 36, 38; %=40 - по стр. 40; %=37.4 - по стр. 41, 44; %=64 - по стр. 42)	9 397.26					94 057			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	148 919.55					843 888			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	148 919.55					843 888			
	Строительный контроль 2,14%	3 186.88					18 059			
	Всего со строительным контролем	152 106.43					861 947			
	Непредвиденные расходы 2%	3 042.13					17 239			
	Итог с непредвиденными	155 148.56					879 186			
	НДС	27 926.74					158 253			
	Всего с НДС	183 075.30					1 037 439			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 493.42					143 500			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 397.26					94 057			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
47.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	36.63	7.34		7.34	268.71		268.71		5.47	1 470		1 470	
										1				
	Объем: 6.72+15.32+14.59													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
48.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	36.63	26.50		26.50	970.72		970.72		5.47	5 310		5 310	
										1				
	Объем: 6.72+15.32+14.59													
	Поправки: ЭМ: =146.814/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 239.43		1 239.43			6 780		6 780	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 239.43		1 239.43			6 780		6 780	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 239.43					6 780			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 239.43					6 780			
	Строительный контроль 2,14%	26.52					145			
	Всего со строительным контролем	1 265.95					6 925			
	Непредвиденные расходы 2%	25.32					139			
	Итог с непредвиденными	1 291.27					7 064			
	НДС	232.43					1 272			
	Всего с НДС	1 523.70					8 336			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	127 268.30	14 984.44	5 222.55			613 111	187 475	29 355	
			107 061.34	114.04				396 282	1 427	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	127 268.30	14 984.44	5 222.55			613 111	187 475	29 355	
			107 061.34	114.04				396 282	1 427	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	31 072.96					116 461			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1; %=70.55 - по стр. 2-7, 17, 24, 27-32; %=76.5 - по стр. 8, 15; %=78.8 - по стр. 10, 13; %=73.1 - по стр. 12, 33; %=90.27 - по стр. 18, 20, 43, 45; %=91.8 - по стр. 22, 25, 26; %=66.3 - по стр. 34, 36, 38; %=67.15 - по стр. 40; %=80.33 - по стр. 41, 44; %=72.25 - по стр. 42)	13 493.42					143 500			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 8, 15; %=52 - по стр. 2-7, 17, 24, 27-32; %=51 - по стр. 10, 13; %=56 - по стр. 12, 33; %=42.84 - по стр. 18, 20, 43, 45; %=44.2 - по стр. 22, 25, 26; %=50.4 - по стр. 34, 36, 38; %=40 - по стр. 40; %=37.4 - по стр. 41, 44; %=64 - по стр. 42)	9 397.26					94 057			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	150 158.98					850 668			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	150 158.98					850 668			
	Строительный контроль 2,14%	3 213.40					18 204			
	Всего со строительным контролем	153 372.38					868 872			
	Непредвиденные расходы 2%	3 067.45					17 377			
	Итог с непредвиденными	156 439.83					886 249			
	НДС	28 159.17					159 525			
	Всего с НДС	184 599.00					1 045 774			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 493.42					143 500			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 397.26					94 057			

Составил:	инженер ООО "ЖЭК №17"                               М.А. Резников	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Гл. инженер  ООО "ЖЭК №17"                          С.И. Сиротина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)