«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На капитальный ремонт крыши МКД № 58-58а  по ул. А. Невского , г. Калининград	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	5.4	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5.4	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной	100 м2 кровли	5.4	
4.	Е46-04-001-04	Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата)	1 м3	1	
5.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы	100 м2	5.4	
6.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	2	
7.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	2	
8.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш (кобылки)	100 м	0.96	
9.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.8	
10.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.4	
11.	Е53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата)	100 м3 кладки	0.01	
12.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.07	
13.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.294	
14.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 5 каналов)	100 м труб	0.03	
15.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.264	
16.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 9 каналов)	100 м труб	0.04	
17.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.704	
18.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.3	
19.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	
20.	Е12-01-010-01	Устройство обделки оголовников вент. каналов	100 м2 покрытия	0.12	
21.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.4	
22.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	111.78	
23.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	5.4	
24.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	675	
25.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	5.4	
26.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	60	
27.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1.04	
28.	Е54-3-1	Разборка лобовой доски	100 м2 подшивки	0.1725	
29.	Е10-01-022-02	Устройство лобовой доски	100 м2 потолка	0.1725	
30.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1725	
31.	Е58-2-3	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0.04	
32.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	
33.	С Цена поставщик.	Слуховое окно треугольное	м2	1.92	
34.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.15	
35.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.15	
36.	С301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	2.1	
37.	С Цена поставщик.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	4	
38.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	4	
39.	Е58-3-1	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	1.04	
40.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м	100 м2 покрытия	0.312	
41.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.04	
42.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.7	
43.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
44.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
45.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
46.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	0.7	
	Прочие работы	
47.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	46.6235	
48.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	46.6235	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)