«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УЮТ»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Баранова Н.С. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт кровли МКД № 57-63 по ул. Кирова	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	10.425	
2.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов настенных	100 м труб и покрытий	1.562	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.0934	
4.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	10.425	
5.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9.4843	
6.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	196.325	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.36	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	36	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	1.33	
10.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1	
11.	Устройство желобов настенных	100 м желобов	1.562	
12.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
13.	Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.)	100 м2 проемов	0.00405	
14.	Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54	м2	0.405	
15.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
16.	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	1.222	
17.	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0.04	
18.	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150х580 мм	м2	1.504	
19.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	10.425	
20.	Этернит в комплекте	м2	1334.4	
21.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.562	
22.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	
23.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0264	
24.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.264	
25.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
26.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
27.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
28.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.05	
29.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	1.6	
30.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0.4	
31.	Разборка обшивки вентиляционных каналов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.26	
32.	Обивка вентиляционных каналов  кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.26	
33.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0.8	
34.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.58	
35.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.58	
36.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	31.36	
37.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	31.36	

Составил:	Зам. директора по тех. вопросам ООО «УЮТ»           Иванова Л.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)