«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
 Директор МКУ «КР МКД»	    Исполнительный  директор ООО  «МУП РСУ №24»	
		
________________ /С.Б. Русович /	                           __________/Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 2014г.	                              «______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Б. Хмельницкого, д. №33-37	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт системы отопления, ремонт крыши	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Отопление	
	
1.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.59	
2.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.118	
3.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф20=233м, ф32=76м)	100 м трубопровода	3.09	
4.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф40=132м, ф50=36м,ф65=26,2м)	100 м трубопровода	1.942	
5.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	2.33	
6.	С507-3337	Труба из полипропилена PN 10/25	м	216.457	
7.	С301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	233	
8.	С302-0063	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.	82	
9.	Цена поставщика.	Разборное соединение 3/4"мм	шт	80	
10.	Цена поставщика.	ППР Муфта ф25 3/4"мм	шт	80	
11.	Цена поставщика.	ППР Колено ф25 90град	шт	100	
12.	Цена поставщика.	ППР Тройник ф25	шт	80	
13.	С302-0062	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	80	
14.	Е16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.76	
15.	С507-3370	Труба из полипропилена PN 25/50	м	71.896	
16.	С301-5605	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	76	
17.	Цена поставщика.	ППР Колено ф50 90град	шт	15	
18.	Цена поставщика.	ППР Тройник ф50	шт	20	
19.	Цена поставщика.	Разборное соединение 2"	шт	4	
20.	Е16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	1.32	
21.	С507-3371	Труба из полипропилена PN 25/63	м	124.872	
22.	С301-5606	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	132	
23.	Цена поставщика.	ППР кран шаровый  ф 63	шт	6	
24.	Цена поставщика.	ППР Колено ф63 90град	шт	30	
25.	Цена поставщика.	ППР Тройник ф63	шт	40	
26.	Е16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2	
27.	Цена поставщика.	Кран шаровый фланцевый ф 65 мм	шт	2	
28.	Е16-04-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубопровода	0.36	
29.	Цена поставщика.	ППР кран шаровый  ф 75	шт	2	
30.	С507-3372	Труба из полипропилена PN 25/75	м	35.064	
31.	С301-5607	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	шт.	36	
32.	Цена поставщика.	ППР колено ф 75*90	шт	20	
33.	Цена поставщика.	ППР Тройник ф75	шт	12	
34.	Цена поставщика.	ППР муфта  ф 75*2 1/2"мм	шт	4	
35.	Е16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления  из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0.26	
36.	С301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ( уголок45*45*4)	кг	227.955	
37.	С301-5607	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	шт.	26	
38.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	50.3	
39.	С104-0854	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	м	256.3	
40.	С104-0861	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	м	68.2	
41.	С104-0858	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	м	83.6	
42.	С104-0867	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм	м	145.2	
43.	Е16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	2	
44.	Е65-25-1	Смена воздушных кранов радиаторов	100 шт.	0.12	
45.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	9	
46.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	9	
	
	Раздел 2.  Кровля	
	
47.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	8.965	
48.	Е58-4-1	Разборка парапетных решеток	100 м парапетных решеток	1.226	
49.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	8.965	
50.	Е58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок (по карнизу и коньку)	100 м2	1.024	
51.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0.8	
52.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.3	
53.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.12	
54.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей, прим	100 м ограждения	1.242	
55.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлат)	1 м3 кладки	0.096	
56.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.3235	
57.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	172.29645	
58.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.05	
59.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	
60.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	6.05	
61.	Е10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.198	
62.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0871	
63.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	8.965	
64.	С Цена постав-ка.	Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит	м2	1147.52	
65.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	1.242	
66.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	1.242	
67.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.242	
68.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.96	
69.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
70.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
71.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
72.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.8	
73.	Е58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0.9	
74.	Е58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 14 каналов)	10 шт.	0.3	
75.	Е58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 12 каналов)	10 шт.	0.6	
76.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.09	
77.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.378	
78.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 14 каналов)	100 м труб	0.03	
79.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.858	
80.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7  (до 12 каналов)	100 м труб	0.06	
81.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	1.452	
82.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, вентканалов	100 м2 поверхности	1.1412	
83.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб и вент каналов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.1412	
84.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель перилами(прим.)	100 м ограждения	1.242	
85.	Е65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка	1 шт.	9	
86.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	35.0893	
87.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	35.0893	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)