«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 156 435	руб.	Смета на сумму:	1 156 435	руб.	
Директор
МКУ «КР МКД»	Директор
ООО «УК Управдом»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Тишковец В.А. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 21-23 по ул. Маршала Новикова	
Сметная стоимость:	1 156.435	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.691	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	204.796	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	3.88	553.31	459.71	93.60	2 146.84	1 783.67	363.17	13.67	5.28	26 300	24 383	1 918	
									1	1				
	Объем: 378+10													
	Накладные расходы		99%			1 765.83				84%	20 482			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 070.20				48%	11 704			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 982.88					58 486			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.88	172.51	127.80	44.71	669.34	495.86	173.47	13.67	7.35	8 054	6 778	1 275	
					6.95			26.97	1	13.65			368	
	Объем: 378+10													
	Накладные расходы		83%			433.95				71%	5 074			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			339.84				52%	3 716			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 443.13					16 844			
	
3.	ТЕРр 58-12-2 
(прим) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы, 100 м2	3.88	2 713.25	179.98	29.68	10 527.41	698.32	115.16	13.67	7.56	43 055	9 546	871	
				2 503.59	4.13		9 713.93	16.02	3.36	13.71		32 639	220	
	Объем: 378+10													
	Накладные расходы		83%			592.90				71%	6 934			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			464.32				52%	5 078			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 584.63					55 067			
	
4.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.49	5 502.93	806.67	80.64	19 205.23	2 815.28	281.43	13.67	7.78	92 222	38 485	2 190	
				4 615.62			16 108.51		3.2	1		51 547		
	Накладные расходы		83%			2 336.68				71%	27 324			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 829.93				52%	20 012			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 371.84					139 559			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	2.94	9 291.30	1 358.31	34.61	27 316.42	3 993.43	101.75	13.67	7.65	124 336	54 590	778	
				7 898.38			23 221.24		2.97	1		68 967		
	Накладные расходы		83%			3 314.55				71%	38 759			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 595.73				52%	28 387			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33 226.70					191 482			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.26	4 519.16	360.82	36.65	5 694.14	454.63	46.18	13.67	7.74	27 969	6 215	357	
				4 121.69			5 193.33		4.12	1		21 397		
	Накладные расходы		83%			377.34				71%	4 413			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			295.51				52%	3 232			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 366.99					35 613			
	
7.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.21	6 775.72	1 449.90	67.19	1 422.90	304.48	14.11	13.67	7.69	8 832	4 162	109	
				5 258.63			1 104.31		4.13	1		4 561		
	Накладные расходы		83%			252.72				71%	2 955			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			197.91				52%	2 164			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 873.53					13 951			
	
8.	ТЕРр 58-2-1 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.01	2 888.51	2 877.16	11.35	28.89	28.77	0.11	13.67	4.86	394	393	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			23.88				71%	279			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.70				52%	204			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.47					877			
	
9.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	13.67	4.86	357	356	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	253			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	185			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					795			
	
10.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	13.67	6.94	3 998	1 886	413	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.87	13.66		1 698	57	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 749			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	835			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 582			
	
11.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.5	3 070.76			1 535.38					2 629			
				3 070.76			1 535.38		5 257.82			2 629		
	Объем: 0.5*1													
	
12.	ТССЦ 203-0956 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	1.2	2 102.05			2 522.46					4 410			
				2 102.05			2 522.46		3 674.9			4 410		
	Объем: 1.5*0.8													
	
13.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.03	373.54	335.71	26.60	11.21	10.07	0.80	13.68	7.84	145	138	6	
				11.23			0.34		4.27	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.67				90%	124			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.44				43%	59			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.32					329			
	
14.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0132	23 811.97			314.32					609			
				23 811.97			314.32		46 105.02			609		
	Объем: 0.03*0.44													
	
15.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.005	8 572.20	5 513.35	252.31	42.86	27.57	1.26	13.67	6.51	455	377	8	
				2 806.54	60.12		14.03	0.30	4.96	13.68		70	4	
	Накладные расходы		78%			21.74				66%	251			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			17.56				50%	191			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					82.16					897			
	
16.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.021	2 934.00			61.61					238			
				2 934.00			61.61		11 333.84			238		
	Объем: 0.5*42													
	
17.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2 каналов), 100 м труб	0.005	4 643.44	3 044.15	94.68	23.22	15.22	0.47	13.67	6.51	248	208	3	
				1 504.61	22.54		7.52	0.11	4.96	13.68		37	2	
	Накладные расходы		78%			11.96				66%	139			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			9.66				50%	105			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.84					492			
	
18.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.011	2 934.00			32.27					125			
				2 934.00			32.27		11 333.84			125		
	Объем: 0.5*22*1													
	
19.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.118	2 412.79	1 295.60	2.05	284.71	152.88	0.24	13.67	4.85	2 646	2 090	1	
				1 115.14			131.59		4.22	1		555		
	Объем: (0.4+0.6)*2*2*0.9+(0.7+0.5)*2*2*0.6+(0.4+1.5)*2*1.4													
	Накладные расходы		79%			120.78				67%	1 400			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			76.44				40%	836			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					481.93					4 882			
	
20.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.118	2 291.60	114.18	14.24	270.41	13.47	1.68	13.67	7.78	899	184	13	
				2 163.18			255.26		2.75	1		702		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			12.80				80%	147			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.33				37%	68			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					289.54					1 114			
	
21.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обшивка оголовков), 100 м2 покрытия	0.0378	11 907.97	1 173.45	33.16	450.12	44.36	1.25	13.67	7.48	1 680	606	9	
				10 701.36	3.78		404.51	0.14	2.63	13.66		1 064	2	
	Объем: ((0.4+0.6)*2*2+(0.7+0.5)*2*2+(0.4+1.5)*2)*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			48.06				92%	559			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			24.48				44%	268			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					522.66					2 507			
	
22.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9.696	221.62	101.80	102.69	2 148.78	987.03	995.66	13.67	3.55	17 345	13 493	3 535	
				17.13	1.45		166.09	14.06	1.91	13.72		317	193	
	Объем: 349*2+388*0.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			900.98				77%	10 538			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			600.65				48%	6 569			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 650.42					34 453			
	
23.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	200.7072	36.04			7 233.49					30 218			
				36.04			7 233.49		150.56			30 218		
	Объем: 9.696*20.7													
	
24.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.88	286.73	122.64	1.26	1 112.51	475.83	4.90	13.67	7.86	8 262	6 505	39	
				162.83			631.78		2.72	1		1 718		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			442.52				79%	5 139			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			304.53				51%	3 318			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 859.56					16 719			
	
25.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	485	13.13			6 368.05					20 831			
				13.13			6 368.05		42.95			20 831		
	Объем: 388*1.25													
	
26.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3.88	8 171.06	405.87	165.99	31 703.70	1 574.77	644.03	13.68	6.91	161 919	21 543	4 450	
				7 599.20	14.91		29 484.90	57.86	4.61	13.65		135 925	790	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 763.24				92%	20 546			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			897.95				44%	9 827			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 364.89					192 292			
	
27.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	38.8	137.86			5 348.97					22 513			
				137.86			5 348.97		580.23			22 513		
	
28.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	6	88.07	12.17		528.42	73.02		13.67	1	2 237	998		
				75.90			455.40		2.72	1		1 239		
	Накладные расходы		103%			75.21				88%	878			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.81				48%	479			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					647.44					3 594			
	
29.	Цена поставщика. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	6	906.81			5 440.87			1	1	19 968			
				906.81			5 440.87		3.67	1		19 968		
	Поправки: М: =3200.00*1.04/3.67	
	
30.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.42	75.57	75.35	0.22	31.74	31.65	0.09	13.67	4.91	433	433		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			26.27				71%	307			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.57				52%	225			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78.58					966			
	
31.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.126	11 907.97	1 173.45	33.16	1 500.40	147.85	4.18	13.67	7.48	5 599	2 021	31	
				10 701.36	3.78		1 348.37	0.48	2.63	13.66		3 546	6	
	Объем: 42*0.3													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			160.20				92%	1 865			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			81.58				44%	892			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 742.18					8 356			
	
32.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.42	8 813.16	326.90	31.86	3 701.53	137.30	13.38	13.67	7.26	13 266	1 877	97	
				8 454.40	3.03		3 550.85	1.27	3.18	13.63		11 292	17	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			149.66				92%	1 742			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			76.21				44%	833			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 927.40					15 842			
	
33.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.41	7 415.77	333.04	13.17	3 040.47	136.55	5.40	13.67	7.84	9 619	1 867	42	
				7 069.56			2 898.52		2.66	1		7 710		
	Накладные расходы		83%			113.34				71%	1 326			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			88.76				52%	971			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 242.56					11 915			
	
34.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	13.67	7.85	2 389	949	8	
				5 145.09			617.41		2.32	1		1 432		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	674			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	493			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 556			
	
35.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	13.67	7.85	1 015	394	4	
				8 231.09			493.87		1.25	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	280			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	205			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 500			
	
36.	ТЕРр 58-10-5 
Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	13.67	7.85	1 015	394	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	280			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	205			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 500			
	
37.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.34	1 357.93	327.73	1.01	461.70	111.43	0.34	13.67	7.86	3 010	1 523	3	
				1 029.19			349.92		4.24	1		1 484		
	Накладные расходы		83%			92.49				71%	1 081			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			72.43				52%	792			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					626.62					4 883			
	
38.	ТЕР 10-01-012-01 
(прим) 
Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.032	8 973.50	382.39	71.38	287.15	12.24	2.28	13.68	7.82	1 205	167	18	
				8 519.74			272.63		3.74	1		1 020		
	Объем: 16*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			12.97				90%	150			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.61				43%	72			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					306.73					1 427			
	
39.	ТЕР 15-04-024-02 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов (примен), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.032	1 316.51	347.48	6.74	42.13	11.12	0.22	13.67	7.79	225	152	2	
				962.29	0.16		30.79	0.01	2.33	13.62		72		
	Объем: 16*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			10.57				80%	122			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.23				37%	56			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.93					403			
	
40.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.4	4 972.00	72.11	75.20	1 988.80	28.84	30.08	13.67	6.58	7 424	394	198	
				4 824.69	5.48		1 929.88	2.19	3.54	13.65		6 832	30	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			33.51				92%	390			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			17.07				44%	187			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 039.38					8 001			
	
41.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	20.8516	7.60		7.60	158.48		158.48		5.78	916		916	
										1				
	Объем: 3.88*1.45+3.88*1.4+3.78*1.7+2.94*0.97+0.21*1.27+0.02*5.6+0.005*17.34+0.42*0.12													
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
42.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	20.85	27.76		27.76	578.71		578.71		5.78	3 345		3 345	
										1				
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	146 538.31	14 856.77	3 600.44			682 355	203 107	20 645	
			128 081.05	123.56				458 600	1 689	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	146 009.89	14 783.75	3 600.44			680 118	202 109	20 645	
			127 625.65	123.56				457 361	1 689	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	28 857.42					101 541			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-9, 30, 33-37; %=90 - по стр. 10, 13, 38; %=66 - по стр. 15, 17; %=67 - по стр. 19; %=80 - по стр. 20, 39; %=92 - по стр. 21, 26, 31, 32, 40; %=77 - по стр. 22; %=79 - по стр. 24)	13 307.38					155 282			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 22; %=52 - по стр. 2-9, 30, 33-37; %=43 - по стр. 10, 13, 38; %=50 - по стр. 15, 17; %=40 - по стр. 19; %=37 - по стр. 20, 39; %=44 - по стр. 21, 26, 31, 32, 40; %=51 - по стр. 24)	9 299.93					101 689			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	168 617.20					937 089			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	528.42	73.02				2 237	998		
			455.40					1 239		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 28)	75.21					878			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 28)	43.81					479			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	647.44					3 594			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	169 264.64					940 683			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	3 622.26					20 131			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	172 886.90					960 814			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	3 457.74					19 216			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	176 344.64					980 030			
	НДС 18%	31 742.04					176 405			
	Всего с НДС	208 086.68					1 156 435			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 382.59					156 160			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 343.74					102 168			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)