«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»	
С.Б. Русович	Ю.С. Королев	
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
	
Объект:	МКД №3-5 по пер. Станочный в г. Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт МКД	
Сметная стоимость:	2 452.985	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.021	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	531.978	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	4.0223	553.31	459.71	93.60	2 225.58	1 849.09	376.49	14.4	6.14	28 939	26 627	2 312	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 830.60				84.15%	22 407			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			1 100.21				47.6%	12 674			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 156.39					64 020			
	
2.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.2101	165.55	131.65	33.90	34.78	27.66	7.12	14.4	6.14	442	398	44	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			27.38				84.15%	335			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			16.46				47.6%	189			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					78.62					966			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.2324	5 502.93	806.67	80.64	23 290.60	3 414.15	341.30	14.41	8	116 394	49 198	2 730	
				4 615.62			19 535.15		3.3	1		64 466		
	Объем: 402.23+21.01													
	Накладные расходы		83%			2 833.74				70.55%	34 709			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 219.20				52%	25 583			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 343.54					176 686			
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.2324	172.51	127.80	44.71	730.13	540.90	189.23	14.41	7.71	9 253	7 794	1 459	
					6.95			29.42	1	14.38			423	
	Накладные расходы		83%			473.37				70.55%	5 797			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			370.71				52%	4 273			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 574.20					19 323			
	
5.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	4.2324	2 713.25	179.98	29.68	11 483.56	761.75	125.62	14.41	7.81	46 501	10 977	981	
				2 503.59	4.13		10 596.19	17.48	3.26	14.44		34 544	252	
	Накладные расходы		83%			646.76				70.55%	7 922			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			506.50				52%	5 839			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 636.82					60 262			
	
6.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	11.4297	221.62	101.80	102.69	2 533.00	1 163.52	1 173.69	14.4	3.55	21 350	16 755	4 167	
				17.13	1.45		195.79	16.57	2.19	14.47		429	240	
	Объем: 423.324*2.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 062.08				76.5%	13 001			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			702.15				47.6%	8 090			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 297.23					42 441			
	
7.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	236.5488	36.04			8 525.22					42 531			
				36.04			8 525.22		179.8			42 531		
	Объем: 11.42748*20.7													
	
8.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	4.2324	286.73	122.64	1.26	1 213.55	519.04	5.34	14.4	8.08	9 482	7 474	43	
				162.83			689.16		2.85	1		1 964		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			481.15				78.8%	5 890			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			330.89				51%	3 812			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 025.59					19 183			
	
9.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	529.0625	7.04			3 724.60					12 174			
				7.04			3 724.60		23.01			12 174		
	Объем: 423.25*1.25													
	
10.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя мансарды, 100 м2 стен	4.0223	1 138.82	680.90	457.92	4 580.68	2 738.78	1 841.89	14.4	6.09	50 656	39 438	11 217	
					59.65			239.93	1	14.39			3 453	
	Накладные расходы		86%			2 561.69				73.1%	31 353			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			2 085.10				56%	24 019			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 227.47					106 028			
	
11.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	63.486	202.86	119.97	82.89	12 878.48	7 616.29	5 262.20	14.4	7.9	151 246	109 675	41 571	
									17.72	1				
	Объем: 423.24*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			6 854.66				76.5%	83 901			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			4 531.69				47.6%	52 205			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 264.83					287 353			
	
12.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	1295.11	26.54			34 372.22					114 332			
				26.54			34 372.22		88.28			114 332		
	Объем: 423.24*3*1.02													
	
13.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство пароизоляционной пленки (прим)., 100 м2 покрытия	4.2324	286.73	122.64	1.26	1 213.55	519.04	5.34	14.4	8.08	9 482	7 474	43	
				162.83			689.16		2.85	1		1 964		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			481.15				78.8%	5 890			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			330.89				51%	3 812			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 025.59					19 183			
	
14.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	529.0625	13.13			6 946.59					22 771			
				13.13			6 946.59		43.04			22 771		
	Объем: 423.25*1.25													
	
15.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.62	9 291.30	1 358.31	34.61	5 760.61	842.15	21.46	14.4	7.89	26 987	12 127	169	
				7 898.38			4 897.00		3	1		14 691		
	Накладные расходы		83%			698.98				70.55%	8 556			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			547.40				52%	6 306			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 006.99					41 849			
	
16.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.675	3 176.89	1 205.91	20.22	2 144.40	813.99	13.65	14.4	7.93	17 281	11 721	108	
				1 950.76			1 316.76		4.14	1		5 451		
	Объем: 54*1.25													
	Накладные расходы		83%			675.61				70.55%	8 269			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			529.09				52%	6 095			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 349.11					31 645			
	
17.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.17	4 519.16	360.82	36.65	768.26	61.34	6.23	14.4	7.97	3 876	883	50	
				4 121.69			700.69		4.2	1		2 943		
	Накладные расходы		83%			50.91				70.55%	623			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.87				52%	459			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					859.04					4 958			
	
18.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат), 1 м3 кладки	0.1944	1 615.27	301.17	30.24	314.01	58.55	5.88	14.4	6.44	1 872	843	38	
				1 283.86	5.99		249.58	1.16	3.97	14.41		991	17	
	Объем: 48.6*0.004													
	Накладные расходы		86%			51.35				73.1%	629			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			41.80				56%	482			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					407.16					2 982			
	
19.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	4.2324	8 171.06	405.87	165.99	34 583.18	1 717.80	702.53	14.41	7.09	182 830	24 754	4 981	
				7 599.20	14.91		32 162.85	63.12	4.76	14.39		153 095	908	
	Объем: 402.23+21.01													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 923.39				91.8%	23 558			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			983.96				44.2%	11 343			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37 490.53					217 730			
	
20.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	42.99	137.86			5 926.60					23 348			
				137.86			5 926.60		543.11			23 348		
	
21.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство  снегозадержателей, 100 м ограждения	0.3	4 972.00	72.11	75.20	1 491.60	21.63	22.56	14.4	6.73	5 862	311	152	
				4 824.69	5.48		1 447.41	1.64	3.73	14.38		5 399	24	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			25.13				91.8%	308			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			12.86				44.2%	148			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 529.59					6 318			
	
22.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.675	75.57	75.35	0.22	51.01	50.86	0.15	14.4	5.59	733	732	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			42.21				70.55%	516			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.06				52%	381			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.28					1 630			
	
23.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.081												
									1					
	Объем: (0.675)*0.12													
	
24.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.675	8 813.16	326.90	31.86	5 948.88	220.66	21.51	14.4	7.48	21 372	3 177	161	
				8 454.40	3.03		5 706.72	2.04	3.16	14.36		18 033	29	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			240.52				91.8%	2 943			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			123.04				44.2%	1 417			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 312.44					25 732			
	
25.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.675	2 956.30	374.76	6.66	1 995.50	252.96	4.50	14.4	7.79	8 353	3 643	35	
				2 574.88	1.03		1 738.04	0.70	2.69	14.48		4 675	10	
	Накладные расходы		83%			210.54				70.55%	2 577			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			164.88				52%	1 900			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 370.92					12 830			
	
26.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.445	7 415.77	333.04	13.17	3 300.02	148.20	5.86	14.4	8.06	10 550	2 134	47	
				7 069.56			3 145.95		2.66	1		8 368		
	Накладные расходы		83%			123.01				70.55%	1 506			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			96.33				52%	1 110			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 519.36					13 165			
	
27.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.28	5 731.49	578.30	8.10	1 604.82	161.92	2.27	14.4	8.06	5 692	2 332	18	
				5 145.09			1 440.63		2.32	1		3 342		
	Накладные расходы		83%			134.39				70.55%	1 645			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.25				52%	1 213			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 844.46					8 550			
	
28.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.14	4 604.75	480.56	8.10	644.67	67.28	1.13	14.4	8.06	2 419	969	9	
				4 116.09			576.25		2.5	1		1 441		
	Накладные расходы		83%			55.84				70.55%	684			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.73				52%	504			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					744.24					3 607			
	
29.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.14	8 719.75	480.56	8.10	1 220.77	67.28	1.13	14.4	8.06	2 418	969	9	
				8 231.09			1 152.35		1.25	1		1 440		
	Накладные расходы		83%			55.84				70.55%	684			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.73				52%	504			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 320.34					3 606			
	
30.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.38	1 357.93	327.73	1.01	516.01	124.54	0.38	14.4	8.08	3 404	1 793	3	
				1 029.19			391.09		4.11	1		1 607		
	Накладные расходы		83%			103.37				70.55%	1 265			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			80.95				52%	932			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					700.33					5 601			
	
31.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка люка выхода на кровлю, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	14.41	5.49	376	376	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				70.55%	265			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	196			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					837			
	
32.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов	0.0056	21 223.62	2 306.00	742.65	118.85	12.91	4.16	14.4	6.38	495	186	27	
				18 174.97	28.43		101.78	0.16	2.78	14.43		283	2	
	Объем: 0.7*0.8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			13.88				90.27%	170			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			7.00				42.84%	81			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.73					745			
	
33.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.56	2 460.30			1 377.77					2 259			
				2 460.30			1 377.77		4 034.55			2 259		
	Объем: 0.7*0.8													
	
34.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
до 8 каналов) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.035	8 572.20	5 513.35	252.31	300.03	192.97	8.83	14.4	6.63	3 329	2 779	59	
				2 806.54	60.12		98.23	2.10	5.01	14.42		492	30	
	Накладные расходы		78%			152.15				66.3%	1 862			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			122.89				50.4%	1 416			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					575.08					6 607			
	
35.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.147	2 934.00			431.30					1 857			
				2 934.00			431.30		12 633.52			1 857		
	Объем: 0.035*4200													
	
36.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.035	32 504.08	21 309.05	662.76	1 137.64	745.82	23.20	14.4	6.63	12 740	10 740	154	
				10 532.27	157.78		368.63	5.52	5.01	14.41		1 847	80	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			586.05				66.3%	7 174			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			473.34				50.4%	5 453			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 197.03					25 367			
	
37.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.2898												
									5.01					
	Объем: (0.035)*8.28													
	
38.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.539	2 934.00			1 581.43					6 809			
				2 934.00			1 581.43		12 633.52			6 809		
	Объем: 0.035*2200*7													
	
39.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.015	8 572.20	5 513.35	252.31	128.58	82.70	3.78	14.4	6.63	1 427	1 191	25	
				2 806.54	60.12		42.10	0.90	5.01	14.42		211	13	
	Накладные расходы		78%			65.21				66.3%	798			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			52.67				50.4%	607			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					246.46					2 832			
	
40.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.063	2 934.00			184.84					796			
				2 934.00			184.84		12 633.52			796		
	Объем: 0.015*4200													
	
41.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
до 6 каналов) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.015	23 217.20	15 220.75	473.40	348.26	228.31	7.10	14.4	6.63	3 900	3 288	47	
				7 523.05	112.70		112.85	1.69	5.01	14.41		565	24	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			179.40				66.3%	2 196			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			144.90				50.4%	1 669			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					672.56					7 765			
	
42.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.165	2 934.00			484.11					2 085			
				2 934.00			484.11		12 633.52			2 085		
	Объем: 0.015*2200*5													
	
43.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (оголовники.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.056	11 907.97	1 173.45	33.16	666.85	65.71	1.86	14.4	7.8	2 549	946	14	
				10 701.36	3.78		599.28	0.21	2.65	14.39		1 588	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			71.19				91.8%	871			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			36.42				44.2%	419			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					774.46					3 840			
	
44.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.2552	2 412.79	1 295.60	2.05	615.74	330.64	0.52	14.4	5.48	5 954	4 761	3	
				1 115.14			284.58		4.18	1		1 190		
	Накладные расходы		79%			261.21				67.15%	3 197			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			165.32				40%	1 904			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 042.27					11 055			
	
45.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2552	2 291.60	114.18	14.24	584.82	29.14	3.63	14.4	8	2 005	420	29	
				2 163.18			552.04		2.82	1		1 557		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		94.5%			27.54				80.33%	337			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			13.62				37.4%	157			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					625.98					2 499			
	
46.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка подшивки карнизов, 100 м2 подшивки	0.0675	257.63	231.54	26.09	17.39	15.63	1.76	14.4	7.36	238	225	13	
					10.34			0.70	1	14.42			10	
	Накладные расходы		85%			13.88				72.25%	170			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			13.06				64%	150			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.33					558			
	
47.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карниза досками, 100 м2 потолка	0.0675	4 610.12	423.79	117.39	311.18	28.61	7.92	14.41	7.42	1 375	412	59	
				4 068.95	5.10		274.65	0.34	3.29	14.38		904	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			30.74				90.27%	376			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			15.50				42.84%	179			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					357.43					1 930			
	
48.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0675	1 316.51	347.48	6.74	88.86	23.46	0.45	14.4	8.02	504	338	4	
				962.29	0.16		64.95	0.01	2.5	14.31		162		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		94.5%			22.18				80.33%	272			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			10.97				37.4%	126			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.01					902			
	
49.	ТЕРр 53-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (фронтоны), 100 м2 стен	0.09	149.82	98.65	51.17	13.48	8.88	4.61	14.4	6.14	156	128	28	
					6.80			0.61	1	14.38			9	
	Накладные расходы		86%			8.16				73.1%	100			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			6.64				56%	77			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28.28					333			
	
50.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Обшивка каркасных стен досками (фронтоны), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.09	3 104.61	230.44	94.03	279.42	20.74	8.46	14.4	8.04	1 160	299	68	
				2 780.15			250.21		3.17	1		793		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			22.03				90.27%	270			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			11.11				42.84%	128			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					312.55					1 558			
	
51.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву стен (фронтоны), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1415	978.00	299.35	6.74	138.39	42.36	0.95	14.4	8.02	874	610	8	
				671.92	0.16		95.08	0.02	2.7	14.31		257		
	Объем: 34.32*0.15+9													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			40.05				80.33%	490			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			19.81				37.4%	228			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					198.25					1 592			
	
52.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	69.85	7.56		7.56	528.19		528.19		6.07	3 206		3 206	
										1				
	Объем: 16.09+0.3+50.81+2.03+0.62													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
53.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	69.85	27.63		27.63	1 929.79		1 929.79		6.07	11 714		11 714	
										1				
	Объем: 16.09+0.3+50.81+2.03+0.62													
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	191 315.99	25 613.33	12 672.78			1 018 358	368 897	85 807	
			153 029.83	384.32				563 654	5 532	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	191 315.99	25 613.33	12 672.78			1 018 358	368 897	85 807	
			153 029.83	384.32				563 654	5 532	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	63 554.68					228 962			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 2; %=70.55 - по стр. 3-5, 15-17, 22, 25-31; %=76.5 - по стр. 6, 11; %=78.8 - по стр. 8, 13; %=73.1 - по стр. 10, 18, 49; %=91.8 - по стр. 19, 21, 24, 43; %=90.27 - по стр. 32, 47, 50; %=66.3 - по стр. 34, 36, 39, 41; %=67.15 - по стр. 44; %=80.33 - по стр. 45, 48, 51; %=72.25 - по стр. 46)	23 158.99					283 515			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 2, 6, 11; %=52 - по стр. 3-5, 15-17, 22, 25-31; %=51 - по стр. 8, 13; %=56 - по стр. 10, 18, 49; %=44.2 - по стр. 19, 21, 24, 43; %=42.84 - по стр. 32, 47, 50; %=50.4 - по стр. 34, 36, 39, 41; %=40 - по стр. 44; %=37.4 - по стр. 45, 48, 51; %=64 - по стр. 46)	16 149.95					186 079			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	230 624.93					1 487 952			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	230 624.93					1 487 952			
	Строительный контроль 2,14%	4 935.37					31 842			
	Всего со строительным контролем	235 560.30					1 519 794			
	Непредвиденные работы 2%	4 711.21					30 396			
	Всего с непредвиденными работами	240 271.51					1 550 190			
	НДС	43 248.87					279 034			
	Всего с НДС	283 520.38					1 829 224			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	23 158.99					283 515			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	16 149.95					186 079			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
54.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.8	1 213.62	458.23	8.86	5 825.38	2 199.50	42.54	14.41	8.06	50 134	31 695	343	
				746.53			3 583.34		5.05	1		18 096		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		109.8%			2 415.05				93.33%	29 581			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 495.66				54.4%	17 242			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 736.09					96 957			
	
55.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.48	63.27	49.68	13.59	30.37	23.85	6.52	14.4	2.12	357	343	14	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			18.60				66.3%	227			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			11.93				40%	137			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.90					722			
	
56.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.48	4 688.98	197.81	4 246.36	2 250.71	94.95	2 038.25	14.41	3.72	9 442	1 368	7 582	
				244.81	143.10		117.51	68.69	4.18	14.41		491	990	
	Накладные расходы		78%			127.64				66.3%	1 563			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			81.82				40%	943			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 460.17					11 949			
	
57.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	3.837	188.95	188.95		725.00	725.00		14.4	1	10 440	10 440		
									1	1				
	Объем: 380.2+3.5													
	Накладные расходы		99%			717.75				84.15%	8 785			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			431.38				47.6%	4 969			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 874.13					24 195			
	
58.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2.2	37.19	25.77		81.82	56.69		14.41	1	953	817		
				11.42			25.12		5.42	1		136		
	Накладные расходы		86%			48.75				73.1%	597			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			39.68				56%	458			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.26					2 008			
	
59.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.1	19 716.98	3 507.27	113.70	1 971.70	350.73	11.37	14.4	6.14	11 462	5 050	70	
				16 096.01	15.10		1 609.60	1.51	3.94	14.39		6 342	22	
	Накладные расходы		86%			302.93				73.1%	3 708			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			246.57				56%	2 840			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 521.19					18 010			
	
60.	ТЕРр 61-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.256	8 972.85	5 418.56	3.31	2 297.05	1 387.15	0.85	14.4	5.49	23 779	19 975	5	
				3 550.98			909.05		4.18	1		3 800		
	Накладные расходы		79%			1 095.85				67.15%	13 413			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			693.58				40%	7 990			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 086.47					45 182			
	
61.	ТЕРр 61-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.162	3 222.10	1 873.08	1.32	521.98	303.44	0.21	14.4	5.49	5 283	4 370	1	
				1 347.70			218.33		4.18	1		913		
	Объем: 27*0.6													
	Накладные расходы		79%			239.72				67.15%	2 934			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			151.72				40%	1 748			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					913.42					9 965			
	
62.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (отливов ) шириной до 0,4 м, 100 м	0.22	2 956.30	374.76	6.66	650.39	82.45	1.47	14.4	7.79	2 722	1 187	11	
				2 574.88	1.03		566.47	0.23	2.69	14.48		1 524	3	
	Накладные расходы		83%			68.62				70.55%	840			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			53.74				52%	619			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					772.76					4 180			
	
63.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.802	2 074.12	832.23	83.91	7 885.82	3 164.15	319.04	14.4	8.91	66 809	45 564	2 843	
				1 157.98	39.06		4 402.64	148.52	4.18	14.39		18 403	2 137	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			3 130.47				80.33%	38 318			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			1 548.67				37.4%	17 840			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 564.97					122 967			
	
64.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4.255	2 291.60	114.18	14.24	9 750.76	485.85	60.58	14.4	8	33 437	6 996	485	
				2 163.18			9 204.33		2.82	1		25 956		
	Объем: 380.2+16.2+3.5+25.6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			459.13				80.33%	5 620			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			227.13				37.4%	2 617			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 437.02					41 673			
	
65.	ТЕРр 65-33-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток	0.06	4 243.26	418.02	0.33	254.60	25.08	0.02	14.4	7.27	2 266	361		
				3 824.91	0.13		229.49	0.01	8.3	14.31		1 905		
	Накладные расходы		103%			25.84				87.55%	316			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.05				48%	173			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					295.50					2 755			
	
	Отмостка	
	
66.	ТЕР 27-03-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.0493	8 860.00	1 823.72	7 036.29	436.80	89.91	346.89	14.4	4.49	2 852	1 295	1 558	
					648.51			31.97	1	14.39			460	
	Объем: 54.8*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		127.8%			155.76				108.63%	1 906			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		80.75%			98.42				64.6%	1 134			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					690.98					5 892			
	
67.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0986	1 466.39	1 466.39		144.59	144.59		14.4	1	2 082	2 082		
									1	1				
	Объем: 54.8*0.9*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			104.10				61.2%	1 274			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			55.31				30.6%	637			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					304.00					3 993			
	
68.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.1644	3 001.78	246.00	111.59	493.49	40.44	18.34	14.41	3.96	2 064	583	73	
				2 644.20			434.71		3.24	1		1 408		
	Объем: 54.8*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		109.8%			44.40				93.33%	544			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			27.50				54.4%	317			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.39					2 925			
	
69.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	4.932	203.51	35.93	41.45	1 003.69	177.19	204.43	14.41	4.58	7 813	2 553	936	
				126.13	4.21		622.07	20.78	6.95	14.4		4 323	299	
	Объем: 54.8*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			219.15				94.1%	2 684			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			126.21				51%	1 455			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 349.05					11 951			
	
70.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	4.932	372.02	36.11	76.78	1 834.78	178.09	378.65	14.4	4.53	12 331	2 565	1 715	
				259.13	7.73		1 278.03	38.10	6.3	14.39		8 052	548	
	Объем: 54.8*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			239.32				94.1%	2 929			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			137.82				51%	1 588			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 211.92					16 848			
	
71.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка), 1 м3 подстилающего слоя	4.932	730.22	37.46	0.38	3 601.45	184.73	1.85	14.4	5.17	19 368	2 660	10	
				692.39			3 414.87		4.89	1		16 699		
	Объем: 54.8*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			204.50				94.1%	2 503			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			117.77				51%	1 357			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 923.71					23 228			
	
	Приямки	
	
72.	ТЕР 16-07-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Герметизация прохода труб через  стены подвала диаметром до 100 мм, 1 сальник	2	24.25	19.93		48.50	39.86		14.41	1	620	574		
				4.32			8.64		5.23	1		45		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115.2%			45.92				97.92%	562			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			28.12				56.44%	324			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.54					1 506			
	
73.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	1.056	1 615.27	301.17	30.24	1 705.73	318.04	31.93	14.4	6.44	10 168	4 580	206	
				1 283.86	5.99		1 355.76	6.33	3.97	14.41		5 382	91	
	Объем: 8.8*0.12													
	Накладные расходы		86%			278.96				73.1%	3 415			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			227.06				56%	2 616			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 211.75					16 198			
	
74.	ТЕРр 61-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.088	3 222.10	1 873.08	1.32	283.54	164.83	0.12	14.4	5.49	2 870	2 374	1	
				1 347.70			118.60		4.18	1		496		
	Накладные расходы		79%			130.22				67.15%	1 594			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			82.42				40%	950			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					496.17					5 414			
	
75.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.088	2 291.60	114.18	14.24	201.66	10.05	1.25	14.4	8	692	145	10	
				2 163.18			190.36		2.82	1		537		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			9.50				80.33%	116			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			4.70				37.4%	54			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.86					863			
	
76.	ТЕР 09-06-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж металлических решеток на приямки, 1 т конструкций	0.046	1 162.28	931.36	181.04	53.46	42.84	8.33	14.4	7.02	684	617	58	
				49.88	9.25		2.29	0.43	3.63	14.39		8	6	
	Объем: 0.68*1.1*6*0.32*32/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			35.05				68.85%	429			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72.25%			31.26				57.8%	360			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					119.77					1 473			
	
77.	ТССЦ 201-0850 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т, т	0.046	16 244.00			747.22					4 694			
				16 244.00			747.22		102 043.05			4 694		
	Объем: 0.68*1.1*6*0.32*32/1000													
	
78.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0449	358.47	69.00	13.01	16.10	3.10	0.58	14.4	2.66	83	45	2	
				276.46	0.14		12.41	0.01	2.99	14.73		37		
	Объем: 0.68*1.1*6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			2.52				68.85%	31			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			1.85				47.6%	21			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.47					135			
	
79.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0449	624.75	42.41	8.64	28.05	1.90	0.39	14.4	3.13	89	27	1	
				573.70	0.14		25.76	0.01	2.35	14.73		61		
	Объем: 0.68*1.1*6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			1.55				68.85%	19			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			1.14				47.6%	13			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.73					120			
	
	Балконы	
	
80.	ТЕРр 57-2-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия	0.096	3 123.68	1 006.36	2 117.32	299.87	96.61	203.26	14.4	4.64	2 334	1 391	943	
					238.98			22.94	1	14.4			330	
	Объем: 4.8*2													
	Накладные расходы		80%			95.64				68%	1 170			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			81.29				54.4%	936			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					476.80					4 441			
	
81.	ТЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.096	1 928.43	387.07	55.41	185.13	37.16	5.32	14.4	7.22	1 274	535	38	
				1 485.95	20.51		142.65	1.97	4.91	14.43		700	28	
	Объем: 4.8*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			43.32				94.1%	530			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			24.95				51%	287			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					253.39					2 091			
	
82.	ТЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-03 (до 40 мм), 100 м2 стяжки	0.096	1 533.85	19.04	41.45	147.25	1.83	3.98	14.4	6.98	750	26	28	
				1 473.36	13.55		141.44	1.30	4.92	14.45		696	19	
	Объем: 4.8*2													
	Начисления: Н3= 1.25*4, Н4= 1.25*4, Н5= 1.15*4, Н48= 4	
	Накладные расходы		110.7%			3.46				94.1%	42			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			2.00				51%	23			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.71					815			
	
83.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.096	3 825.82	635.16	457.30	367.28	60.98	43.90	14.41	3.78	2 551	879	166	
				2 733.36	6.30		262.40	0.60	5.74	14.42		1 506	9	
	Объем: 4.8*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			68.17				94.1%	836			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			39.26				51%	453			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					474.71					3 839			
	
84.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок(3 Вр 100*100 мм), 1 т	0.0108	464.61	136.64	50.60	5.02	1.48	0.55	14.4	7.19	41	21	4	
				277.37	3.03		3.00	0.03	5.32	14.36		16		
	Объем: 4.8*2*1.12/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			1.43				80.33%	17			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			0.83				44.2%	9			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.28					67			
	
85.	ТССЦ 204-0096 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т	0.0108	8 393.17			90.65					91			
				8 393.17			90.65		37 710.4			91		
	Объем: 4.8*2*1.12/1000													
	Поправки: М: =37685.35/4.49	
	
86.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.096	1 721.45	383.03	58.80	165.26	36.77	5.64	14.41	7.1	1 241	530	40	
				1 279.62	20.51		122.84	1.97	5.46	14.43		671	28	
	Объем: 4.8*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			42.89				94.1%	525			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			24.70				51%	285			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					232.84					2 051			
	
87.	ТЕРр 53-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка    деревянных ограждений балконов кв. №5 (прим.), 100 м2 стен	0.054	730.29	403.97	326.32	39.44	21.81	17.62	14.4	6.14	422	314	108	
					43.34			2.34	1	14.39			34	
	Накладные расходы		86%			20.77				73.1%	254			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			16.91				56%	195			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					77.11					871			
	
88.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.06	63.27	49.68	13.59	3.80	2.98	0.82	14.4	2.12	45	43	2	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			2.32				66.3%	29			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1.49				40%	17			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.61					91			
	
89.	ТЕРр 69-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	0.06	60.84	47.78	13.06	3.65	2.87	0.78	14.4	2.12	43	41	2	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			2.24				66.3%	27			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1.44				40%	16			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.32					87			
	
90.	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство металлических ограждений балкона кв. №5, 100 м ограждения	0.054	30 873.67	523.93	356.63	1 667.18	28.29	19.26	14.4	7.49	11 387	407	144	
				29 993.12	6.14		1 619.63	0.33	6.69	14.43		10 835	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		139.5%			39.92				118.58%	489			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			24.33				68%	280			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 731.43					12 156			
	
91.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.054	358.47	69.00	13.01	19.36	3.73	0.70	14.4	2.66	100	54	2	
				276.46	0.14		14.93	0.01	2.99	14.73		45		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			3.03				68.85%	37			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			2.23				47.6%	26			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.61					163			
	
92.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.054	624.75	42.41	8.64	33.74	2.29	0.47	14.4	3.13	107	33	1	
				573.70	0.14		30.98	0.01	2.35	14.73		73		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			1.86				68.85%	23			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			1.37				47.6%	16			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.97					145			
	
93.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	21.89	7.56		7.56	165.53		165.53		6.07	1 005		1 005	
										1				
	Объем: 7.8+(383.7*0.02*1.8)+(0.049*2.2)+(0.096*1.8)													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
94.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	21.89	27.63		27.63	604.77		604.77		6.07	3 671		3 671	
										1				
	Объем: 7.8+(383.7*0.02*1.8)+(0.049*2.2)+(0.096*1.8)													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	46 642.57	10 591.21	4 546.21			308 556	152 540	22 078	
			31 505.12	348.09				133 941	5 009	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	45 538.79	10 483.43	4 537.86			300 292	150 988	22 020	
			30 517.48	347.65				127 289	5 003	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	90.65					91			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.33 - по стр. 54, 68; %=66.3 - по стр. 55, 56, 88, 89; %=84.15 - по стр. 57; %=73.1 - по стр. 58, 59, 73, 87; %=67.15 - по стр. 60, 61, 74; %=70.55 - по стр. 62; %=80.33 - по стр. 63, 64, 75, 84; %=108.63 - по стр. 66; %=61.2 - по стр. 67; %=94.1 - по стр. 69-71, 81-83, 86; %=68.85 - по стр. 78, 79, 91, 92; %=68 - по стр. 80; %=118.58 - по стр. 90)	10 339.55					126 581			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54.4 - по стр. 54, 68, 80; %=40 - по стр. 55, 56, 60, 61, 74, 88, 89; %=47.6 - по стр. 57, 78, 79, 91, 92; %=56 - по стр. 58, 59, 73, 87; %=52 - по стр. 62; %=37.4 - по стр. 63, 64, 75; %=64.6 - по стр. 66; %=30.6 - по стр. 67; %=51 - по стр. 69-71, 81-83, 86; %=44.2 - по стр. 84; %=68 - по стр. 90)	6 082.82					70 087			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	61 961.16					496 960			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	800.68	42.84	8.33			5 378	617	58	
			749.51	0.43				4 702	6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 76)	35.05					429			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 76)	31.26					360			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	866.99					6 167			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	303.10	64.94	0.02			2 886	935		
			238.13	0.01				1 950		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 65; %=97.92 - по стр. 72)	71.76					878			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 65; %=56.44 - по стр. 72)	43.18					497			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	418.04					4 261			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	63 246.19					507 388			
	Строительный контроль 2,14%	1 353.47					10 858			
	Всего со строительным контролем	64 599.66					518 246			
	Непредвиденные работы 2%	1 291.99					10 365			
	Всего с непредвиденными работами	65 891.65					528 611			
	НДС	11 860.50					95 150			
	Всего с НДС	77 752.15					623 761			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 446.36					127 888			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 157.26					70 944			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	237 958.56	36 204.54	17 218.99			1 326 914	521 437	107 885	
			184 534.95	732.41				697 595	10 541	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	236 854.78	36 096.76	17 210.64			1 318 650	519 885	107 827	
			183 547.31	731.97				690 943	10 535	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	63 645.33					229 053			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 2, 57; %=70.55 - по стр. 3-5, 15-17, 22, 25-31, 62; %=76.5 - по стр. 6, 11; %=78.8 - по стр. 8, 13; %=73.1 - по стр. 10, 18, 49, 58, 59, 73, 87; %=91.8 - по стр. 19, 21, 24, 43; %=90.27 - по стр. 32, 47, 50; %=66.3 - по стр. 34, 36, 39, 41, 55, 56, 88, 89; %=67.15 - по стр. 44, 60, 61, 74; %=80.33 - по стр. 45, 48, 51, 63, 64, 75, 84; %=72.25 - по стр. 46; %=93.33 - по стр. 54, 68; %=108.63 - по стр. 66; %=61.2 - по стр. 67; %=94.1 - по стр. 69-71, 81-83, 86; %=68.85 - по стр. 78, 79, 91, 92; %=68 - по стр. 80; %=118.58 - по стр. 90)	33 498.54					410 096			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 2, 6, 11, 57, 78, 79, 91, 92; %=52 - по стр. 3-5, 15-17, 22, 25-31, 62; %=51 - по стр. 8, 13, 69-71, 81-83, 86; %=56 - по стр. 10, 18, 49, 58, 59, 73, 87; %=44.2 - по стр. 19, 21, 24, 43, 84; %=42.84 - по стр. 32, 47, 50; %=50.4 - по стр. 34, 36, 39, 41; %=40 - по стр. 44, 55, 56, 60, 61, 74, 88, 89; %=37.4 - по стр. 45, 48, 51, 63, 64, 75; %=64 - по стр. 46; %=54.4 - по стр. 54, 68, 80; %=64.6 - по стр. 66; %=30.6 - по стр. 67; %=68 - по стр. 90)	22 232.77					256 166			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	292 586.09					1 984 912			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	800.68	42.84	8.33			5 378	617	58	
			749.51	0.43				4 702	6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 76)	35.05					429			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 76)	31.26					360			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	866.99					6 167			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	303.10	64.94	0.02			2 886	935		
			238.13	0.01				1 950		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 65; %=97.92 - по стр. 72)	71.76					878			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 65; %=56.44 - по стр. 72)	43.18					497			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	418.04					4 261			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	293 871.12					1 995 340			
	Строительный контроль 2,14%	6 288.84					42 700			
	Всего со строительным контролем	300 159.96					2 038 040			
	Непредвиденные работы 2%	6 003.20					40 761			
	Всего с непредвиденными работами	306 163.16					2 078 801			
	НДС	55 109.37					374 184			
	Всего с НДС	361 272.53					2 452 985			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	33 605.35					411 403			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	22 307.21					257 023			

Составил:	Гл. инженер ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»                             Т.Н. Щемелинина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. директора ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»                          С.А. Яровикова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)