«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:		руб.	Смета на сумму:		руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	п.Чкаловск г. Калининград	
	
Объект:	Ремонт крыши	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	
(Локальный сметный расчет)	
на Ремонт кровли жилого дома улБеланова,39-49	
Сметная стоимость:	2 933.978	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.911	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	429.940	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е 58-17-3 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли	15.07	203.12	201.95	1.17	3 061.02	3 043.39	17.63	12.02	3.78	36 648	36 582	67	
									1	1				
		
	Накладные расходы		83%			2 526.01				70.55%	25 809			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 978.20				52%	19 023			
										=(65* (0.8))				

2.	Е 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	15.07	172.51	127.80	44.71	2 599.73	1 925.95	673.78	12.02	6.19	27 321	23 150	4 171	
					6.95			104.74	1	12			1 257	
		
	Накладные расходы		83%			1 685.47				70.55%	17 219			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 319.95				52%	12 692			
										=(65* (0.8))				

3.	Е 58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	15.07	3 988.15	268.33	45.75	60 101.42	4 043.73	689.45	12.02	6.37	229 068	48 606	4 392	
				3 674.07	5.68		55 368.23	85.60	3.18	12.01		176 071	1 028	
	Накладные расходы		83%			3 427.34				70.55%	35 017			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 684.06				52%	25 810			
										=(65* (0.8))				

4.	Е 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.06	2 618.75	2 607.40	11.35	157.13	156.44	0.68	12.02	3.77	1 883	1 880	3	
									1	1				
		
	Накладные расходы		83%			129.85				70.55%	1 326			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			101.69				52%	978			
										=(65* (0.8))				

5.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	6	394.62	69.00	29.78	2 367.69	414.00	178.65	12.02	5.68	10 943	4 976	1 015	
				295.84	2.08		1 775.04	12.45	2.79	12.01		4 952	150	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		118%			503.21				100.3%	5 141			
										=(118* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			228.36				42.84%	2 196			
										=(53.55* (0.8))				

6.	Цена поставщика. 
Мансардное окно GZL 1059  "Эконом" 1140*1180, шт	3	3 336.49			10 009.47			1	1	40 739			
				3 336.49			39 009.47		1	1		40 739		
	
7.	Цена поставщика. 
Мансардное окно GZL 1059  "Эконом" 940*1400, шт	3	3 284.36			9 853.08			1	1	40 102			
				3 284.36			9 853.08		1	1		40 102		
	
8.	Е 10-01-044-12 
(Прим)Обивка слуховых окон  оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны, 100 м2 проемов	0.216	8 588.02	795.55	23.88	1 855.01	171.84	5.16	12.01	5.83	7 363	2 064	30	
				7 768.60	1.33		1 678.02	0.29	3.14	11.97		5 269	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		118%			203.11				100.3%	2 073			
										=(118* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			92.18				50%	886			
										=(53.55* (0.8))				

9.	Е 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.7	9 291.30	1 358.31	34.61	6 503.91	950.82	24.23	12.02	6.2	27 392	11 429	150	
				7 898.38			5 528.87		2.86	1		15 813		
		
	Накладные расходы		83%			789.18				70.55%	8 063			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			618.03				52%	5 943			
										=(65* (0.8))				

10.	Е 10-01-008-05 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1.32	10 055.13	1 488.27	115.81	13 272.77	1 964.52	152.87	12.02	6.34	64 073	23 614	969	
				8 451.04			11 155.37		3.54	1		39 490		
	Объем: 220*0.6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		118%			2 318.13				100.3%	23 685			
										=(118* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			1 052.00				50%	10 116			
										=(53.55* (0.8))				

11.	Е 58-5-6 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.	80	111.23	12.64	28.30	8 898.40	1 011.20	2 264.00	12.01	6.27	47 539	12 145	14 195	
				70.29			5 623.20		3.77	1		21 199		
	Накладные расходы		83%			839.30				70.55%	8 568			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			657.28				52%	6 315			
										=(65* (0.8))				

12.	ТЕР 12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	15.07	846.52	83.67	26.95	12 757.12	1 260.97	406.14	12.02	4.53	48 270	15 157	1 840	
				735.90	2.45		11 090.01	36.92	2.82	12.03		31 274	444	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			1 557.47				102%	15 913			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			717.08				44.2%	6 896			
										=(55.25* (0.8))				

13.	Е 58-12-3 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов, 100 м2	15.07	1 755.32	158.48	16.33	26 452.67	2 388.29	246.09	12.02	6.37	101 730	28 707	1 568	
				1 580.51	2.45		23 818.29	36.92	3	12.03		71 455	444	
	Накладные расходы		83%			2 012.92				70.55%	20 566			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 576.39				52%	15 159			
										=(65* (0.8))				

14.	Е 12-01-023-02 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	15.07	1 392.64	355.40	115.24	20 987.08	5 355.88	1 736.67	12.02	4.99	129 594	64 378	8 666	
				 922.00	10.67		13 894.54	160.80	4.07	12.02		56 551	1 933	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			6 620.02				102%	67 637			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			3 047.97				44.2%	29 309			

15.	

Сцена поставщика.
Металлочерепица Монтеррей в комлекте, м2 	

1928.9
      6                         	       

       65.80	

       65.80	                	   

126 922.72

 126 922.72		

 1
4.07    	=(55.25* (0.8))
      1
      1

     516 575	

     516 575		

	
16.	Е 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	2.2	75.57	75.35	0.22	166.25	165.77	0.48	12.02	3.82	1 994	1 993	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			137.59				70.55%	1 406			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			107.75				52%	1 036			
										=(65* (0.8))				

17.	Е 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	2.2	8 813.16	326.90	31.86	19 388.96	719.18	70.10	12.02	6.01	64 865	8 645	421	
				8 454.40	3.03		18 599.68	6.66	3	11.99		55 799	80	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			871.01				102%	8 900			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			401.03				44.2%	3 856			
										=(55.25* (0.8))				

18.	Е 58-10-2 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	2.53	7 879.49	801.83	8.10	19 935.11	2 028.63	20.49	12.02	6.36	72 628	24 384	130	
				7 069.56			17 885.99		2.69	1		48 113		
	Накладные расходы		83%			1 683.76				70.55%	17 203			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 318.61				52%	12 680			
										=(65* (0.8))				

19.	Е 58-10-4 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.29	6 366.80	1 213.61	8.10	1 846.37	351.95	2.35	12.02	6.36	7 886	4 230	15	
				5 145.09			1 492.08		2.44	1		3 641		
	Накладные расходы		83%			292.12				70.55%	2 984			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			228.77				52%	2 200			
										=(65* (0.8))				

20.	Е 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.12	4 604.75	480.56	8.10	552.57	57.67	0.97	12.02	6.36	1 919	693	6	
				4 116.09			493.93		2.47	1		1 220		
	Накладные расходы		83%			47.87				70.55%	489			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.49				52%	360			
										=(65* (0.8))				

21.	Е 58-10-7 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.14	9 322.48	1 083.29	8.10	1 305.15	151.66	1.13	12.02	6.36	3 178	1 823	7	
				8 231.09			1 152.35		1.17	1		1 348		
	Накладные расходы		83%			125.88				70.55%	1 286			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			98.58				52%	948			
										=(65* (0.8))				

22.	Е 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	2.1	1 357.93	327.73	1.01	2 851.65	688.23	2.12	12.01	6.38	16 903	8 266	14	
				1 029.19			2 161.30		3.99	1		8 624		
	Накладные расходы		83%			571.23				70.55%	5 832			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			447.35				52%	4 298			
										=(65* (0.8))				

23.	Е 12-01-012-01 
Установка снегозадержателей (прим), 100 м ограждения	2.2	4 972.00	72.11	75.20	10 938.39	158.63	165.44	12.02	5.61	37 544	1 907	928	
				4 824.69	5.48		10 614.32	12.05	3.27	12		34 709	145	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			204.82				102%	2 093			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			94.30				44.2%	1907			
										=(55.25* (0.8))				

24.	Е 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	2.2	4 972.00	72.11	75.20	10 938.39	158.63	165.44	12.02	5.61	37 544	1 907	928	
				4 824.69	5.48		10 614.32	12.05	3.27	12		34 709	145	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		120%			204.82				102%	2 093			
										=(120* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			94.30				44.2%	907			
										=(55.25* (0.8))				

25.	ТЕР 15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.88	1 288.77	768.15	4.21	1 134.11	675.98	3.71	12.02	6.35	9 171	8 125	24	
				516.40	0.16		454.43	0.14	2.25	11.92		1 022	2	
	Объем: 440*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		105%			709.93				89.25%	7 253			
										=(105* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			316.09				37.4%	3 039			
										=(46.75* (0.8))				

26.	Е 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	2.19	2 956.30	374.76	6.66	6 474.30	820.72	14.59	12.02	6.37	24 168	9 865	93	
				2 574.88	1.03		5 638.99	2.26	2.52	12.05		14 210	27	
	Накладные расходы		83%			683.07				70.55%	6 979			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			534.94				52%	5 144			
										=(65* (0.8))				

27.	Е 10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	29.808	211.61	46.85	7.91	6 307.78	1 396.53	235.86	12.02	5.9	30 521	16 786	1 392	
				156.85	0.38		4 675.38	11.18	2.64	12.1		12 343	135	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		118%			1 661.10				100.3%	16 972			
										=(118* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			753.83				42.84%	7 249			
										=(53.55* (0.8))				

27.	Е 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	25.619	221.62	101.80	102.69	5 677.57	2 607.96	2 630.75	12.02	3.65	41 547	31 348	9 602	
				17.13	1.45		438.85	37.15	1.36	12.03		597	447	
	Объем: 1507*1.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		100%			2 645.11				85%	27 026			
										=(100* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			1 573.84				47.6%	15 134			
										=(59.5* (0.8))				

29.	Е 53-1-1 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен	0.2	149.82	98.65	51.17	29.96	19.73	10.23	12.02	5.08	289	237	52	
					6.80			1.36	1	12			16	
	Накладные расходы		86%			18.14				73%	185			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			14.76				56%	142			
										=(70* (0.8))				

30.	Е 10-01-012-01 
Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.2	8 973.50	382.39	71.38	1 794.70	76.48	14.28	12.02	6.35	6 889	919	91	
				8 519.74			1 703.95		3.45	1		5 879		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		118%			90.25				100.3%	922			
										=(118* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			40.96				42.84%	394			
										=(53.55* (0.8))				

31.	ТЕР 10-01-044-12 
Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны, 100 м2 проемов	0.22	8 588.02	795.55	23.88	1 889.36	175.02	5.25	12.01	5.83	7 499	2 102	31	
				7 768.60	1.33		1 709.09	0.29	3.14	11.97		5 367	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		118%			206.87				100.3%	2 111			
										=(118* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			93.88				42.84%	902			
										=(53.55* (0.8))				

32.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.07	8 572.20	5 513.35	252.31	600.05	385.93	17.66	12.02	5.6	5 640	4 639	99	
				2 806.54	60.12		196.46	4.21	4.59	12.01		902	51	
	Накладные расходы		78%			304.31				66.3%	3 109			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			245.79				50.4%	2 364			
										=(63* (0.8))				

33.	Е 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.07	27 860.64	18 264.90	568.08	1 950.24	1 278.54	39.77	12.02	5.6	18 491	15 368	223	
				9 027.66	135.24		631.94	9.47	4.59	12		2 901	114	
	Начисления: Н1= 6	
	Накладные расходы		78%			1 004.65				66.3%	10 265			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			811.45				50.4%	7 803			
										=(63* (0.8))				

34.	С 404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.365	6 499.70			8 872.09					33 964			
				6 499.70			8 872.09		24 881.99			33 964		
	
35.	Е 15-04-012-01 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.85	2 512.50	159.37	15.75	2 135.62	135.46	13.39	12.02	6.27	7 096	1 628	84	
				2 337.38			1 986.77		2.71	1		5 384		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		105%			142.23				89.25%	1 453			
										=(105* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			63.33				37.4%	609			
										=(46.75* (0.8))				

36.	Е 20-02-010-04 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм, 1 зонт	10	26.53	12.97	3.55	265.32	129.72	35.50	12.02	5.09	2 149	1 559	181	
				10.01			100.10		4.09	1		409		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			166.04				108.8%	1 696			
										=(128* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			91.52				56.44%	880			
										=(70.55* (0.8))				

37.	С 201-0844 
Детали крепления стальные, кг	40	25.00			1 000.00					3 250			
				25.00			1 000.00		81.25			3 250		
	
38.	С 301-0291 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм, шт.	10	438.92			4 389.20					16 222			
				438.92			4 389.20		1 622.17			16 222		
	
39.	Е 20-02-011-01 
Установка зонтов над оборудованием, 1 м2 поверхности зонта	19.2	250.44	11.48	5.99	4 808.53	220.36	114.96	12.02	6	27 986	2 649	690	
				232.98			4 473.22		5.51	1		24 647		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			282.06				108.8%	2 882			
										=(128* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			155.46				56.44%	1 495			
										=(70.55* (0.8))				

40.	С 201-0844 
Детали крепления стальные, кг	60	25.00			1 500.00					4 875			
				25.00			1 500.00		81.25			4 875		
	
41.	С 301-1186 
Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали, м2	19.2	206.86			3 971.71					23 718			
				206.86			3 971.71		1 235.32			23 718		
	
41.	Е 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	12	88.07	12.17		1 056.84	146.04		12.02	1	4 078	1 755		
				75.90			910.80		2.55	1		2 323		
	Накладные расходы		103%			150.42				87.55%	1 537			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			87.62				48%	842			
										=(60* (0.8))				

42.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	46								38.82	1 786		1 786	

43.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	46								136.74	6 290		6 290	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	427 579.44	35 235.85	9 959.82			1 849 330	423 516	60 155	
			382 383.79	534.54				1 365 666	6 424	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	469 135.00	35 929.06	10 574.12			1 784 874	431 848	65 101	
			422 631.81	598.47				1 287 931	7 190	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	8 872.09					33 964			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-4, 9, 11, 13, 15, 17-21, 25; %=100 - по стр. 5, 8, 10, 26, 29, 30; %=102 - по стр. 12, 14, 16, 22, 23; %=89 - по стр. 24, 34; %=85 - по стр. 27; %=73 - по стр. 28; %=66 - по стр. 31, 32)	34 216.75					349 578			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 9, 11-23, 25; %=50 - по стр. 5, 8, 10, 26, 29-32; %=44 - по стр. 24, 34; %=56 - по стр. 27, 28)	21 350.21					205 294			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	466 154.80					2 321 924			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 500.00					8 125			
			2 500.00					8 125		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 500.00					8 125			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	14 491.60	496.12	150.46			74 153	5 963	871	
			13 845.03					67 319		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 35, 38; %=88 - по стр. 41)	598.52					6 115			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 35, 38; %=48 - по стр. 41)	334.61					3 217			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	15 424.73					83 485			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	484 079.53					2 413 534			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ	4 840.80					24 135			
	ИТОГО	488 920.33					2 437 669			
	Резерв средств на непредвиденные работы	9 778.41					48 753			
	ИТОГО С  РЕЗЕРВОМ	498 698.74					2 486 422			
	НДС	89 765.77					447 556			
	ВСЕГО С НДС	588 464.51					2 933 978			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	34 815.27					355 693			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	21 684.82					208 511			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)