«УТВЕРЖДАЮ»	
					
Смета на сумму:                 2 188 682 руб.	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 5-7       	
Сметная стоимость:	2 188.682	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.759	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	401.031	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	4.305	553.31	459.71	93.60	2 382.00	1 979.05	402.95	16.11	6.86	34 647	31 883	2 764	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 959.26				84%	26 782			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 187.43				48%	15 304			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 528.69					76 733			
	
2.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.37	165.55	131.65	33.90	557.90	443.66	114.24	16.11	6.86	7 931	7 147	784	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			439.22				84%	6 003			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			266.20				48%	3 431			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 263.32					17 365			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.9	5 502.93	806.67	80.64	26 964.36	3 952.68	395.14	16.12	9.08	139 678	63 717	3 588	
				4 615.62			22 616.54		3.2	1		72 373		
	Накладные расходы		83%			3 280.72				71%	45 239			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 569.24				52%	33 133			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32 814.33					218 050			
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	7.675	172.51	127.80	44.71	1 324.01	980.87	343.15	16.11	9.68	19 123	15 802	3 322	
					6.95			53.34	1	16.08			858	
	Накладные расходы		83%			858.39				71%	11 829			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			672.24				52%	8 663			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 854.64					39 615			
	
5.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	7.675	2 713.25	179.98	29.68	20 824.19	1 381.35	227.79	16.12	9.21	84 124	22 267	2 098	
				2 503.59	4.13		19 215.05	31.70	3.11	18.83		59 759	597	
	Накладные расходы		83%			1 172.83				71%	16 233			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			918.48				52%	11 889			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 915.50					112 247			
	
6.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	7.675	286.73	122.64	1.26	2 200.64	941.23	9.69	16.11	9.16	19 326	15 163	89	
				162.83			1 249.72		3.26	1		4 074		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			875.34				79%	11 979			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			602.39				51%	7 733			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 678.37					39 038			
	
7.	101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	959.375	13.13			12 596.59					40 601			
				13.13			12 596.59		42.32			40 601		
	Объем: 7.675*125													
	
8.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	15.2	221.62	101.80	102.69	3 368.56	1 547.33	1 560.85	16.11	3.72	31 421	24 927	5 806	
				17.13	1.45		260.38	22.04	2.64	16.18		687	357	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 412.43				77%	19 469			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			941.62				48%	12 136			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 722.62					63 026			
	
9.	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	314.64	36.04			11 339.63					59 341			
				36.04			11 339.63		188.6			59 341		
	Объем: 15.20*20.7													
	
10.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.5	9 291.30	1 358.31	34.61	4 645.65	679.16	17.31	16.11	8.96	22 865	10 941	155	
				7 898.38			3 949.19		2.98	1		11 769		
	Накладные расходы		83%			563.70				71%	7 768			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			441.45				52%	5 689			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 650.81					36 322			
	
11.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, кобылки, 100 м	0.18	3 176.89	1 205.91	20.22	571.84	217.06	3.64	16.11	9	4 727	3 497	33	
				1 950.76			351.14		3.41	1		1 197		
	Накладные расходы		83%			180.16				71%	2 483			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			141.09				52%	1 818			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					893.09					9 028			
	
12.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.18	6 775.72	1 449.90	67.19	1 219.63	260.98	12.09	16.11	9	8 147	4 204	109	
				5 258.63			946.55		4.05	1		3 834		
	Накладные расходы		83%			216.61				71%	2 985			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			169.64				52%	2 186			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 605.88					13 318			
	
13.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.349	1 615.27	301.17	30.24	563.73	105.11	10.55	16.11	7.35	3 505	1 693	78	
				1 283.86	5.99		448.07	2.09	3.87	17.45		1 734	36	
	Накладные расходы		86%			92.19				73%	1 262			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			75.04				56%	968			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					730.96					5 735			
	
14.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	16.12	6.42	1 684	1 681	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			86.57				71%	1 194			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	874			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.11					3 752			
	
15.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	394.62	69.00	29.78	1 578.46	276.00	119.10	16.11	7.82	8 727	4 446	931	
				295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.83	16.1		3 349	134	
	Вычт.ресурсы:  203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			301.36				90%	4 122			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			153.52				43%	1 969			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 033.34					14 818			
	
16.	203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.6	3 070.76			4 913.22					8 398			
				3 070.76			4 913.22		5 248.9			8 398		
	Объем: 0.8*0.5*4													
	
17.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка стен слуховых окон кровельной сталью оцинкованной цветной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1	373.54	335.71	26.60	37.35	33.57	2.66	16.12	9.13	570	541	24	
				11.23			1.12		4.07	1		5		
	Объем: 4*2.5													
	Вычт.ресурсы:  101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			35.58				90%	487			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			18.13				43%	233			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91.06					1 290			
	
18.	101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.044	23 811.97			1 047.73					2 022			
				23 811.97			1 047.73		45 948.75			2 022		
	Объем: 0.1*0.44													
	
19.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.50208	257.63	231.54	26.09	129.35	116.25	13.10	16.11	9.34	1 995	1 873	122	
					10.34			5.19	1	18.8			98	
	Объем: 125.52*0.4													
	Накладные расходы		85%			103.22				72%	1 419			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			97.15				64%	1 261			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					329.73					4 676			
	
20.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка потолков под штукатурку, 100 м2 потолка	0.50208	4 610.12	423.79	117.39	2 314.65	212.77	58.94	16.12	8.32	10 458	3 430	490	
				4 068.95	5.10		2 042.94	2.56	3.2	16.08		6 537	41	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			228.25				90%	3 124			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			116.28				43%	1 493			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 659.18					15 074			
	
21.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.50208	1 316.51	347.48	6.74	660.99	174.46	3.38	16.11	9.15	4 098	2 811	31	
				962.29	0.16		483.15	0.08	2.6	18.69		1 256	2	
	Объем: 125.52*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			165.81				80%	2 250			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			82.03				37%	1 041			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					908.84					7 389			
	
22.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	7.675	8 171.06	405.87	165.99	62 712.86	3 115.05	1 273.95	16.12	8.26	355 273	50 215	10 523	
				7 599.20	14.91		58 323.86	114.45	5.05	16.09		294 535	1 842	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 487.86				92%	47 892			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 776.23				44%	22 905			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67 976.95					426 071			
	
23.	101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	88	137.86			12 131.68					49 338			
				137.86			12 131.68		560.66			49 338		
	Объем: 26.6+32.2+16.8+12.4													
	
24.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
(прим.)) 
Устройство снегазадержателей, 100 м ограждения	0.64	4 972.00	72.11	75.20	3 182.08	46.15	48.13	16.11	7.68	15 286	743	370	
				4 824.69	5.48		3 087.80	3.50	4.59	16.09		14 173	56	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			53.62				92%	735			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			27.31				44%	352			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 263.01					16 373			
	
25.	ТЕРр 60-7-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал, 100 м труб	0.056	6 020.82	5 503.49	125.59	337.17	308.20	7.03	16.11	7.76	5 127	4 965	55	
				391.74	29.99		21.94	1.68	4.89	17.91		107	30	
	Объем: 1.6+4													
	Накладные расходы		78%			241.71				66%	3 297			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			195.22				50%	2 498			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					774.10					10 921			
	
26.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.2352	3 086.00			725.83					3 161			
				3 086.00			725.83		13 441.57			3 161		
	Объем: 0.056*4200													
	
27.	ТЕРр 60-7-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3, 100 м труб	0.016	3 270.86	3 045.05	69.79	52.33	48.72	1.12	16.11	7.75	806	785	9	
				156.02	16.57		2.50	0.27	4.89	17.89		12	5	
	Накладные расходы		78%			38.21				66%	521			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			30.86				50%	395			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.41					1 722			
	
28.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0352	3 086.00			108.63					473			
				3 086.00			108.63		13 441.57			473		
	Объем: 0.016*2200													
	
29.	ТЕРр 60-7-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3, 100 м труб	0.04	9 812.58	9 135.15	209.37	392.50	365.41	8.37	16.11	7.75	6 043	5 887	65	
				468.06	49.71		18.72	1.99	4.89	17.89		92	36	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			286.57				66%	3 909			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			231.46				50%	2 962			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					910.53					12 914			
	
30.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.264	3 086.00			814.70					3 549			
				3 086.00			814.70		13 441.57			3 549		
	Объем: 0.04*2200*3													
	
31.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.056	8 572.20	5 513.35	252.31	480.04	308.75	14.13	16.11	7.76	5 794	4 974	110	
				2 806.54	60.12		157.17	3.37	4.52	17.91		710	60	
	Объем: 1.6+4													
	Накладные расходы		78%			243.45				66%	3 322			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			196.64				50%	2 517			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					920.13					11 633			
	
32.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.2352	3 086.00			725.83					3 161			
				3 086.00			725.83		13 441.57			3 161		
	Объем: 0.056*4200													
	
33.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.016	4 643.44	3 044.15	94.68	74.30	48.71	1.51	16.11	7.75	905	785	12	
				1 504.61	22.54		24.07	0.36	4.52	17.9		109	6	
	Накладные расходы		78%			38.27				66%	522			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			30.91				50%	396			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.49					1 823			
	
34.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0352	3 086.00			108.63					473			
				3 086.00			108.63		13 441.57			473		
	Объем: 0.016*2200													
	
35.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.04	13 930.32	9 132.45	284.04	557.21	365.30	11.36	16.11	7.75	6 789	5 885	88	
				4 513.83	67.62		180.55	2.70	4.52	17.9		816	48	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			287.04				66%	3 916			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			231.84				50%	2 967			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 076.09					13 671			
	
36.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.264	3 086.00			814.70					3 549			
				3 086.00			814.70		13 441.57			3 549		
	Объем: 0.04*2200*3													
	
37.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.5404	2 412.79	1 295.60	2.05	1 303.87	700.14	1.11	16.11	6.41	13 420	11 279	7	
				1 115.14			602.62		3.54	1		2 133		
	Накладные расходы		79%			553.11				67%	7 557			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			350.07				40%	4 512			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 207.05					25 489			
	
38.	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5404	893.91	146.73	7.76	483.07	79.29	4.19	16.11	9.07	2 590	1 277	38	
				739.42			399.58		3.19	1		1 275		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			75.33				80%	1 022			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			37.27				37%	472			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					595.66					4 084			
	
39.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Обетонирование оголовников, 1 м3	0.924	1 507.44	278.21	47.43	1 392.87	257.07	43.83	16.11	6.66	9 282	4 141	292	
				1 181.80	1.96		1 091.98	1.81	4.44	16.12		4 848	29	
	Накладные расходы		99%			256.29				84%	3 503			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			155.33				48%	2 002			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 804.49					14 786			
	
40.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.2552	2 956.30	374.76	6.66	3 710.75	470.40	8.36	16.11	9.22	16 543	7 578	77	
				2 574.88	1.03		3 231.99	1.29	2.75	18.87		8 888	24	
	Накладные расходы		83%			391.50				71%	5 397			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			306.60				52%	3 953			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 408.85					25 893			
	
41.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	0.41	6 350.32	635.76	12.96	2 603.63	260.66	5.31	16.11	9.23	10 653	4 199	49	
				5 701.60	2.33		2 337.66	0.96	2.74	18.77		6 405	18	
	Накладные расходы		83%			217.14				71%	2 994			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			170.05				52%	2 193			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 990.83					15 840			
	
42.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.2552	75.57	75.35	0.22	94.86	94.58	0.28	16.11	6.5	1 525	1 524	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			78.50				71%	1 082			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			61.48				52%	792			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					234.84					3 400			
	
43.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.2552	8 813.16	326.90	31.86	11 062.28	410.32	39.99	16.11	8.82	40 815	6 610	353	
				8 454.40	3.03		10 611.96	3.80	3.19	16.07		33 852	61	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			447.25				92%	6 137			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			227.77				44%	2 935			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 737.30					49 888			
	
44.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.76	7 415.77	333.04	13.17	5 635.99	253.11	10.01	16.11	9.13	19 428	4 078	91	
				7 069.56			5 372.87		2.84	1		15 259		
	Накладные расходы		83%			210.08				71%	2 895			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			164.52				52%	2 121			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 010.59					24 444			
	
45.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	16.11	9.14	2 695	1 118	9	
				5 145.09			617.41		2.54	1		1 568		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	794			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	581			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					4 070			
	
46.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.66	1 357.93	327.73	1.01	896.23	216.30	0.67	16.11	9.16	6 269	3 485	6	
				1 029.19			679.27		4.09	1		2 778		
	Накладные расходы		83%			179.53				71%	2 474			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			140.60				52%	1 812			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 216.35					10 556			
	
47.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	16.11	9.14	1 086	465	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	330			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	242			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 658			
	
48.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	16.11	9.14	1 022	465	4	
				8 231.09			493.87		1.12	1		553		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	330			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	242			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 594			
	
49.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель (под утеплитель с учетом огибания стропил), 100 м2 покрытия	1.4254	286.73	122.64	1.26	408.70	174.81	1.80	16.11	9.16	3 589	2 816	16	
				162.83			232.10		3.26	1		757		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			162.57				79%	2 225			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			111.88				51%	1 436			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					683.15					7 250			
	
50.	101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	178.175	7.04			1 254.35					4 255			
				7.04			1 254.35		23.88			4 255		
	Объем: 1.4254*125													
	
51.	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции	14.254	811.20	235.30	124.98	11 562.79	3 353.99	1 781.39	16.11	7.47	95 428	54 033	13 307	
				450.92			6 427.41		4.37	1		28 088		
	Объем: 142.54*0.1													
	Вычт.ресурсы:  104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			3 018.59				77%	41 605			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 012.39				48%	25 936			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 593.78					162 969			
	
52.	104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	13.82638	671.40			9 283.03					50 364			
				671.40			9 283.03		3 642.62			50 364		
	Объем: 14.254*0.97													
	
53.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	47.363	48.13	4.41	36.66	2 279.39	208.87	1 736.33	16.1	7.59	21 923	3 363	13 179	
									1	1				
	Объем: 26.505+(403.5*40+337*14)/1000													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			208.87				100%	3 363			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			125.32				60%	2 018			
	
54.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	47.363	13.99		13.99	662.61		662.61	1	7.87	5 215		5 215	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	236 685.39	24 618.72	8 958.46			1 279 217	396 693	64 308	
			202 774.06	261.48				812 834	4 338	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	233 743.39	24 409.85	6 559.52			1 252 079	393 330	45 914	
			202 774.06	261.48				812 834	4 338	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	55 864.55					228 685			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 39; %=71 - по стр. 3-5, 10-12, 14, 40-42, 44-48; %=79 - по стр. 6, 49; %=77 - по стр. 8, 51; %=73 - по стр. 13; %=90 - по стр. 15, 17, 20; %=72 - по стр. 19; %=80 - по стр. 21, 38; %=92 - по стр. 22, 24, 43; %=66 - по стр. 25, 27, 29, 31, 33, 35; %=67 - по стр. 37)	22 343.78					307 089			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 8, 39, 51; %=52 - по стр. 3-5, 10-12, 14, 40-42, 44-48; %=51 - по стр. 6, 49; %=56 - по стр. 13; %=43 - по стр. 15, 17, 20; %=64 - по стр. 19; %=37 - по стр. 21, 38; %=44 - по стр. 22, 24, 43; %=50 - по стр. 25, 27, 29, 31, 33, 35; %=40 - по стр. 37)	15 060.73					194 041			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	271 147.90					1 753 209			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 942.00	208.87	2 398.94			27 138	3 363	18 394	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 53)	208.87					3 363			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 53)	125.32					2 018			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 942.00					27 138			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	274 089.90					1 780 347			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 865.52					38 099			
	ИТОГО	279 955.42					1 818 446			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 599.11					36 369			
	ИТОГО	285 554.53					1 854 815			
	НДС 18%	51 399.82					333 867			
	ВСЕГО С НДС	336 954.35					2 188 682			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)