«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О.Ю. Емельянова/	
		
23 октября 2015 г.	23 октября 2015 г.	

	
Объект:	ул.Гагарина,20               	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на выполнение работ по капитальному ремонту лестницы МКД №20 по ул. Ю. Гагарина в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ЛЕСТHИЦЫ И ОГРАЖДЕНИЯ	
	
1.	Ремонт ступеней деревянных	100 ступеней	0.54	
2.	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3	0.19926	
3.	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3	0.864	
4.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.52	
5.	Разборка покрытий полов дощатых, площадки	100 м2 покрытия	0.24	
6.	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0.24	
7.	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	0.24	
8.	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	100 м2 покрытия	0.24	
9.	Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0.52	
10.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.2624	
11.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	26.13168	
12.	Разборка подшивки лестницы сталью	100 м2 потолка	0.2808	
13.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	26	
14.	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	26	
15.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	1 т конструкций	0.32045	
16.	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм	т	0.32045	
17.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4262	
18.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4262	
19.	Состав огнезащитный, марка <Феникс СТС>	кг	8.0978	
20.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.426	
21.	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	100 м2 потолка	0.2808	
22.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.117936	
23.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.08	
24.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	
25.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	
26.	Установка элементов ограждения деревянного	1 м3 древесины в конструкции	0.1215	
27.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.54	
28.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву ограждений	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25	
29.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.242	
30.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.242	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                       М.В. Белоусов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника «ОК МКУ КР МКД»               О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)