«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	7 468 078	руб.	Смета на сумму:	7 468 078	руб.	
Директор  МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ /Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	МКД №31-33 по ул.Багратиона, г.Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт МКД (по решению суда)	
Сметная стоимость:	7 468.078	тыс. руб.	
монтажных работ:	121.510	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	10.592	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 540.858	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	12.0768	1 454.57	549.87	8.86	17 566.59	6 640.73	107.03	15.08	8.49	154 820	100 142	909	
				895.84			10 818.83		4.97	1		53 770		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			7 304.80				93%	93 132			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			4 515.70				54%	54 077			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					29 387.09					302 029			
	
2.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	1.2	63.27	49.68	13.59	75.92	59.62	16.31	15.07	1.97	931	898	32	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			46.50				66%	593			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			29.81				40%	359			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					152.23					1 883			
	
3.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.2	4 688.98	197.81	4 246.36	5 626.78	237.37	5 095.63	15.08	3.66	23 261	3 580	18 650	
				244.81	143.10		293.77	171.72	3.51	14.12		1 031	2 425	
	Накладные расходы		78%			319.09				66%	3 963			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			204.55				40%	2 402			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					6 150.42					29 626			
	
4.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2.1	37.19	25.77		78.10	54.12		15.08	1	935	816		
				11.42			23.98		4.96	1		119		
	Накладные расходы		86%			46.54				73%	596			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			37.88				56%	457			
										=(70.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					162.53					1 988			
	
5.	ТЕРр 53-25-1 
Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий, 1 т металлоконструкций перемычек	0.76646	3 638.75	1 519.46	77.09	2 788.96	1 164.61	59.09	15.08	5.62	26 002	17 562	332	
				2 042.20	5.28		1 565.26	4.05	5.18	15.07		8 108	61	
	Объем: 0.37206+0.3944													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0761:[ М-(14778.40=14210.00*1.04) ]	
	Накладные расходы		86%			1 005.05				73%	12 865			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			818.06				56%	9 869			
										=(70.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					4 612.07					48 736			
	
6.	ТССЦ 101-2542 
Сталь угловая 50х50 мм, т	0.37206	5 332.00			1 983.82					10 430			
				5 332.00			1 983.82		28 032.15			10 430		
	Объем: (2*0.45*34+4.52*63+2*0.45*63)/1000													
	
7.	ТССЦ 101-2545 
Сталь угловая 75х75 мм, т	0.3944	5 615.20			2 214.63					10 720			
				5 615.20			2 214.63		27 180.21			10 720		
	Объем: (11.6*1*34)/1000													
	
8.	ТЕР 06-01-015-07 
Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т	0.22892	2 438.02	2 390.10	47.91	558.11	547.14	10.97	15.07	7.51	8 328	8 245	82	
					2.84			0.65	4.97	15.03			10	
	Объем: 0.04656+0.18236													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0064:[ М-(10634.00=10634.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			520.40				80%	6 604			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			301.28				44%	3 632			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 379.80					18 564			
	
9.	ТССЦ 204-0021 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т	0.04656	6 683.04			311.16					1 672			
				6 683.04			311.16		35 920.63			1 672		
	Объем: ((4*0.12*63)+(4*0.12*34))/1000													
	
10.	ТССЦ 101-0978 
Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3пс, т	0.18236	6 107.07			1 113.69					4 939			
				6 107.07			1 113.69		27 081.91			4 939		
	Объем: ((0.94*2*63)+(0.94*2*34))/1000													
	
11.	ТЕР 13-03-002-02 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4068	457.47	69.00	13.01	186.10	28.07	5.29	15.08	2.66	749	423	14	
				375.46	0.14		152.74	0.06	2.04	15.36		312	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			22.79				69%	293			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.88				48%	204			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					225.76					1 245			
	
12.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4068	624.75	42.41	8.64	254.15	17.25	3.51	15.07	3.19	813	260	11	
				573.70	0.14		233.38	0.06	2.32	15.36		541	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			14.02				69%	180			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.39				48%	125			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					278.56					1 118			
	
13.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	4.8	479.78	301.17	30.24	2 302.94	1 445.62	145.15	15.07	6.92	25 468	21 785	1 004	
				148.37	5.99		712.18	28.75	3.76	16.32		2 678	469	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 404-0005:[ М-(1135.49=2824.60*0.402) ]	
	Накладные расходы		86%			1 267.96				73%	16 245			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 032.06				56%	12 462			
										=(70.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					4 602.96					54 176			
	
14.	ТССЦ 404-0036 
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200, 1000 шт.	1.9296	2 789.93			5 383.45					20 477			
				2 789.93			5 383.45		10 612.29			20 477		
	Объем: 4.8*402													
	
15.	ТЕР 15-01-080-02 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	10.3559	40 613.99	3 949.94	5 786.76	420 594.44	40 905.18	59 927.13	15.08	5.44	1 483 252	616 850	326 004	
				30 877.29	307.74		319 762.13	3 186.90	1.69	15.07		540 398	48 027	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			41 887.48				80%	531 902			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20 723.28				37%	246 004			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					483 205.19					2 261 158			
	
16.	ТССЦ 104-0004 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	115.98608	671.40			77 873.05					422 008			
				671.40			77 873.05		3 638.44			422 008		
	Объем: (10.3559)*11.2													
	
17.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.8555	2 956.30	374.76	6.66	5 485.41	695.37	12.36	15.07	8.64	23 295	10 479	107	
				2 574.88	1.03		4 777.69	1.91	2.66	17.66		12 709	34	
	Накладные расходы		83%			578.74				71%	7 464			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			453.23				52%	5 467			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					6 517.38					36 226			
	
	ЦОКОЛЬ	
	
18.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	1.3256	188.95	188.95		250.47	250.47		15.07	1	3 775	3 775		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			247.97				84%	3 171			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			150.28				48%	1 812			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					648.72					8 758			
	
19.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1.3256	80.30	76.91	1.68	106.44	101.95	2.22	15.07	8.57	1 561	1 536	19	
				1.71	0.16		2.27	0.22	2.43	17.46		6	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			97.06				80%	1 232			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			48.02				37%	570			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					251.52					3 363			
	
20.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	17.405128	15.82			275.35					900			
				15.82			275.35		51.69			900		
	Объем: (1.3256)*0.013*1010													
	
21.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.3256	2 074.12	832.23	83.91	2 749.46	1 103.21	111.23	15.07	9.43	23 062	16 625	1 049	
				1 157.98	39.06		1 535.02	51.78	3.51	13.35		5 388	691	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 097.24				80%	13 853			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			542.85				37%	6 407			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					4 389.55					43 322			
	
22.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.3256	2 291.60	114.18	14.24	3 037.75	151.36	18.87	15.07	8.43	10 469	2 281	159	
				2 163.18			2 867.51		2.8	1		8 029		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			143.79				80%	1 825			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			71.14				37%	844			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 252.68					13 138			
	
	КАРНИЗ	
	
23.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.8073	80.30	76.91	1.68	64.82	62.09	1.35	15.07	8.57	951	936	12	
				1.71	0.16		1.38	0.13	2.43	17.46		3	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			59.11				80%	750			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			29.24				37%	347			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					153.17					2 048			
	
24.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	10.599849	15.82			167.69					548			
				15.82			167.69		51.69			548		
	Объем: (0.8073)*0.013*1010													
	
25.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, прим, 100 м2 поверхности	0.8073	1 043.83	675.65	13.36	842.68	545.45	10.79	15.07	8.45	9 924	8 220	91	
				354.82			286.45		5.63	1		1 613		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			430.91				67%	5 507			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			272.73				40%	3 288			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 546.31					18 719			
	
26.	ТССЦ 101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	88.803	12.74			1 131.35					2 265			
				12.74			1 131.35		25.51			2 265		
	Объем: 80.73*1.1													
	
27.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка карниза цементно-известковым раствором по камню стен, прим, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.8073	2 074.12	832.23	83.91	1 674.44	671.86	67.74	15.07	9.43	14 045	10 125	639	
				1 157.98	39.06		934.84	31.54	3.51	13.35		3 281	421	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			668.23				80%	8 437			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			330.60				37%	3 902			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 673.27					26 384			
	
28.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.8073	2 291.60	114.18	14.24	1 850.01	92.18	11.49	15.07	8.43	6 376	1 389	97	
				2 163.18			1 746.34		2.8	1		4 890		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			87.57				80%	1 111			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			43.32				37%	514			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 980.91					8 001			
	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ	
	
29.	ФЕРм 08-02-390-03 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной 90х60мм,прим, 100 м	1.2	325.68	193.34	39.07	390.82	232.01	46.88	16	3.26	4 287	3 712	153	
				93.27	0.14		111.92	0.17	3.77	16.21		422	3	
	Накладные расходы		95%			220.57				81%	3 009			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			150.92				52%	1 932			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					762.31					9 228			
	
30.	Цена поставщика. 
Короб- пластик 90х60мм, мп	122.4	30.44			3 725.53			1	1	15 759			
				30.44			3 725.53		4.23	1		15 759		
	Объем: 120*1.02													
	Поправки: М: =125*1.03/4.23	
	
31.	ФЕРм 08-02-399-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	1.2	51.16	35.34	2.22	61.39	42.41	2.66	16.01	7.31	807	679	19	
				13.60	0.14		16.32	0.17	6.67	16.21		109	3	
	Накладные расходы		95%			40.45				81%	552			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.68				52%	355			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					129.52					1 714			
	
32.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	3.756512	48.13	4.41	36.66	180.79	16.57	137.71	15.07	7.27	1 651	250	1 001	
									1	1				
	Объем: 0.416+132.56*0.014*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			16.57				100%	250			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			9.94				60%	150			
	
33.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	3.756512	16.40		16.40	61.61		61.61	1	7.52	463		463	
									1	1				
	Объем: 0.416+132.56*0.014*1.8													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	560 967.90	55 064.64	65 855.02			2 314 943	830 568	350 847	
			440 021.73	3 478.11				1 133 125	52 152	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	452.21	274.42	49.54			5 094	4 391	172	
			128.24	0.34				531	6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 29, 31)	261.02					3 562			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 29, 31)	178.59					2 286			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	891.82					10 942			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	560 273.29	54 773.65	65 606.16			2 307 735	825 927	349 211	
			439 893.49	3 477.77				1 132 594	52 146	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	94 179.72					489 718			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=73 - по стр. 4, 5, 13; %=80 - по стр. 8, 15, 19, 21-23, 27, 28; %=69 - по стр. 11, 12; %=71 - по стр. 17; %=84 - по стр. 18; %=67 - по стр. 25)	55 845.25					709 723			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 25; %=56 - по стр. 4, 5, 13; %=44 - по стр. 8; %=48 - по стр. 11, 12, 18; %=37 - по стр. 15, 19, 21-23, 27, 28; %=52 - по стр. 17)	29 631.29					352 742			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	645 749.83					3 370 200			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	242.40	16.57	199.32			2 114	250	1 464	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 32)	16.57					250			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 32)	9.94					150			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	242.40					2 114			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	646 884.05					3 383 256			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	13 843.32					72 402			
	ИТОГО	660 727.37					3 455 658			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	13 214.55					69 113			
	ИТОГО	673 941.92					3 524 771			
	НДС 18%	121 309.55					634 459			
	ВСЕГО С НДС	795 251.47					4 159 230			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	56 106.27					713 285			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	29 809.88					355 028			
	
	Раздел 2.  КРОВЛЯ	
	
34.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	6.87	165.55	131.65	33.90	1 137.33	904.44	232.89	15.07	6.82	15 218	13 630	1 588	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			895.40				84%	11 449			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			542.66				48%	6 542			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 575.39					33 210			
	
35.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.04	172.51	127.80	44.71	351.92	260.71	91.21	15.08	8.6	4 716	3 932	784	
					6.95			14.18	1	15.05			213	
	Накладные расходы		83%			228.16				71%	2 943			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			178.68				52%	2 155			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					758.76					9 814			
	
36.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.06	2 618.75	2 607.40	11.35	157.13	156.44	0.68	15.08	5.9	2 363	2 359	4	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			129.85				71%	1 675			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			101.69				52%	1 227			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					388.66					5 265			
	
37.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	6	394.62	69.00	29.78	2 367.69	414.00	178.65	15.07	7.31	12 568	6 239	1 306	
				295.84	2.08		1 775.04	12.45	2.83	15.07		5 023	188	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			452.04				90%	5 784			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			230.28				43%	2 764			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 050.01					21 116			
	
38.	ТССЦ 203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	5.76	2 460.30			14 171.33					24 231			
				2 460.30			14 171.33		4 206.69			24 231		
	
39.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, прим, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.264	373.54	335.71	26.60	98.61	88.63	7.02	15.08	8.49	1 408	1 336	60	
				11.23			2.96		3.95	1		12		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			93.95				90%	1 202			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			47.86				43%	574			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					240.42					3 185			
	
40.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.11616	23 811.97			2 766.00					5 334			
				23 811.97			2 766.00		45 922.78			5 334		
	Объем: 0.264*0.44													
	
41.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.244	221.62	101.80	102.69	1 383.77	635.63	641.18	15.08	3.6	12 152	9 585	2 308	
				17.13	1.45		106.96	9.05	2.42	15.14		259	137	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			580.21				77%	7 486			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			386.81				48%	4 667			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 350.79					24 305			
	
42.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	129.2508	36.04			4 658.20					26 326			
				36.04			4 658.20		203.68			26 326		
	Объем: 6.244*20.7													
	
43.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (50х150), 100 м	4.1629	3 176.89	1 205.91	20.22	13 225.08	5 020.08	84.17	15.07	8.36	103 967	75 653	704	
				1 950.76			8 120.82		3.4	1		27 611		
	Накладные расходы		83%			4 166.67				71%	53 714			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 263.05				52%	39 340			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					20 654.80					197 020			
	
44.	ТЕРр 58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (прогоны), 100 м	0.713	3 176.89	1 205.91	20.22	2 265.12	859.81	14.42	15.07	8.36	17 807	12 957	121	
				1 950.76			1 390.89		3.4	1		4 729		
	Накладные расходы		83%			713.64				71%	9 199			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			558.88				52%	6 738			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 537.64					33 744			
	
45.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.3568	6 775.72	1 449.90	67.19	2 417.58	517.32	23.97	15.07	8.36	15 577	7 796	200	
				5 258.63			1 876.28		4.04	1		7 580		
	Накладные расходы		83%			429.38				71%	5 535			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			336.26				52%	4 054			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 183.21					25 166			
	
46.	ТЕР 10-01-010-01 
Демонтаж элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы), прим, 1 м3 древесины в конструкции	0.535	191.41	160.20	31.21	102.40	85.71	16.70	15.07	8.24	1 429	1 292	138	
									2.64	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			90.85				90%	1 163			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			46.28				43%	556			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					239.54					3 147			
	
47.	ТЕР 10-01-010-01 
Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы), 1 м3 древесины в конструкции	0.535	3 020.43	230.29	48.76	1 615.93	123.20	26.09	15.07	8.24	5 944	1 857	215	
				2 741.38			1 466.64		2.64	1		3 872		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			130.59				90%	1 671			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			66.53				43%	799			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 813.05					8 414			
	
48.	ТЕР 12-01-007-02 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, прим, 100 м2 кровли	6.87	4 877.10	504.69	210.18	33 505.70	3 467.21	1 443.90	15.08	7.95	204 736	52 286	11 479	
				4 162.24	20.39		28 594.59	140.06	4.93	15.06		140 971	2 109	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 895.85				92%	50 043			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 984.00				44%	23 934			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					39 385.55					278 713			
	
49.	Цена поставщика. 
Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит, м2	879.36	74.29			65 323.26			1	1	270 438			
				74.29			65 323.26		4.14	1		270 438		
	Объем: 6.87*128													
	Поправки: М: =11.6*49.46/1.9775/4.14*1.06	
	
50.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - желобов, прим, 100 м труб и покрытий	1.247	75.57	75.35	0.22	94.24	93.96	0.27	15.07	6	1 418	1 416	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			77.99				71%	1 005			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			61.07				52%	736			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					233.30					3 160			
	
51.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.247	8 813.16	326.90	31.86	10 990.01	407.64	39.73	15.07	8.05	39 461	6 143	320	
				8 454.40	3.03		10 542.64	3.77	3.13	15.03		32 998	57	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			444.32				92%	5 704			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			226.28				44%	2 728			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					11 660.61					47 893			
	
52.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.126	7 415.77	333.04	13.17	8 350.16	375.00	14.83	15.07	8.49	28 385	5 651	126	
				7 069.56			7 960.32		2.84	1		22 607		
	Накладные расходы		83%			311.25				71%	4 012			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			243.75				52%	2 939			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					8 905.16					35 336			
	
53.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.18	5 731.49	578.30	8.10	1 031.67	104.09	1.46	15.07	8.5	3 878	1 569	12	
				5 145.09			926.12		2.48	1		2 297		
	Накладные расходы		83%			86.39				71%	1 114			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.66				52%	816			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 185.72					5 808			
	
54.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.24	4 604.75	480.56	8.10	1 105.14	115.33	1.94	15.07	8.5	4 224	1 738	17	
				4 116.09			987.86		2.5	1		2 470		
	Накладные расходы		83%			95.72				71%	1 234			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			74.96				52%	904			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 275.83					6 362			
	
55.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	15.07	8.5	1 362	579	6	
				8 231.09			658.49		1.18	1		777		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	411			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	301			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					754.47					2 074			
	
56.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.52	1 357.93	327.73	1.01	706.12	170.42	0.53	15.07	8.51	4 762	2 568	4	
				1 029.19			535.18		4.09	1		2 189		
	Накладные расходы		83%			141.45				71%	1 823			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			110.77				52%	1 335			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					958.34					7 921			
	
57.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник), 100 м	0.6236	2 956.30	374.76	6.66	1 843.55	233.70	4.15	15.07	8.64	7 829	3 522	36	
				2 574.88	1.03		1 605.70	0.64	2.66	17.66		4 271	11	
	Накладные расходы		83%			194.50				71%	2 508			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			152.32				52%	1 837			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 190.37					12 175			
	
58.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (для смены мауэрлата), 1 м3 кладки	2.3	1 615.27	301.17	30.24	3 715.12	692.69	69.55	15.07	6.92	22 023	10 439	481	
				1 283.86	5.99		2 952.88	13.78	3.76	16.32		11 103	225	
	Накладные расходы		86%			607.56				73%	7 785			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			494.53				56%	5 972			
										=(70.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					4 817.21					35 780			
	
59.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержателей, прим, 100 м ограждения	1.147	4 972.00	72.11	75.20	5 702.88	82.70	86.25	15.07	7.12	25 767	1 246	614	
				4 824.69	5.48		5 533.92	6.28	4.32	15.05		23 907	95	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			96.10				92%	1 234			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			48.94				44%	590			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					5 847.92					27 591			
	
60.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.509	2 956.30	374.76	6.66	1 504.76	190.75	3.39	15.07	8.64	6 390	2 875	29	
				2 574.88	1.03		1 310.61	0.52	2.66	17.66		3 486	9	
	Накладные расходы		83%			158.75				71%	2 048			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			124.33				52%	1 500			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 787.84					9 937			
	
	РЕМОНТ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ (НИЖЕ КРОВЛИ И ВЫШЕ КРОВЛИ)	
	
61.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен ,прим, 100 м2	1.625	188.95	188.95		307.04	307.04		15.07	1	4 627	4 627		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			303.97				84%	3 887			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			184.22				48%	2 221			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					795.23					10 735			
	
62.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.0136	8 572.20	5 513.35	252.31	116.58	74.98	3.43	15.07	7.32	1 326	1 130	25	
				2 806.54	60.12		38.17	0.82	4.48	16.75		171	14	
	Накладные расходы		78%			59.12				66%	755			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			47.75				50%	572			
										=(63.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					223.46					2 653			
	
63.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.05712	3 086.00			176.27					730			
				3 086.00			176.27		12 777.23			730		
	Объем: 0.0136*4200													
	
64.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 12 каналов), 100 м труб	0.0136	51 077.84	33 485.65	1 041.48	694.66	455.40	14.16	15.07	7.31	7 975	6 863	104	
				16 550.71	247.94		225.09	3.37	4.48	16.74		1 008	56	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			357.84				66%	4 567			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			289.03				50%	3 460			
										=(63.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 341.53					16 001			
	
65.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.32912	3 086.00			1 015.66					4 205			
				3 086.00			1 015.66		12 777.23			4 205		
	Объем: 0.0136*2200*11													
	
66.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.625	2 412.79	1 295.60	2.05	3 920.78	2 105.35	3.33	15.07	5.89	38 108	31 728	20	
				1 115.14			1 812.10		3.51	1		6 360		
	Накладные расходы		79%			1 663.23				67%	21 258			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 052.68				40%	12 691			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					6 636.68					72 057			
	
67.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.625	2 291.60	114.18	14.24	3 723.85	185.55	23.14	15.07	8.43	12 834	2 796	195	
				2 163.18			3 515.17		2.8	1		9 842		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			176.27				80%	2 237			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			87.21				37%	1 035			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 987.33					16 105			
	
68.	ТЕР 46-01-008-03 
Устройство бетонных оголовников (прим.), 1 м3	0.325	2 168.88	240.58	37.36	704.89	78.19	12.14	15.08	7.54	4 153	1 179	92	
				1 890.94	2.11		614.56	0.69	4.69	15.09		2 882	10	
	Накладные расходы		99%			78.09				84%	999			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			47.33				48%	571			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					830.31					5 722			
	
69.	ТЕР 10-01-008-08 
Устройство обделки оголовников из оцинкованной стали, прим, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.085	373.54	335.71	26.60	31.75	28.54	2.26	15.08	8.49	453	430	19	
				11.23			0.95		3.95	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			30.25				90%	387			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			15.41				43%	185			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					77.41					1 025			
	
70.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0374	23 811.97			890.57					1 718			
				23 811.97			890.57		45 922.78			1 718		
	Объем: 0.085*0.44													
	
	КОЗЫРЬКИ НАД ПОДЪЕЗДАМИ	
	
71.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.0858	2 956.30	374.76	6.66	253.65	32.15	0.57	15.07	8.64	1 077	485	5	
				2 574.88	1.03		220.92	0.09	2.66	17.66		588	2	
	Накладные расходы		83%			26.76				71%	346			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.96				52%	253			
										=(65.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					301.37					1 676			
	
72.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных (снизу и торец), 100 м2	0.0482	188.95	188.95		9.11	9.11		15.07	1	137	137		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			9.02				84%	115			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.47				48%	66			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					23.59					318			
	
73.	ТЕРр 61-28-1 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (торец и низ плиты), 100 м2 поверхности	0.0482	1 043.83	675.65	13.36	50.31	32.57	0.64	15.07	8.45	593	491	5	
				354.82			17.10		5.63	1		96		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			25.73				67%	329			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			16.29				40%	196			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					92.33					1 118			
	
74.	ТССЦ 101-3887 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	5.302	11.15			59.12					180			
				11.15			59.12		33.98			180		
	Объем: 4.82*1.1													
	
75.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен(торец и низ плиты), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0482	2 074.12	832.23	83.91	99.97	40.11	4.04	15.07	9.43	839	605	38	
				1 157.98	39.06		55.81	1.88	3.51	13.35		196	25	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			39.89				80%	504			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			19.74				37%	233			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					159.60					1 576			
	
76.	ТЕР 15-04-018-01 
Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (торец и низ плиты), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0482	2 854.22	161.29	529.75	137.57	7.77	25.53	15.08	4.45	523	117	114	
				2 163.18			104.27		2.8	1		292		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7.38				80%	94			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.65				37%	43			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					148.60					660			
	
77.	ТЕР 12-01-017-01 
Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (сверху), 100 м2 стяжки	0.0396	373.01	199.47	173.54	14.77	7.90	6.87	15.08	6.29	162	119	43	
					19.54			0.77	4.9	15.07			12	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			9.36				92%	121			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			4.77				44%	58			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					28.90					340			
	
78.	ТЕР 12-01-017-01 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (сверху), 100 м2 стяжки	0.0396	1 471.85	286.74	271.15	58.29	11.35	10.74	15.08	6.29	416	171	68	
				913.96	30.53		36.19	1.21	4.9	15.07		177	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			13.56				92%	174			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			6.91				44%	83			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					78.76					673			
	
79.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.0396	164.91	119.07	45.84	6.53	4.72	1.82	15.07	6.82	83	71	12	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			4.67				84%	60			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.83				48%	34			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					14.03					177			
	
80.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.0396	180.53	29.88	5.06	7.15	1.18	0.20	15.07	8.49	55	18	2	
				145.59			5.77		6.22	1		36		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1.27				92%	17			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			0.65				44%	8			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					9.07					79			
	
81.	ТЕР 12-01-004-04 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (сверху), 100 м примыканий	0.0528	1 097.50	397.64	132.18	57.95	21.00	6.98	15.08	7.21	510	317	50	
				567.69	13.40		29.97	0.71	4.76	15.06		143	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			23.45				92%	302			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			11.94				44%	144			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					93.34					956			
	
82.	ТССЦ 101-4736 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	6.6528	30.20			200.91					810			
				30.20			200.91		121.69			810		
	Объем: 5.28*1.26													
	
83.	ТССЦ 101-3380 
Унифлекс ЭПП, м2	6.6528	45.18			300.57					798			
				45.18			300.57		119.92			798		
	Объем: 5.28*1.26													
	
84.	ТЕР 12-01-002-10 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.0396	256.78	96.86	31.65	10.17	3.84	1.25	15.08	6.12	89	58	8	
				128.27	2.08		5.08	0.08	4.54	15.07		23	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4.23				92%	54			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2.16				44%	26			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					16.56					169			
	
85.	ТССЦ 101-4736 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	4.5936	30.20			138.73					559			
				30.20			138.73		121.69			559		
	Объем: 3.96*1.16													
	
86.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	36.912464	48.13	4.41	36.66	1 776.44	162.78	1 353.21	15.07	7.27	16 216	2 453	9 838	
									1	1				
	Объем: 687*0.014+2.856+0.336+2.347+0.453+0.149+0.139+0.114+162*5*0.014*1.8+0.236+0.112+0.019+4.82*0.014*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			162.78				100%	2 453			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			97.67				60%	1 472			
	
87.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	36.912464	16.40		16.40	605.36		605.36	1	7.52	4 552		4 552	
									1	1				
	Объем: 687*0.014+2.856+0.336+2.347+0.453+0.149+0.139+0.114+162*5*0.014*1.8+0.236+0.112+0.019+4.82*0.014*1.8													
	
	ОТМОСТКА	
	
88.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	5.138	363.53	86.00	277.53	1 867.82	441.87	1 425.95	15.07	3.97	12 320	6 659	5 661	
					25.40			130.51	1	15.06			1 965	
	Объем: 73.4*0.7*0.1													
	Накладные расходы		99%			566.66				84%	7 244			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			343.43				48%	4 140			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 777.90					23 704			
	
89.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.1468	1 466.39	1 466.39		215.27	215.27		15.07	1	3 244	3 244		
									1	1				
	Объем: 73.4*1*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			154.99				61%	1 979			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			81.80				31%	1 006			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					452.07					6 228			
	
90.	ТЕР 08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.2202	3 001.78	246.00	111.59	660.99	54.17	24.57	15.08	4.08	2 798	817	100	
				2 644.20			582.25		3.23	1		1 881		
	Объем: 73.4*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			59.59				93%	760			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			36.84				54%	441			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					757.41					3 999			
	
91.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	7.34	203.51	35.93	41.45	1 493.73	263.70	304.24	15.08	4.37	9 648	3 977	1 330	
				126.13	4.21		925.79	30.92	4.69	15.07		4 342	466	
	Объем: 73.4*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			327.03				94%	4 176			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			188.56				51%	2 266			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 009.32					16 090			
	
92.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	7.34	452.40	40.32	76.78	3 320.65	295.94	563.53	15.08	4.23	17 651	4 463	2 384	
				335.31	7.73		2 461.18	56.70	4.39	15.07		10 805	854	
	Объем: 73.4*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			391.43				94%	4 998			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			225.69				51%	2 712			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 937.77					25 361			
	
93.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	7.34	730.22	37.46	0.38	5 359.82	274.92	2.75	15.07	5.6	26 520	4 143	15	
				692.39			5 082.14		4.4	1		22 361		
	Объем: 73.4*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			305.16				94%	3 894			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			175.95				51%	2 113			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					5 840.93					32 527			
	
94.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	34.7916	48.13	4.41	36.66	1 674.38	153.43	1 275.46	15.07	7.27	15 284	2 312	9 273	
									1	1				
	Объем: 5.138*2.2+14.68*1.6													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			153.43				100%	2 312			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			92.06				60%	1 387			
	
95.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	34.7916	16.40		16.40	570.58		570.58	1	7.52	4 291		4 291	
									1	1				
	Объем: 5.138*2.2+14.68*1.6													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	211 820.17	20 306.73	9 226.38			1 065 197	306 078	58 798	
			181 781.03	428.48				692 698	6 478	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	207 193.41	19 990.52	5 421.77			1 024 854	301 313	30 844	
			181 781.03	428.48				692 698	6 478	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	89 700.62					335 329			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 34, 61, 68, 72, 79, 88; %=71 - по стр. 35, 36, 43-45, 50, 52-57, 60, 71; %=90 - по стр. 37, 39, 46, 47, 69; %=77 - по стр. 41; %=92 - по стр. 48, 51, 59, 77, 78, 80, 81, 84; %=73 - по стр. 58; %=66 - по стр. 62, 64; %=67 - по стр. 66, 73; %=80 - по стр. 67, 75, 76; %=61 - по стр. 89; %=93 - по стр. 90; %=94 - по стр. 91-93)	18 691.50					239 998			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 34, 41, 61, 68, 72, 79, 88; %=52 - по стр. 35, 36, 43-45, 50, 52-57, 60, 71; %=43 - по стр. 37, 39, 46, 47, 69; %=44 - по стр. 48, 51, 59, 77, 78, 80, 81, 84; %=56 - по стр. 58; %=50 - по стр. 62, 64; %=40 - по стр. 66, 73; %=37 - по стр. 67, 75, 76; %=31 - по стр. 89; %=54 - по стр. 90; %=51 - по стр. 91-93)	12 243.81					147 561			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	238 128.72					1 412 413			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 626.76	316.21	3 804.61			40 343	4 765	27 954	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 86, 94)	316.21					4 765			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 86, 94)	189.73					2 859			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 626.76					40 343			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	242 755.48					1 452 756			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 194.97					31 089			
	ИТОГО	247 950.45					1 483 845			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 959.01					29 677			
	ИТОГО	252 909.46					1 513 522			
	НДС 18%	45 523.70					272 434			
	ВСЕГО С НДС	298 433.16					1 785 956			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	18 691.50					239 998			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 243.81					147 561			
	
	Раздел 3.  Водоотведение	
	
	РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
96.	ТЕР 46-04-009-01 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	1.8	363.53	86.00	277.53	654.35	154.80	499.55	15.07	3.97	4 316	2 333	1 983	
					25.40			45.72	1	15.06			689	
	Объем: 30*0.6*0.1													
	Накладные расходы		99%			198.51				84%	2 538			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			120.31				48%	1 451			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					973.18					8 305			
	
97.	ТЕРр 51-1-5 
Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м, 100 м3 грунта	0.126	6 766.21	4 298.15	10.13	852.54	541.57	1.28	15.07	8.49	9 312	8 161	11	
				2 457.93			309.70		3.68	1		1 140		
	Объем: 30*0.6*0.7													
	Накладные расходы		75%			406.18				64%	5 223			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			243.71				36%	2 938			
										=(45.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 502.42					17 473			
	
98.	ТЕРр 51-6-1 
Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой, 100 м3 грунта	0.054	5 954.14	644.08	5 310.06	321.52	34.78	286.74	15.07	7.27	2 609	524	2 085	
									1	1				
	Объем: 30*0.6*0.3													
	Накладные расходы		75%			26.09				64%	335			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			15.65				36%	189			
										=(45.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					363.26					3 133			
	
99.	ТЕР 23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.18	1 327.14	122.03	53.85	238.89	21.97	9.69	15.07	5.44	1 356	331	53	
				1 151.26	5.90		207.23	1.06	4.69	15.08		972	16	
	Объем: 30*0.6*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		117%			26.95				99%	344			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			17.50				61%	212			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					283.34					1 911			
	
100.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных (полы), 1 м3 подстилающего слоя	1.8	218.98	43.11	49.74	394.17	77.60	89.53	15.08	4.37	2 626	1 170	391	
				126.13	5.06		227.03	9.10	4.69	15.07		1 065	137	
	Объем: 30*0.6*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			96.24				94%	1 229			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			55.49				51%	667			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					545.90					4 521			
	
101.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	1.8	475.82	48.38	92.13	856.48	87.09	165.83	15.08	4.23	4 664	1 313	701	
				335.31	9.27		603.56	16.69	4.39	15.07		2 650	251	
	Объем: 30*0.6*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			115.20				94%	1 470			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			66.42				51%	798			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 038.10					6 932			
	
102.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	1.8	737.79	44.95	0.45	1 328.02	80.90	0.81	15.07	5.6	6 707	1 219	5	
				692.39			1 246.30		4.4	1		5 484		
	Объем: 30*0.6*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			89.80				94%	1 146			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			51.78				51%	622			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 469.60					8 475			
	
103.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.18	4 044.31	762.19	548.76	727.98	137.19	98.78	15.08	3.92	5 147	2 069	387	
				2 733.36	7.56		492.00	1.36	5.47	17.59		2 691	24	
	Объем: 30*0.6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			153.79				94%	1 967			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			88.67				51%	1 067			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					970.44					8 182			
	
104.	ТЕР 11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.18	1 809.82	459.64	70.56	325.77	82.73	12.70	15.08	8.47	2 493	1 248	108	
				1 279.62	24.62		230.33	4.43	4.94	17.6		1 138	78	
	Объем: 30*0.6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			96.75				94%	1 246			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			55.78				51%	676			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					478.30					4 416			
	
105.	ТЕР 11-01-011-02 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм), 100 м2 стяжки	0.18	2 010.11	34.94	74.61	361.82	6.29	13.43	15.06	8.3	1 900	95	111	
				1 900.56	24.39		342.10	4.39	4.95	17.62		1 693	77	
	Объем: 30*0.6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*6, Н4= 1.25*1.2*6, Н5= 1.15*1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			11.85				94%	162			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			6.84				51%	88			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					380.51					2 149			
	
106.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.03582	224.69	163.97	60.72	8.05	5.87	2.17	15.07	7.5	105	89	16	
					3.63			0.13	5.31	15.03			2	
	Объем: 18*0.12/1000+18*1.87/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0816:[ М-(277.37=9906.00*0.028) ];  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			5.70				80%	73			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3.30				44%	40			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					17.05					218			
	
107.	ТССЦ 204-0096 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т	0.00216	8 902.52			19.23					81			
				8 902.52			19.23		37 472.41			81		
	Объем: 18*0.12/1000													
	
108.	ТССЦ 204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.03366	5 486.84			184.69					778			
				5 486.84			184.69		23 126.51			778		
	Объем: 18*1.87/1000													
	
109.	ТЕР 46-03-010-03 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.08	8 523.13	1 953.63	6 569.50	681.85	156.29	525.56	15.08	3.97	4 443	2 357	2 086	
					601.32			48.11	1	15.06			724	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			202.36				84%	2 588			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			122.64				48%	1 479			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 006.85					8 510			
	
110.	ТЕР 46-03-017-04 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	0.0774	2 455.94	524.32	44.08	190.09	40.58	3.41	15.08	8.46	1 259	612	29	
				1 887.54			146.10		4.23	1		618		
	Накладные расходы		99%			40.17				84%	514			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			24.35				48%	294			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					254.61					2 067			
	
111.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.46	775.58	765.14	10.44	356.77	351.96	4.80	15.08	8.86	5 350	5 308	43	
					4.13			1.90	1	17.62			33	
	Накладные расходы		74%			261.86				63%	3 365			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			176.93				40%	2 136			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					795.56					10 851			
	
112.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.16	12 984.16	894.28	10.83	2 077.47	143.09	1.73	15.08	7.84	5 882	2 158	14	
				12 079.05	1.14		1 932.65	0.18	1.92	14.96		3 711	3	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			164.76				98%	2 118			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			101.72				56%	1 210			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 343.95					9 210			
	
113.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	14	12.58			176.12					628			
				12.58			176.12		44.84			628		
	
114.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (в грунте подвала), 100 м трубопровода	0.3	1 693.79	894.28	10.83	508.14	268.28	3.25	15.08	7.84	4 525	4 046	25	
				788.68	1.14		236.60	0.34	1.92	14.96		454	5	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-3340:[ М-(11290.37=113.13*99.8) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			308.91				98%	3 970			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			190.72				56%	2 269			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 007.77					10 764			
	
115.	ТССЦ 103-1328 
Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм, м	29.94	44.35			1 327.84					5 384			
				44.35			1 327.84		179.82			5 384		
	Объем: 30*0.998													
	
116.	Цена поставщика. 
ПВХ тройник110*45, шт	6	14.06			84.38			1	1	357			
				14.06			84.38		4.23	1		357		
	Поправки: М: =57.2*1.04/4.23	
	
117.	Цена поставщика. 
ПВХ  колено  110 *45, шт	32	8.11			259.63			1	1	1 098			
				8.11			259.63		4.23	1		1 098		
	Поправки: М: =33*1.04/4.23	
	
118.	Цена поставщика. 
ПВХ  ревизия  110, шт	8	15.96			127.65			1	1	540			
				15.96			127.65		4.23	1		540		
	Поправки: М: =64.9*1.04/4.23	
	
119.	Цена поставщика. 
Переход ПВХ/чугун.   110, шт	23	30.02			690.46			1	1	2 921			
				30.02			690.46		4.23	1		2 921		
	Объем: 8+15													
	Поправки: М: =122.1*1.04/4.23	
	
120.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	2	116.95	111.66	1.52	233.90	223.31	3.03	15.07	8.51	3 427	3 365	26	
				3.78			7.56		4.73	1		36		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			256.81				98%	3 298			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			158.55				56%	1 884			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					649.26					8 609			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	12 987.81	2 414.30	1 722.29			77 908	36 398	8 074	
			8 851.16	133.41				33 439	2 039	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 307.57	1 427.66	1 709.48			52 712	21 521	7 966	
			5 170.39	130.99				23 226	1 998	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 366.04					5 775			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 96, 109, 110; %=64 - по стр. 97, 98; %=99 - по стр. 99; %=94 - по стр. 100-105; %=80 - по стр. 106)	1 469.58					18 835			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 96, 109, 110; %=36 - по стр. 97, 98; %=61 - по стр. 99; %=51 - по стр. 100-105; %=44 - по стр. 106)	872.43					10 519			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 649.58					82 066			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 680.24	986.64	12.81			25 196	14 877	108	
			3 680.77	2.42				10 213	41	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 111; %=98 - по стр. 112, 114, 120)	992.34					12 750			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 111; %=56 - по стр. 112, 114, 120)	627.92					7 500			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 300.50					45 446			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	16 950.08					127 512			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	362.73					2 729			
	ИТОГО	17 312.81					130 241			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	346.26					2 605			
	ИТОГО	17 659.07					132 846			
	НДС 18%	3 178.63					23 912			
	ВСЕГО С НДС	20 837.70					156 758			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 461.92					31 585			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 500.35					18 019			
	
	Раздел 4.  Холодное водоснабжение	
	
121.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.12	2 557.56	625.61	1 931.95	306.91	75.07	231.83	15.08	3.97	2 052	1 132	920	
					176.84			21.22	1	15.06			320	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			95.33				84%	1 220			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			57.77				48%	697			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					460.01					3 969			
	
122.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.024	2 646.84	648.48	43.99	63.52	15.56	1.06	15.08	8.46	444	235	9	
				1 954.37			46.90		4.27	1		200		
	Накладные расходы		99%			15.40				84%	197			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.34				48%	113			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					88.26					754			
	
123.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф25мм=32м), 100 м трубопровода	0.32	391.23	305.70	8.28	125.19	97.82	2.65	15.07	5.11	1 567	1 474	14	
				77.25	1.29		24.72	0.41	3.22	17.63		80	7	
	Накладные расходы		74%			72.69				63%	933			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			49.12				40%	592			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					247.00					3 092			
	
124.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (до 50мм=31м), 100 м трубопровода	0.31	673.19	525.85	14.21	208.69	163.01	4.41	15.07	5.09	2 612	2 457	22	
				133.13	2.20		41.27	0.68	3.22	17.57		133	12	
	Накладные расходы		74%			121.13				63%	1 555			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			81.85				40%	988			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					411.67					5 155			
	
125.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.32	2 591.15	1 768.25	751.38	829.17	565.84	240.44	15.08	6.1	10 091	8 533	1 467	
				71.52	106.91		22.89	34.21	4	15.06		92	515	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			690.06				98%	8 867			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			426.04				56%	5 067			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 945.26					24 025			
	
126.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	32	4.90			156.80					585			
				4.90			156.80		18.27			585		
	
127.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	30.016	29.31			879.77					1 524			
				29.31			879.77		50.76			1 524		
	Объем: 0.32*93.8													
	
128.	С507-5058 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм, шт.	8	1.53			12.26					52			
				1.53			12.26		4.23			52		
	Поправки: М: =6.48/4.23	
	
129.	Цена поставщика. 
ППР колено ф 32 *90, шт	25	2.53			63.31			1	1	268			
				2.53			63.31		4.23	1		268		
	Поправки: М: =10.3*1.04/4.23	
	
130.	С507-3297 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, шт.	8	2.81			22.51					95			
				2.81			22.51		4.23			95		
	Поправки: М: =11.90/4.23	
	
131.	ТССЦ 302-1832 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	8	27.16			217.28					835			
				27.16			217.28		104.37			835		
	
132.	ТССЦ 302-1834 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	8	95.91			767.28					2 402			
				95.91			767.28		300.26			2 402		
	
133.	Цена поставщика. 
Разборное соединение 1", шт	1	29.26			29.26			1	1	124			
				29.26			29.26		4.23	1		124		
	Поправки: М: =119*1.04/4.23	
	
134.	ТССЦ 507-3339 
Труба из полипропилена PN 10/40  (гильза), м	4.685	33.67			157.74					355			
				33.67			157.74		75.77			355		
	Объем: 0.05*93.7													
	
135.	ТЕР 16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.31	4 203.09	1 970.56	2 098.82	1 302.96	610.87	650.63	15.08	6.03	13 287	9 212	3 923	
				133.72	304.88		41.45	94.51	3.65	15.06		151	1 423	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			811.19				98%	10 422			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			500.82				56%	5 956			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 614.97					29 665			
	
136.	ТССЦ 507-3341 
Труба из полипропилена PN 10/63, м	29.326	71.43			2 094.76					5 727			
				71.43			2 094.76		195.3			5 727		
	Объем: 0.31*94.6													
	
137.	ТССЦ 301-5606 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	31	6.81			211.11					830			
				6.81			211.11		26.79			830		
	
138.	С507-4305 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	10	18.32			183.19					775			
				18.32			183.19		4.23			775		
	Поправки: М: =77.49/4.23	
	
139.	С507-3311 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, шт.	7	17.89			125.22					530			
				17.89			125.22		4.23			530		
	Поправки: М: =75.67/4.23	
	
140.	С507-5012 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	6	9.40			56.43					239			
				9.40			56.43		4.23			239		
	Поправки: М: =39.78/4.23	
	
141.	Цена поставщика. 
ППР муфта соединительная ф63 *2", шт	1	197.92			197.92			1	1	837			
				197.92			197.92		4.23	1		837		
	Поправки: М: =805*1.04/4.23	
	
142.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	6.3	216.50	51.10	39.33	1 363.96	321.94	247.78	15.08	8.28	9 662	4 855	2 052	
				126.07			794.24		3.47	1		2 756		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			289.75				77%	3 738			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			193.16				48%	2 330			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 846.87					15 731			
	
143.	ТССЦ 104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	35.2	7.80			274.56					1 268			
				7.80			274.56		36.03			1 268		
	Объем: 32*1.1													
	
144.	ТССЦ 104-0849 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм, м	34.1	15.16			516.96					2 193			
				15.16			516.96		64.31			2 193		
	Объем: 31*1.1													
	
145.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	121.99	90.60	11.46	121.99	90.60	11.46	15.07	5.6	1 506	1 365	64	
				19.93	0.23		19.93	0.23	3.84	15.13		77	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0357:[ М-(18.32=45.80*0.4) ];  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			104.45				98%	1 341			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			64.49				56%	766			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					290.93					3 613			
	
146.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	4.751	48.13	4.41	36.66	228.64	20.95	174.17	15.07	7.27	2 088	316	1 266	
									1	1				
	Объем: 1.8*2.2+0.616+0.07+0.105													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			20.95				100%	316			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			12.57				60%	190			
	
147.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	13.391	16.40		16.40	219.61		219.61	1	7.52	1 651		1 651	
									1	1				
	Объем: 1.8*2.2+0.616+0.07+0.105+5.4*1.6													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	10 737.00	1 961.66	1 784.04			63 599	29 579	11 388	
			6 957.76	151.26				22 128	2 280	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 531.88					9 297			
			3 531.88					9 297		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	3 531.88					9 297			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 531.88					9 297			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 816.40	412.57	480.67			16 848	6 222	2 981	
			1 923.15	21.22				7 646	320	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	1 082.01					4 690			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 121, 122; %=77 - по стр. 142)	400.48					5 155			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 121, 122, 142)	260.27					3 140			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 477.15					25 143			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 940.47	1 528.14	909.59			33 715	23 041	5 490	
			1 502.73	130.04				5 185	1 960	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 123, 124; %=98 - по стр. 125, 135, 145)	1 799.52					23 118			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 123, 124; %=56 - по стр. 125, 135, 145)	1 122.30					13 369			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 862.29					70 202			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	448.25	20.95	393.78			3 739	316	2 917	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 146)	20.95					316			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 146)	12.57					190			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	448.25					3 739			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	14 319.57					108 381			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	306.44					2 319			
	ИТОГО	14 626.01					110 700			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	292.52					2 214			
	ИТОГО	14 918.53					112 914			
	НДС 18%	2 685.34					20 325			
	ВСЕГО С НДС	17 603.87					133 239			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 200.00					28 273			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 382.57					16 509			
	
	Раздел 5.  Отопление	
	
148.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.23	2 557.56	625.61	1 931.95	588.24	143.89	444.35	15.08	3.97	3 934	2 170	1 764	
					176.84			40.67	1	15.06			613	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			182.71				84%	2 338			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			110.74				48%	1 336			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					881.69					7 608			
	
149.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.2226	2 646.84	648.48	43.99	589.19	144.35	9.79	15.08	8.46	4 117	2 177	83	
				1 954.37			435.04		4.27	1		1 858		
	Накладные расходы		99%			142.91				84%	1 829			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			86.61				48%	1 045			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					818.71					6 991			
	
150.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф15мм=78м,ф20мм=103,2м,ф25мм=16м), 100 м трубопровода	1.972	391.23	305.70	8.28	771.51	602.84	16.33	15.07	5.11	9 659	9 085	83	
				77.25	1.29		152.34	2.54	3.22	17.63		491	45	
	Объем: 78+103.2+16													
	Накладные расходы		74%			447.98				63%	5 752			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			302.69				40%	3 652			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 522.18					19 063			
	
151.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф42мм=50м,ф50мм=102м,ф63 =85м), 100 м трубопровода	2.37	673.19	525.85	14.21	1 595.46	1 246.26	33.68	15.07	5.09	19 969	18 781	171	
				133.13	2.20		315.52	5.21	3.22	17.57		1 016	92	
	Объем: 50+102+28+57													
	Накладные расходы		74%			926.09				63%	11 890			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			625.74				40%	7 549			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					3 147.28					39 408			
	
152.	ТЕР 16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм(прим.), 100 м трубопровода	0.78	4 943.67	2 761.82	2 074.25	3 856.06	2 154.22	1 617.91	15.08	6.01	42 557	32 486	9 724	
				107.60	303.96		83.93	237.09	4.14	15.06		347	3 571	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 750.01				98%	35 336			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 697.83				56%	20 192			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					8 303.90					98 085			
	
153.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	78	3.74			291.72					1 016			
				3.74			291.72		13.03			1 016		
	
154.	ТССЦ 507-3366 
Труба из полипропилена PN 25/20, м	70.122	28.28			1 983.05					3 629			
				28.28			1 983.05		51.75			3 629		
	Объем: 78*0.899													
	
155.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	40	0.95			37.92					160			
				0.95			37.92		4.23			160		
	Объем: 20+20													
	Поправки: М: =4.01/4.23	
	
156.	С507-5028 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.	14	9.55			133.74					566			
				9.55			133.74		4.23			566		
	Объем: 8+6													
	Поправки: М: =40.41/4.23	
	
157.	С302-0068 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н, шт.	46	42.38			1 949.51					8 246			
				42.38			1 949.51		4.23			8 246		
	Объем: 21+25													
	Поправки: М: =179.27/4.23	
	
158.	ТССЦ 507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза), м	4.69	29.31			137.46					238			
				29.31			137.46		50.76			238		
	Объем: 0.05*93.8													
	
159.	ТЕР 16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм(прим.), 100 м трубопровода	1.292	3 534.19	2 172.41	1 280.52	4 566.17	2 806.75	1 654.43	15.08	6.04	52 735	42 326	9 993	
				81.26	185.73		104.99	239.96	3.97	15.06		417	3 614	
	Объем: 57.2+46+26													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			3 503.72				98%	45 021			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 163.16				56%	25 726			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					10 233.05					123 483			
	
160.	ТССЦ 301-5602 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	129	4.39			566.31					2 170			
				4.39			566.31		16.82			2 170		
	
161.	ТССЦ 507-3367 
Труба из полипропилена PN 25/25, м	120.03	43.10			5 173.29					10 183			
				43.10			5 173.29		84.84			10 183		
	Объем: 129.2*0.929													
	
162.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	68	1.57			106.90					452			
				1.57			106.90		4.23			452		
	Объем: 30+30+8													
	Поправки: М: =6.65/4.23	
	
163.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	10	1.71			17.12					72			
				1.71			17.12		4.23			72		
	Поправки: М: =7.24/4.23	
	
164.	С507-5020 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4", шт.	40	11.00			440.09					1 862			
				11.00			440.09		4.23			1 862		
	Объем: 15+17+8													
	Поправки: М: =46.54/4.23	
	
165.	С302-0078 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	8	67.96			543.66					2 300			
				67.96			543.66		4.23			2 300		
	Поправки: М: =287.46/4.23	
	
166.	ТЕР 16-04-002-05 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.5	4 280.81	2 054.53	2 098.82	2 140.40	1 027.27	1 049.41	15.08	6.03	22 051	15 491	6 328	
				127.46	304.88		63.73	152.44	3.64	15.06		232	2 296	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 356.67				98%	17 431			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			837.59				56%	9 961			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					4 334.66					49 443			
	
167.	ТССЦ 507-3370 
Труба из полипропилена PN 25/50, м	47.3	116.78			5 523.69					13 423			
				116.78			5 523.69		283.79			13 423		
	Объем: 0.5*94.6													
	
168.	ТССЦ 301-5605 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	50	5.79			289.50					1 114			
				5.79			289.50		22.27			1 114		
	
169.	С507-5011 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	8	4.99			39.92					169			
				4.99			39.92		4.23			169		
	Объем: 4+4													
	Поправки: М: =21.11/4.23	
	
170.	С507-3176 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	20	9.44			188.89					799			
				9.44			188.89		4.23			799		
	Объем: 10+10													
	Поправки: М: =39.95/4.23	
	
171.	С507-3290 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, шт.	8	10.98			87.81					371			
				10.98			87.81		4.23			371		
	Поправки: М: =46.43/4.23	
	
172.	Цена поставщика. 
ППР редукция 50х1 1/4", шт	8	77.62			620.95			1	1	2 627			
				77.62			620.95		4.23	1		2 627		
	Поправки: М: =315.70*1.04/4.23	
	
173.	ТЕР 16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	0.94	4 203.09	1 970.56	2 098.82	3 950.91	1 852.32	1 972.89	15.08	6.03	40 288	27 933	11 897	
				133.72	304.88		125.70	286.58	3.65	15.06		459	4 316	
	Объем: 49+45													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 459.74				98%	31 604			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 518.62				56%	18 059			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					7 929.26					89 951			
	
174.	ТССЦ 507-3371 
Труба из полипропилена PN 25/63, м	88.924	194.06			17 256.59					42 910			
				194.06			17 256.59		482.55			42 910		
	Объем: 94*0.946													
	
175.	ТССЦ 301-5606 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	94	6.81			640.14					2 518			
				6.81			640.14		26.79			2 518		
	
176.	С507-4305 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	20	18.32			366.38					1 550			
				18.32			366.38		4.23			1 550		
	Поправки: М: =77.49/4.23	
	
177.	С507-3291 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	30	20.52			615.46					2 603			
				20.52			615.46		4.23			2 603		
	Объем: 14+16													
	Поправки: М: =86.78/4.23	
	
178.	С507-5012 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	20	9.40			188.09					796			
				9.40			188.09		4.23			796		
	Поправки: М: =39.78/4.23	
	
179.	Цена поставщика. 
ППР редукция 63х2", шт	8	119.02			952.18			1	1	4 028			
				119.02			952.18		4.23	1		4 028		
	Поправки: М: =484.10*1.04/4.23	
	
180.	Цена поставщика. 
Разборное соединение оцинкованное 2", шт	6	109.29			655.72			1	1	2 774			
				109.29			655.72		4.23	1		2 774		
	Объем: 4+2													
	Поправки: М: =444.50*1.04/4.23	
	
181.	С302-0073 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н, шт.	4	383.59			1 534.37					6 490			
				383.59			1 534.37		4.23			6 490		
	Поправки: М: =1622.60/4.23	
	
182.	ТЕР 16-04-002-07 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода	0.28	4 986.32	2 261.30	2 640.44	1 396.17	633.16	739.32	15.08	6.03	14 113	9 548	4 458	
				84.59	384.38		23.69	107.63	4.53	15.06		107	1 621	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			851.91				98%	10 946			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			525.96				56%	6 255			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 774.04					31 313			
	
183.	ТССЦ 507-3372 
Труба из полипропилена PN 25/75, м	27.272	293.75			8 011.15					18 189			
				293.75			8 011.15		666.94			18 189		
	Объем: 0.28*97.4													
	
184.	ТССЦ 301-5607 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	28	9.29			260.12					949			
				9.29			260.12		33.88			949		
	
185.	С507-5013 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт.	4	15.08			60.30					255			
				15.08			60.30		4.23			255		
	Поправки: М: =63.77/4.23	
	
186.	С507-3292 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, шт.	4	37.65			150.61					637			
				37.65			150.61		4.23			637		
	Поправки: М: =159.27/4.23	
	
187.	С507-3177 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм, шт.	20	28.45			569.03					2 407			
				28.45			569.03		4.23			2 407		
	Поправки: М: =120.35/4.23	
	
188.	Цена поставщика. 
ППР муфта 75х2 1/2", шт	4	197.65			790.60			1	1	3 344			
				197.65			790.60		4.23	1		3 344		
	Поправки: М: =803.90*1.04/4.23	
	
189.	Цена поставщика. 
ППР редукция 75х2 1/2", шт	8	222.09			1 776.70			1	1	7 515			
				222.09			1 776.70		4.23	1		7 515		
	Поправки: М: =903.30*1.04/4.23	
	
190.	Цена поставщика. 
Кран шаровый ф63мм, шт	4	784.30			3 137.21			1	1	13 270			
				784.30			3 137.21		4.23	1		13 270		
	Поправки: М: =3190*1.04/4.23	
	
191.	ТЕР 16-02-005-03 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода	0.57	8 407.28	1 031.66	245.87	4 792.15	588.05	140.14	15.08	7.03	25 662	8 868	985	
				7 129.75	5.21		4 063.96	2.97	3.89	15.07		15 809	45	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			679.67				98%	8 735			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			419.62				56%	4 991			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					5 891.45					39 388			
	
192.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	7.98	27.31			217.93					1 778			
				27.31			217.93		222.75			1 778		
	Объем: 57*0.14													
	
193.	ТЕР 16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром 65 мм, прим, 100 м трубопровода	0.57	175.69	85.38	74.73	100.14	48.67	42.60	15.08	1.77	842	734	75	
				15.58			8.88		3.66	1		33		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			55.97				98%	719			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			34.56				56%	411			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					190.67					1 972			
	
194.	ТЕР 26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.), 10 м трубопровода	45.22	216.50	51.10	39.33	9 790.19	2 310.81	1 778.50	15.08	8.28	69 355	34 847	14 726	
				126.07			5 700.89		3.47	1		19 782		
	Объем: 28+94+50+129.2+78+16+57													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			2 079.73				77%	26 832			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 386.49				48%	16 727			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					13 256.41					112 914			
	
195.	ТССЦ 104-0853 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм, м	85.8	8.70			746.46					3 310			
				8.70			746.46		38.58			3 310		
	Объем: 78*1.1													
	
196.	ТССЦ 104-0854 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	142.12	10.06			1 429.73					6 607			
				10.06			1 429.73		46.49			6 607		
	Объем: 129.2*1.1													
	
197.	ТССЦ 104-0855 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	17.6	12.37			217.71					965			
				12.37			217.71		54.81			965		
	Объем: 16*1.1													
	
198.	ТССЦ 104-0858 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м	55	18.05			992.75					4 870			
				18.05			992.75		88.55			4 870		
	Объем: 50*1.1													
	
199.	ТССЦ 104-0859 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм, м	166.1	20.96			3 481.46					16 806			
				20.96			3 481.46		101.18			16 806		
	Объем: (94+57)*1.1													
	
200.	ТССЦ 104-0861 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м	30.8	25.87			796.80					4 236			
				25.87			796.80		137.54			4 236		
	Объем: 28*1.1													
	
201.	ТЕР 16-07-003-01 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 15 мм, 1 врезка	14	76.06	64.75	8.09	1 064.90	906.49	113.19	15.08	5.29	14 417	13 670	599	
				3.23			45.22		3.29	1		149		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0049:[ М-(7.15=17.87*0.4) ];  ТССЦ 302-1134:[ М-(29.00=29.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 042.46				98%	13 397			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			643.61				56%	7 655			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 750.97					35 469			
	
202.	С302-0077 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном, шт.	14	46.04			644.56					2 727			
				46.04			644.56		4.23			2 727		
	Объем: 8+6													
	Поправки: М: =194.75/4.23	
	
203.	Цена поставщика. 
Тройник оцинкованный 1/2", шт	14	7.74			108.43			1	1	459			
				7.74			108.43		4.23	1		459		
	Объем: 8+6													
	Поправки: М: =31.50*1.04/4.23	
	
204.	ТЕР 16-07-003-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 20 мм, 1 врезка	32	76.06	64.75	8.09	2 434.07	2 071.99	258.72	15.08	5.29	32 973	31 246	1 369	
				3.23			103.36		3.47	1		359		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0050:[ М-(8.76=21.91*0.4) ];  ТССЦ 302-1135:[ М-(35.00=35.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 382.79				98%	30 621			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 471.11				56%	17 498			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					6 287.97					81 092			
	
205.	С302-0078 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, шт.	32	67.96			2 174.64					9 199			
				67.96			2 174.64		4.23			9 199		
	Объем: 15+17													
	Поправки: М: =287.46/4.23	
	
206.	Цена поставщика. 
Тройник оцинкованный 3/4", шт	32	11.68			373.71			1	1	1 581			
				11.68			373.71		4.23	1		1 581		
	Объем: 17+15													
	Поправки: М: =47.50*1.04/4.23	
	
207.	ТЕР 16-07-003-06 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления  диаметром 65 мм, прим, 1 врезка	4	121.99	90.60	11.46	487.95	362.39	45.84	15.07	5.6	6 024	5 461	257	
				19.93	0.23		79.72	0.90	3.84	15.13		306	14	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0357:[ М-(18.32=45.80*0.4) ];  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			417.78				98%	5 366			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			257.94				56%	3 066			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 163.67					14 456			
	
208.	Цена поставщика. 
Кран шаровый фланцевый  тип GENEBRE ф65, шт	4	354.04			1 416.17			1	1	5 990			
				354.04			1 416.17		4.23	1		5 990		
	Поправки: М: =1440*1.04/4.23	
	
209.	ТЕР 18-06-003-10 
Установка воздухоотводчиков, 1 шт.	1	120.72	23.12	14.06	120.72	23.12	14.06	15.08	7.95	728	349	112	
				83.55	0.45		83.55	0.45	3.2	15.17		267	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-0944:[ М-(22.00=22.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			27.11				98%	349			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			16.73				56%	199			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					164.56					1 276			
	
210.	ТЕРр 65-12-1 
Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 0,9 м3, 100 шт.	0.01	1 969.30	1 874.73	94.57	19.69	18.75	0.95	15.08	8.86	291	283	8	
					37.47			0.37	1	17.6			7	
	Накладные расходы		74%			14.15				63%	183			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.56				40%	116			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					43.40					590			
	
211.	ТЕР 18-04-001-09 
Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3, 1 бак	1	1 903.27	156.96	67.29	1 903.27	156.96	67.29	15.07	6.34	16 678	2 365	427	
				1 679.02	1.82		1 679.02	1.82	8.27	15.03		13 885	27	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			182.60				98%	2 344			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			112.73				56%	1 340			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					2 198.60					20 362			
	
212.	ТЕРр 65-19-1 
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.	0.04	991.55	918.50	73.05	39.66	36.74	2.92	15.08	8.86	580	554	26	
					28.94			1.16	1	17.6			20	
	Накладные расходы		74%			28.05				63%	362			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			18.95				40%	230			
										=(50.0* (0.80))				
	Всего с НР и СП					86.66					1 171			
	
213.	ТЕР 18-03-001-01 
Установка радиаторов чугунных, 100 кВт радиаторов и конвекторов	0.0336	35 803.12	993.48	659.04	1 202.98	33.38	22.14	15.08	8.47	9 102	503	188	
				34 150.60	53.16		1 147.46	1.79	7.33	17.45		8 411	31	
	Объем: 7*0.12*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			40.45				98%	523			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			24.97				56%	299			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.80))				
	Всего с НР и СП					1 268.40					9 924			
	
214.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.352	48.13	4.41	36.66	65.07	5.96	49.56	15.07	7.27	594	90	360	
									1	1				
	Объем: 0.433+0.806+0.113													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			5.96				100%	90			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			3.58				60%	54			
	
215.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.352	16.40		16.40	22.17		22.17	1	7.52	167		167	
									1	1				
	Объем: 0.433+0.806+0.113													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	109 193.60	17 174.37	10 096.19			604 996	258 967	63 800	
			81 913.53	1 081.58				282 088	16 319	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	41 087.49					101 271			
			41 087.49					101 271		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	41 087.49					101 271			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	41 087.49					101 271			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	28 464.20	2 599.05	2 232.64			155 788	39 194	16 573	
			23 632.51	40.67				100 022	613	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	17 496.58					78 382			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 148, 149; %=77 - по стр. 194)	2 405.35					30 999			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 148, 149, 194)	1 583.83					19 107			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	32 453.38					205 894			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	39 554.67	14 569.36	7 791.82			347 176	219 683	46 700	
			17 193.53	1 040.91				80 795	15 706	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 150, 151, 210, 212; %=98 - по стр. 152, 159, 166, 173, 182, 191, 193, 201, 204, 207, 209, 211, 213)	17 167.12					220 578			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 150, 151, 210, 212; %=56 - по стр. 152, 159, 166, 173, 182, 191, 193, 201, 204, 207, 209, 211, 213)	10 681.38					127 199			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	67 403.17					694 953			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	87.24	5.96	71.73			761	90	527	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 214)	5.96					90			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 214)	3.58					54			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	87.24					761			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	141 031.28					1 002 879			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 018.07					21 462			
	ИТОГО	144 049.35					1 024 341			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 880.99					20 487			
	ИТОГО	146 930.34					1 044 828			
	НДС 18%	26 447.46					188 069			
	ВСЕГО С НДС	173 377.80					1 232 897			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	19 572.47					251 577			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 265.21					146 306			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	905 706.48	96 921.70	88 683.92			4 126 643	1 461 590	492 907	
			719 525.21	5 272.84				2 163 478	79 268	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	45 071.58	274.42	49.54			115 662	4 391	172	
			44 747.61	0.34				111 099	6	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	44 619.37					110 568			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 29, 31)	261.02					3 562			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 29, 31)	178.59					2 286			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	45 511.19					121 510			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	807 054.87	79 203.45	75 450.72			3 557 937	1 194 177	407 575	
			652 400.57	4 099.13				1 956 186	61 555	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	203 824.97					913 894			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 90; %=66 - по стр. 2, 3, 62, 64; %=73 - по стр. 4, 5, 13, 58; %=80 - по стр. 8, 15, 19, 21-23, 27, 28, 67, 75, 76, 106; %=69 - по стр. 11, 12; %=71 - по стр. 17, 35, 36, 43-45, 50, 52-57, 60, 71; %=84 - по стр. 18, 34, 61, 68, 72, 79, 88, 96, 109, 110, 121, 122, 148, 149; %=67 - по стр. 25, 66, 73; %=90 - по стр. 37, 39, 46, 47, 69; %=77 - по стр. 41, 142, 194; %=92 - по стр. 48, 51, 59, 77, 78, 80, 81, 84; %=61 - по стр. 89; %=94 - по стр. 91-93, 100-105; %=64 - по стр. 97, 98; %=99 - по стр. 99)	78 812.16					1 004 710			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 90; %=40 - по стр. 2, 3, 25, 66, 73; %=56 - по стр. 4, 5, 13, 58; %=44 - по стр. 8, 48, 51, 59, 77, 78, 80, 81, 84, 106; %=48 - по стр. 11, 12, 18, 34, 41, 61, 68, 72, 79, 88, 96, 109, 110, 121, 122, 142, 148, 149, 194; %=37 - по стр. 15, 19, 21-23, 27, 28, 67, 75, 76; %=52 - по стр. 17, 35, 36, 43-45, 50, 52-57, 60, 71; %=43 - по стр. 37, 39, 46, 47, 69; %=50 - по стр. 62, 64; %=31 - по стр. 89; %=51 - по стр. 91-93, 100-105; %=36 - по стр. 97, 98; %=61 - по стр. 99)	44 591.63					533 069			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	930 458.66					5 095 716			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	48 175.38	17 084.14	8 714.22			406 087	257 601	52 298	
			22 377.03	1 173.37				96 193	17 707	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 111, 123, 124, 150, 151, 210, 212; %=98 - по стр. 112, 114, 120, 125, 135, 145, 152, 159, 166, 173, 182, 191, 193, 201, 204, 207, 209, 211, 213)	19 958.98					256 446			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 111, 123, 124, 150, 151, 210, 212; %=56 - по стр. 112, 114, 120, 125, 135, 145, 152, 159, 166, 173, 182, 191, 193, 201, 204, 207, 209, 211, 213)	12 431.60					148 068			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	80 565.96					810 601			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 404.65	359.69	4 469.44			46 957	5 421	32 862	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 32, 86, 94, 146, 214)	359.69					5 421			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 32, 86, 94, 146, 214)	215.82					3 253			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 404.65					46 957			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 061 940.46					6 074 784			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	22 725.53					130 000			
	ИТОГО	1 084 665.99					6 204 784			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	21 693.32					124 096			
	ИТОГО	1 106 359.31					6 328 880			
	НДС 18%	199 144.68					1 139 198			
	ВСЕГО С НДС	1 305 503.99					7 468 078			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	99 032.16					1 264 718			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	57 201.82					683 423			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)