«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 011 055	руб.	Смета на сумму:	1 011 055	руб.	
Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-14»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.С. Гадаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Красной 128-130 в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	1 011.055	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.614	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	177.126	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	3.95	553.31	459.71	93.60	2 185.57	1 815.85	369.72	12.51	4.4	24 343	22 716	1 627	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 797.69				84%	19 081			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 089.51				48%	10 904			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 072.77					54 328			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.95	2 875.85	685.02	51.83	11 359.61	2 705.83	204.73	12.51	7.1	60 144	33 850	1 454	
				2 139.00			8 449.05		2.94	1		24 840		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 245.84				71%	24 034			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 758.79				52%	17 602			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 364.24					101 780			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.55	5 502.93	806.67	80.64	19 535.40	2 863.68	286.27	12.51	7.11	90 130	35 825	2 035	
				4 615.62			16 385.45		3.19	1		52 270		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 376.85				71%	25 436			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 861.39				52%	18 629			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 773.65					134 195			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.07	6 775.72	1 449.90	67.19	474.30	101.49	4.70	12.51	7.02	2 812	1 270	33	
				5 258.63			368.10		4.1	1		1 509		
	Накладные расходы		83%			84.24				71%	902			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			65.97				52%	660			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					624.51					4 374			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.9	9 291.30	1 358.31	34.61	8 362.17	1 222.48	31.15	12.51	6.98	36 552	15 293	217	
				7 898.38			7 108.54		2.96	1		21 041		
	Накладные расходы		83%			1 014.66				71%	10 858			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			794.61				52%	7 952			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 171.44					55 362			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.7	4 519.16	360.82	36.65	3 163.41	252.57	25.66	12.51	7.07	15 170	3 160	181	
				4 121.69			2 885.18		4.1	1		11 829		
	Накладные расходы		83%			209.63				71%	2 244			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			164.17				52%	1 643			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 537.21					19 057			
	
7.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	9	162.60	38.37	35.62	1 463.40	345.33	320.58	12.51	7.07	9 920	4 320	2 267	
				88.61			797.49		4.18	1		3 334		
	Объем: 6*1.5													
	Накладные расходы		83%			286.62				71%	3 067			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			224.46				52%	2 246			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 974.49					15 234			
	
8.	ТЕРр 58-1-3 
(вокруг дымовых труб. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен, 100 м2 кровли	0.0792	273.17	232.35	40.82	21.64	18.40	3.23	12.52	7.12	253	230	23	
					6.34			0.50	1	12.5			6	
	Объем: 0.88*9													
	Накладные расходы		83%			15.69				71%	168			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.29				52%	123			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.61					543			
	
9.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев (1,1-длинна каркаса, 0,05х0,15 размер бруса), 1 м3 древесины в конструкции	0.00945	3 020.43	230.29	48.76	28.54	2.18	0.46	12.51	7.02	102	27	3	
				2 741.38			25.91		2.78	1		72		
	Объем: 0.07*0.05*0.15*9*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			2.31				90%	24			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1.18				43%	12			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.03					138			
	
10.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	10.665	221.62	101.80	102.69	2 363.53	1 085.68	1 095.16	12.51	3.39	17 620	13 582	3 713	
				17.13	1.45		182.69	15.46	1.78	12.56		325	194	
	Объем: 395*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			991.03				77%	10 608			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			660.68				48%	6 612			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 015.24					34 840			
	
11.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	220.7655	36.04			7 956.39					33 227			
				36.04			7 956.39		150.51			33 227		
	Объем: 20.7*10.665													
	
12.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.95	286.73	122.64	1.26	559.12	239.14	2.46	12.51	7.2	3 883	2 992	18	
				162.83			317.52		2.75	1		873		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			222.40				79%	2 364			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			153.05				51%	1 526			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					934.57					7 773			
	
13.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	243.75	13.13			3 200.44					10 433			
				13.13			3 200.44		42.8			10 433		
	Объем: 195*1.25													
	
14.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	12.51	4.05	1 307	1 305	2	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			86.57				71%	927			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	679			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					259.11					2 912			
	
15.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	394.62	69.00	29.78	1 578.46	276.00	119.10	12.51	6.53	7 615	3 453	778	
				295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.86	12.51		3 384	104	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			301.36				90%	3 201			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			153.52				43%	1 530			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 033.34					12 346			
	
16.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.92	3 070.76			5 895.86					10 091			
				3 070.76			5 895.86		5 255.58			10 091		
	Объем: 0.8*0.6*4													
	
17.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1292	373.54	335.71	26.60	48.26	43.37	3.44	12.52	7.17	574	543	25	
				11.23			1.45		4.14	1		6		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			45.97				90%	489			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			23.42				43%	233			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					117.65					1 296			
	
18.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.056848	23 811.97			1 353.66					2 721			
				23 811.97			1 353.66		47 861.13			2 721		
	Объем: 0.1292*0.44													
	
19.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люка выхода на кровлю (прим.), 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	12.51	4.05	653	652	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	463			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	339			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 455			
	
20.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.007	21 223.62	2 306.00	742.65	148.57	16.14	5.20	12.51	5.84	576	202	30	
				18 174.97	28.43		127.22	0.20	2.7	12.53		344	2	
	Объем: 0.5*0.7*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.32				90%	184			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.82				43%	88			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					174.71					847			
	
21.	Цена поставщика. 
Люк выхода на крышу (прим.), м2	0.81	3 956.07			3 204.42			1	1	15 958			
				3 956.07			3 204.42		4.98	1		15 958		
	Объем: 0.75*0.54*2													
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98	
	
22.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3.95	8 171.06	405.87	165.99	32 275.68	1 603.18	655.65	12.52	6.6	161 876	20 072	4 327	
				7 599.20	14.91		30 016.84	58.90	4.58	12.5		137 477	736	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 795.05				92%	19 143			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			914.14				44%	9 156			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 984.87					190 175			
	
23.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	43	137.86			5 927.98					25 789			
				137.86			5 927.98		599.75			25 789		
	
24.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.56	75.57	75.35	0.22	42.32	42.20	0.12	12.51	4.09	528	528	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			35.03				71%	375			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.43				52%	275			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.78					1 177			
	
25.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.5	4 972.00	72.11	75.20	2 486.00	36.05	37.60	12.51	6.29	9 058	451	237	
				4 824.69	5.48		2 412.35	2.74	3.47	12.5		8 371	34	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			41.89				92%	446			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			21.33				44%	213			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 549.23					9 718			
	
26.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.56	2 956.30	374.76	6.66	1 655.53	209.87	3.73	12.51	6.9	6 458	2 625	26	
				2 574.88	1.03		1 441.93	0.58	2.64	12.57		3 807	7	
	Накладные расходы		83%			174.67				71%	1 869			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			136.79				52%	1 369			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 967.00					9 695			
	
27.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.56	8 813.16	326.90	31.86	4 935.37	183.06	17.84	12.51	6.89	17 374	2 290	123	
				8 454.40	3.03		4 734.46	1.69	3.16	12.48		14 961	21	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			199.53				92%	2 126			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			101.61				44%	1 017			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 236.51					20 517			
	
28.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.42	7 415.77	333.04	13.17	3 114.62	139.88	5.53	12.51	7.18	9 539	1 750	40	
				7 069.56			2 969.22		2.61	1		7 750		
	Накладные расходы		83%			116.10				71%	1 243			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.92				52%	910			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 321.64					11 692			
	
29.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.51	7.18	2 314	868	7	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	616			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	451			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 382			
	
30.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.51	7.18	982	361	3	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 426			
	
31.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.51	7.18	967	361	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 411			
	
32.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.35	1 357.93	327.73	1.01	475.28	114.71	0.35	12.51	7.2	2 961	1 435	3	
				1 029.19			360.22		4.23	1		1 524		
	Накладные расходы		83%			95.21				71%	1 019			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			74.56				52%	746			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					645.05					4 726			
	
33.	ТЕРр 53-16-1 
(мауэрлат. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки	0.024	1 615.27	301.17	30.24	38.77	7.23	0.73	12.51	6.11	211	90	4	
				1 283.86	5.99		30.81	0.14	3.76	12.52		116	2	
	Объем: 1*0.4*0.06													
	Накладные расходы		86%			6.34				73%	67			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			5.16				56%	52			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.27					330			
	
34.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.016	8 572.20	5 513.35	252.31	137.16	88.21	4.04	12.51	6.18	1 347	1 104	25	
				2 806.54	60.12		44.90	0.96	4.86	12.52		218	12	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			69.55				66%	737			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			56.18				50%	558			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					262.89					2 642			
	
35.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0672	3 649.31			245.23					926			
				3 649.31			245.23		13 782.4			926		
	Объем: 0.016*4200													
	
36.	ТЕРр 60-7-8 
(6 каналов. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.016	23 217.20	15 220.75	473.40	371.48	243.53	7.57	12.51	6.18	3 678	3 047	47	
				7 523.05	112.70		120.37	1.80	4.86	12.52		585	23	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			191.36				66%	2 026			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			154.56				50%	1 535			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					717.40					7 239			
	
37.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.176	3 649.31			642.28					2 426			
				3 649.31			642.28		13 782.4			2 426		
	Объем: 0.016*2200*5													
	
38.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.0898	2 412.79	1 295.60	2.05	216.67	116.34	0.18	12.51	4.04	1 880	1 455	1	
				1 115.14			100.14		4.23	1		424		
	Накладные расходы		79%			91.91				67%	975			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			58.17				40%	582			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					366.75					3 437			
	
39.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0898	2 291.60	114.18	14.24	205.79	10.25	1.28	12.51	7.11	672	128	9	
				2 163.18			194.25		2.75	1		534		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			9.74				80%	102			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.82				37%	47			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					220.35					822			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	127 317.29	14 066.16	3 209.11			593 070	175 985	17 263	
			110 041.96	91.27				399 824	1 141	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	127 317.29	14 066.16	3 209.11			593 070	175 985	17 263	
			110 041.96	91.27				399 824	1 141	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	28 426.26					101 571			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-8, 14, 19, 24, 26, 28-32; %=90 - по стр. 9, 15, 17, 20; %=77 - по стр. 10; %=79 - по стр. 12; %=92 - по стр. 22, 25, 27; %=73 - по стр. 33; %=66 - по стр. 34, 36; %=67 - по стр. 38; %=80 - по стр. 39)	12 673.30					135 304			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10; %=52 - по стр. 2-8, 14, 19, 24, 26, 28-32; %=43 - по стр. 9, 15, 17, 20; %=51 - по стр. 12; %=44 - по стр. 22, 25, 27; %=56 - по стр. 33; %=50 - по стр. 34, 36; %=40 - по стр. 38; %=37 - по стр. 39)	8 801.83					88 064			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	148 792.42					816 438			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	148 792.42					816 438			
	Строительный контроль 2,14%	3 184.16					17 472			
	Всего со строительным контролем	151 976.58					833 910			
	Непредвиденные расходы 2%	3 039.53					16 678			
	Итог с непредвиденными	155 016.11					850 588			
	НДС	27 902.90					153 106			
	Всего с НДС	182 919.01					1 003 694			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 673.30					135 304			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 801.83					88 064			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
40.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	31.94	7.34		7.34	234.30		234.30		5.54	1 298		1 298	
										1				
	Объем: 0.81+15.8+15.33													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
41.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	31.94	26.50		26.50	846.41		846.41		5.54	4 689		4 689	
										1				
	Объем: 0.81+15.8+15.33													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 080.71		1 080.71			5 987		5 987	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 080.71		1 080.71			5 987		5 987	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 080.71					5 987			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	1 080.71					5 987			
	Строительный контроль 2,14%	23.13					128			
	Всего со строительным контролем	1 103.84					6 115			
	Непредвиденные расходы 2%	22.08					122			
	Итог с непредвиденными	1 125.92					6 237			
	НДС	202.67					1 123			
	Всего с НДС	1 328.59					7 360			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	128 398.00	14 066.16	4 289.82			599 057	175 985	23 250	
			110 041.96	91.27				399 824	1 141	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	128 398.00	14 066.16	4 289.82			599 057	175 985	23 250	
			110 041.96	91.27				399 824	1 141	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	28 426.26					101 571			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-8, 14, 19, 24, 26, 28-32; %=90 - по стр. 9, 15, 17, 20; %=77 - по стр. 10; %=79 - по стр. 12; %=92 - по стр. 22, 25, 27; %=73 - по стр. 33; %=66 - по стр. 34, 36; %=67 - по стр. 38; %=80 - по стр. 39)	12 673.30					135 304			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10; %=52 - по стр. 2-8, 14, 19, 24, 26, 28-32; %=43 - по стр. 9, 15, 17, 20; %=51 - по стр. 12; %=44 - по стр. 22, 25, 27; %=56 - по стр. 33; %=50 - по стр. 34, 36; %=40 - по стр. 38; %=37 - по стр. 39)	8 801.83					88 064			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	149 873.13					822 425			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	149 873.13					822 425			
	Строительный контроль 2,14%	3 207.28					17 600			
	Всего со строительным контролем	153 080.41					840 025			
	Непредвиденные расходы 2%	3 061.61					16 801			
	Итог с непредвиденными	156 142.02					856 826			
	НДС	28 105.56					154 229			
	Всего с НДС	184 247.58					1 011 055			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 673.30					135 304			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 801.83					88 064			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)