«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 940 101	руб.	Смета на сумму:	2 940 101	руб.	
Директор  МКУ ГО «Город Калининград «КР МКД»»	Генеральный директор ООО «УК Старый город»	
		
________________ /С.Б.Русович /	________________ /Е.В.Шулепко/	
		
«______»____________________ 2015г.	«______»____________________ 2015г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
На капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, подвала, лестницы и лестничной клетки многоквартирного дома №11 по ул.Грибоедова  г.Калининграда 	
Сметная стоимость:	2 940.101	тыс. руб.	
монтажных работ:	64.151	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.638	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	572.426	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	2.3	553.31	459.71	93.60	1 272.61	1 057.33	215.28	16.9	6.16	19 195	17 869	1 326	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 046.76				84%	15 010			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			634.40				48%	8 577			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 953.76					42 782			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.3	172.51	127.80	44.71	396.77	293.94	102.83	16.9	10.52	6 049	4 968	1 082	
					6.94			15.96	1	16.89			270	
	Накладные расходы		83%			257.22				71%	3 719			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			201.44				52%	2 724			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					855.42					12 492			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим), 100 м2 кровли	2.3	172.51	127.80	44.71	396.77	293.94	102.83	16.9	10.52	6 049	4 968	1 082	
					6.94			15.96	1	16.89			270	
	Накладные расходы		83%			257.22				71%	3 719			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			201.44				52%	2 724			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					855.42					12 492			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	2.3	2 713.25	179.98	29.68	6 240.48	413.95	68.26	16.9	9.56	26 708	6 996	653	
				2 503.59	4.83		5 758.26	11.11	3.31	16.89		19 060	188	
	Накладные расходы		83%			352.80				71%	5 101			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			276.29				52%	3 736			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 869.57					35 544			
	
5.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.8	4 519.16	360.82	36.65	3 615.33	288.66	29.32	16.9	9.56	17 754	4 878	280	
				4 121.69			3 297.35		3.82	1		12 596		
	Накладные расходы		83%			239.59				71%	3 463			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			187.63				52%	2 537			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 042.55					23 754			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.95	9 291.30	1 358.31	34.61	8 826.74	1 290.39	32.88	16.9	9.46	45 980	21 808	311	
				7 898.38			7 503.46		3.18	1		23 861		
	Накладные расходы		83%			1 071.02				71%	15 484			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			838.75				52%	11 340			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 736.52					72 804			
	
7.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.2	6 760.46	1 449.90	67.19	1 352.09	289.98	13.44	16.9	9.5	10 817	4 901	128	
				5 243.37			1 048.67		5.52	1		5 789		
	Накладные расходы		83%			240.68				71%	3 480			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			188.49				52%	2 549			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 781.26					16 845			
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылок), 100 м	0.25	9 291.30	1 358.31	34.61	2 322.83	339.58	8.65	16.9	9.46	12 100	5 739	82	
				7 898.38			1 974.60		3.18	1		6 279		
	Накладные расходы		83%			281.85				71%	4 075			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			220.73				52%	2 984			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 825.41					19 159			
	
9.	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка по фермам прогонов из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.113	2 533.70	153.56	38.47	286.31	17.35	4.35	16.9	8.66	1 283	293	38	
				2 341.67	2.26		264.61	0.26	3.6	16.92		953	4	
	Объем: 10*0.075*0.15													
	Накладные расходы		106%			18.67				90%	267			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.51				43%	128			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					314.49					1 678			
	
10.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.21	187.80	88.52	82.15	1 166.24	549.71	510.15	16.9	4.04	11 696	9 290	2 061	
				17.13	1.16		106.38	7.20	3.24	16.97		345	122	
	Объем: 230*2.7													
	Накладные расходы		90%			501.22				77%	7 247			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			334.15				48%	4 518			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 001.61					23 461			
	
11.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	128.55	36.04			4 632.94					25 284			
				36.04			4 632.94		196.69			25 284		
	Объем: 6.21*20.7													
	
12.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.3	270.48	106.64	1.01	622.10	245.27	2.32	16.9	9.69	5 448	4 145	23	
				162.83			374.51		3.42	1		1 281		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Накладные расходы		93%			228.10				79%	3 275			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			156.97				51%	2 114			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 007.17					10 837			
	
13.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	287.5	13.13			3 774.88					12 190			
				13.13			3 774.88		42.4			12 190		
	Объем: 230*1.25													
	
14.	ТЕРр 58-2-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.01	1 174.67	1 166.71	7.96	11.75	11.67	0.08	16.9	6.45	198	197	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			9.69				71%	140			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.59				52%	102			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.02					440			
	
15.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	561.26	60.00	23.82	561.26	60.00	23.82	16.9	8.46	2 686	1 014	202	
				477.44	1.66		477.44	1.66	3.08	16.89		1 471	28	
	Накладные расходы		106%			65.36				90%	938			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			33.30				43%	448			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					659.92					4 072			
	
16.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.64	2 460.30			1 574.59					2 850			
				2 460.30			1 574.59		4 453.59			2 850		
	
17.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обивка слухового окна кровельной сталью оцинкованной (прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.03	324.43	291.92	21.28	9.73	8.76	0.64	16.91	9.66	156	148	6	
				11.23			0.34		4.63	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Накладные расходы		106%			9.29				90%	133			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.73				43%	64			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23.75					353			
	
18.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.013	23 811.97			309.56					598			
				23 811.97			309.56		45 970.27			598		
	Объем: 0.44*0.03													
	
19.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.3	8 084.92	352.93	132.79	18 595.32	811.74	305.42	16.91	8.97	115 742	13 727	2 740	
				7 599.20	11.91		17 478.16	27.39	5.68	16.91		99 276	463	
	Накладные расходы		108%			906.26				92%	13 055			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			461.52				44%	6 244			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 963.10					135 040			
	
20.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	23	137.86			3 170.78					12 392			
				137.86			3 170.78		538.77			12 392		
	
21.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов), 100 м труб и покрытий	0.6	75.57	75.35	0.22	45.34	45.21	0.13	16.9	6.55	765	764	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			37.52				71%	542			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.39				52%	397			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.25					1 705			
	
22.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.6	8 764.15	284.26	25.49	5 258.49	170.56	15.29	16.9	9.53	20 732	2 882	146	
				8 454.40	2.41		5 072.64	1.45	3.49	16.92		17 704	24	
	Накладные расходы		108%			185.77				92%	2 674			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			94.61				44%	1 279			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 538.87					24 684			
	
23.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.02	8 719.75	480.56	8.10	174.40	9.61	0.16	16.9	9.67	360	162	2	
				8 231.09			164.62		1.19	1		196		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	115			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	84			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.62					559			
	
24.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.2	7 415.77	333.04	13.17	1 483.15	66.61	2.63	16.9	9.66	6 778	1 126	25	
				7 069.56			1 413.91		3.98	1		5 627		
	Накладные расходы		83%			55.29				71%	799			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.30				52%	586			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 581.73					8 163			
	
25.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.1	1 357.93	327.73	1.01	135.79	32.77	0.10	16.89	9.69	1 016	554	1	
				1 029.19			102.92		4.48	1		461		
	Накладные расходы		83%			27.20				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.30				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					184.29					1 697			
	
26.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.02	4 604.75	480.56	8.10	92.10	9.61	0.16	16.9	9.67	370	162	2	
				4 116.09			82.32		2.5	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	115			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	84			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.32					569			
	
27.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.04	5 731.49	578.30	8.10	229.26	23.13	0.32	16.9	9.67	1 116	391	3	
				5 145.09			205.80		3.51	1		722		
	Накладные расходы		83%			19.20				71%	278			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.03				52%	203			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.49					1 597			
	
28.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.18	2 956.30	374.76	6.66	532.13	67.46	1.20	16.9	9.54	2 537	1 140	11	
				2 574.88	1.21		463.48	0.22	2.99	16.85		1 386	4	
	Накладные расходы		83%			56.17				71%	812			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.99				52%	595			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					632.30					3 944			
	
29.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ветровой доски (прим), 100 м досок	0.22	1 013.25	295.48	18.24	222.92	65.01	4.01	16.9	9.66	1 679	1 099	39	
				699.53			153.90		3.52	1		542		
	Накладные расходы		86%			55.91				73%	802			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			45.51				56%	615			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					324.34					3 097			
	
30.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	937.61	260.30	5.39	93.76	26.03	0.54	16.9	9.65	629	440	5	
				671.92	0.15		67.19	0.02	2.74	17		184		
	Накладные расходы		95%			24.75				80%	352			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12.24				37%	163			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					130.75					1 144			
	
31.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка подшивки карниза (прим), 100 м2 подшивки	0.06	257.63	231.54	26.09	15.46	13.89	1.57	16.9	9.36	249	235	15	
					12.06			0.72	1	16.91			12	
	Накладные расходы		85%			12.42				72%	178			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			11.69				64%	158			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.57					585			
	
32.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подшивка карниза (прим), 100 м2 потолка	0.06	4 531.37	368.51	93.91	271.88	22.11	5.63	16.91	8.92	1 276	374	50	
				4 068.95	4.07		244.14	0.24	3.49	16.91		852	4	
	Накладные расходы		106%			23.69				90%	340			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.07				43%	163			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					307.64					1 779			
	
33.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Простая окраска масляными составами карниза (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	1 269.84	302.16	5.39	76.19	18.13	0.32	16.9	9.65	460	306	3	
				962.29	0.15		57.74	0.01	2.6	17		150		
	Накладные расходы		95%			17.23				80%	245			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.53				37%	113			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.95					818			
	
34.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.6	4 947.55	62.70	60.16	2 968.53	37.62	36.10	16.9	8.22	17 172	636	297	
				4 824.69	4.37		2 894.81	2.62	5.61	16.91		16 240	44	
	Накладные расходы		108%			43.46				92%	626			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			22.13				44%	299			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 034.12					18 097			
	
35.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.01	8 572.20	5 513.35	252.31	85.72	55.13	2.52	16.9	8.21	1 088	932	21	
				2 806.54	66.80		28.07	0.67	4.82	16.9		135	11	
	Накладные расходы		78%			43.52				66%	622			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			35.15				50%	472			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					164.40					2 182			
	
36.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.042	3 086.00			129.61					650			
				3 086.00			129.61		15 480.35			650		
	Объем: 0.01*4200													
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до6 каналов), 100 м труб	0.01	23 217.20	15 220.75	473.40	232.17	152.21	4.73	16.9	8.21	2 974	2 572	39	
				7 523.05	125.15		75.23	1.25	4.82	16.9		363	21	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			119.70				66%	1 711			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			96.68				50%	1 297			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448.55					5 982			
	
38.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.11	3 086.00			339.46					1 703			
				3 086.00			339.46		15 480.35			1 703		
	Объем: 0.01*2200*5													
	
39.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.15	2 412.79	1 295.60	2.05	361.92	194.34	0.31	16.9	6.43	3 845	3 284	2	
				1 115.14			167.27		3.34	1		559		
	Накладные расходы		79%			153.53				67%	2 200			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			97.17				40%	1 314			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					612.62					7 359			
	
40.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска дымовых труб  по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	2 273.86	99.29	11.39	341.08	14.89	1.71	16.9	9.59	1 261	252	16	
				2 163.18			324.48		3.06	1		993		
	Накладные расходы		95%			14.15				80%	202			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			7.00				37%	93			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					362.22					1 556			
	
41.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оголовка дымовой трубы из листовой оцинкованной стали (прим), 100 м2 покрытия	0.015	11 748.28	1 020.39	26.53	176.22	15.31	0.40	16.9	10.29	738	259	4	
				10 701.36	3.02		160.52	0.05	2.96	16.88		475	1	
	Накладные расходы		108%			16.59				92%	239			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			8.45				44%	114			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					201.26					1 092			
	
	Чердачное перекрытие над мансардой	
	
42.	ТЕР 46-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных, 100 м2	0.21	1 434.48	1 125.66	308.82	301.24	236.39	64.85	16.9	9.3	4 598	3 995	603	
					141.00			29.61	1	16.9			500	
	Накладные расходы		99%			263.34				84%	3 776			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			159.60				48%	2 158			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					724.18					10 531			
	
43.	ТЕР 10-01-021-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок, 100 м2 перекрытий	0.21	8 337.93	1 133.67	360.49	1 750.97	238.07	75.70	16.91	8.27	10 027	4 026	626	
				6 843.77	29.86		1 437.19	6.27	3.74	16.9		5 375	106	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0851:[ М-(592.74=5.34*111) ]	
	Накладные расходы		106%			259.00				90%	3 719			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			131.94				43%	1 777			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 141.91					15 523			
	
44.	ТССЦ 104-1703 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	2.785	523.43			1 457.75					6 061			
				523.43			1 457.75		2 176.13			6 061		
	Объем: 21*0.13*1.02													
	
45.	ТССЦ 203-0429 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, м3	0.315	2 827.80			890.76					2 506			
				2 827.80			890.76		7 954.7			2 506		
	Объем: 21*0.10*0.15													
	
46.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	23.31	7.04			164.10					685			
				7.04			164.10		29.38			685		
	Объем: 21*1.11													
	
47.	ТЕР 10-05-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113), 100 м2 потолка	0.21	10 036.49	934.11	21.70	2 107.66	196.16	4.56	16.9	2.07	10 113	3 315	9	
				9 080.68			1 906.94		3.56	1		6 789		
	Накладные расходы		106%			207.93				90%	2 984			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			105.93				43%	1 425			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 421.52					14 522			
	
48.	ТЕР 15-04-005-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	1 419.94	271.99	10.46	298.19	57.12	2.20	16.91	9.65	1 954	966	21	
				1 137.49	0.15		238.87	0.03	4.05	17		967	1	
	Накладные расходы		95%			54.29				80%	774			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			26.86				37%	358			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					379.34					3 085			
	
49.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	18.754	48.13	4.41	36.66	902.57	82.71	687.52	16.89	8.48	9 462	1 397	5 830	
									1	1				
	Объем: 9.14+0.414+9.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			82.71				100%	1 397			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			49.63				60%	838			
	
50.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	18.754	16.40		16.40	307.57		307.57	1	8.87	2 728		2 728	
									1	1				
	Объем: 9.14+0.414+9.2													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	80 585.47	7 822.35	2 640.50			450 707	132 210	20 514	
			69 990.25	122.70				295 758	2 073	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	79 375.33	7 739.64	1 645.41			438 517	130 813	11 956	
			69 990.25	122.70				295 758	2 073	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	16 444.43					64 919			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 42; %=71 - по стр. 2-8, 14, 21, 23-28; %=90 - по стр. 9, 15, 17, 32, 43, 47; %=77 - по стр. 10; %=79 - по стр. 12; %=92 - по стр. 19, 22, 34, 41; %=73 - по стр. 29; %=80 - по стр. 30, 33, 40, 48; %=72 - по стр. 31; %=66 - по стр. 35, 37; %=67 - по стр. 39)	7 192.33					103 603			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 42; %=52 - по стр. 2-8, 14, 21, 23-28; %=43 - по стр. 9, 15, 17, 32, 43, 47; %=51 - по стр. 12; %=44 - по стр. 19, 22, 34, 41; %=56 - по стр. 29; %=37 - по стр. 30, 33, 40, 48; %=64 - по стр. 31; %=50 - по стр. 35, 37; %=40 - по стр. 39)	4 797.97					64 821			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	91 365.63					606 941			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 210.14	82.71	995.09			12 190	1 397	8 558	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 49)	82.71					1 397			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49)	49.63					838			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 210.14					12 190			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	92 575.77					619 131			
	Зимние удорожания 0,516% (ГСНр81-05-02-2001 табл.2 п.1.1)	477.69					3 195			
	Всего с затратами на зимние удорожания	93 053.46					622 326			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 991.34					13 318			
	ИТОГО	95 044.80					635 644			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 900.90					12 713			
	ИТОГО	96 945.70					648 357			
										
	НДС 18%	17 450.23					116 704			
	ВСЕГО С НДС	114 395.93					765 061			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 192.33					103 603			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 797.97					64 821			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
51.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.1	1 381.08	478.15	7.09	4 281.34	1 482.27	21.98	16.91	9.66	39 191	25 065	212	
				895.84			2 777.09		5.01	1		13 913		
	Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2	
	Накладные расходы		110%			1 630.50				93%	23 310			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 007.94				54%	13 535			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 919.78					76 037			
	
52.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.31	63.27	49.68	13.59	19.61	15.40	4.21	16.9	1.99	269	260	8	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			12.01				66%	172			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.70				40%	104			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.32					545			
	
53.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.31	4 688.98	197.81	4 246.36	1 453.58	61.32	1 316.37	16.91	4.64	7 398	1 037	6 108	
				244.81	134.04		75.89	41.55	3.34	16.9		253	702	
	Накладные расходы		78%			80.24				66%	1 148			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			51.44				40%	696			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 585.25					9 241			
	
54.	ТЕР 26-01-036-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж изоляции стен (прим), 100 м2 поверхности	1.35	289.27	140.36	10.80	390.51	189.49	14.58	16.91	7.52	3 631	3 204	110	
				138.11	0.45		186.45	0.61	1.7	17		317	10	
	Накладные расходы		90%			171.09				77%	2 475			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			114.06				48%	1 543			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					675.66					7 649			
	
55.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2	2.8	188.95	188.95		529.06	529.06		16.9	1	8 941	8 941		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			523.77				84%	7 510			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			317.44				48%	4 292			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 370.27					20 743			
	
56.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.5	37.19	25.77		18.60	12.89		16.91	1	248	218		
				11.42			5.71		5.21	1		30		
	Накладные расходы		86%			11.09				73%	159			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			9.02				56%	122			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.71					529			
	
57.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.2	19 716.98	3 507.27	113.70	3 943.40	701.45	22.74	16.9	7.44	26 993	11 855	169	
				16 096.01	15.08		3 219.20	3.02	4.65	16.9		14 969	51	
	Накладные расходы		86%			605.84				73%	8 691			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			493.13				56%	6 667			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 042.37					42 352			
	
58.	ТЕР 15-01-080-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	3.1	38 941.43	3 434.73	4 629.41	120 718.43	10 647.66	14 351.17	16.91	6.01	442 427	180 052	86 251	
				30 877.29	246.02		95 719.60	762.66	1.84	16.9		176 124	12 889	
	Накладные расходы		95%			10 839.80				80%	154 353			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5 362.85				37%	71 388			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					136 921.08					668 168			
	
59.	С104-9100-09 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160, м3	34.72	1 118.26			38 826.06					177 823			
				1 118.26			38 826.06		4.58			177 823		
	Объем: 310*1.12*0.1													
	Поправки: М: =5121.64/4.58	
	
60.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.28	2 956.30	374.76	6.66	827.76	104.93	1.86	16.9	9.54	3 947	1 773	18	
				2 574.88	1.21		720.97	0.34	2.99	16.85		2 156	6	
	Накладные расходы		83%			87.37				71%	1 263			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			68.43				52%	925			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					983.56					6 135			
	
61.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.02	1 615.27	301.17	30.24	32.31	6.02	0.60	16.89	7.92	226	102	5	
				1 283.86	6.48		25.68	0.13	4.66	16.91		120	2	
	Накладные расходы		86%			5.29				73%	76			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			4.31				56%	58			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.90					360			
	
62.	ТЕР 08-02-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Расшивка швов кладки из кирпича (прим), 100 м2 стен (без вычета проемов)	0.5	223.60	223.60		111.80	111.80		16.9	1	1 889	1 889		
									1	1				
	Накладные расходы		110%			122.98				93%	1 757			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			76.02				54%	1 020			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					310.80					4 666			
	
63.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	5	37.19	25.77		185.95	128.85		16.91	1	2 476	2 179		
				11.42			57.10		5.21	1		297		
	Накладные расходы		86%			110.81				73%	1 591			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			90.19				56%	1 220			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					386.96					5 287			
	
64.	ТЕР 24-02-100-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 отключений	0.1	1 116.55	320.47	379.03	111.66	32.05	37.90	16.89	5.6	915	541	212	
				417.05			41.71		3.87	1		161		
	Накладные расходы		117%			37.50				99%	536			
										=(117.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			24.36				61%	330			
										=(75.65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					173.52					1 781			
	
65.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (переновеска), 100 м трубопровода	0.1	673.19	525.85	14.21	67.32	52.59	1.42	16.9	5.22	944	889	7	
				133.13	2.56		13.31	0.26	3.59	16.93		48	4	
	Накладные расходы		74%			39.11				63%	563			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			26.43				40%	357			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.85					1 864			
	
66.	ТЕР 16-02-003-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.1	5 708.01	399.82	123.28	570.80	39.98	12.33	16.9	8.71	3 033	676	107	
				5 184.91	2.87		518.49	0.29	4.34	16.87		2 250	5	
	Накладные расходы		115%			46.31				98%	667			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			28.59				56%	381			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					645.70					4 082			
	
67.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	1.4	27.31			38.23					263			
				27.31			38.23		188.05			263		
	Объем: 0.14*10													
	
68.	ТЕР 22-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Приварка в сущ.  стальной трубопровод диаметром 50 мм (прим), 1 фланец	1	41.70	4.35	35.95	41.70	4.35	35.95	16.91	5.22	265	74	188	
				1.40	3.77		1.40	3.77	2.87	16.9		4	64	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Накладные расходы		117%			9.50				99%	137			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			6.17				61%	84			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.37					486			
	
69.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010 прим., 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	100.92	60.00	10.41	4.04	2.40	0.42	16.9	3.08	45	41	1	
				30.51	0.11		1.22		2.96	17.27		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0021:[ М-(245.95=20496.00*0.012) ]	
	Накладные расходы		81%			1.94				69%	28			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.44				48%	20			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.42					93			
	
70.	ТССЦ 113-0034 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая, т	0.0005	32 162.35			16.08					43			
				32 162.35			16.08		86 338.56			43		
	Объем: (0.04)*0.012													
	
71.	ТЕР 13-03-004-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	826.70	23.79	7.92	33.07	0.95	0.32	16.89	4.51	128	16	1	
				794.99	0.11		31.80		3.46	17.27		110		
	Накладные расходы		81%			0.77				69%	11			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.57				48%	8			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.41					147			
	
72.	ТЕР 24-02-090-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм, 10 врезок	0.1	1 112.02	355.79	339.95	111.20	35.58	34.00	16.9	5.39	957	601	183	
				416.28			41.63		4.14	1		172		
	Накладные расходы		117%			41.63				99%	595			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			27.04				61%	367			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.87					1 919			
	
73.	ТЕРм 08-02-390-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м	0.3	250.54	164.37	37.78	75.16	49.31	11.33	16.91	2.78	931	834	32	
				48.39	0.15		14.52	0.05	4.55	17		66	1	
	Накладные расходы		95%			46.89				81%	676			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.08				52%	434			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.14					2 042			
	
74.	С509-1838 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, 100 м	0.3	2 029.88			608.96					2 692			
				2 029.88			608.96		4.42			2 692		
	Поправки: М: =8972.05/4.42	
	
75.	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.3	72.53	37.52	2.47	21.76	11.26	0.74	16.9	7.65	225	190	6	
				32.54	0.15		9.76	0.05	2.98	17		29	1	
	Накладные расходы		95%			10.74				81%	155			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.35				52%	99			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.86					479			
	
	Оконные проемы (места общего пользования)	
	
76.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.064	1 870.07	1 617.67	252.40	119.68	103.53	16.15	16.91	9.36	1 902	1 751	151	
					116.72			7.47	1	16.9			126	
	Накладные расходы		99%			109.89				84%	1 577			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			66.60				48%	901			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					296.17					4 380			
	
77.	ТЕР 10-01-034-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.064	14 864.66	1 497.14	499.89	951.34	95.82	31.99	16.9	8	4 428	1 619	256	
				12 867.63	9.95		823.53	0.64	3.1	16.91		2 553	11	
	Накладные расходы		106%			102.25				90%	1 467			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			52.09				43%	701			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 105.68					6 596			
	
78.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	1.4	3 070.76			4 299.06					7 777			
				3 070.76			4 299.06		5 554.97			7 777		
	
79.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	5	2 460.30			12 301.50					22 268			
				2 460.30			12 301.50		4 453.59			22 268		
	
80.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.07	5 792.97	191.77	16.50	405.51	13.42	1.16	16.9	9.64	1 055	227	11	
				5 584.70	0.60		390.93	0.04	2.09	16.98		817	1	
	Накладные расходы		106%			14.27				90%	205			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.27				43%	98			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					427.05					1 358			
	
81.	ТССЦ 101-2906 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м	7	60.66			424.62					1 681			
				60.66			424.62		240.11			1 681		
	
82.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.015	4 675.18	2 012.03	67.18	70.13	30.18	1.01	16.9	9.36	678	510	9	
				2 595.97	31.06		38.94	0.47	4.06	16.9		158	8	
	Накладные расходы		95%			29.12				80%	414			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14.41				37%	192			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113.65					1 284			
	
83.	ТЕРр 62-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.015	206.00	119.74	8.33	3.09	1.80	0.12	16.91	9.54	38	30	1	
				77.93	1.51		1.17	0.02	5.08	16.88		6		
	Накладные расходы		80%			1.46				68%	20			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			0.91				40%	12			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.46					70			
	
84.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.1	1 143.95	891.55	252.40	114.40	89.16	25.24	16.91	9.36	1 744	1 508	236	
					116.72			11.67	1	16.9			197	
	Накладные расходы		99%			99.82				84%	1 432			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			60.50				48%	818			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					274.72					3 995			
	
85.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	10	81.83	25.25	21.83	818.30	252.50	218.30	16.9	8.51	7 560	4 267	1 858	
				34.75			347.50		4.13	1		1 435		
	Накладные расходы		81%			204.53				69%	2 944			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			181.80				58%	2 475			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 204.63					12 979			
	
86.	С1 Цена поставщи. 
Блок дверной металлический, м2	10	870.39			8 703.86					40 560			
				870.39			8 703.86		4.66			40 560		
	Поправки: М: =3900*1.04/4.66	
	
87.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.03	4 675.18	2 012.03	67.18	140.26	60.36	2.02	16.9	9.36	1 355	1 020	19	
				2 595.97	31.06		77.88	0.93	4.06	16.9		316	16	
	Накладные расходы		95%			58.23				80%	829			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			28.81				37%	383			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					227.29					2 567			
	
88.	ТЕРр 62-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.03	206.00	119.74	8.33	6.18	3.59	0.25	16.91	9.54	75	61	2	
				77.93	1.51		2.34	0.05	5.08	16.88		12	1	
	Накладные расходы		80%			2.91				68%	42			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1.82				40%	25			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.91					142			
	
	Отмостка	
	
89.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.062	2 714.76	666.84	2 047.92	168.32	41.34	126.97	16.91	8.32	1 756	699	1 056	
					254.10			15.75	1	16.9			266	
	Объем: 62.3*1*0.1													
	Накладные расходы		104%			59.37				88%	849			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			34.25				48%	463			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					261.95					3 068			
	
90.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.125	1 275.12	1 275.12		159.39	159.39		16.9	1	2 694	2 694		
									1	1				
	Объем: 62.3*1*0.2													
	Накладные расходы		72%			114.76				61%	1 643			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			60.57				31%	835			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					334.72					5 172			
	
91.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.187	2 947.38	213.91	89.27	551.16	40.00	16.69	16.91	4.81	2 512	676	80	
				2 644.20			494.47		3.55	1		1 755		
	Объем: 62.3*0.3													
	Накладные расходы		110%			44.00				93%	629			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			27.20				54%	365			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					622.36					3 506			
	
92.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6.23	187.10	31.24	29.73	1 165.63	194.63	185.22	16.9	5.85	8 074	3 289	1 084	
				126.13	3.37		785.79	21.00	4.71	16.89		3 701	355	
	Объем: 62.3*1*0.1													
	Накладные расходы		111%			239.35				94%	3 425			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			138.00				51%	1 858			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 542.98					13 358			
	
93.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	6.23	384.53	35.06	54.25	2 395.62	218.42	337.98	16.9	5.64	15 419	3 691	1 906	
				295.22	6.18		1 839.22	38.50	5.34	16.89		9 821	650	
	Накладные расходы		111%			285.18				94%	4 081			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			164.43				51%	2 214			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 845.23					21 713			
	
94.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.23	725.26	32.57	0.30	4 518.37	202.91	1.87	16.89	5.97	23 324	3 427	11	
				692.39			4 313.59		4.61	1		19 886		
	Накладные расходы		111%			225.23				94%	3 221			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			129.86				51%	1 748			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 873.46					28 293			
	
	Бетонные ступени	
	
95.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.08	1 679.51	942.47	24.65	134.36	75.40	1.97	16.91	9.55	1 570	1 275	19	
				712.39	4.37		56.99	0.35	4.84	16.91		276	6	
	Накладные расходы		76%			57.57				65%	833			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.45				48%	615			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					237.38					3 018			
	
96.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.05	1 659.73	333.07	47.04	82.99	16.65	2.35	16.9	8.95	635	281	21	
				1 279.62	19.15		63.98	0.96	5.19	16.9		332	16	
	Накладные расходы		111%			19.55				94%	279			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			11.27				51%	151			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113.81					1 066			
	
97.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	0.05	1 975.62	25.32	49.74	98.78	1.27	2.49	16.88	8.77	537	21	22	
				1 900.56	19.02		95.03	0.95	5.2	16.88		494	16	
	Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			2.46				94%	35			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1.42				51%	19			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					102.67					591			
	
98.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	23.71	48.13	4.41	36.66	1 141.07	104.56	869.21	16.89	8.48	11 963	1 766	7 371	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			104.56				100%	1 766			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			62.74				60%	1 060			
	
99.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	23.71	16.40		16.40	388.84		388.84	1	8.87	3 449		3 449	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	212 200.85	15 924.54	18 097.75			888 954	269 249	111 180	
			178 011.26	911.53				505 692	15 404	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	705.88	60.57	12.07			3 848	1 024	38	
			633.24	0.10				2 787	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	608.96					2 692			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 73, 75)	57.64					831			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 73, 75)	39.44					534			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	802.96					5 213			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	208 470.41	15 414.34	16 595.58			857 894	260 627	98 350	
			176 460.49	910.88				498 909	15 393	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	64 571.18					250 152			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 51, 62, 91; %=66 - по стр. 52, 53; %=77 - по стр. 54; %=84 - по стр. 55, 76, 84; %=73 - по стр. 56, 57, 61, 63; %=80 - по стр. 58, 82, 87; %=71 - по стр. 60; %=99 - по стр. 64, 68, 72; %=69 - по стр. 69, 71; %=90 - по стр. 77, 80; %=68 - по стр. 83, 88; %=88 - по стр. 89; %=61 - по стр. 90; %=94 - по стр. 92-94, 96, 97; %=65 - по стр. 95)	15 757.55					224 793			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 51, 62, 91; %=40 - по стр. 52, 53, 83, 88; %=48 - по стр. 54, 55, 69, 71, 76, 84, 89, 95; %=56 - по стр. 56, 57, 61, 63; %=37 - по стр. 58, 82, 87; %=52 - по стр. 60; %=61 - по стр. 64, 68, 72; %=43 - по стр. 77, 80; %=31 - по стр. 90; %=51 - по стр. 92-94, 96, 97)	8 506.96					113 777			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	232 734.92					1 196 464			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	818.30	252.50	218.30			7 560	4 267	1 858	
			347.50					1 435		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 85)	204.53					2 944			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 85)	181.80					2 475			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 204.63					12 979			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	676.35	92.57	13.75			4 240	1 565	114	
			570.03	0.55				2 561	9	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 65; %=98 - по стр. 66)	85.42					1 230			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 65; %=56 - по стр. 66)	55.02					739			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	816.79					6 209			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 529.91	104.56	1 258.05			15 412	1 766	10 820	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 98)	104.56					1 766			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 98)	62.74					1 060			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 529.91					15 412			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	237 089.21					1 236 277			
	Зимние удорожания 0,516% (ГСНр81-05-02-2001 табл.2 п.1.1)	1 223.38					6 379			
	Всего с затратами на зимние удорожания	238 312.59					1 242 656			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 099.89					26 593			
	ИТОГО	243 412.48					1 269 249			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 868.25					25 385			
	ИТОГО	248 280.73					1 294 634			
										
	НДС 18%	44 690.53					233 034			
	ВСЕГО С НДС	292 971.26					1 527 668			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	16 105.14					229 798			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 783.22					117 525			
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	Потолки, стены	
	
100.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	1.6	188.95	188.95		302.32	302.32		16.9	1	5 109	5 109		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			299.30				84%	4 292			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			181.39				48%	2 452			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					783.01					11 853			
	
101.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	1.6	689.65	675.65	13.36	1 103.44	1 081.04	21.38	16.9	9.61	18 481	18 270	205	
				0.64			1.02		5.97	1		6		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			854.02				67%	12 241			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			540.52				40%	7 308			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 497.98					38 030			
	
102.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	176	11.15			1 962.40					8 471			
				11.15			1 962.40		48.13			8 471		
	Объем: 160*1.1													
	
103.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.98	1 779.79	726.10	120.28	1 744.19	711.58	117.87	16.9	12.31	16 761	12 026	1 451	
				933.41	63.61		914.74	62.34	3.59	16.9		3 284	1 054	
	Объем: 160-62													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(87.48=31.58*2.77) ]	
	Накладные расходы		95%			735.22				80%	10 464			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			363.74				37%	4 840			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 843.16					32 065			
	
104.	ТЕР 08-01-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство боковой  изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ" -7мм, 100 м2 изолируемой поверхности	0.62	115.56	92.06	22.53	71.65	57.08	13.97	16.9	7.8	1 075	965	109	
				0.97	1.46		0.60	0.91	1.78	16.9		1	15	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0059:[ М-(12947.42=41102.92*0.315) ]	
	Накладные расходы		110%			63.79				93%	911			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			39.43				54%	529			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					174.87					2 516			
	
105.	ТССЦ 402-0140 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р, кг	620	5.97			3 701.40					17 912			
				5.97			3 701.40		28.89			17 912		
	Объем: 62*10													
	
106.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности потолков  (прим), 100 м2 расчищенной поверхности	0.85	172.22	172.22		146.39	146.39		16.9	1	2 474	2 474		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			117.11				68%	1 682			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			73.19				40%	990			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					336.70					5 146			
	
107.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протравка  потолков и стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	2.55	31.40	31.22		80.07	79.61		16.89	1	1 347	1 345		
				0.18			0.46		4.78	1		2		
	Объем: 170+85													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0488:[ М-(25.70=25695.00*0.001) ]	
	Накладные расходы		80%			63.69				68%	915			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			39.81				40%	538			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					183.56					2 800			
	
108.	ТССЦ 113-8067 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона, кг	2.55	48.02			122.45					621			
				48.02			122.45		243.46			621		
	Объем: (2.55)*0.001*1000													
	
109.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.55	175.46	88.52	2.35	447.42	225.73	5.99	16.9	9.63	4 895	3 815	58	
				84.59	0.15		215.70	0.38	4.74	17		1 022	7	
	Объем: 170+85													
	Накладные расходы		95%			214.80				80%	3 058			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			106.27				37%	1 414			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					768.50					9 367			
	
110.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками металлических балок армокирпичного перекрытия (прим), 1 м2 очищаемой поверхности	20	8.15	8.15		163.00	163.00		16.89	1	2 753	2 753		
									1	1				
	Накладные расходы		81%			132.03				69%	1 900			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			97.80				48%	1 321			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					392.83					5 974			
	
111.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	346.87	60.00	10.41	69.37	12.00	2.08	16.9	3.08	373	203	6	
				276.46	0.11		55.29	0.02	2.96	17.27		164		
	Накладные расходы		81%			9.74				69%	140			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.21				48%	97			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					86.32					611			
	
112.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.056	617.49	36.88	6.91	34.58	2.07	0.39	16.9	3.75	116	35	1	
				573.70	0.11		32.13	0.01	2.47	17.27		79		
	Накладные расходы		81%			1.68				69%	24			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.25				48%	17			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.51					157			
	
	полы	
	
113.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований бетонных(прим), 100 м3 конструкций	0.085	2 714.76	666.84	2 047.92	230.75	56.68	174.07	16.91	8.32	2 407	958	1 448	
					254.10			21.60	1	16.9			365	
	Объем: 85*0.1													
	Накладные расходы		104%			81.41				88%	1 164			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.97				48%	635			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					359.13					4 206			
	
114.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(угубление уровня пола), 100 м3 грунта	0.034	1 275.12	1 275.12		43.35	43.35		16.9	1	733	733		
									1	1				
	Объем: 85*0.04													
	Накладные расходы		72%			31.21				61%	447			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			16.47				31%	227			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91.04					1 407			
	
115.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	3.4	361.91	37.68	65.10	1 230.49	128.11	221.34	16.9	5.64	8 198	2 165	1 248	
				259.13	7.42		881.04	25.21	5.43	16.89		4 784	426	
	Объем: 85*0.04													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			170.19				94%	2 436			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			98.12				51%	1 321			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 498.80					11 955			
	
116.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	8.5	57.64	39.08	0.36	489.97	332.21	3.06	16.89	5.97	6 343	5 611	18	
				18.20			154.70		4.61	1		713		
	Объем: 85*0.1													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			368.75				94%	5 274			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			212.61				51%	2 862			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 071.34					14 479			
	
117.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	8.67	685.00			5 938.95					28 244			
				685.00			5 938.95		3 257.72			28 244		
	Объем: (8.5)*1.02													
	
118.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	0.85	3 835.14	662.77	439.01	3 259.87	563.36	373.16	16.9	4.6	24 992	9 521	1 717	
				2 733.36	7.06		2 323.36	6.00	5.92	16.9		13 754	101	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			631.99				94%	9 045			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			364.39				51%	4 907			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 256.25					38 944			
	
119.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.156	468.53	142.58	48.58	73.09	22.24	7.58	16.9	8.66	661	376	66	
				277.37	2.89		43.27	0.45	5.08	16.92		220	8	
	Объем: 85*1.84/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			21.56				80%	307			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.48				44%	169			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.13					1 137			
	
120.	ТССЦ 204-0097 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.156	5 486.84			855.95					3 616			
				5 486.84			855.95		23 182.39			3 616		
	
121.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.85	1 735.75	399.68	56.45	1 475.39	339.73	47.98	16.9	8.95	11 816	5 741	429	
				1 279.62	22.98		1 087.68	19.53	5.19	16.9		5 645	330	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			398.78				94%	5 707			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			229.93				51%	3 096			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 104.10					20 619			
	
122.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(+30мм), 100 м2 стяжки	0.85	1 990.63	30.38	59.69	1 692.04	25.83	50.73	16.88	8.77	9 281	436	445	
				1 900.56	22.82		1 615.48	19.40	5.2	16.88		8 400	327	
	Начисления: Н3= 1.2*6, Н4= 1.2*6, Н5= 1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			50.21				94%	717			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			28.95				51%	389			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 771.19					10 387			
	
123.	ТЕР 46-03-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3	0.243	389.31	116.97	272.34	94.60	28.42	66.18	16.91	5	812	481	331	
					28.52			6.93	1	16.9			117	
	Объем: 0.4*0.4*0.38*4													
	Накладные расходы		99%			35.00				84%	502			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.21				48%	287			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					150.81					1 601			
	
124.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0064	21 294.18	2 406.26	712.94	136.28	15.40	4.56	16.9	7.55	645	260	34	
				18 174.97	31.85		116.32	0.20	3.01	16.9		350	3	
	Объем: 0.4*0.4*4													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			16.54				90%	237			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.42				43%	113			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					161.24					995			
	
125.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.64	3 070.76			1 965.29					3 555			
				3 070.76			1 965.29		5 554.97			3 555		
	Объем: 0.4*0.4*4													
	
126.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.019	5 091.02	2 414.44	80.62	96.73	45.87	1.53	16.9	9.36	990	775	14	
				2 595.97	37.27		49.32	0.71	4.06	16.9		200	12	
	Объем: 0.4*4*4*0.3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			44.25				80%	630			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			21.89				37%	291			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					162.87					1 911			
	
127.	ТЕРр 62-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.019	206.00	119.74	8.33	3.91	2.28	0.16	16.91	9.54	48	38	2	
				77.93	1.51		1.48	0.03	5.08	16.88		8		
	Накладные расходы		80%			1.85				68%	26			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1.16				40%	15			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.91					89			
	
128.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	8.5	48.13	4.41	36.66	409.08	37.49	311.61	16.89	8.48	4 289	633	2 642	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			37.49				100%	633			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			22.49				60%	380			
	
129.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	8.5	16.40		16.40	139.40		139.40	1	8.87	1 236		1 236	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	28 083.82	4 421.79	1 563.04			188 254	74 723	11 460	
			22 039.03	163.72				101 051	2 765	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	27 535.34	4 384.30	1 112.03			182 729	74 090	7 582	
			22 039.03	163.72				101 051	2 765	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	14 546.44					62 419			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 100, 123; %=67 - по стр. 101; %=80 - по стр. 103, 109, 119, 126; %=93 - по стр. 104; %=68 - по стр. 106, 107, 127; %=69 - по стр. 110-112; %=88 - по стр. 113; %=61 - по стр. 114; %=94 - по стр. 115, 116, 118, 121, 122; %=90 - по стр. 124)	4 343.11					62 118			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 100, 110-113, 123; %=40 - по стр. 101, 106, 107, 127; %=37 - по стр. 103, 109, 126; %=54 - по стр. 104; %=31 - по стр. 114; %=51 - по стр. 115, 116, 118, 121, 122; %=44 - по стр. 119; %=43 - по стр. 124)	2 513.22					33 820			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	34 391.67					278 667			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	548.48	37.49	451.01			5 525	633	3 878	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 128)	37.49					633			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 128)	22.49					380			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	548.48					5 525			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	34 940.15					284 192			
	Зимние удорожания 0,516% (ГСНр81-05-02-2001 табл.2 п.1.1)	180.29					1 466			
	Всего с затратами на зимние удорожания	35 120.44					285 658			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	751.58					6 113			
	ИТОГО	35 872.02					291 771			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	717.44					5 835			
	ИТОГО	36 589.46					297 606			
										
	НДС 18%	6 586.10					53 569			
	ВСЕГО С НДС	43 175.56					351 175			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 343.11					62 118			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 513.22					33 820			
	
	Раздел 4.  Лестницы	
	
	Ремонт деревянной лестницы	
	
130.	ТЕРр 59-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней	0.26	6 788.55	2 883.33	60.42	1 765.02	749.67	15.71	16.9	9.56	16 168	12 669	150	
				3 844.80	9.20		999.65	2.39	3.35	16.9		3 349	40	
	Накладные расходы		76%			571.57				65%	8 261			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			451.24				48%	6 100			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 787.82					30 529			
	
131.	ТЕРр 59-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок (прим), 100 заделок в поручнях	0.13	688.34	343.18	10.66	89.48	44.61	1.39	16.9	3.94	906	754	5	
				334.50			43.49		3.38	1		147		
	Накладные расходы		76%			33.90				65%	490			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			26.77				48%	362			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					150.15					1 758			
	
132.	ТЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.157	1 637.38	593.63	14.16	257.07	93.20	2.22	16.9	9.64	2 209	1 575	21	
				1 029.59	0.36		161.65	0.06	3.79	17		613	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			88.60				80%	1 261			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			43.83				37%	583			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					389.50					4 053			
	
133.	ТЕРр 62-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных лестничных ограждений за два раза с расчисткой старой краски до 35%(прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.096	1 463.76	607.77	9.34	140.52	58.35	0.90	16.91	9.55	1 228	987	9	
				846.65	1.51		81.28	0.14	2.86	16.88		232	2	
	Накладные расходы		80%			46.79				68%	673			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			29.25				40%	396			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					216.56					2 296			
	
	Лестница в подвале (по п роектному решению)	
	
134.	ТЕР 06-01-041-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство лестницы монолитной (прим), 100 м3 в деле	0.013	66 863.84	16 861.73	7 220.34	869.23	219.20	93.86	16.91	8.69	7 153	3 707	816	
				42 781.77	727.45		556.16	9.46	4.73	16.91		2 631	160	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(71239.12=5613.80*12.69) ];  ТССЦ 401-0066:[ М-(73651.45=725.63*101.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			217.23				80%	3 094			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			125.76				44%	1 701			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 212.22					11 948			
	
135.	ТССЦ 401-0067 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), м3	1.32	751.65			992.18					4 945			
				751.65			992.18		3 746.1			4 945		
	Объем: (0.013)*101.5													
	
136.	ТССЦ 204-0005 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм, т	0.127	5 655.00			718.18					4 293			
				5 655.00			718.18		33 802.53			4 293		
	
137.	ТССЦ 204-0050 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 14 мм, т	0.127	2 121.80			269.47					1 928			
				2 121.80			269.47		15 184.12			1 928		
	
138.	ТССЦ 204-0002 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм, т	0.038	6 313.70			239.92					1 374			
				6 313.70			239.92		36 148.77			1 374		
	Объем: 37.9/1000													
	
139.	ТССЦ 204-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм, т	0.038	2 809.32			106.75					756			
				2 809.32			106.75		19 906.86			756		
	Объем: 37.9/1000													
	
140.	ТССЦ 204-0001 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т	0.006	6 530.24			39.18					229			
				6 530.24			39.18		38 208.23			229		
	Объем: 5.55/1000													
	
141.	ТССЦ 204-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм, т	0.006	3 549.73			21.30					153			
				3 549.73			21.30		25 560.03			153		
	Объем: 5.55/1000													
	
	Вывоз мусора	
	
142.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.868	48.13	4.41	36.66	41.78	3.83	31.82	16.89	8.48	438	65	270	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			3.83				100%	65			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			2.30				60%	39			
	
143.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.868	16.40		16.40	14.24		14.24	1	8.87	126		126	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	5 564.32	1 168.86	160.14			41 906	19 757	1 397	
			4 229.21	12.05				20 650	203	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 508.30	1 165.03	114.08			41 342	19 692	1 001	
			4 229.21	12.05				20 650	203	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 386.98					13 678			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 130, 131; %=80 - по стр. 132, 134; %=68 - по стр. 133)	958.09					13 778			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 130, 131; %=37 - по стр. 132; %=40 - по стр. 133; %=44 - по стр. 134)	676.84					9 142			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 143.23					64 262			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	56.02	3.83	46.06			564	65	396	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 142)	3.83					65			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 142)	2.30					39			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	56.02					564			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	7 199.25					64 826			
	Зимние удорожания 0,516% (ГСНр81-05-02-2001 табл.2 п.1.1)	37.15					335			
	Всего с затратами на зимние удорожания	7 236.40					65 161			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	154.86					1 394			
	ИТОГО	7 391.26					66 555			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	147.83					1 331			
	ИТОГО	7 539.09					67 886			
										
	НДС 18%	1 357.04					12 219			
	ВСЕГО С НДС	8 896.13					80 105			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	958.09					13 778			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	676.84					9 142			
	
	Раздел 5.  Лестничная клетка	
	
144.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности стен от масляных красок с земли (прим), 100 м2 расчищенной поверхности	0.6	172.22	172.22		103.33	103.33		16.9	1	1 746	1 746		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			82.66				68%	1 187			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			51.67				40%	698			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					237.66					3 632			
	
145.	ТЕРр 61-2-9 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.72	2 846.29	1 476.74	21.85	2 049.33	1 063.25	15.73	16.9	9.36	21 357	17 969	147	
				1 347.70	10.10		970.34	7.27	3.34	16.91		3 241	123	
	Накладные расходы		79%			845.71				67%	12 122			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			535.26				40%	7 237			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 430.30					40 715			
	
146.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен( вторая грунтовка), 100 м2 покрытия	1.32	83.57	80.26	1.61	110.32	105.94	2.12	16.9	9.58	1 818	1 790	20	
				1.71	0.18		2.26	0.24	3.23	17		7	4	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			100.87				80%	1 435			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			49.90				37%	664			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					261.10					3 917			
	
147.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	17.332	15.82			274.19					1 071			
				15.82			274.19		61.81			1 071		
	Объем: 132*0.013/100*1010													
	
148.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.32	1 749.55	489.58	19.02	2 309.40	646.24	25.11	16.91	9.65	17 772	10 928	242	
				1 240.95	0.36		1 638.05	0.48	4.03	17		6 601	8	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			614.38				80%	8 749			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			303.96				37%	4 046			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 227.74					30 567			
	
149.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности потолков от красок с земли (прим), 100 м2 расчищенной поверхности	0.33	172.22	172.22		56.83	56.83		16.9	1	960	960		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			45.46				68%	653			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			28.42				40%	384			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					130.71					1 997			
	
150.	ТЕР 15-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков (вторая грунтовка), 100 м2 покрытия	0.33	102.56	99.24	1.61	33.84	32.75	0.53	16.9	9.58	560	553	5	
				1.71	0.18		0.56	0.06	3.23	17		2	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			31.17				80%	443			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			15.42				37%	205			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.43					1 208			
	
151.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	4.333	15.82			68.55					268			
				15.82			68.55		61.81			268		
	Объем: 33*0.013/100*1010													
	
152.	ТЕР 15-04-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.33	1 985.22	615.11	20.23	655.12	202.99	6.68	16.91	9.65	5 292	3 432	64	
				1 349.88	0.36		445.46	0.12	4.03	17		1 795	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			192.95				80%	2 747			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			95.46				37%	1 271			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					943.54					9 310			
	
153.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.434	48.13	4.41	36.66	117.13	10.73	89.23	16.89	8.48	1 228	181	757	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			10.73				100%	181			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			6.44				60%	109			
	
154.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	2.434	16.40		16.40	39.92		39.92	1	8.87	354		354	
									1	1				
	
	демонтажные работы	
	
155.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.09	53.31	52.33	0.98	4.80	4.71	0.09	16.9	9.34	80	80	1	
					0.45			0.04	1	17			1	
	Накладные расходы		85%			4.04				72%	58			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.09				52%	42			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.93					180			
	
156.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.02	48.36	48.36		0.97	0.97		16.89	1	16	16		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			0.82				72%	12			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			0.63				52%	8			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.43					36			
	
157.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.15	19.51	19.51		2.93	2.93		16.89	1	49	49		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			2.49				72%	35			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.90				52%	25			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.33					110			
	
158.	ТЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм МДС 81-37.2004, п.3.2.1. Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0, 1 шт.	1	21.02	7.48	13.54	21.02	7.48	13.54	16.9	6.16	210	126	83	
					1.06			1.06	5.46	16.88			18	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			8.11				81%	117			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.55				52%	75			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.68					402			
	
	общестроительные работы	
	
159.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (перекрытия)  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.04	1 084.09	267.87	816.22	43.36	10.71	32.65	16.91	5	344	181	163	
					85.49			3.42	1	16.9			58	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			13.99				84%	201			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.48				48%	115			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.83					659			
	
160.	ТЕР 46-03-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2, 100 м борозд	0.25	870.45	235.71	634.74	217.61	58.93	158.69	16.91	5	1 790	996	793	
					66.48			16.62	1	16.9			281	
	Накладные расходы		99%			74.79				84%	1 073			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.33				48%	613			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					337.73					3 476			
	
161.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим), 1 м3 заделки	0.15	1 944.70	473.27	25.13	291.71	70.99	3.77	16.91	9.56	2 297	1 200	36	
				1 446.30			216.95		4.89	1		1 061		
	Накладные расходы		99%			70.28				84%	1 008			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			42.59				48%	576			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					404.58					3 881			
	
162.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.075	2 510.20	1 028.02	152.94	188.26	77.10	11.47	16.9	12.15	1 811	1 303	139	
				1 329.24	80.32		99.69	6.02	3.7	16.9		369	102	
	Объем: 25*0.3													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			78.96				80%	1 124			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			39.07				37%	520			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					306.29					3 455			
	
163.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	0.075	689.65	675.65	13.36	51.72	50.67	1.00	16.9	9.61	866	856	10	
				0.64			0.05		5.97	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			40.03				67%	574			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			25.34				40%	342			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					117.08					1 782			
	
164.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	8.25	12.74			105.11					211			
				12.74			105.11		25.54			211		
	Объем: 7.5*1.1													
	
165.	ТЕРр 61-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности	0.075	596.97	260.90	10.44	44.77	19.57	0.78	16.9	9.35	420	331	7	
				325.63	4.83		24.42	0.36	3.34	16.89		82	6	
	Объем: 25*0.3													
	Накладные расходы		79%			15.74				67%	226			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.97				40%	135			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70.48					781			
	
166.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.125	1 668.24	485.09	18.94	208.53	60.64	2.37	16.9	9.64	1 541	1 025	23	
				1 164.22	0.31		145.53	0.04	3.39	16.81		493	1	
	Объем: 25*0.5													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			57.65				80%	821			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			28.52				37%	380			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.70					2 741			
	
167.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.594	48.13	4.41	36.66	28.59	2.62	21.78	16.89	8.48	299	44	185	
									1	1				
	Объем: 0.33*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			2.62				100%	44			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.57				60%	26			
	
168.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.594	16.40		16.40	9.74		9.74	1	8.87	86		86	
									1	1				
	Объем: 0.33*1.8													
	
	монтажные работы	
	
	Вводно распределительное устройство (ВРУ)	
	
169.	ТЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	1	88.30	29.92	54.14	88.30	29.92	54.14	16.9	6.16	862	506	334	
				4.24	4.24		4.24	4.24	5.46	16.88		23	72	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			32.45				81%	468			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.20				52%	301			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.96					1 631			
	
170.	С.Цена поставщик 
Шкаф наружного исп,  распределительный для электрооборудования, двухдверный,  корпус метал. типа NRP 24 Z, шт, шт	1	543.81			543.81					2 534			
				543.81			543.81		4.66			2 534		
	Поправки: М: =2460.35*1.03/4.66	
	
171.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	1	90.76	28.09	4.84	90.76	28.09	4.84	16.91	6.46	854	475	31	
				57.83	0.18		57.83	0.18	6.02	17		348	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			26.86				81%	387			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.38				52%	249			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.99					1 490			
	
172.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель PLHT -В40/3 (В) 40A 3-pol. 6 кА, шт	1	1 648.88			1 648.88					7 684			
				1 648.88			1 648.88		4.66			7 684		
	Поправки: М: =7460*1.03/4.66	
	
173.	ТЕРм 08-03-600-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	12.38	8.83	2.96	12.38	8.83	2.96	16.91	7.65	177	149	23	
				0.58	0.18		0.58	0.18	9	17		5	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.56				81%	123			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.86				52%	79			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.80					379			
	
174.	С.Цена поставщик 
Счетчик эл. ЦЭ 6803В(BM)/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 5-60А (380В), шт	1	349.67			349.67					1 629			
				349.67			349.67		4.66			1 629		
	Поправки: М: =1582*1.03/4.66	
	
175.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	4	52.94	18.89	1.54	211.78	75.55	6.14	16.91	4.88	2 204	1 278	30	
				32.52			130.08		6.89	1		896		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			71.77				81%	1 035			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			49.11				52%	665			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					332.66					3 904			
	
176.	С.Цена поставщик 
Автомат С10А  CLS6-С10/2 6к A, шт	1	141.46			141.46					659			
				141.46			141.46		4.66			659		
	Поправки: М: =640*1.03/4.66	
	
177.	С.Цена поставщик 
Автомат С 25А   CLS6-С25/2 6 кА, шт	3	143.67			431.01					2 009			
				143.67			431.01		4.66			2 009		
	Поправки: М: =650*1.03/4.66	
	
178.	ТЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.005	990.94	643.24	202.99	4.95	3.22	1.01	16.9	10.16	68	54	10	
				144.71	80.64		0.72	0.40	4.45	16.9		3	7	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3.44				81%	49			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.35				52%	32			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10.74					149			
	
179.	С.Цена поставщик 
Главная заземляющая шина , полоса 5х20мм, шт	1	143.67			143.67					670			
				143.67			143.67		4.66			670		
	Поправки: М: =650*1.03/4.66	
	
180.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол ШНИ  6х9мм 10-Д-С крепление по краям, шт	1	13.26			13.26					62			
				13.26			13.26		4.66			62		
	Поправки: М: =60*1.03/4.66	
	
181.	ТССЦ 509-1267 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сжимы ответвительные У-859 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 45х64х79 мм, для проводов сечением: магистрального - 50-70 мм2, ответвительного 4-35 мм2"), шт.	14	9.65			135.10					795			
				9.65			135.10		56.79			795		
	
182.	ТЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир), 100 шт.	0.03	151.46	148.98		4.54	4.47		16.9	1	77	76		
				2.48			0.07		16.92	1		1		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			4.25				81%	62			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.91				52%	40			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.69					178			
	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
	
183.	ТЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.2	314.15	228.02	61.33	62.83	45.60	12.27	16.9	5.54	869	771	68	
				24.79	1.63		4.96	0.33	6.11	16.87		30	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			43.63				81%	629			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.85				52%	404			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					136.32					1 902			
	
184.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	20.4	4.58			93.43					355			
				4.58			93.43		17.4			355		
	Объем: 20*1.02													
	
185.	ТССЦ 507-5007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	12	0.84			10.08					43			
				0.84			10.08		3.59			43		
	
186.	ТССЦ 301-5804 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм, шт.	20	3.99			79.80					365			
				3.99			79.80		18.25			365		
	
187.	ТЕРм 08-02-409-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	0.15	480.38	329.58	117.30	72.06	49.44	17.60	16.9	6.28	977	835	110	
				33.50	4.70		5.03	0.71	6.1	16.9		31	12	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			47.64				81%	686			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.60				52%	440			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.30					2 104			
	
188.	ТССЦ 103-1395 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм, м	15.3	8.50			130.05					512			
				8.50			130.05		33.45			512		
	Объем: 15*1.02													
	
189.	ТССЦ 507-5009 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	10	2.49			24.90					101			
				2.49			24.90		10.12			101		
	
190.	ТССЦ 301-5806 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм, шт.	15	4.88			73.20					332			
				4.88			73.20		22.1			332		
	
191.	ТЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.23	103.59	64.55	5.93	23.82	14.85	1.36	16.9	7.65	283	251	10	
				33.11	0.36		7.62	0.08	2.9	17		22	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			14.18				81%	204			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.70				52%	131			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.71					618			
	
192.	ТЕРм 08-02-412-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.37	51.18	21.91	2.96	18.94	8.11	1.10	16.9	7.65	168	137	8	
				26.30	0.18		9.73	0.07	2.33	17		23	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			7.77				81%	112			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.32				52%	72			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.03					352			
	
193.	ТЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.08	142.70	75.32	8.89	11.42	6.03	0.71	16.9	7.65	120	102	5	
				58.48	0.54		4.68	0.04	2.69	17		13	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			5.77				81%	83			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.95				52%	54			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.13					257			
	
194.	ТССЦ 501-8482 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.061	3 697.14			225.53					1 564			
				3 697.14			225.53		25 632.92			1 564		
	Объем: 60*1.02													
	
195.	ТССЦ 501-8484 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.0082	7 877.29			64.59					535			
				7 877.29			64.59		65 187.46			535		
	Объем: 8*1.02													
	
196.	ТЕРм 08-02-412-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м	0.18	200.48	107.30	17.77	36.09	19.31	3.20	16.9	7.66	393	326	25	
				75.40	1.08		13.57	0.19	3.07	16.99		42	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.53				81%	266			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.68				52%	171			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					67.29					831			
	
197.	ТССЦ 501-8509 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.0184	19 185.32			353.01					3 032			
				19 185.32			353.01		164 787.48			3 032		
	Объем: 18*1.02													
	
198.	С.Цена поставщик 
Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40, шт	5	12.38			61.89					288			
				12.38			61.89		4.66			288		
	Поправки: М: =56*1.03/4.66	
	
199.	ТЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.09	2 495.42	891.76	346.73	224.59	80.26	31.21	16.9	6.71	1 911	1 356	209	
				1 256.94	15.92		113.12	1.43	3.05	16.9		345	24	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			77.61				81%	1 118			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			53.10				52%	718			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					355.29					3 746			
	
200.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный 6W  IP44, шт	9	68.96			620.65					2 892			
				68.96			620.65		4.66			2 892		
	Поправки: М: =312*1.03/4.66	
	
201.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	9	29.18			262.58					1 224			
				29.18			262.58		4.66			1 224		
	Поправки: М: =132*1.03/4.66	
	
202.	ТЕРм 08-03-591-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.04	394.77	325.20	7.67	15.79	13.01	0.31	16.9	7.34	233	220	2	
				61.90	0.54		2.48	0.02	4.26	17		11		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			12.38				81%	178			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.47				52%	114			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.64					526			
	
203.	ТССЦ 509-1201 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	4	7.15			28.60					288			
				7.15			28.60		72.05			288		
	
204.	ТЕРм 08-03-591-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.01	400.92	331.25	7.67	4.01	3.31	0.08	16.9	7.34	59	56	1	
				62.00	0.54		0.62	0.01	4.28	17		3		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3.15				81%	45			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.16				52%	29			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.32					133			
	
205.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44  0331-02, шт	1	24.80			24.80					116			
				24.80			24.80		4.66			116		
	Поправки: М: =112.20*1.03/4.66	
	
206.	ТЕРм 10-01-039-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки, 1 шт.	4	22.08	21.72		88.32	86.88		16.9	1	1 493	1 468		
				0.36			1.44		17	1		24		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		80%			69.50				68%	998			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			52.13				48%	705			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.95					3 196			
	
207.	С.Цена поставщик 
Датчик движения, шт	4	83.55			334.20					1 557			
				83.55			334.20		4.66			1 557		
	Поправки: М: =378*1.03/4.66	
	
	устройство контура заземления	
	
208.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.016	1 530.14	1 530.14		24.48	24.48		16.9	1	414	414		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*4.5													
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		72%			17.63				61%	253			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			9.30				31%	128			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.41					795			
	
209.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.016	845.35	845.35		13.53	13.53		16.89	1	228	228		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*4.5													
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		72%			9.74				61%	139			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			5.14				31%	71			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28.41					438			
	
210.	ТЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	280.21	128.15	74.03	84.06	38.44	22.21	16.9	7.03	891	650	156	
				78.03	3.44		23.41	1.03	3.63	16.87		85	17	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			37.50				81%	540			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.66				52%	347			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					147.21					1 778			
	
211.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.034	5 326.70			181.11					1 010			
				5 326.70			181.11		29 692.83			1 010		
	Объем: 3*3*3.77/1000													
	
212.	ТЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.1	435.03	198.80	96.91	43.50	19.88	9.69	16.9	6.8	451	336	66	
				139.31	3.98		13.93	0.40	3.54	16.89		49	7	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			19.27				81%	278			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.18				52%	178			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					75.95					907			
	
213.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.016	7 160.12			114.56					491			
				7 160.12			114.56		30 704.57			491		
	Объем: 10*1.57/1000													
	
214.	ТЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.28	927.46	385.15	77.09	259.69	107.84	21.58	16.9	4.37	2 154	1 823	94	
				465.22	0.54		130.26	0.15	1.82	17		237	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			102.59				81%	1 479			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.19				52%	950			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					432.47					4 583			
	
215.	ТССЦ 502-0523 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2, 1000 м	0.0286	14 211.98			406.46					1 866			
				14 211.98			406.46		65 235.39			1 866		
	Объем: 28*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	14 929.22	3 270.43	625.61			109 945	55 277	4 297	
			11 011.83	45.19				50 005	765	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 211.70	659.13	204.04			44 147	11 140	1 266	
			6 348.52	10.56				31 739	179	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	5 824.15					29 548			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 155-157; %=81 - по стр. 158, 169, 171, 173, 175, 178, 182, 183, 187, 191-193, 196, 199, 202, 204, 210, 212, 214; %=68 - по стр. 206)	622.31					8 964			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 155-158, 169, 171, 173, 175, 178, 182, 183, 187, 191-193, 196, 199, 202, 204, 210, 212, 214; %=48 - по стр. 206)	430.95					5 827			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 264.96					58 938			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 145.66	2 597.95	260.90			62 267	43 912	1 649	
			4 286.83	34.63				16 702	586	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	743.52					3 051			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 144, 149; %=67 - по стр. 145, 163, 165; %=80 - по стр. 146, 148, 150, 152, 162, 166; %=84 - по стр. 159-161; %=61 - по стр. 208, 209)	2 292.03					32 753			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 144, 145, 149, 163, 165; %=37 - по стр. 146, 148, 150, 152, 162, 166; %=48 - по стр. 159-161; %=31 - по стр. 208, 209)	1 293.82					17 384			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 731.51					112 404			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	376.48					1 564			
			376.48					1 564		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	376.48					1 564			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	195.38	13.35	160.67			1 967	225	1 382	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 153, 167)	13.35					225			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 153, 167)	8.01					135			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	195.38					1 967			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	19 568.33					174 873			
	Зимние удорожания 0,516% (ГСНр81-05-02-2001 табл.2 п.1.1)	100.97					902			
	Всего с затратами на зимние удорожания	19 669.30					175 775			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	420.92					3 762			
	ИТОГО	20 090.22					179 537			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	401.80					3 591			
	ИТОГО	20 492.02					183 128			
										
	НДС 18%	3 688.56					32 963			
	ВСЕГО С НДС	24 180.58					216 091			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 914.34					41 717			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 724.77					23 211			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	341 363.68	32 607.97	23 087.04			1 679 766	551 216	148 848	
			285 281.58	1 255.19				973 156	21 210	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 917.58	719.70	216.11			47 995	12 164	1 304	
			6 981.76	10.66				34 526	181	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	6 433.11					32 240			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 73, 75, 158, 169, 171, 173, 175, 178, 182, 183, 187, 191-193, 196, 199, 202, 204, 210, 212, 214; %=72 - по стр. 155-157; %=68 - по стр. 206)	679.95					9 795			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 73, 75, 155-158, 169, 171, 173, 175, 178, 182, 183, 187, 191-193, 196, 199, 202, 204, 210, 212, 214; %=48 - по стр. 206)	470.39					6 361			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	9 067.92					64 151			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	328 035.04	31 301.26	19 728.00			1 582 749	529 134	120 538	
			277 005.81	1 243.98				933 070	21 020	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	98 692.55					394 219			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 42, 55, 76, 84, 100, 123, 159-161; %=71 - по стр. 2-8, 14, 21, 23-28, 60; %=90 - по стр. 9, 15, 17, 32, 43, 47, 77, 80, 124; %=77 - по стр. 10, 54; %=79 - по стр. 12; %=92 - по стр. 19, 22, 34, 41; %=73 - по стр. 29, 56, 57, 61, 63; %=80 - по стр. 30, 33, 40, 48, 58, 82, 87, 103, 109, 119, 126, 132, 134, 146, 148, 150, 152, 162, 166; %=72 - по стр. 31; %=66 - по стр. 35, 37, 52, 53; %=67 - по стр. 39, 101, 145, 163, 165; %=93 - по стр. 51, 62, 91, 104; %=99 - по стр. 64, 68, 72; %=69 - по стр. 69, 71, 110-112; %=68 - по стр. 83, 88, 106, 107, 127, 133, 144, 149; %=88 - по стр. 89, 113; %=61 - по стр. 90, 114, 208, 209; %=94 - по стр. 92-94, 96, 97, 115, 116, 118, 121, 122; %=65 - по стр. 95, 130, 131)	30 543.11					437 045			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 42, 54, 55, 69, 71, 76, 84, 89, 95, 100, 110-113, 123, 130, 131, 159-161; %=52 - по стр. 2-8, 14, 21, 23-28, 60; %=43 - по стр. 9, 15, 17, 32, 43, 47, 77, 80, 124; %=51 - по стр. 12, 92-94, 96, 97, 115, 116, 118, 121, 122; %=44 - по стр. 19, 22, 34, 41, 119, 134; %=56 - по стр. 29, 56, 57, 61, 63; %=37 - по стр. 30, 33, 40, 48, 58, 82, 87, 103, 109, 126, 132, 146, 148, 150, 152, 162, 166; %=64 - по стр. 31; %=50 - по стр. 35, 37; %=40 - по стр. 39, 52, 53, 83, 88, 101, 106, 107, 127, 133, 144, 145, 149, 163, 165; %=54 - по стр. 51, 62, 91, 104; %=61 - по стр. 64, 68, 72; %=31 - по стр. 90, 114, 208, 209)	17 788.81					238 944			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	376 366.96					2 258 738			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	818.30	252.50	218.30			7 560	4 267	1 858	
			347.50					1 435		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 85)	204.53					2 944			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 85)	181.80					2 475			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 204.63					12 979			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 052.83	92.57	13.75			5 804	1 565	114	
			946.51	0.55				4 125	9	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 65; %=98 - по стр. 66)	85.42					1 230			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 65; %=56 - по стр. 66)	55.02					739			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 193.27					7 773			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 539.93	241.94	2 910.88			35 658	4 086	25 034	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 49, 98, 128, 142, 153, 167)	241.94					4 086			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49, 98, 128, 142, 153, 167)	145.17					2 452			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 539.93					35 658			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	391 372.71					2 379 299			
	Зимние удорожания 0,516% (ГСНр81-05-02-2001 табл.2 п.1.1)	2 019.48					12 277			
	Всего с затратами на зимние удорожания	393 392.19					2 391 576			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	8 418.59					51 180			
	ИТОГО	401 810.78					2 442 756			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	8 036.22					48 855			
	ИТОГО	409 847.00					2 491 611			
										
	НДС 18%	73 772.46					448 490			
	ВСЕГО С НДС	483 619.46					2 940 101			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	31 513.01					451 014			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	18 496.02					248 519			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)