«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 433 558	руб.	Смета на сумму:	1 433 558	руб.	
Директор МКУ «»КР МКД»	Директор    ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /ШешеловскаяС.Я. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт 2013г.	
	
Объект:	ООО «ЖЭУ-18»	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №39   ул. Каштановая аллея   г. Калининград	
Сметная стоимость:	1 433.558	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.196	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	245.819	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	  Кровля сложная, скатов более 4	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	5.116	165.55	131.65	33.90	846.95	673.52	173.43	12.51	4.4	9 189	8 426	763	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			666.78				84%	7 078			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			404.11				48%	4 044			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 917.85					20 311			
	
2.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.81	75.57	75.35	0.22	61.21	61.03	0.18	12.51	4.09	764	764	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			50.65				71%	542			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.67				52%	397			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					151.53					1 704			
	
3.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
мауэрлат) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.1	1 615.27	301.17	30.24	161.53	30.12	3.02	12.51	6.11	878	377	18	
				1 283.86	5.99		128.39	0.60	3.76	12.52		483	7	
	Накладные расходы		86%			26.42				73%	280			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			21.50				56%	215			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.45					1 373			
	
4.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки карниза (применительно), 100 м2 подшивки	0.05	257.63	231.54	26.09	12.88	11.58	1.30	12.51	6.47	153	145	8	
					10.34			0.52	1	12.53			6	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		85%			10.29				72%	109			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			9.68				64%	97			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.85					358			
	
5.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов  досками обшивки, 100 м2 потолка	0.05	10 259.57	603.91	84.83	512.98	30.20	4.24	12.52	6.76	2 034	378	29	
				9 570.83	3.78		478.54	0.19	3.4	12.5		1 627	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			32.21				90%	342			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			16.41				43%	163			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					561.60					2 539			
	
6.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	978.00	299.35	6.74	48.90	14.97	0.34	12.51	7.14	278	187	2	
				671.92	0.16		33.60	0.01	2.64	12.46		89		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			14.23				80%	150			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			7.04				37%	69			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70.17					497			
	
7.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	12.51	4.05	980	979	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			64.92				71%	695			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	509			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.33					2 184			
	
8.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.51	6.53	5 711	2 590	583	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.86	12.51		2 538	78	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			226.02				90%	2 401			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			115.14				43%	1 147			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 259			
	
9.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	3.1	3 070.76			9 519.36					16 284			
				3 070.76			9 519.36		5 252.77			16 284		
	
10.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.29	6 775.72	1 449.90	67.19	1 964.96	420.47	19.49	12.51	7.02	11 649	5 260	137	
				5 258.63			1 525.00		4.1	1		6 253		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			348.99				71%	3 735			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			273.31				52%	2 735			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 587.26					18 119			
	
11.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	31	162.60	38.37	35.62	5 040.60	1 189.47	1 104.22	12.51	7.07	34 169	14 880	7 807	
				88.61			2 746.91		4.18	1		11 482		
	Накладные расходы		83%			987.26				71%	10 565			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			773.16				52%	7 738			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 801.02					52 471			
	
12.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.98	9 291.30	1 358.31	34.61	9 105.47	1 331.14	33.92	12.51	6.98	39 801	16 653	237	
				7 898.38			7 740.41		2.96	1		22 912		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 104.85				71%	11 824			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			865.24				52%	8 660			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 075.56					60 284			
	
13.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.624	3 176.89	1 205.91	20.22	1 982.38	752.49	12.62	12.51	7.02	14 420	9 414	89	
				1 950.76			1 217.27		4.04	1		4 918		
	Объем: 1.3*48													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			624.57				71%	6 684			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			489.12				52%	4 895			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 096.07					25 999			
	
14.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.2	4 519.16	360.82	36.65	5 422.99	432.98	43.98	12.51	7.07	26 006	5 417	311	
				4 121.69			4 946.03		4.1	1		20 279		
	Накладные расходы		83%			359.37				71%	3 846			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			281.44				52%	2 817			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 063.80					32 669			
	
15.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.6044	5 502.93	806.67	80.64	25 337.69	3 714.23	371.30	12.51	7.11	116 899	46 465	2 640	
				4 615.62			21 252.16		3.19	1		67 794		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			3 082.81				71%	32 990			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 414.25				52%	24 162			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 834.75					174 051			
	
16.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5.116	172.51	127.80	44.71	882.56	653.82	228.74	12.51	7.12	9 808	8 179	1 629	
					6.95			35.56	1	12.49			444	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			572.19				71%	6 122			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			448.10				52%	4 484			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 902.84					20 414			
	
17.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	5.116	2 713.25	179.98	29.68	13 880.99	920.78	151.84	12.51	6.93	55 351	11 519	1 052	
				2 503.59	4.13		12 808.37	21.13	3.34	12.55		42 780	265	
	Накладные расходы		83%			781.79				71%	8 367			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			612.24				52%	6 128			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 275.02					69 845			
	
18.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	12.79	221.62	101.80	102.69	2 834.46	1 302.00	1 313.37	12.51	3.39	21 130	16 288	4 452	
				17.13	1.45		219.09	18.55	1.78	12.56		390	233	
	Объем: 511.6*0.7+460.44*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			1 188.50				77%	12 721			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			792.33				48%	7 930			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 815.29					41 781			
	
19.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	264.753	36.04			9 541.70					39 848			
				36.04			9 541.70		150.51			39 848		
	Объем: 12.79*20.7													
	
20.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	5.116	286.73	122.64	1.26	1 466.90	627.41	6.46	12.51	7.2	10 186	7 849	47	
				162.83			833.04		2.75	1		2 291		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			583.49				79%	6 201			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			401.54				51%	4 003			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 451.93					20 390			
	
21.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	639.5	13.13			8 396.64					27 371			
				13.13			8 396.64		42.8			27 371		
	Объем: 511.6*1.25													
	
22.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	5.116	8 314.02	507.34	207.48	42 534.53	2 595.54	1 061.49	12.52	6.6	217 561	32 496	7 006	
				7 599.20	18.64		38 877.51	95.37	4.58	12.5		178 059	1 192	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			2 906.18				92%	30 993			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 480.00				44%	14 823			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46 920.71					263 377			
	
23.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	62	137.86			8 547.32					37 185			
				137.86			8 547.32		599.75			37 185		
	
24.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадерателей (прим.), 100 м ограждения	0.81	4 972.00	72.11	75.20	4 027.32	58.41	60.91	12.51	6.29	14 675	731	383	
				4 824.69	5.48		3 908.00	4.43	3.47	12.5		13 561	55	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			67.87				92%	723			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			34.56				44%	346			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 129.75					15 744			
	
25.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.81	8 813.16	326.90	31.86	7 138.66	264.79	25.81	12.51	6.89	25 130	3 313	178	
				8 454.40	3.03		6 848.06	2.45	3.16	12.48		21 640	31	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			288.62				92%	3 076			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			146.98				44%	1 471			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 574.26					29 678			
	
26.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.716	7 415.77	333.04	13.17	5 309.69	238.46	9.43	12.51	7.18	16 262	2 983	68	
				7 069.56			5 061.80		2.61	1		13 211		
	Накладные расходы		83%			197.92				71%	2 118			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			155.00				52%	1 551			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 662.61					19 931			
	
27.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.14	5 731.49	578.30	8.10	802.41	80.96	1.13	12.51	7.18	2 699	1 013	8	
				5 145.09			720.31		2.33	1		1 678		
	Накладные расходы		83%			67.20				71%	719			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.62				52%	527			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					922.23					3 945			
	
28.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	12.51	7.18	1 289	481	5	
				8 231.09			658.49		1.22	1		803		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					1 881			
	
29.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	12.51	7.18	1 309	481	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					1 901			
	
30.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.7	1 357.93	327.73	1.01	950.55	229.41	0.71	12.51	7.2	5 922	2 870	5	
				1 029.19			720.43		4.23	1		3 047		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			190.41				71%	2 038			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			149.12				52%	1 492			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 290.08					9 452			
	
31.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.042	373.54	335.71	26.60	15.69	14.10	1.12	12.52	7.17	186	177	8	
				11.23			0.47		4.14	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			14.95				90%	159			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.61				43%	76			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.25					421			
	
32.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.01848	23 811.97			440.05					884			
				23 811.97			440.05		47 861.13			884		
	Объем: 0.042*0.44													
	
33.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.2025	11 907.97	1 173.45	33.16	2 411.36	237.62	6.72	12.51	7.14	8 677	2 973	48	
				10 701.36	3.78		2 167.03	0.76	2.61	12.5		5 656	10	
	Объем: 81*0.25													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			257.45				92%	2 744			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			131.11				44%	1 313			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 799.92					12 734			
	
34.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов, капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.336	2 956.30	374.76	6.66	993.32	125.92	2.24	12.51	6.9	3 875	1 575	15	
				2 574.88	1.03		865.16	0.35	2.64	12.57		2 284	4	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			104.80				71%	1 121			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			82.08				52%	821			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 180.20					5 817			
	
35.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.212	8 572.20	5 513.35	252.31	1 817.31	1 168.83	53.49	12.51	6.18	17 844	14 622	331	
				2 806.54	60.12		594.99	12.75	4.86	12.52		2 892	160	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			921.63				66%	9 756			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			744.40				50%	7 391			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 483.34					34 991			
	
36.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.8904	3 649.31			3 249.35					12 272			
				3 649.31			3 249.35		13 782.4			12 272		
	Объем: (0.212)*4200													
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.06	13 930.32	9 132.45	284.04	835.82	547.95	17.04	12.51	6.18	8 276	6 855	105	
				4 513.83	67.62		270.83	4.06	4.86	12.52		1 316	51	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			430.57				66%	4 558			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			347.77				50%	3 453			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 614.15					16 287			
	
38.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.396	3 649.31			1 445.13					5 458			
				3 649.31			1 445.13		13 782.4			5 458		
	Объем: 0.06*3*2200													
	
39.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 1канал), 100 м труб	0.07	4 643.44	3 044.15	94.68	325.04	213.09	6.63	12.51	6.18	3 219	2 666	41	
				1 504.61	22.54		105.32	1.58	4.86	12.52		512	20	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			167.44				66%	1 773			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			135.24				50%	1 343			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					627.72					6 335			
	
40.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.154	3 649.31			561.99					2 122			
				3 649.31			561.99		13 782.4			2 122		
	Объем: 0.07*2200*1													
	
41.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала), 100 м труб	0.082	9 286.88	6 088.30	189.36	761.52	499.24	15.53	12.51	6.18	7 541	6 245	96	
				3 009.22	45.08		246.76	3.70	4.86	12.52		1 199	46	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			392.29				66%	4 152			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			316.85				50%	3 146			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 470.67					14 839			
	
42.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.3608	3 649.31			1 316.67					4 973			
				3 649.31			1 316.67		13 782.4			4 973		
	Объем: 0.082*2200*2													
	
43.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство оголовников на дымовых трубах, 1 м3	0.52	1 567.41	240.58	37.36	815.05	125.10	19.43	12.52	6.66	5 176	1 566	129	
				1 289.47	2.11		670.52	1.10	5.19	12.52		3 480	14	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			124.94				84%	1 327			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			75.72				48%	758			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 015.71					7 262			
	
44.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.362	2 412.79	1 295.60	2.05	873.43	469.01	0.74	12.51	4.04	7 578	5 867	3	
				1 115.14			403.68		4.23	1		1 708		
	Накладные расходы		79%			370.52				67%	3 931			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			234.51				40%	2 347			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 478.45					13 856			
	
45.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.362	2 291.60	114.18	14.24	829.56	41.33	5.15	12.51	7.11	2 707	517	37	
				2 163.18			783.07		2.75	1		2 153		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			39.26				80%	414			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			19.43				37%	191			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					888.25					3 312			
	
46.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	19.71	7.34		7.34	144.59		144.59		5.54	801		801	
										1				
	Объем: 8.07+5.96+5.68													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
47.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	19.71	26.50		26.50	522.32		522.32		5.54	2 894		2 894	
										1				
	Объем: 8.07+5.96+5.68													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	186 018.20	19 438.07	5 513.90			859 424	243 201	31 972	
			161 066.26	209.34				584 257	2 618	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	186 018.20	19 438.07	5 513.90			859 424	243 201	31 972	
			161 066.26	209.34				584 257	2 618	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	43 018.21					146 397			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 43; %=71 - по стр. 2, 7, 10-17, 26-30, 34; %=73 - по стр. 3; %=72 - по стр. 4; %=90 - по стр. 5, 8, 31; %=80 - по стр. 6, 45; %=77 - по стр. 18; %=79 - по стр. 20; %=92 - по стр. 22, 24, 25, 33; %=66 - по стр. 35, 37, 39, 41; %=67 - по стр. 44)	17 331.20					184 937			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18, 43; %=52 - по стр. 2, 7, 10-17, 26-30, 34; %=56 - по стр. 3; %=64 - по стр. 4; %=43 - по стр. 5, 8, 31; %=37 - по стр. 6, 45; %=51 - по стр. 20; %=44 - по стр. 22, 24, 25, 33; %=50 - по стр. 35, 37, 39, 41; %=40 - по стр. 44)	12 178.08					121 743			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	215 527.48					1 166 104			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	215 527.48					1 166 104			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4 612.29					24 955			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	220 139.77					1 191 059			
	НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ    2%	4 402.80					23 821			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ	224 542.57					1 214 880			
	НДС  18%	40 417.66					218 678			
	Всего с НДС	264 960.23					1 433 558			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	17 331.20					184 937			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 178.08					121 743			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	186 018.20	19 438.07	5 513.90			859 424	243 201	31 972	
			161 066.26	209.34				584 257	2 618	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	186 018.20	19 438.07	5 513.90			859 424	243 201	31 972	
			161 066.26	209.34				584 257	2 618	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	43 018.21					146 397			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 43; %=71 - по стр. 2, 7, 10-17, 26-30, 34; %=73 - по стр. 3; %=72 - по стр. 4; %=90 - по стр. 5, 8, 31; %=80 - по стр. 6, 45; %=77 - по стр. 18; %=79 - по стр. 20; %=92 - по стр. 22, 24, 25, 33; %=66 - по стр. 35, 37, 39, 41; %=67 - по стр. 44)	17 331.20					184 937			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18, 43; %=52 - по стр. 2, 7, 10-17, 26-30, 34; %=56 - по стр. 3; %=64 - по стр. 4; %=43 - по стр. 5, 8, 31; %=37 - по стр. 6, 45; %=51 - по стр. 20; %=44 - по стр. 22, 24, 25, 33; %=50 - по стр. 35, 37, 39, 41; %=40 - по стр. 44)	12 178.08					121 743			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	215 527.48					1 166 104			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	215 527.48					1 166 104			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4 612.29					24 955			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	220 139.77					1 191 059			
	НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ    2%	4 402.80					23 821			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ	224 542.57					1 214 880			
	НДС  18%	40 417.66					218 678			
	Всего с НДС	264 960.23					1 433 558			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	17 331.20					184 937			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 178.08					121 743			

Составил:	инженер ООО "ЖЭУ-18"                                                         Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)