«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 131 981	руб.	Смета на сумму:	1 131 981	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ №7»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Т.В. Просвирина/	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
	
на благоустройство дворовой территории МКД №2-4 по ул. Иванникова г. Калининграда по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	
Сметная стоимость:	1 131.981	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.613	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	105.789	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.00218	6 900.71	2 146.35	4 754.36	15.04	4.68	10.36	17	4.74	129	80	49	
					473.09			1.03	1	17.03			18	
	Объем: 5.45*0.04													
	Накладные расходы		104%			5.94				88%	86			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			3.43				48%	47			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.40					262			
	
2.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	0.48	3.71		3.13	1.77		1.50	1	9.09	17		14	
					0.36			0.17	1	14.28			2	
	Объем: (0.218*2.2)													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			0.17				100%	2			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			0.10				60%	1			
	
3.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.48	16.40		16.40	7.87		7.87		8.9	70		70	

	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
	
4.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.074	4 846.79	124.86	4 711.39	358.66	9.24	348.64	17	10.04	3 661	157	3 500	
				10.54	657.79		0.78	48.68	4.81	17.03		4	829	
	Объем: 185*0.4													
	Накладные расходы		95%			55.02				81%	799			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			24.91				34%	335			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					438.59					4 795			
	
5.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	118.4	16.40		16.40	1 941.76		1 941.76		8.9	17 282		17 282	
														
	Объем: 74*1.6													
	
6.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.074	344.93	24.76	314.90	25.52	1.83	23.30	17	9.45	253	31	220	
				5.27	49.16		0.39	3.64	4.81	17.03		2	62	
	Накладные расходы		95%			5.20				81%	75			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.35				34%	32			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.07					360			
	
7.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.37	2 520.14	133.78	2 368.36	932.45	49.50	876.29	17	6.32	6 418	841	5 538	
				18.00	198.48		6.66	73.44	5.7	17.02		38	1 250	
	Объем: 185*0.2													
	Накладные расходы		142%			174.57				121%	2 530			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			99.58				65%	1 359			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 206.61					10 307			
	
8.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	40.7	104.66			4 259.66					21 028			
				104.66			4 259.66		516.66			21 028		
	Объем: 37*1.10													
	
9.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.185	61 088.01	320.44	4 324.25	11 301.28	59.28	799.99	17	7.13	96 826	1 008	5 704	
				56 443.32	612.47		10 442.01	113.31	8.63	17.01		90 115	1 927	
	Накладные расходы		142%			245.08				121%	3 551			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			139.80				65%	1 908			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 686.16					102 285			
	
10.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0925	540.62		540.62	50.01		50.01	1	8.67	434		434	
					59.01			5.46	4.77	17.03			93	
	Объем: 185*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			7.75				121%	113			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			4.42				65%	60			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.19					607			
	
11.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	9.44	280.61			2 648.96					20 024			
				280.61			2 648.96		2 121.17			20 024		
	Объем: 9.25*1.02													
	
12.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	18.5	144.06	122.25	15.86	2 665.11	2 261.63	293.41	17	5.41	40 589	38 448	1 587	
				5.95	0.73		110.08	13.51	5.03	16.89		554	228	
	Накладные расходы		142%			3 230.70				121%	46 798			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 842.86				65%	25 139			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 738.67					112 526			
	
13.	СЦена поставщика. 
Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая, м2	188.7	104.55			19 729.43			1	1	99 634			
				104.55			19 729.43		5.05	1		99 634		
	Объем: (18.5)*10.2													
	Поправки: М: =480*1.1/5.05	
	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
	
14.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.00325	4 846.79	124.86	4 711.39	15.75	0.41	15.31	17	10.04	161	7	154	
				10.54	657.79		0.03	2.14	4.81	17.03			36	
	Объем: 13*0.25													
	Накладные расходы		95%			2.42				81%	35			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.10				34%	15			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.27					210			
	
15.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	5.2	16.40		16.40	85.28		85.28		8.9	759		759	
														
	Объем: 3.25*1.6													
	
16.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.00325	344.93	24.76	314.90	1.12	0.08	1.02	17	9.45	11	1	10	
				5.27	49.16		0.02	0.16	4.81	17.03			3	
	Накладные расходы		95%			0.23				81%	3			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.10				34%	1			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1.45					16			
	
17.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.026	2 520.14	133.78	2 368.36	65.52	3.48	61.58	17	6.32	451	59	389	
				18.00	198.48		0.47	5.16	5.7	17.02		3	88	
	Объем: 13*0.2													
	Накладные расходы		142%			12.27				121%	178			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			7.00				65%	96			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					84.79					724			
	
18.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	2.86	104.66			299.33					1 478			
				104.66			299.33		516.66			1 478		
	Объем: 2.6*1.10													
	
19.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0065	540.62		540.62	3.51		3.51	1	8.67	30		30	
					59.01			0.38	4.77	17.03			7	
	Объем: 13*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			0.54				121%	8			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.31				65%	5			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4.36					43			
	
20.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	0.66	280.61			185.20					1 400			
				280.61			185.20		2 121.17			1 400		
	Объем: 0.65*1.02													
	
21.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	1.3	144.06	122.25	15.86	187.28	158.93	20.62	17	5.41	2 852	2 702	112	
				5.95	0.73		7.74	0.95	5.03	16.89		39	16	
	Накладные расходы		142%			227.03				121%	3 289			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			129.50				65%	1 767			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					543.81					7 907			
	
22.	СЦена поставщика. 
Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая, м2	13.26	80.59			1 068.68			1	1	5 397			
				80.59			1 068.68		5.05	1		5 397		
	Объем: (1.3)*10.2													
	Поправки: М: =370*1.1/5.05	
	
	Установка бортовых камней	
	
23.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.01162	4 846.79	124.86	4 711.39	56.32	1.45	54.75	17	10.04	575	25	550	
				10.54	657.79		0.12	7.64	4.81	17.03		1	130	
	Объем: 116*0.3*0.3+21*0.28*0.2													
	Накладные расходы		95%			8.64				81%	126			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			3.91				34%	53			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.86					753			
	
24.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	18.5856	16.40		16.40	304.80		304.80		8.9	2 713		2 713	
														
	Объем: 11.616*1.6													
	
25.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.01162	344.93	24.76	314.90	4.01	0.29	3.66	17	9.45	40	5	35	
				5.27	49.16		0.06	0.57	4.81	17.03			10	
	Накладные расходы		95%			0.82				81%	12			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.37				34%	5			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.20					57			
	
26.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.07548	2 520.14	133.78	2 368.36	190.22	10.10	178.76	17	6.32	1 309	172	1 130	
				18.00	198.48		1.36	14.98	5.7	17.02		8	255	
	Объем: 116*0.3*0.2+21*0.28*0.1													
	Накладные расходы		142%			35.61				121%	517			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			20.31				65%	278			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					246.15					2 103			
	
27.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	83.03	104.66			8 689.92					42 898			
				104.66			8 689.92		516.66			42 898		
	Объем: 75.48*1.10													
	
28.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.16	5 013.40	682.44	81.37	5 815.54	791.63	94.39	17	7.27	37 658	13 458	686	
				4 249.59	10.25		4 929.52	11.89	4.77	17.04		23 514	203	
	Накладные расходы		142%			1 141.00				121%	16 530			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			650.85				65%	8 880			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 607.39					63 067			
	
29.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	116	76.13			8 831.08					39 750			
				76.13			8 831.08		342.67			39 750		
	
30.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	0.21	937.76	682.44	81.37	196.93	143.31	17.09	17	7.27	2 735	2 436	124	
				173.95	10.25		36.53	2.15	4.77	17.04		174	37	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		142%			206.55				121%	2 992			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			117.82				65%	1 607			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					521.31					7 335			
	
31.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.004158	569.06			2.37					12			
				569.06			2.37		2 995.86			12		
	Объем: (0.21)*(0.06*0.33)													
	
32.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	1.07	685.00			732.95					3 534			
				685.00			732.95		3 302.36			3 534		
	Объем: (0.21)*(5.9*0.86)													
	
33.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	21	34.14			716.94					3 901			
				34.14			716.94		185.77			3 901		
	
	Прочие работы	
	
34.	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	3	198.53	15.09	5.07	595.59	45.27	15.21	17	9.85	5 013	770	150	
				178.37			535.11		7.65	1		4 094		
	Накладные расходы		104%			47.08				88%	678			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.16				48%	370			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					669.83					6 060			
	
35.	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	0.05	398.87	165.14	182.08	19.94	8.26	9.10	17	8.92	237	140	81	
				51.65	8.29		2.58	0.41	6.05	17.04		16	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-0003:[ М-(67.13=839.12*0.08) ]	
	Накладные расходы		142%			12.31				121%	178			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			7.02				65%	96			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.27					510			
	
36.	ТЕР 01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.00192	2 318.40	2 318.40		4.45	4.45		17	1	76	76		
									1	1				
	Объем: 0.4*0.4*0.3*4													
	Накладные расходы		80%			3.56				68%	52			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			1.69				31%	24			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.70					151			
	
37.	ТЕР 06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00192	75 738.95	1 490.40	1 792.35	145.42	2.86	3.44	17	11.25	761	49	39	
				72 456.20	271.44		139.12	0.52	4.84	17.03		673	9	
	Объем: 0.4*0.4*0.3*4													
	Накладные расходы		105%			3.55				89%	52			
										=(105.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1.86				44%	26			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					150.83					838			
	
38.	ТЕР 09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж металлического оборудования элементов благоустройства (скамейка), 1 т конструкций	0.051	1 237.00	323.05	786.32	63.09	16.48	40.10	17	7.11	594	280	285	
				127.63	85.22		6.51	4.35	4.39	17.03		29	74	
	Накладные расходы		90%			18.75				77%	273			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			15.00				58%	205			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					96.83					1 072			
	
39.	СЦена поставщика. 
Скамейка со спинкой 1,86*0,53, шт	1	2 251.72			2 251.72			1	1	11 371			
				2 251.72			2 251.72		5.05	1		11 371		
	Поправки: М: =11040*1.03/5.05	
	
40.	СЦена поставщика. 
Урна железобетонная с металлической вставкой 044*0,44, шт	1	784.16			784.16			1	1	3 960			
				784.16			784.16		5.05	1		3 960		
	Поправки: М: =3600*1.1/5.05	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	75 254.64	3 573.16	5 261.75			476 041	60 745	41 645	
			66 419.49	310.54				373 651	5 284	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	72 850.07	3 556.68	2 880.44			454 606	60 465	20 522	
			66 412.98	306.02				373 622	5 208	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	50 200.40					254 387			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 34; %=81 - по стр. 4, 6, 14, 16, 23, 25; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 12, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 35; %=68 - по стр. 36; %=89 - по стр. 37)	5 425.87					78 601			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 34; %=34 - по стр. 4, 6, 14, 16, 23, 25; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 12, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 35; %=31 - по стр. 36; %=44 - по стр. 37)	3 086.36					42 100			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	81 362.30					575 307			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	63.09	16.48	40.10			594	280	285	
			6.51	4.35				29	74	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 38)	18.75					273			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38)	15.00					205			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	96.84					1 072			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 341.48		2 341.21			20 841		20 838	
				0.17					2	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2)	0.17					2			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2)	0.10					1			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 341.48					20 841			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	83 800.62					597 220			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 793.33					12 781			
	ИТОГО	85 593.95					610 001			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 711.88					12 200			
	ИТОГО	87 305.83					622 201			
	НДС 18%	15 715.05					111 996			
	ВСЕГО С НДС	103 020.88					734 197			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 444.62					78 874			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 101.36					42 305			
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
	
41.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.058	4 846.79	124.86	4 711.39	281.11	7.24	273.26	17	10.04	2 870	123	2 744	
				10.54	657.79		0.61	38.15	4.81	17.03		3	650	
	Объем: 145*0.4													
	Накладные расходы		95%			43.12				81%	626			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			19.52				34%	263			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					343.75					3 759			
	
42.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	92.8	16.40		16.40	1 521.92		1 521.92		8.9	13 545		13 545	
														
	Объем: 58*1.6													
	
43.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.058	344.93	24.76	314.90	20.01	1.44	18.26	17	9.45	198	24	173	
				5.27	49.16		0.31	2.85	4.81	17.03		1	49	
	Накладные расходы		95%			4.08				81%	59			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.84				34%	25			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.93					282			
	
44.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.29	2 520.14	133.78	2 368.36	730.84	38.80	686.82	17	6.32	5 030	660	4 341	
				18.00	198.48		5.22	57.56	5.7	17.02		30	980	
	Объем: 145*0.2													
	Накладные расходы		142%			136.83				121%	1 984			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			78.05				65%	1 066			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					945.72					8 080			
	
45.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	31.9	104.66			3 338.65					16 481			
				104.66			3 338.65		516.66			16 481		
	Объем: 29*1.10													
	
46.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.145	61 088.01	320.44	4 324.25	8 857.76	46.46	627.02	17	7.13	75 891	790	4 471	
				56 443.32	612.47		8 184.28	88.81	8.63	17.01		70 630	1 511	
	Накладные расходы		142%			192.08				121%	2 784			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			109.57				65%	1 496			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 159.41					80 171			
	
47.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0725	540.62		540.62	39.19		39.19	1	8.67	340		340	
					59.01			4.28	4.77	17.03			73	
	Объем: 145*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			6.08				121%	88			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			3.47				65%	47			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.73					476			
	
48.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	7.4	280.61			2 076.51					15 697			
				280.61			2 076.51		2 121.17			15 697		
	Объем: 7.25*1.02													
	
49.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	14.5	144.06	122.25	15.86	2 088.87	1 772.63	229.97	17	5.41	31 813	30 135	1 244	
				5.95	0.73		86.28	10.59	5.03	16.89		434	179	
	Накладные расходы		142%			2 532.17				121%	36 680			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 444.41				65%	19 704			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 065.45					88 197			
	
50.	СЦена поставщика. 
Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая, м2	147.9	104.55			15 463.60			1	1	78 091			
				104.55			15 463.60		5.05	1		78 091		
	Объем: (14.5)*10.2													
	Поправки: М: =480*1.1/5.05	
	
	озеленение	
	
51.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	0.8	2 168.55	337.20		1 734.84	269.76		17	1	11 501	4 586		
				1 831.35			1 465.08		4.72	1		6 915		
	Накладные расходы		115%			310.22				98%	4 494			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			207.72				61%	2 797			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 252.78					18 793			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	36 153.30	2 136.33	3 396.44			251 457	36 318	26 858	
			30 620.54	202.24				188 282	3 442	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	34 631.38	2 136.33	1 874.52			237 912	36 318	13 313	
			30 620.54	202.24				188 282	3 442	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	20 878.76					110 269			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 41, 43; %=121 - по стр. 44, 46, 47, 49; %=98 - по стр. 51)	3 224.58					46 716			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 41, 43; %=65 - по стр. 44, 46, 47, 49; %=61 - по стр. 51)	1 864.57					25 398			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	39 720.53					310 026			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 521.92		1 521.92			13 545		13 545	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 521.92					13 545			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	41 242.45					323 571			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	882.59					6 924			
	ИТОГО	42 125.04					330 495			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	842.50					6 610			
	ИТОГО	42 967.54					337 105			
	НДС 18%	7 734.16					60 679			
	ВСЕГО С НДС	50 701.70					397 784			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 224.58					46 716			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 864.57					25 398			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	111 407.94	5 709.49	8 658.19			727 498	97 063	68 503	
			97 040.03	512.78				561 933	8 726	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	107 481.45	5 693.01	4 754.96			692 518	96 783	33 835	
			97 033.52	508.26				561 904	8 650	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	71 079.16					364 656			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 34; %=81 - по стр. 4, 6, 14, 16, 23, 25, 41, 43; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 12, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 35, 44, 46, 47, 49; %=68 - по стр. 36; %=89 - по стр. 37; %=98 - по стр. 51)	8 650.45					125 317			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 34; %=34 - по стр. 4, 6, 14, 16, 23, 25, 41, 43; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 12, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 35, 44, 46, 47, 49; %=31 - по стр. 36; %=44 - по стр. 37; %=61 - по стр. 51)	4 950.93					67 498			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	121 082.83					885 333			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	63.09	16.48	40.10			594	280	285	
			6.51	4.35				29	74	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 38)	18.75					273			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38)	15.00					205			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	96.84					1 072			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 863.40		3 863.13			34 386		34 383	
				0.17					2	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2)	0.17					2			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2)	0.10					1			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 863.40					34 386			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	125 043.07					920 791			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 675.92					19 705			
	ИТОГО	127 718.99					940 496			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 554.38					18 810			
	ИТОГО	130 273.37					959 306			
	НДС 18%	23 449.21					172 675			
	ВСЕГО С НДС	153 722.58					1 131 981			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 669.20					125 590			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 965.93					67 703			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)