«СОГЛАСОВАНО» 	 «УТВЕРЖДАЮ» 	
 Смета на сумму: 	 1 093 983 	 руб. 	 Смета на сумму: 	 1 093 983 	 руб. 	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-7»	
		
 ________________ /Русович С.Б. / 	 ________________ /Просвирина Т.В. / 	
		
 «______»____________________ 20___г. 	 «______»____________________ 20___г. 	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
 Капитальный ремонт подвала МКД №1-3 по ул.Барнаульская г.Калининград 	
 Сметная стоимость: 	1 093.983 	 тыс. руб. 	
 Hормативная трудоемкость: 	1.704 	 тыс.чел.ч 	
 Сметная заработная плата: 	232.366 	 тыс. руб. 	
 Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2". 	

 № поз. 	 Код норматива, 
Наименование, 
Единица измерения 	 Объем 	 Базисная стоимость за единицу 	 Базисная стоимость всего 	 Индекс / Цена 	 Текущая стоимость всего 	
			 Всего 	 Осн. З/п 	 Эксп. 	 Всего 	 Осн. З/п 	 Эксп. 	 Осн. З/п 	 Эксп. 	 Всего 	 Осн. З/п 	 Эксп. 	
				 Материал 	 В т.ч. з/п 		 Материал 	 В т.ч. з/п 	 Материал 	 В т.ч. з/п 		 Материал 	 В т.ч. з/п 	

 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	 11 	 12 	 13 	 14 	
	Оконные и дверные проемы проемы общего пользования 	
	
 1. 	 ТЕР 46-04-012-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 	 0.018 	 1 870.07 	1 617.67 	252.40 	 33.66 	29.12 	4.54 	14.41 	8.54 	 458 	420 	39 	
					 100.00 			 1.80 	 1 	 16.81 			 30 	
	 Объем: 0.5*0.9*4 													
	Накладные расходы 		 99% 			 30.61 				 84% 	 378 			
			 =(110*0.9) 							 =(110*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 60% 			 18.55 				 48% 	 216 			
			 =(70*0.85) 							 =(70*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 82.82 					 1 052 			
	
 2. 	 ТЕР 10-01-034-03
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (места общего пользования), 100 м2 проемов 	 0.018 	 21 833.35 	2 767.20 	891.18 	 393.00 	49.81 	16.04 	14.4 	6.6 	 1 733 	717 	106 	
				 18 174.97 	 34.11 		 327.15 	 0.61 	 2.78 	 16.81 		 909 	 10 	
	 Объем: 0.5*0.9*4 													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096 	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 	
	Накладные расходы 		 106% 			 53.45 				 90% 	 654 			
			 =(118*0.9) 							 =(118*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 54% 			 27.23 				 43% 	 313 			
			 =(63*0.85) 							 =(63*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 473.67 					 2 700 			
	
 3. 	 ТССЦ 203-0954
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 	 1.8 	 3 070.76 			 5 527.37 					 9 452 			
				 3 070.76 			 5 527.37 		 5 250.96 			 9 452 		
	 Объем: 0.5*0.9*4 													
	
 4. 	 ТЕР 15-02-031-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 	 0.0304 	 5 473.34 	2 776.60 	100.77 	 166.39 	84.41 	3.06 	14.4 	8.54 	 1 569 	1 215 	26 	
				 2 595.97 	 39.93 		 78.92 	 1.21 	 4.15 	 16.81 		 328 	 20 	
	 Объем: (0.5+0.9+0.5)*4*0.4 													
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 	
	Накладные расходы 		 95% 			 81.34 				 80% 	 988 			
			 =(105*0.9) 							 =(105*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 47% 			 40.24 				 37% 	 457 			
			 =(55*0.85) 							 =(55*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 287.97 					 3 014 			
	
 5. 	 ТЕР 15-04-002-01
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.0304 	 210.27 	122.16 	3.53 	 6.39 	3.71 	0.11 	14.4 	8.29 	 64 	53 	1 	
				 84.59 	 0.20 		 2.57 	 0.01 	 3.91 	 16.69 		 10 		
	 Объем: (0.5+0.9+0.5)*4*0.4 													
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 	
	Накладные расходы 		 95% 			 3.53 				 80% 	 42 			
			 =(105*0.9) 							 =(105*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 47% 			 1.75 				 37% 	 20 			
			 =(55*0.85) 							 =(55*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 11.67 					 126 			
	
 6. 	 ТЕР 46-04-012-03
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 	 0.042 	 1 143.95 	891.55 	252.40 	 48.05 	37.45 	10.60 	14.41 	8.54 	 630 	540 	91 	
					 100.00 			 4.20 	 1 	 16.81 			 71 	
	 Объем: 1*2.1*2 													
	Накладные расходы 		 99% 			 41.23 				 84% 	 513 			
			 =(110*0.9) 							 =(110*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 60% 			 24.99 				 48% 	 293 			
			 =(70*0.85) 							 =(70*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 114.27 					 1 437 			
	
 7. 	 ТЕР 09-04-012-01
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема 	 4.2 	 102.34 	34.85 	32.75 	 429.83 	146.35 	137.53 	14.4 	7.41 	 3 704 	2 107 	1 019 	
				 34.75 			 145.95 		 3.96 	 1 		 578 		
	 Объем: 1*2.1*2 													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066 	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 	
	Накладные расходы 		 81% 			 118.54 				 69% 	 1 454 			
			 =(90*0.9) 							 =(90*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 72% 			 105.37 				 58% 	 1 222 			
			 =(85*0.85) 							 =(85*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 653.75 					 6 380 			
	
 8. 	 ТССЦ 203-8118
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм, шт. 	 2 	 3 168.09 			 6 336.18 					 21 926 			
				 3 168.09 			 6 336.18 		 10 963.11 			 21 926 		
	
 9. 	 ТЕР 15-02-031-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 	 0.0408 	 5 473.34 	2 776.60 	100.77 	 223.31 	113.29 	4.11 	14.4 	8.54 	 2 106 	1 631 	35 	
				 2 595.97 	 39.93 		 105.92 	 1.63 	 4.15 	 16.81 		 440 	 27 	
	 Объем: (2.1+0.9+2.1)*2*0.4 													
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 	
	Накладные расходы 		 95% 			 109.17 				 80% 	 1 326 			
			 =(105*0.9) 							 =(105*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 47% 			 54.01 				 37% 	 613 			
			 =(55*0.85) 							 =(55*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 386.50 					 4 046 			
	
 10. 	 ТЕР 15-04-002-01
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.0408 	 210.27 	122.16 	3.53 	 8.58 	4.98 	0.14 	14.4 	8.29 	 86 	72 	1 	
				 84.59 	 0.20 		 3.45 	 0.01 	 3.91 	 16.69 		 13 		
	 Объем: (2.1+0.9+2.1)*2*0.4 													
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 	
	Накладные расходы 		 95% 			 4.74 				 80% 	 58 			
			 =(105*0.9) 							 =(105*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 47% 			 2.35 				 37% 	 27 			
			 =(55*0.85) 							 =(55*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 15.67 					 170 			
	
	Ремонт пола подвала 	
	
 11. 	 ТЕР 46-04-009-02
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка бетонных оснований под полы  (прим), 1 м3 	 20.368 	 303.52 	75.11 	228.41 	 6 182.10 	1 529.84 	4 652.25 	14.4 	4.41 	 42 546 	22 030 	20 516 	
					 20.91 			 425.89 	 1 	 14.39 			 6 129 	
	Накладные расходы 		 99% 			 1 936.17 				 84% 	 23 654 			
			 =(110*0.9) 							 =(110*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 60% 			 1 173.44 				 48% 	 13 516 			
			 =(70*0.85) 							 =(70*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 9 291.71 					 79 716 			
	
 12. 	 ТЕР 01-02-057-02
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 	 0.43282 	 1 759.67 	1 759.67 		 761.62 	761.62 		14.4 	1 	 10 967 	10 967 		
									 1 	 1 				
	 Объем: 254.6*0.17 													
	Начисления: Н5= 1.38 	
	Накладные расходы 		 72% 			 548.37 				 61% 	 6 690 			
			 =(80*0.9) 							 =(80*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 38% 			 289.42 				 31% 	 3 400 			
			 =(45*0.85) 							 =(45*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 599.40 					 21 057 			
	
 13. 	 ТЕР 11-01-002-04
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя 	 25.46 	 475.82 	48.38 	92.13 	 12 114.45 	1 231.83 	2 345.63 	14.41 	4.59 	 67 190 	17 751 	10 766 	
				 335.31 	 9.27 		 8 536.99 	 236.01 	 4.53 	 14.39 		 38 673 	 3 396 	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 	
	Накладные расходы 		 111% 			 1 629.30 				 94% 	 19 878 			
			 =(123*0.9) 							 =(123*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 64% 			 939.42 				 51% 	 10 785 			
			 =(75*0.85) 							 =(75*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 14 683.17 					 97 853 			
	
 14. 	 ТЕР 11-01-002-09
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя 	 25.46 	 737.79 	44.95 	0.45 	 18 784.05 	1 144.34 	11.46 	14.4 	5.33 	 96 043 	16 479 	61 	
				 692.39 			 17 628.25 		 4.51 	 1 		 79 503 		
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 	
	Накладные расходы 		 111% 			 1 270.22 				 94% 	 15 490 			
			 =(123*0.9) 							 =(123*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 64% 			 732.38 				 51% 	 8 404 			
			 =(75*0.85) 							 =(75*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 20 786.65 					 119 938 			
	
 15. 	 ТЕР 11-01-004-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой (прим), 100 м2 изолируемой поверхности 	 2.546 	 3 221.87 	762.19 	548.76 	 8 202.88 	1 940.53 	1 397.14 	14.41 	3.85 	 60 149 	27 963 	5 379 	
				 1 910.92 	 7.56 		 4 865.20 	 19.25 	 5.51 	 16.81 		 26 807 	 324 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ] 	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 	
	Накладные расходы 		 111% 			 2 175.36 				 94% 	 26 590 			
			 =(123*0.9) 							 =(123*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 64% 			 1 254.26 				 51% 	 14 426 			
			 =(75*0.85) 							 =(75*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 11 632.50 					 101 165 			
	
 16. 	 ТССЦ 101-1564
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Гидроизол, м2 	 295.336 	 33.27 			 9 825.83 					 18 786 			
				 33.27 			 9 825.83 		 63.61 			 18 786 		
	
 17. 	 ТЕР 11-01-011-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм-  (всего 50мм ), 100 м2 стяжки 	 2.546 	 1 809.82 	459.64 	70.56 	 4 607.79 	1 170.23 	179.65 	14.41 	8.16 	 34 716 	16 863 	1 466 	
				 1 279.62 	 24.62 		 3 257.91 	 62.67 	 5.03 	 16.81 		 16 387 	 1 053 	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 	
	Накладные расходы 		 111% 			 1 368.52 				 94% 	 16 841 			
			 =(123*0.9) 							 =(123*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 64% 			 789.06 				 51% 	 9 137 			
			 =(75*0.85) 							 =(75*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 6 765.37 					 60 694 			
	
 18. 	 ТЕР 11-01-011-02
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки 	 2.546 	 2 010.11 	34.94 	74.61 	 5 117.74 	88.96 	189.96 	14.39 	7.99 	 27 186 	1 280 	1 518 	
				 1 900.56 	 24.39 		 4 838.83 	 62.10 	 5.04 	 16.83 		 24 388 	 1 045 	
	Начисления: Н3= 6*1.25*1.2, Н4= 6*1.25*1.2, Н5= 6*1.15*1.2, Н48= 6 	
	Накладные расходы 		 111% 			 167.68 				 94% 	 2 186 			
			 =(123*0.9) 							 =(123*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 64% 			 96.68 				 51% 	 1 186 			
			 =(75*0.85) 							 =(75*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 5 382.10 					 30 557 			
	
 19. 	 ТЕР 11-01-015-08
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия 	 2.546 	 221.54 	150.38 	11.19 	 564.04 	382.86 	28.49 	14.41 	5.81 	 6 536 	5 517 	166 	
				 59.97 	 1.79 		 152.68 	 4.54 	 5.59 	 15.46 		 854 	 70 	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 	
	Накладные расходы 		 111% 			 430.01 				 94% 	 5 252 			
			 =(123*0.9) 							 =(123*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 64% 			 247.94 				 51% 	 2 849 			
			 =(75*0.85) 							 =(75*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 241.99 					 14 637 			
	
	Ремонт  несущих стен и прегородок в коридоре 	
	
 20. 	 ТЕРр 62-41-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Очистка вручную стен от перхлорвиниловых  красок (прим), 100 м2 расчищенной поверхности 	 3.18 	 172.22 	172.22 		 547.66 	547.66 		14.4 	1 	 7 886 	7 886 		
									 1 	 1 				
	 Объем: 636.286-318 													
	Накладные расходы 		 80% 			 438.13 				 68% 	 5 362 			
										 =(80.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 50% 			 273.83 				 40% 	 3 154 			
										 =(50.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 259.62 					 16 403 			
	
 21. 	 ТЕР 46-02-009-02
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 	 3.15 	 188.95 	188.95 		 595.19 	595.19 		14.4 	1 	 8 571 	8 571 		
									 1 	 1 				
	Накладные расходы 		 99% 			 589.24 				 84% 	 7 200 			
			 =(110*0.9) 							 =(110*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 60% 			 357.11 				 48% 	 4 114 			
			 =(70*0.85) 							 =(70*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 541.54 					 19 885 			
	
 22. 	 ТЕРр 62-42-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности 	 6.33 	 57.10 	31.22 		 361.44 	197.62 		14.4 	1 	 3 504 	2 846 		
				 25.88 			 163.82 		 4.02 	 1 		 659 		
	Накладные расходы 		 80% 			 158.10 				 68% 	 1 935 			
										 =(80.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 50% 			 98.81 				 40% 	 1 138 			
										 =(50.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 618.35 					 6 578 			
	
 23. 	 ТЕР 15-02-016-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 	 3.15 	 2 036.55 	871.32 	144.34 	 6 415.12 	2 744.66 	454.66 	14.4 	9.49 	 56 283 	39 523 	4 315 	
				 1 020.89 	 83.11 		 3 215.80 	 261.80 	 3.87 	 13.23 		 12 445 	 3 464 	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 	
	Накладные расходы 		 95% 			 2 856.14 				 80% 	 34 390 			
			 =(105*0.9) 							 =(105*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 47% 			 1 413.04 				 37% 	 15 905 			
			 =(55*0.85) 							 =(55*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 10 684.29 					 106 578 			
	
 24. 	 ТЕР 15-04-002-01
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 3.15 	 210.27 	122.16 	3.53 	 662.36 	384.80 	11.10 	14.4 	8.29 	 6 675 	5 541 	92 	
				 84.59 	 0.20 		 266.46 	 0.61 	 3.91 	 16.69 		 1 042 	 10 	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 	
	Накладные расходы 		 95% 			 366.14 				 80% 	 4 441 			
			 =(105*0.9) 							 =(105*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 47% 			 181.14 				 37% 	 2 054 			
			 =(55*0.85) 							 =(55*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 209.64 					 13 170 			
	
 25. 	 ТЕРр 62-1-5
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) 	 3.18 	 147.79 	90.17 	6.30 	 469.97 	286.74 	20.03 	14.4 	8.39 	 5 177 	4 129 	168 	
				 51.32 	 1.29 		 163.20 	 4.10 	 5.39 	 16.84 		 880 	 69 	
	 Объем: ((27.04+27.12+26.84+26.52+27.1+22.22)*2.4)-3.78-1.35+265-318 													
	Накладные расходы 		 80% 			 232.67 				 68% 	 2 855 			
										 =(80.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 50% 			 145.42 				 40% 	 1 679 			
										 =(50.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 848.06 					 9 711 			
	
	Ремонт потолков 	
	
 26. 	 ТЕРр 62-41-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Очистка вручную потолков от перхлорвиниловых  красок (прим), 100 м2 расчищенной поверхности 	 2.546 	 172.22 	172.22 		 438.47 	438.47 		14.4 	1 	 6 314 	6 314 		
									 1 	 1 				
	Накладные расходы 		 80% 			 350.78 				 68% 	 4 294 			
										 =(80.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 50% 			 219.24 				 40% 	 2 526 			
										 =(50.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 008.48 					 13 133 			
	
 27. 	 ТЕРр 62-42-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности 	 2.546 	 57.10 	31.22 		 145.38 	79.49 		14.4 	1 	 1 409 	1 145 		
				 25.88 			 65.89 		 4.02 	 1 		 265 		
	Накладные расходы 		 80% 			 63.59 				 68% 	 779 			
										 =(80.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 50% 			 39.75 				 40% 	 458 			
										 =(50.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 248.72 					 2 646 			
	
 28. 	 ТЕРр 62-1-5
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) 	 2.546 	 147.79 	90.17 	6.30 	 376.27 	229.57 	16.04 	14.4 	8.39 	 4 145 	3 306 	135 	
				 51.32 	 1.29 		 130.66 	 3.28 	 5.39 	 16.84 		 704 	 55 	
	Накладные расходы 		 80% 			 186.28 				 68% 	 2 285 			
										 =(80.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 50% 			 116.43 				 40% 	 1 344 			
										 =(50.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 678.98 					 7 775 			
	
 29. 	 ТЕРр 53-14-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Заделка швов в потолках цементным раствором (прим), 10 м трещин 	 8 	 37.19 	25.77 		 297.52 	206.16 		14.41 	1 	 3 433 	2 971 		
				 11.42 			 91.36 		 5.06 	 1 		 462 		
	Накладные расходы 		 86% 			 177.30 				 73% 	 2 169 			
										 =(86.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 70% 			 144.31 				 56% 	 1 664 			
										 =(70.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 619.13 					 7 266 			
	
	Ремонт приямков 	
	
 30. 	 ТЕРр 61-10-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности 	 0.07 	 3 222.10 	1 873.08 	1.32 	 225.55 	131.12 	0.09 	14.4 	5.74 	 2 237 	1 888 	1 	
				 1 347.70 			 94.34 		 3.69 	 1 		 348 		
	Накладные расходы 		 79% 			 103.58 				 67% 	 1 265 			
										 =(79.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 50% 			 65.56 				 40% 	 755 			
										 =(50.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 394.69 					 4 257 			
	
 31. 	 ТЕР 11-01-011-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки 	 0.058 	 1 809.82 	459.64 	70.56 	 104.97 	26.66 	4.09 	14.41 	8.16 	 791 	384 	33 	
				 1 279.62 	 24.62 		 74.22 	 1.43 	 5.03 	 16.81 		 373 	 24 	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 	
	Накладные расходы 		 111% 			 31.18 				 94% 	 384 			
			 =(123*0.9) 							 =(123*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 64% 			 17.98 				 51% 	 208 			
			 =(75*0.85) 							 =(75*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 154.13 					 1 383 			
	
 32. 	 ТЕР 11-01-011-02
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки 	 0.058 	 1 340.07 	23.29 	49.74 	 77.72 	1.35 	2.88 	14.39 	7.99 	 413 	19 	23 	
				 1 267.04 	 16.26 		 73.49 	 0.94 	 5.04 	 16.83 		 370 	 16 	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*4, Н4= 1.25*1.2*4, Н5= 1.15*1.2*4, Н48= 4 	
	Накладные расходы 		 111% 			 2.54 				 94% 	 33 			
			 =(123*0.9) 							 =(123*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 64% 			 1.47 				 51% 	 18 			
			 =(75*0.85) 							 =(75*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 81.73 					 464 			
	
	Ремонт отмостки 	
	
 33. 	 ТЕРр 68-12-5
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций 	 0.026 	 2 714.76 	666.84 	2 047.92 	 70.58 	17.34 	53.25 	14.41 	6.15 	 577 	250 	327 	
					 258.98 			 6.73 	 1 	 14.13 			 95 	
	Накладные расходы 		 104% 			 25.03 				 88% 	 304 			
										 =(104.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 60% 			 14.44 				 48% 	 166 			
										 =(60.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 110.05 					 1 046 			
	
 34. 	 ТЕР 01-02-057-02
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 	 0.052 	 1 466.39 	1 466.39 		 76.25 	76.25 		14.4 	1 	 1 098 	1 098 		
									 1 	 1 				
	Начисления: Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 72% 			 54.90 				 61% 	 670 			
			 =(80*0.9) 							 =(80*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 38% 			 28.98 				 31% 	 340 			
			 =(45*0.85) 							 =(45*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 160.13 					 2 108 			
	
 35. 	 ТЕР 08-01-003-07
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности 	 0.078 	 3 001.78 	246.00 	111.59 	 234.14 	19.19 	8.70 	14.41 	4.01 	 978 	276 	35 	
				 2 644.20 			 206.25 		 3.23 	 1 		 666 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 110% 			 21.11 				 93% 	 257 			
			 =(122*0.9) 							 =(122*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 68% 			 13.05 				 54% 	 149 			
			 =(80*0.85) 							 =(80*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 268.30 					 1 384 			
	
 36. 	 ТЕР 11-01-002-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя 	 2.6 	 203.51 	35.93 	41.45 	 529.12 	93.41 	107.77 	14.41 	4.67 	 3 499 	1 346 	503 	
				 126.13 	 4.21 		 327.94 	 10.95 	 5.03 	 14.4 		 1 650 	 158 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 111% 			 115.84 				 94% 	 1 414 			
			 =(123*0.9) 							 =(123*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 64% 			 66.79 				 51% 	 767 			
			 =(75*0.85) 							 =(75*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 711.75 					 5 680 			
	
 37. 	 ТЕР 11-01-002-04
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя 	 2.6 	 452.40 	40.32 	76.78 	 1 176.25 	104.83 	199.62 	14.41 	4.59 	 6 376 	1 511 	916 	
				 335.31 	 7.73 		 871.81 	 20.09 	 4.53 	 14.39 		 3 949 	 289 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 111% 			 138.66 				 94% 	 1 692 			
			 =(123*0.9) 							 =(123*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 64% 			 79.95 				 51% 	 918 			
			 =(75*0.85) 							 =(75*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 394.86 					 8 986 			
	
 38. 	 ТЕР 11-01-002-09
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя 	 2.6 	 730.22 	37.46 	0.38 	 1 898.57 	97.38 	0.98 	14.4 	5.33 	 9 526 	1 402 	5 	
				 692.39 			 1 800.21 		 4.51 	 1 		 8 119 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 111% 			 108.09 				 94% 	 1 318 			
			 =(123*0.9) 							 =(123*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 64% 			 62.32 				 51% 	 715 			
			 =(75*0.85) 							 =(75*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 2 068.99 					 11 559 			
	
 39. 	 Т01-01-01-041
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т 	 102.8 	 66.71 		66.71 	 6 857.81 		6 857.81 	1 	6.28 	 43 067 		43 067 	
									 1 	 1 				
	 Объем: 20.368*1.8+38.2*1.4+318*0.014*1.8+2.6*1.8 													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28 	
	
 40. 	 Т03-21-01-015
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т 	 103 	 18.71 		18.71 	 1 926.82 		1 926.82 	1 	6.28 	 12 100 		12 100 	
									 1 	 1 				
	 Объем: 20.368*1.8+38.2*1.4+318*0.014*1.8+2.6*1.8 													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28 	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 	102 820.42 	14 997.22 	18 644.55 			589 906 	216 011 	102 910 	
			69 178.65 	1 129.86 				270 986 	16 355 	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 	102 390.59 	14 850.87 	18 507.02 			586 202 	213 904 	101 891 	
			69 032.70 	1 129.86 				270 408 	16 355 	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 	21 689.38 					50 164 			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 6, 11, 21; %=90 - по стр. 2; %=80 - по стр. 4, 5, 9, 10, 23, 24; %=61 - по стр. 12, 34; %=94 - по стр. 13-15, 17-19, 31, 32, 36-38; %=68 - по стр. 20, 22, 25-28; %=73 - по стр. 29; %=67 - по стр. 30; %=88 - по стр. 33; %=93 - по стр. 35) 	15 869.00 					193 584 			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 11, 21, 33; %=43 - по стр. 2; %=37 - по стр. 4, 5, 9, 10, 23, 24; %=31 - по стр. 12, 34; %=51 - по стр. 13-15, 17-19, 31, 32, 36-38; %=40 - по стр. 20, 22, 25-28, 30; %=56 - по стр. 29; %=54 - по стр. 35) 	9 031.30 					103 716 			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 	127 290.89 					883 502 			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 	429.83 	146.35 	137.53 			3 704 	2 107 	1 019 	
			145.95 					578 		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 7) 	118.54 					1 454 			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 7) 	105.37 					1 222 			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 	653.74 					6 380 			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 	127 944.63 					889 882 			
	Строительный контроль 2,14% 	2 738.02 					19 043 			
	Всего со строительным контролем 	130 682.65 					908 925 			
	Непредвиденные расходы 	2 613.65 					18 179 			
	Итого с непредвиденными затратами 	133 296.30 					927 104 			
	НДС 	23 993.33 					166 879 			
	Всего с НДС 	157 289.63 					1 093 983 			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 	15 987.54 					195 038 			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 	9 136.67 					104 938 			
 
 Составил: 		
	(должность, подпись, Ф.И.О) 	
		
 Проверил: 		
	(должность, подпись, Ф.И.О)