«СОГЛАСОВАНО» 	 «УТВЕРЖДАЮ» 	
 Смета на сумму: 	 1 399 817 	 руб. 	 Смета на сумму: 	 1 399 817 	 руб. 	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Теплосервис»	
		
 ________________ /Русович С.Б. / 	 ________________ /Черкас В.А./ 	
		
 «______»____________________ 20___г. 	 «______»____________________ 20___г. 	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
Капитальный ремонт крыши МКД ул.Ольховая 2-4 г.Калининград	
	
 Сметная стоимость: 	1 399.817 	 тыс. руб. 	
 Hормативная трудоемкость: 	1.635 	 тыс.чел.ч 	
 Сметная заработная плата: 	213.725 	 тыс. руб. 	
 Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". 	

 № поз. 	 Код норматива, 
Наименование, 
Единица измерения 	 Объем 	 Базисная стоимость за единицу 	 Базисная стоимость всего 	 Индекс / Цена 	 Текущая стоимость всего 	
			 Всего 	 Осн. З/п 	 Эксп. 	 Всего 	 Осн. З/п 	 Эксп. 	 Осн. З/п 	 Эксп. 	 Всего 	 Осн. З/п 	 Эксп. 	
				 Материал 	 В т.ч. з/п 		 Материал 	 В т.ч. з/п 	 Материал 	 В т.ч. з/п 		 Материал 	 В т.ч. з/п 	

 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	 11 	 12 	 13 	 14 	
 1. 	 ТЕР 46-04-008-04
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия 	 7.09 	 165.55 	131.65 	33.90 	 1 173.75 	933.40 	240.35 	14.4 	6.14 	 14 917 	13 441 	1 476 	
									 1 	 1 				
	Накладные расходы 		 99% 			 924.07 				 84% 	 11 290 			
			 =(110*0.9) 							 =(110*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 60% 			 560.04 				 48% 	 6 452 			
			 =(70*0.85) 							 =(70*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 2 657.86 					 32 659 			
	
 2. 	 ТЕРр 58-3-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий 	 1.1 	 75.57 	75.35 	0.22 	 83.13 	82.89 	0.24 	14.4 	5.59 	 1 195 	1 194 	1 	
									 1 	 1 				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 	
	Накладные расходы 		 83% 			 68.80 				 71% 	 848 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 53.88 				 52% 	 621 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 205.81 					 2 664 			
	
 3. 	 ТЕРр 58-1-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли 	 7.09 	 172.51 	127.80 	44.71 	 1 223.10 	906.10 	316.99 	14.41 	7.71 	 15 501 	13 057 	2 444 	
					 6.95 			 49.28 	 1 	 14.38 			 709 	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 	
	Накладные расходы 		 83% 			 792.97 				 71% 	 9 774 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 621.00 				 52% 	 7 158 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 2 637.06 					 32 433 			
	
 4. 	 ТЕРр 58-1-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли 	 7.09 	 172.51 	127.80 	44.71 	 1 223.10 	906.10 	316.99 	14.41 	7.71 	 15 501 	13 057 	2 444 	
					 6.95 			 49.28 	 1 	 14.38 			 709 	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 	
	Накладные расходы 		 83% 			 792.97 				 71% 	 9 774 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 621.00 				 52% 	 7 158 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 2 637.06 					 32 433 			
	
 5. 	 ТЕРр 58-10-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м 	 0.72 	 7 415.77 	333.04 	13.17 	 5 339.35 	239.79 	9.48 	14.4 	8.06 	 17 069 	3 453 	76 	
				 7 069.56 			 5 090.08 		 2.66 	 1 		 13 540 		
	Накладные расходы 		 83% 			 199.03 				 71% 	 2 452 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 155.86 				 52% 	 1 796 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 5 694.24 					 21 316 			
	
 6. 	 ТЕРр 58-10-3
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. 	 0.16 	 5 731.49 	578.30 	8.10 	 917.04 	92.53 	1.30 	14.4 	8.06 	 3 253 	1 332 	10 	
				 5 145.09 			 823.21 		 2.32 	 1 		 1 910 		
	Накладные расходы 		 83% 			 76.80 				 71% 	 946 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 60.14 				 52% 	 693 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 053.98 					 4 891 			
	
 7. 	 ТЕРр 58-10-5
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. 	 0.08 	 4 604.75 	480.56 	8.10 	 368.38 	38.44 	0.65 	14.4 	8.06 	 1 382 	554 	5 	
				 4 116.09 			 329.29 		 2.5 	 1 		 823 		
	Накладные расходы 		 83% 			 31.91 				 71% 	 393 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 24.99 				 52% 	 288 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 425.27 					 2 063 			
	
 8. 	 ТЕРр 58-10-6
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. 	 0.08 	 8 719.75 	480.56 	8.10 	 697.58 	38.44 	0.65 	14.4 	8.06 	 1 382 	554 	5 	
				 8 231.09 			 658.49 		 1.25 	 1 		 823 		
	Накладные расходы 		 83% 			 31.91 				 71% 	 393 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 24.99 				 52% 	 288 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 754.47 					 2 063 			
	
 9. 	 ТЕРр 58-22-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. 	 0.6 	 1 357.93 	327.73 	1.01 	 814.76 	196.64 	0.61 	14.4 	8.08 	 5 374 	2 832 	5 	
				 1 029.19 			 617.51 		 4.11 	 1 		 2 538 		
	Накладные расходы 		 83% 			 163.21 				 71% 	 2 011 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 127.82 				 52% 	 1 473 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 105.79 					 8 857 			
	
 10. 	 ТЕРр 58-5-3
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м 	 0.45 	 9 291.30 	1 358.31 	34.61 	 4 181.09 	611.24 	15.57 	14.4 	7.89 	 19 588 	8 802 	123 	
				 7 898.38 			 3 554.27 		 3 	 1 		 10 663 		
	Накладные расходы 		 83% 			 507.33 				 71% 	 6 249 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 397.31 				 52% 	 4 577 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 5 085.73 					 30 414 			
	
 11. 	 ТЕРр 58-5-5
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м 	 0.47 	 6 775.72 	1 449.90 	67.19 	 3 184.59 	681.45 	31.58 	14.4 	7.93 	 20 518 	9 813 	250 	
				 5 258.63 			 2 471.56 		 4.23 	 1 		 10 455 		
	Накладные расходы 		 83% 			 565.60 				 71% 	 6 967 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 442.94 				 52% 	 5 103 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 4 193.14 					 32 588 			
	
 12. 	 ТЕРр 58-5-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м 	 0.53 	 4 519.16 	360.82 	36.65 	 2 395.15 	191.23 	19.42 	14.4 	7.97 	 12 083 	2 754 	155 	
				 4 121.69 			 2 184.50 		 4.2 	 1 		 9 175 		
	Накладные расходы 		 83% 			 158.72 				 71% 	 1 955 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 124.30 				 52% 	 1 432 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 2 678.17 					 15 470 			
	
 13. 	 ТЕРр 58-5-7
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. 	 31 	 162.60 	38.37 	35.62 	 5 040.60 	1 189.47 	1 104.22 	14.4 	7.97 	 37 576 	17 128 	8 801 	
				 88.61 			 2 746.91 		 4.24 	 1 		 11 647 		
	Накладные расходы 		 83% 			 987.26 				 71% 	 12 161 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 773.16 				 52% 	 8 907 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 6 801.02 					 58 643 			
	
 14. 	 ТЕРр 58-5-3
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок), 100 м 	 0.72 	 9 291.30 	1 358.31 	34.61 	 6 689.74 	977.98 	24.92 	14.4 	7.89 	 31 340 	14 083 	197 	
				 7 898.38 			 5 686.83 		 3 	 1 		 17 061 		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 	
	Накладные расходы 		 83% 			 811.72 				 71% 	 9 999 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 635.69 				 52% 	 7 323 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 8 137.15 					 48 662 			
	
 15. 	 ТЕРр 58-2-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон 	 0.02 	 2 888.51 	2 877.16 	11.35 	 57.77 	57.54 	0.23 	14.41 	5.49 	 830 	829 	1 	
									 1 	 1 				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 	
	Накладные расходы 		 83% 			 47.76 				 71% 	 589 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 37.40 				 52% 	 431 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 142.93 					 1 850 			
	
 16. 	 ТЕР 10-01-003-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно 	 2 	 394.62 	69.00 	29.78 	 789.23 	138.00 	59.55 	14.4 	7.03 	 4 110 	1 987 	419 	
				 295.84 	 2.08 		 591.68 	 4.15 	 2.88 	 14.4 		 1 704 	 60 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 106% 			 150.68 				 90% 	 1 842 			
			 =(118*0.9) 							 =(118*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 54% 			 76.76 				 43% 	 880 			
			 =(63*0.85) 							 =(63*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 016.67 					 6 833 			
	
 17. 	 ТССЦ 203-0954
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 	 0.96 	 3 070.76 			 2 947.93 					 4 828 			
				 3 070.76 			 2 947.93 		 5 029.56 			 4 828 		
	
 18. 	 ТЕР 26-02-018-02
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности 	 5.95 	 221.62 	101.80 	102.69 	 1 318.61 	605.70 	610.99 	14.4 	3.55 	 11 114 	8 722 	2 169 	
				 17.13 	 1.45 		 101.92 	 8.63 	 2.19 	 14.47 		 223 	 125 	
	 Объем: 709*0.7+98.7 													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 90% 			 552.90 				 77% 	 6 812 			
			 =(100*0.9) 							 =(100*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 60% 			 368.60 				 48% 	 4 247 			
			 =(70*0.85) 							 =(70*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 2 240.11 					 22 173 			
	
 19. 	 ТССЦ 113-8070
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг 	 123.165 	 36.04 			 4 438.87 					 22 145 			
				 36.04 			 4 438.87 		 179.8 			 22 145 		
	 Объем: 20.7*5.95 													
	
 20. 	 ТЕР 12-01-007-02
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли 	 7.09 	 4 877.10 	504.69 	210.18 	 34 578.67 	3 578.25 	1 490.14 	14.41 	7.41 	 214 287 	51 563 	11 042 	
				 4 162.24 	 20.39 		 29 510.28 	 144.55 	 5.14 	 14.39 		 151 683 	 2 080 	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 108% 			 4 020.62 				 92% 	 49 352 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 2 047.54 				 44% 	 23 603 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 40 646.83 					 287 241 			
	
 21. 	 Цена поставщика.
Лист безасбестовый волнистый окрашенный, м2 	 907.52 	 74.12 			 67 265.19 			1 	1 	 278 478 			
				 74.12 			 67 265.19 		 4.14 	 1 		 278 478 		
	 Объем: 709*1.28 													
	Поправки: М: =11.6*49.35/1.9775/4.14*1.06 	
	
 22. 	 ТЕР 12-01-012-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011
прим.)
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения 	 1.1 	 4 972.00 	72.11 	75.20 	 5 469.19 	79.32 	82.72 	14.4 	6.73 	 21 495 	1 142 	557 	
				 4 824.69 	 5.48 		 5 307.16 	 6.02 	 3.73 	 14.38 		 19 796 	 87 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 108% 			 92.17 				 92% 	 1 131 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 46.94 				 44% 	 541 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 5 608.29 					 23 166 			
	
 23. 	 ТЕР 12-01-009-02
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство желобов подвесных Д150, 100 м желобов 	 1.1 	 8 813.16 	326.90 	31.86 	 9 694.48 	359.59 	35.05 	14.4 	7.48 	 34 828 	5 178 	262 	
				 8 454.40 	 3.03 		 9 299.84 	 3.33 	 3.16 	 14.36 		 29 387 	 48 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 108% 			 391.95 				 92% 	 4 808 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 199.61 				 44% 	 2 299 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 10 286.04 					 41 935 			
	
 24. 	 ТЕРр 58-20-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011
прим.)
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м 	 1.1 	 2 956.30 	374.76 	6.66 	 3 251.93 	412.24 	7.33 	14.4 	7.79 	 13 612 	5 936 	57 	
				 2 574.88 	 1.03 		 2 832.37 	 1.13 	 2.69 	 14.48 		 7 619 	 16 	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 	
	Накладные расходы 		 83% 			 343.10 				 71% 	 4 226 			
										 =(83.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 65% 			 268.69 				 52% 	 3 095 			
										 =(65.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 3 863.72 					 20 933 			
	
 25. 	 ТЕР 10-01-008-08
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012
прим.)
Обивка слуховых окон стен кровельной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов 	 0.06 	 373.54 	335.71 	26.60 	 22.41 	20.14 	1.60 	14.41 	8.05 	 306 	290 	13 	
				 11.23 			 0.67 		 4.11 	 1 		 3 		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 106% 			 21.35 				 90% 	 261 			
			 =(118*0.9) 							 =(118*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 54% 			 10.88 				 43% 	 125 			
			 =(63*0.85) 							 =(63*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 54.63 					 692 			
	
 26. 	 ТССЦ 101-3190
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т 	 0.0264 	 23 811.97 			 628.64 					 1 218 			
				 23 811.97 			 628.64 		 46 126.25 			 1 218 		
	 Объем: 0.06*0.44 													
	
 27. 	 ТЕР 46-04-001-04
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка кирпичных стен (Для смены муэрлатов ), 1 м3 	 0.5 	 218.68 	77.46 	141.22 	 109.34 	38.73 	70.61 	14.4 	4.42 	 870 	558 	312 	
					 12.93 			 6.47 	 1 	 14.39 			 93 	
	Накладные расходы 		 99% 			 44.75 				 84% 	 547 			
			 =(110*0.9) 							 =(110*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 60% 			 27.12 				 48% 	 312 			
			 =(70*0.85) 							 =(70*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 181.21 					 1 729 			
	
 28. 	 ТЕРр 53-20-4
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен, 100 м3 кладки 	 0.005 	 136 578.60 	5 963.00 	3 790.41 	 682.89 	29.82 	18.95 	14.4 	7.71 	 3 087 	429 	146 	
				 126 825.19 	 588.90 		 634.13 	 2.94 	 3.96 	 14.39 		 2 511 	 42 	
	Накладные расходы 		 86% 			 28.17 				 73% 	 344 			
										 =(86.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 70% 			 22.93 				 56% 	 264 			
										 =(70.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 734.00 					 3 695 			
	
 29. 	 ТЕРр 60-7-7
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб 	 0.04 	 8 572.20 	5 513.35 	252.31 	 342.89 	220.53 	10.09 	14.4 	6.63 	 3 805 	3 176 	67 	
				 2 806.54 	 60.12 		 112.26 	 2.40 	 5.01 	 14.42 		 562 	 35 	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900 	
	Накладные расходы 		 78% 			 173.89 				 66% 	 2 119 			
										 =(78.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 63% 			 140.45 				 50% 	 1 606 			
										 =(63.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 657.22 					 7 530 			
	
 30. 	 ТССЦ 404-0006
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. 	 0.168 	 2 934.00 			 492.91 					 2 122 			
				 2 934.00 			 492.91 		 12 633.52 			 2 122 		
	 Объем: 0.04*4200 													
	
 31. 	 ТЕРр 60-7-8
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб 	 0.04 	 23 217.20 	15 220.75 	473.40 	 928.69 	608.83 	18.94 	14.4 	6.63 	 10 400 	8 767 	126 	
				 7 523.05 	 112.70 		 300.92 	 4.51 	 5.01 	 14.41 		 1 508 	 65 	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900 	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 	
	Накладные расходы 		 78% 			 478.41 				 66% 	 5 829 			
										 =(78.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 63% 			 386.40 				 50% 	 4 416 			
										 =(63.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 793.50 					 20 645 			
	
 32. 	 ТССЦ 404-0006
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. 	 0.44 	 2 934.00 			 1 290.96 					 5 559 			
				 2 934.00 			 1 290.96 		 12 633.52 			 5 559 		
	 Объем: 0.04*2200*5 													
	
 33. 	 ТЕРр 61-31-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности 	 0.49 	 2 412.79 	1 295.60 	2.05 	 1 182.27 	634.84 	1.00 	14.4 	5.48 	 11 431 	9 142 	6 	
				 1 115.14 			 546.42 		 4.18 	 1 		 2 284 		
	Накладные расходы 		 79% 			 501.52 				 67% 	 6 125 			
										 =(79.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 50% 			 317.42 				 40% 	 3 657 			
										 =(50.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 2 001.21 					 21 213 			
	
 34. 	 ТЕР 15-04-014-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.49 	 2 291.60 	114.18 	14.24 	 1 122.88 	55.95 	6.98 	14.4 	8 	 3 851 	806 	56 	
				 2 163.18 			 1 059.96 		 2.82 	 1 		 2 989 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 95% 			 53.15 				 80% 	 645 			
			 =(105*0.9) 							 =(105*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 47% 			 26.30 				 37% 	 298 			
			 =(55*0.85) 							 =(55*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 1 202.33 					 4 794 			
	
 35. 	 ТЕРр 65-2-3
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями 	 0.15 	 1 015.81 	1 000.16 	15.65 	 152.37 	150.02 	2.35 	14.41 	7.36 	 2 179 	2 162 	17 	
					 6.20 			 0.93 	 1 	 14.43 			 13 	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899 	
	Накладные расходы 		 74% 			 111.70 				 63% 	 1 370 			
										 =(74.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 50% 			 75.47 				 40% 	 870 			
										 =(50.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 339.55 					 4 419 			
	
 36. 	 ТЕР 16-04-001-02
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода 	 0.15 	 12 833.31 	745.23 	9.03 	 1 925.00 	111.79 	1.35 	14.41 	7.31 	 4 846 	1 611 	10 	
				 12 079.05 	 0.95 		 1 811.86 	 0.14 	 1.78 	 14.29 		 3 225 	 2 	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 115% 			 128.72 				 98% 	 1 581 			
			 =(128*0.9) 							 =(128*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 71% 			 79.47 				 56% 	 903 			
			 =(83*0.85) 							 =(83*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 2 133.19 					 7 330 			
	
 37. 	 ТССЦ 301-1224
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг 	 2.1 	 27.31 			 57.35 					 468 			
				 27.31 			 57.35 		 222.97 			 468 		
	 Объем: 15*14/100 													
	
 38. 	 ТЕРр 65-38-2
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. 	 3 	 88.07 	12.17 		 264.21 	36.51 		14.41 	1 	 1 150 	526 		
				 75.90 			 227.70 		 2.74 	 1 		 624 		
	Накладные расходы 		 103% 			 37.61 				 88% 	 463 			
										 =(103.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 60% 			 21.91 				 48% 	 252 			
										 =(60.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 323.72 					 1 865 			
	
 39. 	 ТЕРр 53-1-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Прим. Разборка лобовой доски, 100 м2 стен 	 0.165 	 149.82 	98.65 	51.17 	 24.72 	16.28 	8.44 	14.4 	6.14 	 286 	234 	52 	
					 6.80 			 1.12 	 1 	 14.38 			 16 	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 	
	Накладные расходы 		 86% 			 14.96 				 73% 	 183 			
										 =(86.0* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 70% 			 12.18 				 56% 	 140 			
										 =(70.0* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 51.86 					 609 			
	
 40. 	 ТЕР 10-01-012-04
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство лобовой доски (прим), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) 	 0.165 	 3 104.61 	230.44 	94.03 	 512.26 	38.02 	15.51 	14.4 	8.04 	 2 126 	548 	125 	
				 2 780.15 			 458.72 		 3.17 	 1 		 1 454 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 106% 			 40.30 				 90% 	 493 			
			 =(118*0.9) 							 =(118*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 54% 			 20.53 				 43% 	 236 			
			 =(63*0.85) 							 =(63*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 573.09 					 2 855 			
	
 41. 	 ТЕР 15-04-024-01
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Простая окраска масляными составами по дереву лобовая доска, 100 м2 окрашиваемой поверхности 	 0.165 	 978.00 	299.35 	6.74 	 161.37 	49.39 	1.11 	14.4 	8.02 	 1 019 	711 	9 	
				 671.92 	 0.16 		 110.87 	 0.03 	 2.7 	 14.31 		 299 		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 95% 			 46.95 				 80% 	 569 			
			 =(105*0.9) 							 =(105*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 47% 			 23.23 				 37% 	 263 			
			 =(55*0.85) 							 =(55*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 231.55 					 1 851 			
	
 42. 	 ТЕР 12-01-010-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство обделок оголовков из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия 	 0.192 	 11 907.97 	1 173.45 	33.16 	 2 286.33 	225.30 	6.37 	14.4 	7.8 	 8 739 	3 244 	50 	
				 10 701.36 	 3.78 		 2 054.66 	 0.72 	 2.65 	 14.39 		 5 445 	 10 	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 	
	Накладные расходы 		 108% 			 244.10 				 92% 	 2 994 			
			 =(120*0.9) 							 =(120*0.9* (0.85)) 				
	Сметная прибыль 		 55% 			 124.31 				 44% 	 1 432 			
			 =(65*0.85) 							 =(65*0.85* (0.8)) 				
	Всего с НР и СП 					 2 654.74 					 13 164 			
	
 43. 	 Х311-1037
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т 	 10.1 	 7.56 		7.56 	 76.37 		76.37 		6.07 	 464 		464 	
										 1 				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07 	
	
 44. 	 Х403-1-15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т 	 10.1 	 27.63 		27.63 	 279.04 		279.04 		6.07 	 1 694 		1 694 	
										 1 				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07 	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 	175 686.13 	14 552.49 	4 887.69 			868 026 	209 615 	33 646 	
			156 245.92 	285.63 				624 769 	4 110 	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 	173 287.20 	14 254.17 	4 883.99 			859 383 	205 316 	33 619 	
			154 149.01 	284.56 				620 452 	4 095 	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 	77 064.50 					314 350 			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 27; %=71 - по стр. 2-15, 24; %=90 - по стр. 16, 25, 40; %=77 - по стр. 18; %=92 - по стр. 20, 22, 23, 42; %=73 - по стр. 28, 39; %=66 - по стр. 29, 31; %=67 - по стр. 33; %=80 - по стр. 34, 41) 	13 359.01 					164 080 			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18, 27; %=52 - по стр. 2-15, 24; %=43 - по стр. 16, 25, 40; %=44 - по стр. 20, 22, 23, 42; %=56 - по стр. 28, 39; %=50 - по стр. 29, 31; %=40 - по стр. 33; %=37 - по стр. 34, 41) 	8 780.38 					101 112 			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 	195 426.59 					1 124 575 			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 	2 398.93 	298.32 	3.70 			8 643 	4 299 	27 	
			2 096.91 	1.07 				4 317 	15 	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 35; %=98 - по стр. 36; %=88 - по стр. 38) 	278.03 					3 414 			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 35; %=56 - по стр. 36; %=48 - по стр. 38) 	176.85 					2 026 			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 	2 853.81 					14 083 			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 	198 280.40 					1 138 658 			
	Строительный контроль 2,14% 	4 243.20 					24 367 			
	Всего со строительным контролем 	202 523.60 					1 163 025 			
	Непредвиденные расходы 	4 050.47 					23 261 			
	Итого с непредвиденными затратами 	206 574.07 					1 186 286 			
	НДС 	37 183.33 					213 531 			
	Всего с НДС 	243 757.40 					1 399 817 			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 	13 637.04 					167 494 			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 	8 957.23 					103 138 			
 
 Составил: 		
	(должность, подпись, Ф.И.О) 	
		
 Проверил: 		
	(должность, подпись, Ф.И.О)