«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МУК "КР МКД"	Директор ООО "МУП ЖЭУ-29"	
		
________________ /_С.Б.Русович_______ /	________________ /_В.В.Черноиванов____ /	
		
«______»____________________ 2014___г.	«______»____________________ 2014___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт крыши МКД № 86 б ул.Ялтинская 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из  черепицы	100 м2 покрытия	0.972	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим)	100 м2 кровли	0.972	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0.972	
4.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (прим)	100 м2	0.972	
5.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлатом)	1 м3 кладки	0.45	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.18	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.3	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.52	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.25	
10.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.176	
11.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	24.3432	
12.	Покрытие пленкой  кровель (прим)	100 м2 покрытия	0.972	
13.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	121.5	
14.	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных слуховых окон	100 м2 стен	0.02	
15.	Обивка слуховых окон цветной  сталью	100 м2 стен, 	0.02	
16.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0088	
17.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.008	
18.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	0.0336	
19.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.008	
20.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	0.0528	
21.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.0224	
22.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая 9прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0224	
23.	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0.02	
24.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
25.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.98	
26.	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка	1 шт.	1	
27.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	1	
28.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	0.972	
29.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	10	
30.	Устройство снегозадержателей (прим)	100 м ограждения	0.34	
31.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.4	
32.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.4	
33.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.4	
34.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.19	
35.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
36.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
37.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
38.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.16	
39.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	7	
40.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	7	

Составил:	Гл.инженер ООО "МУП ЖЭУ-29"                        Л.А.Авдонина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)