«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	515 115	руб.	Смета на сумму:	515 115	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК №17»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Сестрорецкая д.7	
Сметная стоимость:	515.115	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.735	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	83.376	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	1.86	165.55	131.65	33.90	307.92	244.87	63.05	12.51	4.4	3 341	3 063	277	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			242.42				84%	2 573			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			146.92				48%	1 470			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					697.26					7 384			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.86	172.51	127.80	44.71	320.87	237.71	83.16	12.51	7.12	3 566	2 974	592	
					6.95			12.93	1	12.49			161	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			208.03				71%	2 226			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			162.92				52%	1 630			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					691.82					7 422			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.786	5 502.93	806.67	80.64	4 325.30	634.04	63.38	12.51	7.11	19 955	7 932	451	
				4 615.62			3 627.88		3.19	1		11 573		
	Объем: (48+10)*0.5+49.6													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			526.25				71%	5 632			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			412.13				52%	4 125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 263.68					29 711			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.06	6 775.72	1 449.90	67.19	406.54	86.99	4.03	12.51	7.02	2 410	1 088	28	
				5 258.63			315.52		4.1	1		1 294		
	Накладные расходы		83%			72.20				71%	772			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.54				52%	566			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					535.29					3 748			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.98	9 291.30	1 358.31	34.61	9 105.47	1 331.14	33.92	12.51	6.98	39 801	16 653	237	
				7 898.38			7 740.41		2.96	1		22 912		
	Накладные расходы		83%			1 104.85				71%	11 824			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			865.24				52%	8 660			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 075.56					60 284			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.59	4 519.16	360.82	36.65	2 666.30	212.88	21.62	12.51	7.07	12 786	2 663	153	
				4 121.69			2 431.80		4.1	1		9 970		
	Накладные расходы		83%			176.69				71%	1 891			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			138.37				52%	1 385			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 981.36					16 061			
	
7.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	1	88.07	12.17		88.07	12.17		12.51	1	357	152		
				75.90			75.90		2.7	1		205		
	Накладные расходы		103%			12.54				88%	134			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.30				48%	73			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.91					564			
	
8.	ТЕРр 65-38-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	1	281.32	27.78		281.32	27.78		12.51	1	1 925	348		
				253.54			253.54		6.22	1		1 577		
	Накладные расходы		103%			28.61				88%	306			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.67				48%	167			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.60					2 398			
	
9.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.874	221.62	101.80	102.69	636.92	292.57	295.12	12.51	3.39	4 748	3 660	1 000	
				17.13	1.45		49.23	4.17	1.78	12.56		88	52	
	Объем: 186*0.7+78.6*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			267.07				77%	2 858			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			178.04				48%	1 782			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 082.03					9 388			
	
10.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	59.4918	36.04			2 144.08					8 954			
				36.04			2 144.08		150.51			8 954		
	Объем: 2.874*20.7													
	
11.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.496	286.73	122.64	1.26	142.22	60.83	0.63	12.51	7.2	988	761	5	
				162.83			80.76		2.75	1		222		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			56.57				79%	601			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			38.93				51%	388			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					237.72					1 977			
	
12.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	62	13.13			814.06					2 654			
				13.13			814.06		42.8			2 654		
	Объем: 49.6*1.25													
	
13.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	0.496	1 138.82	680.90	457.92	564.85	337.73	227.13	12.51	5.93	5 572	4 225	1 347	
					59.65			29.59	1	12.5			370	
	Накладные расходы		86%			315.90				73%	3 354			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			257.12				56%	2 573			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 137.87					11 500			
	
14.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.496	286.73	122.64	1.26	142.22	60.83	0.63	12.51	7.2	988	761	5	
				162.83			80.76		2.75	1		222		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			56.57				79%	601			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			38.93				51%	388			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					237.72					1 977			
	
15.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	62	13.13			814.06					2 654			
				13.13			814.06		42.8			2 654		
	Объем: 49.6*1.25													
	
16.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	7.44	202.86	119.97	82.89	1 509.24	892.56	616.68	12.51	6.94	15 446	11 166	4 280	
									17.02	1				
	Объем: 49.6*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			803.30				77%	8 598			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			535.54				48%	5 360			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 848.08					29 404			
	
17.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	151.776	26.54			4 028.14					13 224			
				26.54			4 028.14		87.13			13 224		
	Объем: 49.6*3*1.02													
	
18.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	1.86	4 088.23	504.69	210.18	7 604.12	938.72	390.93	12.52	6.84	46 301	11 753	2 674	
				3 373.37	20.39		6 274.47	37.92	5.08	12.5		31 874	474	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 054.77				92%	11 249			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			537.15				44%	5 380			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 196.04					62 930			
	
19.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	238.08	83.55			19 890.82			1	1	80 757			
				83.55			19 890.82		4.06	1		80 757		
	Объем: 186*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
20.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.2	75.57	75.35	0.22	15.11	15.07	0.04	12.51	4.09	189	189		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			12.51				71%	134			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.80				52%	98			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.41					421			
	
21.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.2	4 972.00	72.11	75.20	994.40	14.42	15.04	12.51	6.29	3 623	180	95	
				4 824.69	5.48		964.94	1.10	3.47	12.5		3 348	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			16.76				92%	178			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			8.54				44%	85			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 019.70					3 887			
	
22.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.48	2 956.30	374.76	6.66	1 419.02	179.88	3.20	12.51	6.9	5 535	2 250	22	
				2 574.88	1.03		1 235.94	0.49	2.64	12.57		3 263	6	
	Накладные расходы		83%			149.71				71%	1 602			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			117.24				52%	1 173			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 685.97					8 310			
	
23.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.2	8 813.16	326.90	31.86	1 762.63	65.38	6.37	12.51	6.89	6 205	818	44	
				8 454.40	3.03		1 690.88	0.61	3.16	12.48		5 343	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			71.27				92%	760			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			36.29				44%	363			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 870.19					7 328			
	
24.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.16	7 415.77	333.04	13.17	1 186.52	53.29	2.11	12.51	7.18	3 634	667	15	
				7 069.56			1 131.13		2.61	1		2 952		
	Накладные расходы		83%			44.23				71%	474			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.64				52%	347			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 265.39					4 454			
	
25.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	12.51	7.18	1 542	579	5	
				5 145.09			411.61		2.33	1		959		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	411			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	301			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 254			
	
26.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	12.51	7.18	654	240	2	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					949			
	
27.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	12.51	7.18	644	240	2	
				8 231.09			329.24		1.22	1		402		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					939			
	
28.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.12	1 357.93	327.73	1.01	162.95	39.33	0.12	12.51	7.2	1 015	492	1	
				1 029.19			123.50		4.23	1		522		
	Накладные расходы		83%			32.64				71%	349			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.56				52%	256			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					221.16					1 620			
	
29.	ТЕРр 53-16-1 
(конек. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки	0.0816	1 615.27	301.17	30.24	131.81	24.58	2.47	12.51	6.11	716	307	15	
				1 283.86	5.99		104.76	0.49	3.76	12.52		394	6	
	Объем: 3.4*0.4*0.06													
	Накладные расходы		86%			21.56				73%	228			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			17.55				56%	175			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.92					1 120			
	
30.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.04	8 572.20	5 513.35	252.31	342.89	220.53	10.09	12.51	6.18	3 367	2 759	62	
				2 806.54	60.12		112.26	2.40	4.86	12.52		546	30	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			173.89				66%	1 841			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			140.45				50%	1 395			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					657.22					6 602			
	
31.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.168	3 649.31			613.08					2 315			
				3 649.31			613.08		13 782.4			2 315		
	Объем: 0.04*4200													
	
32.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.034	4 643.44	3 044.15	94.68	157.88	103.50	3.22	12.51	6.18	1 563	1 295	20	
				1 504.61	22.54		51.16	0.77	4.86	12.52		249	10	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			81.33				66%	861			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			65.69				50%	653			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					304.90					3 077			
	
33.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0748	3 649.31			272.97					1 031			
				3 649.31			272.97		13 782.4			1 031		
	Объем: 0.034*2200													
	
34.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 4-х каналов, 100 м труб	0.006	13 930.32	9 132.45	284.04	83.58	54.79	1.70	12.51	6.18	828	685	11	
				4 513.83	67.62		27.08	0.41	4.86	12.52		132	5	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			43.06				66%	455			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			34.78				50%	345			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					161.41					1 628			
	
35.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0396	3 649.31			144.51					546			
				3 649.31			144.51		13 782.4			546		
	Объем: 0.006*2200*3													
	
36.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.072	2 412.79	1 295.60	2.05	173.72	93.28	0.15	12.51	4.04	1 507	1 167	1	
				1 115.14			80.29		4.23	1		340		
	Накладные расходы		79%			73.69				67%	782			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			46.64				40%	467			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.05					2 756			
	
37.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.072	2 291.60	114.18	14.24	165.00	8.22	1.03	12.51	7.11	538	103	7	
				2 163.18			155.75		2.75	1		428		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7.81				80%	82			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.86				37%	38			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.67					659			
	
38.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки карнизов из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.118	257.63	231.54	26.09	30.40	27.32	3.08	12.51	6.47	362	342	20	
					10.34			1.22	1	12.53			15	
	Накладные расходы		85%			24.26				72%	257			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			22.83				64%	228			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					77.49					848			
	
39.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов  досками обшивки, 100 м2 потолка	0.118	10 259.57	603.91	84.83	1 210.63	71.26	10.01	12.52	6.76	4 800	892	68	
				9 570.83	3.78		1 129.36	0.45	3.4	12.5		3 840	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			76.01				90%	808			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.72				43%	386			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 325.37					5 994			
	
40.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.118	978.00	299.35	6.74	115.40	35.32	0.80	12.51	7.14	657	442	6	
				671.92	0.16		79.29	0.02	2.64	12.46		209		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			33.57				80%	354			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16.61				37%	164			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					165.58					1 174			
	
41.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.292	2 956.30	374.76	6.66	863.24	109.43	1.94	12.51	6.9	3 367	1 369	13	
				2 574.88	1.03		751.86	0.30	2.64	12.57		1 985	4	
	Объем: 7.3*4													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			91.08				71%	975			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			71.32				52%	714			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 025.64					5 056			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	66 629.76	6 571.12	1 862.94			311 065	82 215	11 458	
			58 195.68	92.87				217 396	1 161	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	66 260.37	6 531.17	1 862.94			308 783	81 715	11 458	
			57 866.24	92.87				215 614	1 161	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	28 721.72					112 135			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 20, 22, 24-28, 41; %=77 - по стр. 9, 16; %=79 - по стр. 11, 14; %=73 - по стр. 13, 29; %=92 - по стр. 18, 21, 23; %=66 - по стр. 30, 32, 34; %=67 - по стр. 36; %=80 - по стр. 37, 40; %=72 - по стр. 38; %=90 - по стр. 39)	5 908.30					63 072			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 16; %=52 - по стр. 2-6, 20, 22, 24-28, 41; %=51 - по стр. 11, 14; %=56 - по стр. 13, 29; %=44 - по стр. 18, 21, 23; %=50 - по стр. 30, 32, 34; %=40 - по стр. 36; %=37 - по стр. 37, 40; %=64 - по стр. 38; %=43 - по стр. 39)	4 113.42					41 144			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	76 282.09					412 999			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	369.39	39.95				2 282	500		
			329.44					1 782		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 7, 8)	41.15					440			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 7, 8)	23.97					240			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	434.51					2 962			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	76 716.60					415 961			
	Строительный контроль 2,14%	1 641.74					8 902			
	Всего со строительным контролем	78 358.34					424 863			
	Непредвиденные расходы 2%	1 567.17					8 497			
	Итог с непредвиденными	79 925.51					433 360			
	НДС	14 386.59					78 005			
	Всего с НДС	94 312.10					511 365			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 949.45					63 512			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 137.39					41 384			
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
42.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	16.27	7.34		7.34	119.35		119.35		5.54	661		661	
										1				
	Объем: 5.56+7.09+3.62													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
43.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	16.27	26.50		26.50	431.16		431.16		5.54	2 389		2 389	
										1				
	Объем: 5.56+7.09+3.62													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	550.51		550.51			3 050		3 050	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	550.51		550.51			3 050		3 050	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	550.51					3 050			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	550.51					3 050			
	Строительный контроль 2,14%	11.78					65			
	Всего со строительным контролем	562.29					3 115			
	Непредвиденные расходы 2%	11.25					62			
	Итог с непредвиденными	573.54					3 177			
	НДС	103.24					572			
	Всего с НДС	676.78					3 749			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	67 180.27	6 571.12	2 413.45			314 115	82 215	14 508	
			58 195.68	92.87				217 396	1 161	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	66 810.88	6 531.17	2 413.45			311 833	81 715	14 508	
			57 866.24	92.87				215 614	1 161	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	28 721.72					112 135			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 20, 22, 24-28, 41; %=77 - по стр. 9, 16; %=79 - по стр. 11, 14; %=73 - по стр. 13, 29; %=92 - по стр. 18, 21, 23; %=66 - по стр. 30, 32, 34; %=67 - по стр. 36; %=80 - по стр. 37, 40; %=72 - по стр. 38; %=90 - по стр. 39)	5 908.30					63 072			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 16; %=52 - по стр. 2-6, 20, 22, 24-28, 41; %=51 - по стр. 11, 14; %=56 - по стр. 13, 29; %=44 - по стр. 18, 21, 23; %=50 - по стр. 30, 32, 34; %=40 - по стр. 36; %=37 - по стр. 37, 40; %=64 - по стр. 38; %=43 - по стр. 39)	4 113.42					41 144			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	76 832.60					416 049			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	369.39	39.95				2 282	500		
			329.44					1 782		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 7, 8)	41.15					440			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 7, 8)	23.97					240			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	434.51					2 962			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	77 267.11					419 011			
	Строительный контроль 2,14%	1 653.52					8 967			
	Всего со строительным контролем	78 920.63					427 978			
	Непредвиденные расходы 2%	1 578.41					8 560			
	Итог с непредвиденными	80 499.04					436 538			
	НДС	14 489.83					78 577			
	Всего с НДС	94 988.87					515 115			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 949.45					63 512			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 137.39					41 384			

Составил:	инженер ООО "ЖЭК №17"                               М.А. Резников	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
Проверил:	Гл. инженер  ООО "ЖЭК №17"                          С.И. Сиротина