«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14»

	

________________ / Русович С.Б. /	
________________ / Салабаев В. В. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

Дефектная ведомость	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №65-67 по ул. Чекистов	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	1.981	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1.981	
3.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	1.981	
4.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.7829	
5.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1	
6.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.63	
7.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.15	
8.	Е46-04-001-04	Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата)	1 м3	0.55	
9.	Е53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата)	100 м3 кладки	0.0055	
10.	Е58-2-2	Разборка люков выхода на крышу	100 окон	0.04	
11.	Е10-01-034-03	Установка люков выхода на крышу	100 м2 проемов	0.0216	
12.	Цена поставщика.	Окно-люк типа FACRO W61  0.6*0.9	м2	2.16	
13.	Е54-3-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	100 м2 подшивки	0.02	
14.	Е10-01-022-01	Подшивка потолков досками обшивки	100 м2 потолка	0.044	
15.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4.9525	
16.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	102.51675	
17.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.981	
18.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	247.625	
19.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	1.981	
20.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	14.3	
21.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.286	
22.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов)	100 м труб и покрытий	0.286	
23.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.286	
24.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник)	100 м	0.286	
25.	Е58-3-1	Разборка боковых обделок слуховых окон из оцинкованной стали	100 м труб и покрытий	0.029	
26.	Е10-01-008-08	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.029	
27.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.01276	
28.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.12	
29.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.04	
30.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.02	
31.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.02	
32.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.12	
33.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.022	
34.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0924	
35.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов)	100 м труб	0.012	
36.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.132	
37.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов)	100 м труб	0.01	
38.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.11	
39.	Е46-01-008-03	Устройство бетонных оголовников на дымовых трубах	1 м3	0.141	
40.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.08	
41.	Е62-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.08	
	
	Утепление скосов кровли (мансардного этажа)	
	
42.	Е12-01-014-02	Разборка засыпного утеплителя	1 м3 утеплителя	19.5	
43.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	19.5	
44.	С104-0098	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	397.8	
45.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.3	
46.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	162.5	
47.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	17.601	
48.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	17.601	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)