«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 396 174	руб.	Смета на сумму:	1 396 174	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт кровли и перекрытия жилого дома № 145-147 по пр. Мира 	
Сметная стоимость:	1 396.174	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.937	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	249.592	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Крыша	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	3.76	553.31	459.71	93.60	2 080.45	1 728.51	351.94	14.4	6.14	27 051	24 891	2 161	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 711.22				84%	20 908			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 037.11				48%	11 948			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 828.78					59 907			
	
2.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.76	5 502.93	806.67	80.64	4 182.23	613.07	61.29	14.41	8	20 901	8 834	490	
				4 615.62			3 507.87		3.3	1		11 576		
	Накладные расходы		83%			508.85				71%	6 272			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			398.50				52%	4 594			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 089.57					31 767			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.76	172.51	127.80	44.71	648.64	480.53	168.11	14.41	7.71	8 221	6 924	1 296	
					6.95			26.13	1	14.38			376	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			420.53				71%	5 183			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			329.33				52%	3 796			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 398.50					17 200			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металочерепицы (прим.), 100 м2	3.76	2 713.25	179.98	29.68	10 201.82	676.72	111.60	14.41	7.81	41 311	9 752	872	
				2 503.59	4.13		9 413.50	15.53	3.26	14.44		30 688	224	
	Накладные расходы		83%			574.57				71%	7 083			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			449.96				52%	5 188			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 226.35					53 581			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.18	6 775.72	1 449.90	67.19	1 219.63	260.98	12.09	14.4	7.93	7 858	3 758	96	
				5 258.63			946.55		4.23	1		4 004		
	Накладные расходы		83%			216.61				71%	2 668			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			169.64				52%	1 954			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 605.88					12 480			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.2	9 291.30	1 358.31	34.61	11 149.56	1 629.97	41.53	14.4	7.89	52 233	23 472	328	
				7 898.38			9 478.06		3	1		28 434		
	Накладные расходы		83%			1 352.88				71%	16 665			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 059.48				52%	12 205			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 561.92					81 104			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.9	4 519.16	360.82	36.65	4 067.24	324.74	32.99	14.4	7.97	20 519	4 676	263	
				4 121.69			3 709.52		4.2	1		15 580		
	Накладные расходы		83%			269.53				71%	3 320			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			211.08				52%	2 432			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 547.86					26 270			
	
8.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	5	162.60	38.37	35.62	813.00	191.85	178.10	14.4	7.97	6 061	2 763	1 419	
				88.61			443.05		4.24	1		1 879		
	Накладные расходы		83%			159.24				71%	1 962			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			124.70				52%	1 437			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 096.94					9 459			
	
9.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.7	3 176.89	1 205.91	20.22	2 223.82	844.14	14.15	14.4	7.93	17 921	12 156	112	
				1 950.76			1 365.53		4.14	1		5 653		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			700.64				71%	8 631			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			548.69				52%	6 321			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 473.15					32 873			
	
10.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9.39	221.62	101.80	102.69	2 080.97	955.88	964.24	14.4	3.55	17 540	13 765	3 423	
				17.13	1.45		160.85	13.62	2.19	14.47		352	197	
	Объем: 376*0.7+338*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			872.55				77%	10 751			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			581.70				48%	6 702			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 535.22					34 993			
	
11.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	194.373	36.04			7 005.20					34 948			
				36.04			7 005.20		179.8			34 948		
	Объем: 9.39*20.7													
	
12.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.76	286.73	122.64	1.26	1 078.10	461.11	4.75	14.4	8.08	8 423	6 640	38	
				162.83			612.24		2.85	1		1 745		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			428.83				79%	5 246			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			295.11				51%	3 386			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 802.04					17 055			
	
13.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (ЮТАВЕК), м2	470	13.13			6 171.10					20 229			
				13.13			6 171.10		43.04			20 229		
	Объем: 376*1.25													
	
14.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниз), 100 м2 подшивки	0.42	257.63	231.54	26.09	108.20	97.25	10.96	14.4	7.36	1 481	1 400	81	
					10.34			4.34	1	14.42			63	
	Накладные расходы		85%			86.35				72%	1 053			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			81.27				64%	936			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					275.82					3 471			
	
15.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка потолков под штукатурку, 100 м2 потолка	0.42	4 610.12	423.79	117.39	1 936.25	177.99	49.30	14.41	7.42	8 553	2 565	366	
				4 068.95	5.10		1 708.96	2.14	3.29	14.38		5 622	31	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			190.94				90%	2 336			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			97.27				43%	1 116			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 224.46					12 006			
	
16.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карниз), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.42	1 316.51	347.48	6.74	552.93	145.94	2.83	14.4	8.02	3 135	2 102	23	
				962.29	0.16		404.16	0.07	2.5	14.31		1 010	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			138.71				80%	1 682			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			68.62				37%	778			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					760.26					5 596			
	
17.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	3.76	8 171.06	405.87	165.99	30 723.17	1 526.07	624.11	14.41	7.09	162 423	21 991	4 425	
				7 599.20	14.91		28 572.99	56.07	4.76	14.39		136 007	807	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 708.71				92%	20 974			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			870.18				44%	10 031			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33 302.06					193 428			
	
18.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	38	137.86			5 238.68					20 638			
				137.86			5 238.68		543.11			20 638		
	
19.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.6	4 972.00	72.11	75.20	2 983.20	43.26	45.12	14.4	6.73	11 724	623	304	
				4 824.69	5.48		2 894.81	3.29	3.73	14.38		10 798	47	
	Объем: 19.5*2+9.87*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			50.27				92%	616			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			25.60				44%	295			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 059.08					12 635			
	
20.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов, 100 м труб и покрытий	0.6	75.57	75.35	0.22	45.34	45.21	0.13	14.4	5.59	652	651	1	
									1	1				
	Объем: 19.5*2+9.87*2													
	Накладные расходы		83%			37.52				71%	462			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.39				52%	339			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.25					1 453			
	
21.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м(капельник), 100 м	0.6	2 956.30	374.76	6.66	1 773.78	224.86	4.00	14.4	7.79	7 425	3 238	31	
				2 574.88	1.03		1 544.93	0.62	2.69	14.48		4 156	9	
	Накладные расходы		83%			187.15				71%	2 305			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			146.56				52%	1 688			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 107.49					11 419			
	
22.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.6	8 813.16	326.90	31.86	5 287.90	196.14	19.12	14.4	7.48	18 997	2 824	143	
				8 454.40	3.03		5 072.64	1.82	3.16	14.36		16 030	26	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			213.80				92%	2 622			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			108.88				44%	1 254			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 610.57					22 873			
	
23.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.28	7 415.77	333.04	13.17	2 076.42	93.25	3.69	14.4	8.06	6 638	1 343	30	
				7 069.56			1 979.48		2.66	1		5 265		
	Накладные расходы		83%			77.40				71%	954			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.61				52%	698			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 214.43					8 290			
	
24.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.04	5 731.49	578.30	8.10	229.26	23.13	0.32	14.4	8.06	813	333	3	
				5 145.09			205.80		2.32	1		477		
	Накладные расходы		83%			19.20				71%	236			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.03				52%	173			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.49					1 223			
	
25.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	14.4	8.06	691	277	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 032			
	
26.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	14.4	8.06	691	277	3	
				8 231.09			329.24		1.25	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 032			
	
27.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.28	1 357.93	327.73	1.01	380.22	91.76	0.28	14.4	8.08	2 508	1 321	2	
				1 029.19			288.17		4.11	1		1 184		
	Накладные расходы		83%			76.16				71%	938			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			59.64				52%	687			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					516.02					4 133			
	
28.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка люка выхода на кровлю, 100 окон	0.06	2 618.75	2 607.40	11.35	157.13	156.44	0.68	14.41	5.49	2 258	2 254	4	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			129.85				71%	1 600			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			101.69				52%	1 172			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					388.66					5 030			
	
29.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на кровлю из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.024	21 223.62	2 306.00	742.65	509.37	55.34	17.82	14.4	6.38	2 123	797	114	
				18 174.97	28.43		436.20	0.68	2.78	14.43		1 213	10	
	Объем: (0.75*0.54)*6													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			59.38				90%	726			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			30.25				43%	347			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					599.00					3 196			
	
30.	СЦена поставщика. 
Люк для выхода на крышу FAKRO  (0,75х0,54), м2	2.43	3 956.07			9 613.25			1	1	47 874			
				3 956.07			9 613.25		4.98	1		47 874		
	Объем: (0.75*0.54)*6													
	Поправки: М: =19506.17/4.98*1.01	
	
31.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной (мауэрлат и брандмауэр), м3 кладки	0.46	1 615.27	301.17	30.24	743.02	138.54	13.91	14.4	6.44	4 429	1 995	90	
				1 283.86	5.99		590.58	2.76	3.97	14.41		2 345	40	
	Накладные расходы		86%			121.52				73%	1 486			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			98.91				56%	1 140			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					963.45					7 054			
	
	1	
	
32.	ТЕРр 60-7-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал, 100 м труб	0.02	8 054.04	5 117.59	130.63	161.08	102.35	2.61	14.4	6.63	1 773	1 474	17	
				2 805.82	31.10		56.12	0.62	5.02	14.41		282	9	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			80.32				66%	979			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			64.87				50%	742			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					306.27					3 493			
	
33.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.042	2 934.00			123.23					531			
				2 934.00			123.23		12 633.52			531		
	Объем: 0.02*2100													
	
34.	ТЕРр 60-7-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5 до 4, 100 м труб	0.02	13 387.08	8 700.21	175.20	267.74	174.00	3.50	14.4	6.62	2 982	2 506	23	
				4 511.67	41.55		90.23	0.83	5.02	14.42		453	12	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			136.37				66%	1 662			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			110.14				50%	1 259			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					514.25					5 903			
	
35.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.066	2 934.00			193.64					834			
				2 934.00			193.64		12 633.52			834		
	Объем: 0.02*1100*3													
	
36.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.03	2 412.79	1 295.60	2.05	72.38	38.87	0.06	14.4	5.48	700	560		
				1 115.14			33.45		4.18	1		140		
	Объем: (0.6*2+0.92*2)													
	Накладные расходы		79%			30.71				67%	375			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			19.44				40%	224			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.52					1 299			
	
37.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство оголовников (прим.), 1 м3	0.088	1 567.41	240.58	37.36	137.93	21.17	3.29	14.41	7.23	905	305	24	
				1 289.47	2.11		113.47	0.19	5.08	14.41		576	3	
	Объем: (0.8*1.1*0.1)													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			21.15				84%	259			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.82				48%	148			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					171.89					1 312			
	
38.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска пов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03	2 291.60	114.18	14.24	68.75	3.43	0.43	14.4	8	236	49	3	
				2 163.18			64.90		2.82	1		183		
	Объем: (0.6*2+0.92*2)													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3.26				80%	39			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.61				37%	18			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					73.62					293			
	
	2	
	
39.	ТЕРр 60-7-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал, 100 м труб	0.02	8 054.04	5 117.59	130.63	161.08	102.35	2.61	14.4	6.63	1 773	1 474	17	
				2 805.82	31.10		56.12	0.62	5.02	14.41		282	9	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			80.32				66%	979			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			64.87				50%	742			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					306.27					3 493			
	
40.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.042	2 934.00			123.23					531			
				2 934.00			123.23		12 633.52			531		
	Объем: 0.02*2100													
	
41.	ТЕРр 60-7-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5 до 5, 100 м труб	0.02	17 849.44	11 600.28	233.60	356.99	232.01	4.67	14.4	6.62	3 976	3 341	31	
				6 015.56	55.40		120.31	1.11	5.02	14.42		604	16	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		78%			181.83				66%	2 216			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			146.87				50%	1 679			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					685.69					7 870			
	
42.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.088	2 934.00			258.19					1 112			
				2 934.00			258.19		12 633.52			1 112		
	Объем: 0.02*1100*4													
	
43.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.038	2 412.79	1 295.60	2.05	91.69	49.23	0.08	14.4	5.48	887	709		
				1 115.14			42.38		4.18	1		177		
	Объем: (1.24*2+0.64*2)													
	Накладные расходы		79%			38.89				67%	475			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			24.62				40%	284			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.20					1 646			
	
44.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство оголовников (прим.), 1 м3	0.12096	1 567.41	240.58	37.36	189.59	29.10	4.52	14.41	7.23	1 244	419	33	
				1 289.47	2.11		155.97	0.26	5.08	14.41		792	4	
	Объем: (1.44*0.84*0.1)													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			29.07				84%	355			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			17.62				48%	203			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					236.27					1 802			
	
45.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска пов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.038	2 291.60	114.18	14.24	87.08	4.34	0.54	14.4	8	299	62	4	
				2 163.18			82.20		2.82	1		232		
	Объем: (1.24*2+0.64*2)													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			4.12				80%	50			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.04				37%	23			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.24					372			
	
	3	
	
46.	ТЕРр 60-7-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал, 100 м труб	0.006	8 054.04	5 117.59	130.63	48.32	30.71	0.78	14.4	6.63	532	442	5	
				2 805.82	31.10		16.83	0.19	5.02	14.41		85	3	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			24.10				66%	294			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			19.47				50%	223			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91.89					1 048			
	
47.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.0126	2 934.00			36.97					159			
				2 934.00			36.97		12 633.52			159		
	Объем: 0.006*2100													
	
48.	ТЕРр 60-7-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5 до 2, 100 м труб	0.006	4 462.36	2 900.07	58.40	26.77	17.40	0.35	14.4	6.62	298	251	2	
				1 503.89	13.85		9.02	0.08	5.02	14.42		45	1	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			13.63				66%	166			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			11.01				50%	126			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.42					590			
	
49.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.0066	2 934.00			19.36					83			
				2 934.00			19.36		12 633.52			83		
	Объем: 0.006*1100													
	
50.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.006	2 412.79	1 295.60	2.05	14.48	7.77	0.01	14.4	5.48	140	112		
				1 115.14			6.69		4.18	1		28		
	Объем: (0.4*0.6+0.64*0.6)													
	Накладные расходы		79%			6.14				67%	75			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3.89				40%	45			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.50					260			
	
51.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство оголовников (прим.), 1 м3	0.0504	1 567.41	240.58	37.36	79.00	12.13	1.88	14.41	7.23	518	175	14	
				1 289.47	2.11		64.99	0.11	5.08	14.41		330	2	
	Объем: (0.6*0.84*0.1)													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			12.12				84%	149			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.34				48%	85			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.46					752			
	
52.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска пов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.006	2 291.60	114.18	14.24	13.75	0.69	0.09	14.4	8	47	10	1	
				2 163.18			12.98		2.82	1		37		
	Объем: (0.4*0.6+0.64*0.6)													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			0.66				80%	8			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			0.32				37%	4			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.73					59			
	
	Перекрытие	
	
53.	ТЕР 46-03-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм (ус-во балок), 100 шт.	0.24	1 748.93	352.69	1 396.24	419.74	84.65	335.10	14.41	4.42	2 701	1 220	1 481	
					127.80			30.67	1	14.39			441	
	Накладные расходы		99%			114.17				84%	1 395			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			69.19				48%	797			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					603.10					4 894			
	
54.	ТЕР 46-04-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных, 100 м2	0.9	1 290.63	975.86	314.77	1 161.57	878.27	283.29	14.41	7.31	14 727	12 656	2 071	
					123.13			110.82	1	14.43			1 599	
	Накладные расходы		99%			979.20				84%	11 974			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			593.45				48%	6 842			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 734.22					33 544			
	
55.	ТЕР 10-01-021-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок, 100 м2 перекрытий	0.9	8 598.10	1 303.72	450.61	7 738.29	1 173.35	405.55	14.41	6.85	40 813	16 908	2 778	
				6 843.77	37.38		6 159.39	33.64	3.43	14.39		21 127	484	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-0004;  ТССЦ 203-9063	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0851:[ М-(592.74=5.34*111) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1 279.41				90%	15 653			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			651.77				43%	7 479			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 669.47					63 944			
	
56.	ТССЦ 203-0429 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, м3	0.45	2 827.80			1 272.51					3 622			
				2 827.80			1 272.51		8 048.29			3 622		
	Объем: 30*0.15*0.1													
	
57.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ, м2	199.8	7.04			1 406.59					4 597			
				7.04			1 406.59		23.01			4 597		
	Объем: 90*1.11*2													
	
58.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм (150мм), м2	275.4	26.54			7 309.12					24 312			
				26.54			7 309.12		88.28			24 312		
	Объем: 90*3*1.02													
	
59.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.63	1 615.27	301.17	30.24	1 017.62	189.74	19.05	14.4	6.44	6 066	2 732	123	
				1 283.86	5.99		808.83	3.77	3.97	14.41		3 211	54	
	Накладные расходы		86%			166.42				73%	2 034			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			135.46				56%	1 560			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 319.50					9 660			
	
60.	ТЕРр 54-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов	0.18	43 280.26	8 594.61	2 589.38	7 790.45	1 547.03	466.09	14.4	6.78	48 489	22 277	3 160	
				32 096.27	229.52		5 777.33	41.31	3.99	14.39		23 052	595	
	Накладные расходы		85%			1 350.09				72%	16 468			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			1 270.67				64%	14 638			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 411.21					79 595			
	
61.	ТЕРр 57-8-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок, 100 м2 пола	0.9	7 090.73	532.56	86.24	6 381.66	479.30	77.62	14.41	7.93	26 569	6 907	615	
				6 471.93	6.07		5 824.74	5.46	3.27	14.43		19 047	79	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		80%			387.81				68%	4 750			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			329.64				54%	3 772			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 099.10					35 092			
	
62.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.8	221.62	101.80	102.69	398.91	183.24	184.84	14.4	3.55	3 362	2 639	656	
				17.13	1.45		30.83	2.61	2.19	14.47		68	38	
	Объем: 90*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			167.27				77%	2 061			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			111.51				48%	1 285			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					677.68					6 708			
	
63.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	37.26	36.04			1 342.85					6 699			
				36.04			1 342.85		179.8			6 699		
	Объем: 1.8*20.7													
	
64.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка потолков под штукатурку, 100 м2 потолка	0.9	4 610.12	423.79	117.39	4 149.11	381.41	105.65	14.41	7.42	18 328	5 496	784	
				4 068.95	5.10		3 662.06	4.59	3.29	14.38		12 048	66	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			409.16				90%	5 006			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			208.44				43%	2 392			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 766.71					25 725			
	
65.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	45	7.56		7.56	340.28		340.28		6.07	2 066		2 066	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
66.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	45	27.63		27.63	1 243.25		1 243.25		6.07	7 546		7 546	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	160 316.06	16 963.66	6 219.84			815 726	244 346	37 575	
			137 132.53	363.95				533 810	5 246	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	160 316.06	16 963.66	6 219.84			815 726	244 346	37 575	
			137 132.53	363.95				533 810	5 246	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	40 113.92					166 169			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 37, 44, 51, 53, 54; %=71 - по стр. 2-9, 20, 21, 23-28; %=77 - по стр. 10, 62; %=79 - по стр. 12; %=72 - по стр. 14, 60; %=90 - по стр. 15, 29, 55, 64; %=80 - по стр. 16, 38, 45, 52; %=92 - по стр. 17, 19, 22; %=73 - по стр. 31, 59; %=66 - по стр. 32, 34, 39, 41, 46, 48; %=67 - по стр. 36, 43, 50; %=68 - по стр. 61)	15 860.50					194 496			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 37, 44, 51, 53, 54, 62; %=52 - по стр. 2-9, 20, 21, 23-28; %=51 - по стр. 12; %=64 - по стр. 14, 60; %=43 - по стр. 15, 29, 55, 64; %=37 - по стр. 16, 38, 45, 52; %=44 - по стр. 17, 19, 22; %=56 - по стр. 31, 59; %=50 - по стр. 32, 34, 39, 41, 46, 48; %=40 - по стр. 36, 43, 50; %=54 - по стр. 61)	10 901.25					125 472			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	187 077.81					1 135 694			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	187 077.81					1 135 694			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4 003.47					24 304			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	191 081.28					1 159 998			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	3 821.63					23 200			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	194 902.91					1 183 198			
	НДС	35 082.52					212 976			
	ВСЕГО С НДС	229 985.43					1 396 174			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 860.50					194 496			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 901.25					125 472			

Составил:	Инженер ООО "ЖЭК №17"       Резников М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Гл. Инженер ООО "ЖЭК №17"   Сиротина С. И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)