«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
Стройка:	Дорожные покрытия	
	
Объект:	Капитальный ремонт улиц, проездов	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на Плиточное покрытие	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 	0.155	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.26	
3.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	40.008	
4.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	40.008	
	Раздел 2.  Проезд	
	
5.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.35 см	100 м3 	1.592	
6.	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний	м3	175.12	
7.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня т.20 см	100 м3 	0.91	
8.	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	111.02	
9.	Добавка  песко-цементной смеси т.5см	100 м3 	0.228	
10.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	23.256	
11.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	45.5	
12.	Бетонная плитка толщиной 100 мм	м2	464.1	
13.	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машинкой	1 м реза	18.2	
14.	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм к расценке 27-07-005-05	1 м реза	18.2	
15.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м 	1	
16.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	
	Раздел 3.  Тротуар из плитки	
	
17.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.15 см	100 м3 	0.21	
18.	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний	м3	23.1	
19.	Добавка  песко-цементной смеси т.5 см	100 м3 	0.07	
20.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	7.14	
21.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	14	
22.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	142.8	
23.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м 	0.32	
24.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.006336	
25.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.62368	
26.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	32	
	
	Раздел 4.  Разное	
	
27.	Регулировка горловин колодцев	1 люк	2	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)