«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	796 256	руб.	Смета на сумму:	796 256	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	УК РСУ 6	
	
Объект:	ул.Казенкова,7	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт крыши	
Сметная стоимость:	796.256	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.057	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	138.722	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.1	165.55	131.65	33.90	513.21	408.12	105.09	14.4	6.14	6 522	5 877	645	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			404.04				84%	4 937			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			244.87				48%	2 821			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 162.12					14 280			
	
2.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	14.41	5.49	753	751	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	533			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	391			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 677			
	
3.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий	0.44	75.57	75.35	0.22	33.25	33.15	0.10	14.4	5.59	478	477	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			27.51				71%	339			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.55				52%	248			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					82.31					1 065			
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.1	172.51	127.80	44.71	534.78	396.18	138.60	14.41	7.71	6 778	5 709	1 069	
					6.95			21.55	1	14.38			310	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			346.72				71%	4 273			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			271.52				52%	3 130			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 153.02					14 181			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.21	6 775.72	1 449.90	67.19	1 422.90	304.48	14.11	14.4	7.93	9 168	4 384	112	
				5 258.63			1 104.31		4.23	1		4 671		
	Накладные расходы		83%			252.72				71%	3 113			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			197.91				52%	2 280			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 873.53					14 560			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.36	9 291.30	1 358.31	34.61	12 636.17	1 847.30	47.07	14.4	7.89	59 198	26 601	371	
				7 898.38			10 741.80		3	1		32 225		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 533.26				71%	18 887			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 200.75				52%	13 833			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 370.17					91 917			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.42	3 176.89	1 205.91	20.22	1 334.29	506.48	8.49	14.4	7.93	10 753	7 293	67	
				1 950.76			819.32		4.14	1		3 392		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			420.38				71%	5 178			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			329.21				52%	3 792			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 083.88					19 723			
	
8.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых  окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	14.4	7.03	4 110	1 987	419	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.88	14.4		1 704	60	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 842			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	880			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 833			
	
9.	ТССЦ 203-8040 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 1.2 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	2.4	1 365.61			3 277.46					6 439			
				1 365.61			3 277.46		2 683.02			6 439		
	
10.	ТЕР 20-02-003-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм, 1 решетка	4	85.20	12.80	4.04	340.79	51.20	16.15	14.41	5.38	3 586	738	87	
				68.36			273.44		10.1	1		2 762		
	Объем: 2*2													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		115%			58.88				98%	723			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			36.35				56%	413			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					436.02					4 723			
	
11.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен слух. окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.05	373.54	335.71	26.60	18.68	16.79	1.33	14.41	8.05	255	242	11	
				11.23			0.56		4.11	1		2		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.80				90%	218			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.07				43%	104			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.54					577			
	
12.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.022	23 811.97			523.86					1 015			
				23 811.97			523.86		46 126.25			1 015		
	Объем: 0.05*0.44													
	
13.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (брандмауэр), 1 м3 кладки	0.5	1 615.27	301.17	30.24	807.64	150.59	15.12	14.4	6.44	4 814	2 168	97	
				1 283.86	5.99		641.93	3.00	3.97	14.41		2 548	43	
	Накладные расходы		86%			132.09				73%	1 614			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			107.51				56%	1 238			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.24					7 666			
	
14.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	0.32	6 350.32	635.76	12.96	2 032.10	203.44	4.15	14.4	7.74	7 851	2 930	32	
				5 701.60	2.33		1 824.51	0.75	2.68	14.4		4 890	11	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			169.48				71%	2 088			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			132.72				52%	1 529			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 334.30					11 468			
	
15.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельник) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.126	11 907.97	1 173.45	33.16	1 500.40	147.85	4.18	14.4	7.8	5 735	2 129	33	
				10 701.36	3.78		1 348.37	0.48	2.65	14.39		3 573	7	
	Объем: 42*0.3													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			160.20				92%	1 965			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			81.58				44%	940			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 742.18					8 640			
	
16.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.42	8 813.16	326.90	31.86	3 701.53	137.30	13.38	14.4	7.48	13 298	1 977	100	
				8 454.40	3.03		3 550.85	1.27	3.16	14.36		11 221	18	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			149.66				92%	1 835			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			76.21				44%	878			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 927.40					16 011			
	
17.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.17	221.62	101.80	102.69	480.91	220.90	222.83	14.4	3.55	4 053	3 181	791	
				17.13	1.45		37.17	3.15	2.19	14.47		81	46	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			201.65				77%	2 485			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			134.43				48%	1 549			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					816.99					8 087			
	
18.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	44.919	36.04			1 618.88					8 076			
				36.04			1 618.88		179.8			8 076		
	Объем: 2.17*20.7													
	
19.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	3.1	4 877.10	504.69	210.18	15 119.02	1 564.54	651.54	14.41	7.41	93 694	22 545	4 828	
				4 162.24	20.39		12 902.94	63.20	5.14	14.39		66 321	909	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 757.96				92%	21 578			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			895.26				44%	10 320			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 772.24					125 591			
	
20.	С Цена поставщик. 
Волнистые безасбестовые листы "Этернит", м2	396.8	74.41			29 526.71					122 241			
				74.41			29 526.71		4.14			122 241		
	Объем: 310*1.28													
	Поправки: М: =11.6*49.5446/1.9775/4.14*1.06	
	
21.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.36	7 415.77	333.04	13.17	2 669.68	119.89	4.74	14.4	8.06	8 535	1 726	38	
				7 069.56			2 545.04		2.66	1		6 770		
	Накладные расходы		83%			99.51				71%	1 225			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			77.93				52%	898			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 847.12					10 658			
	
22.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	14.4	8.06	1 626	666	5	
				5 145.09			411.61		2.32	1		955		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	473			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	346			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 445			
	
23.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.04	4 604.75	480.56	8.10	184.19	19.22	0.32	14.4	8.06	691	277	3	
				4 116.09			164.64		2.5	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.64					1 032			
	
24.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.24	1 357.93	327.73	1.01	325.90	78.66	0.24	14.4	8.08	2 150	1 133	2	
				1 029.19			247.01		4.11	1		1 015		
	Накладные расходы		83%			65.29				71%	804			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.13				52%	589			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.32					3 544			
	
25.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	14.4	8.06	691	277	3	
				8 231.09			329.24		1.25	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 032			
	
26.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.105	8 572.20	5 513.35	252.31	900.08	578.90	26.49	14.4	6.63	9 988	8 336	176	
				2 806.54	60.12		294.69	6.31	5.01	14.42		1 476	91	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			456.46				66%	5 562			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			368.68				50%	4 214			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 725.23					19 763			
	
27.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.441	2 934.00			1 293.89					5 571			
				2 934.00			1 293.89		12 633.52			5 571		
	Объем: 0.105*4200													
	
28.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6каналов), 100 м труб	0.105	23 217.20	15 220.75	473.40	2 437.81	1 598.18	49.71	14.4	6.63	27 301	23 014	330	
				7 523.05	112.70		789.92	11.83	5.01	14.41		3 958	171	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			1 255.81				66%	15 302			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 014.31				50%	11 593			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 707.92					54 196			
	
29.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.155	2 934.00			3 388.77					14 592			
				2 934.00			3 388.77		12 633.52			14 592		
	Объем: 0.105*2200*5													
	
30.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.5624	2 412.79	1 295.60	2.05	1 356.95	728.65	1.15	14.4	5.48	13 120	10 492	6	
				1 115.14			627.15		4.18	1		2 622		
	Накладные расходы		79%			575.63				67%	7 030			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			364.33				40%	4 197			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 296.91					24 346			
	
31.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5624	2 291.60	114.18	14.24	1 288.80	64.22	8.01	14.4	8	4 420	925	64	
				2 163.18			1 216.57		2.82	1		3 431		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			61.01				80%	740			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			30.18				37%	342			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 379.99					5 502			
	
32.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель перилами (снегозадержатели), 100 м ограждения	0.42	4 972.00	72.11	75.20	2 088.24	30.28	31.58	14.4	6.73	8 207	436	213	
				4 824.69	5.48		2 026.37	2.30	3.73	14.38		7 558	33	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			35.19				92%	431			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			17.92				44%	206			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 141.35					8 845			
	
33.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (оголовники), 100 м2 покрытия	0.0444	11 907.97	1 173.45	33.16	528.71	52.10	1.47	14.4	7.8	2 021	750	11	
				10 701.36	3.78		475.14	0.17	2.65	14.39		1 259	2	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			56.45				92%	692			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			28.75				44%	331			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					613.91					3 044			
	
34.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	39.145	7.56		7.56	296.01		296.01		6.07	1 797		1 797	
										1				
	Объем: 3.1*1.45+34.65													
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07	
	
35.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	39.145	27.63		27.63	1 081.49		1 081.49		6.07	6 565		6 565	
										1				
	Объем: 3.1*1.45+34.65													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	94 912.02	9 514.05	2 804.10			476 092	137 021	17 877	
			82 593.83	118.16				321 192	1 701	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	94 571.23	9 462.85	2 787.95			472 506	136 283	17 790	
			82 320.39	118.16				318 430	1 701	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	39 629.57					157 934			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 14, 21-25; %=90 - по стр. 8, 11; %=73 - по стр. 13; %=92 - по стр. 15, 16, 19, 32, 33; %=77 - по стр. 17; %=66 - по стр. 26, 28; %=67 - по стр. 30; %=80 - по стр. 31)	8 443.06					103 538			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17; %=52 - по стр. 2-7, 14, 21-25; %=43 - по стр. 8, 11; %=56 - по стр. 13; %=44 - по стр. 15, 16, 19, 32, 33; %=50 - по стр. 26, 28; %=40 - по стр. 30; %=37 - по стр. 31)	5 821.53					66 935			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	108 835.82					642 979			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	340.79	51.20	16.15			3 586	738	87	
			273.44					2 762		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 10)	58.88					723			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 10)	36.35					413			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	436.02					4 722			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	109 271.84					647 701			
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 338.42					13 861			
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	111 610.26					661 562			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%	2 232.21					13 231			
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	113 842.47					674 793			
	НДС	20 491.64					121 463			
	ВСЕГО С НДС	134 334.11					796 256			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 501.94					104 261			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 857.88					67 348			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)