|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| **Директор МКУ «КРМКД»** | **Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24»** |
|  |  |
| /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **С.Б. Русович** | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **Н.В. Тихонова** |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  | |
| **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ** | |
| **На капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №90-96 по ул. Багратиона** | |
|  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование работ и затрат** | **Единица измерения** | **Количество** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 10.8578 |
| 2. | Разборка парапетных решеток | 100 м парапетных решеток | 1.6092 |
| 3. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.1586 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.29 |
| 5. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 10.8578 |
| 6. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатыв. поверхности | 10.8578 |
| 7. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | Кг | 224.75646 |
| 8. | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.05 |
| 9. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 5 |
| 10. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 2.8125 |
| 11. | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной цветной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернут. поверхн. карнизов | 0.1446 |
| 12. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | Т | 0.063624 |
| 13. | Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (прим) | 100 м2 кровли | 10.8578 |
| 14. | Лист безасбестовый волнистый окрашенный "Этернит" |  | 1389.7984 |
| 15. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1.6412 |
| 16. | Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м | 100 м | 1.6412 |
| 17. | Устройство желобов настенных | 100 м желобов | 1.6412 |
| 18. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1.272 |
| 19. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 20. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.08 |
| 21. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 22. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 1.06 |
| 23. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 12 |
| 24. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (для дымовых труб) | 100 м2 поверхности | 0.121 |
| 25. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.121 |
| 26. | Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашив. поверхности | 0.121 |
| 27. | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 2 |
| 28. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 | 10 шт. | 1.2 |
| 29. | Разборка люков (прим) | 100 окон | 0.04 |
| 30. | Установка люков (прим) | 100 м2 проемов | 0.0144 |
| 31. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 1.44 |
| 32. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашив. поверхности | 0.1696 |
| 33. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 | 100 м2 окрашив. поверхности | 0.1696 |
| 34. | Ограждение кровель снегозадержателями (прим) | 100 м ограждения | 1.5416 |
| 35. | Ограждение кровель решетками | 100 м ограждения | 1.6092 |
| 36. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 33.62 |
| 37. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1) | т | 33.62 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | **Главный инженер ООО «МУП РСУ №24» Липин В.Е.** |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |