«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	313 165	руб.	Смета на сумму:	313 165	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УКБР №1»	
		
________________ /__Русович С.Б._____ /	________________ /_Журавлев И.А.____ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт подвала, усиление стен подвала МКД, расположенного по адресу: г. Калининград, ул.  Маршала Новикова, д №22-24	
Сметная стоимость:	313.165	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.484	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	74.150	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.12	1 275.12	1 275.12		153.01	153.01		16.9	1	2 586	2 586		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			110.17				61%	1 577			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			58.14				31%	802			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					321.32					4 965			
	
2.	ТЕР 46-03-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.1675	1 747.93	460.22	1 287.71	292.78	77.09	215.69	16.91	5.05	2 393	1 304	1 089	
					134.87			22.59	1	16.9			382	
	Накладные расходы		99%			98.68				84%	1 416			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			59.81				48%	809			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					451.27					4 619			
	
3.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	0.246	188.95	188.95		46.48	46.48		16.9	1	786	786		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			46.02				84%	660			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.89				48%	377			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120.38					1 824			
	
4.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Очистка вручную поверхности стен подвала, 100 м2 расчищенной поверхности	0.357	172.22	172.22		61.48	61.48		16.9	1	1 039	1 039		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			49.18				68%	707			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			30.74				40%	416			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					141.40					2 161			
	
5.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.357	69.93	66.88	1.34	24.97	23.88	0.48	16.9	9.41	410	404	5	
				1.71	0.15		0.61	0.05	3.29	17		2	1	
	Накладные расходы		95%			22.73				80%	324			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.25				37%	150			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.95					884			
	
6.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	4.641	15.82			73.42					277			
				15.82			73.42		59.66			277		
	Объем: (0.357)*0.013*1000													
	
7.	ТЕР 46-03-013-45 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, до толщ.600мм, 100 отверстий	0.48	167.67	50.14	117.53	80.48	24.07	56.41	16.9	1.48	490	407	83	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			23.83				84%	342			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.44				48%	195			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					118.75					1 027			
	
8.	ТЕР 46-03-013-58 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-45, 100 отверстий	0.48	302.80	76.00	226.80	145.34	36.48	108.86	16.9	1.48	778	617	161	
									1	1				
	Начисления: Н3= 40, Н4= 40, Н5= 40, Н48= 40	
	Накладные расходы		99%			36.12				84%	518			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.89				48%	296			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					203.34					1 592			
	
9.	ТЕР 46-03-013-53 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 80 мм, 100 отверстий	0.75	1 490.65	370.24	1 120.41	1 117.99	277.68	840.31	16.9	1.48	5 936	4 693	1 244	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			274.90				84%	3 942			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			166.61				48%	2 253			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 559.50					12 131			
	
10.	ТЕР 06-01-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т	0.0489	3 041.47	2 961.09	65.91	148.73	144.80	3.22	16.9	8.59	2 478	2 447	28	
				14.47	3.77		0.71	0.18	4.96	16.9		4	3	
	Объем: (35.5+13.4)/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0059:[ М-(15375.00=15375.00*1) ]	
	Накладные расходы		95%			137.73				80%	1 960			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			79.74				44%	1 078			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					366.20					5 516			
	
11.	ТССЦ 204-0012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм, т	0.0489	5 573.35			272.54					1 762			
				5 573.35			272.54		36 037.27			1 762		
	
12.	ТССЦ 402-0005 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 150, м3	0.3	621.09			186.33					975			
				621.09			186.33		3 249.13			975		
	
13.	ТЕР 46-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов, 1 м3	3.3	965.27	207.27	62.02	3 185.39	683.99	204.67	16.9	8.58	24 317	11 559	1 756	
				695.98	3.47		2 296.73	11.45	4.79	16.89		11 001	193	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0782:[ М-(4.57=11154.00*0.00041) ];  ТССЦ 101-0797:[ М-(1.52=5233.80*0.00029) ];  ТССЦ 401-0066:[ М-(740.14=725.63*1.02) ]	
	Накладные расходы		99%			688.49				84%	9 872			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			417.26				48%	5 641			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 291.14					39 830			
	
14.	ТССЦ 204-0020 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т	0.1896	6 964.61			1 320.49					7 068			
				6 964.61			1 320.49		37 278.28			7 068		
	Объем: (124+65.6)/1000													
	
15.	ТССЦ 204-0035 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т	0.1896	2 042.62			387.28					2 460			
				2 042.62			387.28		12 972.79			2 460		
	
16.	ТССЦ 401-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В20 (М250), м3	3.366	695.00			2 339.37					11 630			
				695.00			2 339.37		3 455.18			11 630		
	Объем: 3.3*1.02													
	
17.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.111	2 947.38	213.91	89.27	327.16	23.74	9.91	16.91	4.79	1 491	402	47	
				2 644.20			293.51		3.55	1		1 042		
	Накладные расходы		110%			26.11				93%	374			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			16.14				54%	217			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					369.42					2 082			
	
18.	ТЕР 15-04-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.246	85.21	50.77	2.82	20.96	12.49	0.69	16.89	9.43	275	211	7	
				31.62	0.18		7.78	0.04	7.33	17		57	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			11.90				80%	170			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.89				37%	78			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.75					523			
	
	Приямок	
	
19.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	0.85	200.76	77.46	123.30	170.65	65.84	104.81	16.9	5.05	1 642	1 113	529	
					12.91			10.97	1	16.9			185	
	Накладные расходы		99%			76.04				84%	1 090			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.09				48%	623			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					292.78					3 355			
	
20.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3	0.15	274.54	75.11	199.43	41.18	11.27	29.91	16.9	5.05	341	190	151	
					20.89			3.13	1	16.9			53	
	Накладные расходы		99%			14.26				84%	204			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			8.64				48%	117			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.08					662			
	
21.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	0.15	187.10	31.24	29.73	28.07	4.69	4.46	16.9	5.99	196	79	27	
				126.13	3.37		18.92	0.51	4.76	16.89		90	9	
	Накладные расходы		111%			5.77				94%	83			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3.33				51%	45			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					37.17					324			
	
22.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.15	725.26	32.57	0.30	108.79	4.89	0.05	16.89	5.97	561	83		
				692.39			103.86		4.6	1		478		
	Накладные расходы		111%			5.43				94%	78			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3.13				51%	42			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					117.35					681			
	
23.	ТЕР 08-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки	0.945	223.32	47.63	38.88	211.04	45.01	36.74	16.9	11.08	1 781	761	407	
				136.81	6.03		129.29	5.70	4.74	16.91		613	96	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 404-0005:[ М-(1112.89=2824.60*0.394) ]	
	Накладные расходы		110%			55.78				93%	797			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			34.48				54%	463			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					301.30					3 041			
	
24.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.37233	3 086.00			1 149.01					5 772			
				3 086.00			1 149.01		15 501.08			5 772		
	Объем: 0.945*394													
	
25.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.0758	69.93	66.88	1.34	5.30	5.07	0.10	16.9	9.41	87	86	1	
				1.71	0.15		0.13	0.01	3.29	17				
	Накладные расходы		95%			4.83				80%	69			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.39				37%	32			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.51					188			
	
26.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	0.9854	15.82			15.59					59			
				15.82			15.59		59.66			59		
	Объем: (0.0758)*0.013*1000													
	
27.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.0758	1 043.83	675.65	13.36	79.12	51.21	1.01	16.9	9.39	1 036	866	10	
				354.82			26.90		6	1		161		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			40.46				67%	580			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			25.61				40%	346			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					145.18					1 963			
	
28.	ТССЦ 101-3889 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 2,5 мм без покрытия, 45х45 мм, м2	8.338	14.87			123.99					438			
				14.87			123.99		52.59			438		
	Объем: 0.0758*110													
	
29.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0758	1 948.79	723.68	67.13	147.72	54.85	5.09	16.9	10.51	1 275	927	53	
				1 157.98	27.69		87.77	2.10	3.36	16.89		295	35	
	Накладные расходы		95%			54.10				80%	770			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			26.77				37%	356			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					228.59					2 401			
	
30.	ТЕР 08-02-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий	0.0288	20 189.21	445.37	249.42	581.45	12.83	7.18	16.9	9.88	3 112	217	71	
				19 494.42	10.41		561.44	0.30	5.03	16.89		2 824	5	
	Накладные расходы		110%			14.44				93%	206			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			8.93				54%	120			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					604.82					3 438			
	
31.	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0216	5 885.40	3 188.72	2.53	127.12	68.88	0.05	16.9	6.45	1 360	1 164		
				2 694.15			58.19		3.36	1		196		
	Накладные расходы		79%			54.42				67%	780			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			34.44				40%	466			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.98					2 605			
	
32.	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.0216	6 374.88	3 642.90	37.83	137.70	78.69	0.82	16.91	9.36	1 534	1 331	8	
				2 694.15	17.49		58.19	0.38	3.36	16.9		196	6	
	Накладные расходы		79%			62.47				67%	896			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			39.54				40%	535			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					239.70					2 965			
	
33.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов, 100 м2 покрытия	0.0216	69.93	66.88	1.34	1.51	1.44	0.03	16.9	9.41	25	24		
				1.71	0.15		0.04		3.29	17				
	Накладные расходы		95%			1.37				80%	19			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			0.68				37%	9			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.55					53			
	
34.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	0.2808	15.82			4.44					17			
				15.82			4.44		59.66			17		
	Объем: (0.0216)*0.013*1000													
	
35.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0216	175.46	88.52	2.35	3.79	1.91	0.05	16.9	9.43	41	32		
				84.59	0.15		1.83		4.74	17		9		
	Накладные расходы		95%			1.81				80%	26			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			0.90				37%	12			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6.50					78			
	
36.	ТЕР 15-04-019-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0506	1 213.55	136.07	8.27	61.41	6.89	0.42	16.9	9.38	297	116	4	
				1 069.21			54.10		3.26	1		176		
	Объем: 2.16+2.9													
	Накладные расходы		95%			6.55				80%	93			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.24				37%	43			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.19					433			
	
37.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, наружных стен приямка, 100 м2 изолируемой поверхности	0.0468	2 947.38	213.91	89.27	137.94	10.01	4.18	16.91	4.79	629	169	20	
				2 644.20			123.75		3.55	1		439		
	Накладные расходы		110%			11.01				93%	157			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			6.81				54%	91			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.76					877			
	
38.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.016	20 774.31	2 005.22	594.12	332.39	32.08	9.51	16.9	7.4	1 491	542	70	
				18 174.97	26.54		290.80	0.42	3.02	16.9		878	7	
	Накладные расходы		106%			34.45				90%	494			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			17.55				43%	236			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					384.39					2 221			
	
39.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.6	2 460.30			3 936.48					7 125			
				2 460.30			3 936.48		4 453.04			7 125		
	Объем: 0.8*1*2													
	
40.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.12	704.46	704.46		84.54	84.54		16.89	1	1 428	1 428		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			60.87				61%	871			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			32.13				31%	443			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					177.53					2 742			
	
	Отмостка	
	
41.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.0032	6 900.71	2 146.35	4 754.36	22.08	6.87	15.21	16.9	5.2	195	116	79	
					473.09			1.51	1	16.9			26	
	Накладные расходы		104%			8.72				88%	125			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.03				48%	68			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35.82					388			
	
42.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	0.32	187.10	31.24	29.73	59.87	10.00	9.51	16.9	5.99	418	169	57	
				126.13	3.37		40.36	1.08	4.76	16.89		192	18	
	Накладные расходы		111%			12.30				94%	176			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			7.09				51%	95			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79.26					689			
	
43.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	0.32	384.53	35.06	54.25	123.05	11.22	17.36	16.9	5.75	801	190	100	
				295.22	6.18		94.47	1.98	5.41	16.89		511	33	
	Накладные расходы		111%			14.65				94%	210			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			8.45				51%	114			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					146.15					1 124			
	
44.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.32	725.26	32.57	0.30	232.08	10.42	0.10	16.89	5.97	1 196	176	1	
				692.39			221.56		4.6	1		1 019		
	Накладные расходы		111%			11.57				94%	165			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			6.67				51%	90			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					250.32					1 451			
	
	Потолки подвала	
	
45.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 1 м2 очищаемой поверхности	6.51	9.78	9.78		63.67	63.67		16.89	1	1 075	1 075		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			51.57				69%	742			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			38.20				48%	516			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					153.44					2 333			
	
46.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021  МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0651	721.90	144.00	24.98	47.00	9.37	1.63	16.9	3.17	274	158	5	
				552.92	0.26		36.00	0.02	3.06	17.27		110		
	Начисления: Н3= 2*1.2, Н4= 2*1.2, Н5= 2*1.2, Н48= 2	
	Накладные расходы		81%			7.61				69%	109			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.63				48%	76			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.24					459			
	
47.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0651	626.25	44.26	8.29	40.77	2.88	0.54	16.9	3.83	144	49	2	
				573.70	0.13		37.35	0.01	2.5	17.27		93		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			2.34				69%	34			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.73				48%	24			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.84					201			
	
48.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	0.59	172.22	172.22		101.61	101.61		16.9	1	1 717	1 717		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			81.29				68%	1 168			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			50.81				40%	687			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					233.70					3 571			
	
49.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.6551	1 043.83	675.65	13.36	683.81	442.62	8.75	16.9	9.39	8 957	7 480	82	
				354.82			232.44		6	1		1 395		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			349.67				67%	5 012			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			221.31				40%	2 992			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 254.79					16 961			
	
50.	ТССЦ 101-6031 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм, м2	72.061	17.27			1 244.49					5 230			
				17.27			1 244.49		72.58			5 230		
	Объем: 0.6551*110													
	
51.	ТЕР 15-02-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.6551	2 062.14	911.53	144.34	1 350.91	597.14	94.55	16.9	12.29	13 607	10 092	1 162	
				1 006.27	76.33		659.21	50.01	3.57	16.9		2 353	845	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			614.79				80%	8 750			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			304.16				37%	4 047			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 269.86					26 403			
	
52.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6551	193.63	106.22	2.82	126.85	69.59	1.85	16.9	9.43	1 456	1 176	17	
				84.59	0.18		55.41	0.12	4.74	17		263	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			66.22				80%	942			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			32.76				37%	436			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					225.84					2 834			
	
	Подвал	
	
53.	ТЕРр 57-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	0.32	2 526.51	1 124.28	139.64	808.48	359.77	44.68	16.9	5.21	8 446	6 080	233	
				1 262.59	15.50		404.03	4.96	5.28	16.9		2 133	84	
	Накладные расходы		80%			291.78				68%	4 192			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			248.02				54%	3 329			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 348.28					15 966			
	
54.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.2	1 679.51	942.47	24.65	335.90	188.49	4.93	16.91	9.41	3 926	3 187	46	
				712.39	4.37		142.48	0.87	4.86	16.91		692	15	
	Накладные расходы		76%			143.91				65%	2 081			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			113.62				48%	1 537			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					593.43					7 544			
	
55.	ТЕР 09-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 1 т конструкций	0.0557	1 740.24	704.69	632.52	96.93	39.25	35.23	16.9	9.94	1 099	663	350	
				403.03	69.40		22.45	3.87	3.8	16.9		85	65	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			34.93				69%	502			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			31.05				58%	422			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					162.90					2 024			
	
56.	ТССЦ 101-2542 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая 50х50 мм, т	0.0557	5 332.00			296.99					1 773			
				5 332.00			296.99		31 829.78			1 773		
	
57.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0324	1 143.95	891.55	252.40	37.06	28.89	8.18	16.91	9.36	565	488	77	
					116.72			3.78	1	16.9			64	
	Накладные расходы		99%			32.34				84%	464			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.60				48%	265			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.01					1 294			
	
58.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 1 м2 проема	3.24	91.25	30.30	26.20	295.64	98.17	84.88	16.9	8.31	2 827	1 659	705	
				34.75			112.59		4.11	1		463		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			79.52				69%	1 145			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			70.68				58%	962			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					445.84					4 934			
	
59.	СЦена поставщика. 
Блоки дверные металлические, шт	2	1 148.20			2 296.39			1	1	10 816			
				1 148.20			2 296.39		4.71	1		10 816		
	Поправки: М: =5200*1.04/4.71	
	
60.	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.027	6 374.88	3 642.90	37.83	172.12	98.36	1.02	16.91	9.36	1 917	1 663	10	
				2 694.15	17.49		72.74	0.47	3.36	16.9		244	8	
	Накладные расходы		79%			78.08				67%	1 120			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			49.42				40%	668			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					299.61					3 705			
	
61.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.027	193.63	106.22	2.82	5.23	2.87	0.08	16.9	9.43	60	48	1	
				84.59	0.18		2.28		4.74	17		11		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2.73				80%	38			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.35				37%	18			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.31					116			
	
62.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	3.2852	48.13	4.41	36.66	158.10	14.49	120.44	16.89	8.6	1 672	245	1 036	
									1	1				
	Объем: 1.076+24.6*0.015*1.8+0.85*1.5+0.15*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			14.49				100%	245			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			8.69				60%	147			
	
63.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	3.2852	16.40		16.40	53.88		53.88		9.05	488		488	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	26 326.34	4 260.97	2 147.47			166 057	72 014	10 222	
			19 894.73	126.51				83 427	2 136	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	25 721.79	4 109.06	1 853.04			159 971	69 447	7 643	
			19 759.69	122.64				82 879	2 071	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	13 646.81					55 402			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 1, 40; %=84 - по стр. 2, 3, 7-9, 13, 19, 20, 57; %=68 - по стр. 4, 48, 53; %=80 - по стр. 5, 10, 18, 25, 29, 33, 35, 36, 51, 52, 61; %=93 - по стр. 17, 23, 30, 37; %=94 - по стр. 21, 22, 42-44; %=67 - по стр. 27, 31, 32, 49, 60; %=90 - по стр. 38; %=88 - по стр. 41; %=69 - по стр. 45-47; %=65 - по стр. 54)	3 799.48					54 401			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1, 40; %=48 - по стр. 2, 3, 7-9, 13, 19, 20, 41, 45-47, 54, 57; %=40 - по стр. 4, 27, 31, 32, 48, 49, 60; %=37 - по стр. 5, 18, 25, 29, 33, 35, 36, 51, 52, 61; %=44 - по стр. 10; %=54 - по стр. 17, 23, 30, 37, 53; %=51 - по стр. 21, 22, 42-44; %=43 - по стр. 38)	2 318.27					31 250			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	31 839.54					245 622			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	392.57	137.42	120.11			3 926	2 322	1 055	
			135.04	3.87				548	65	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 55, 58)	114.44					1 647			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 55, 58)	101.73					1 384			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	608.74					6 957			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	211.98	14.49	174.32			2 160	245	1 524	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 62)	14.49					245			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 62)	8.69					147			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	211.98					2 160			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	32 660.26					254 739			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	698.93					5 451			
	ИТОГО	33 359.19					260 190			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	667.18					5 204			
	ИТОГО	34 026.37					265 394			
	НДС 18%	6 124.75					47 771			
	ВСЕГО С НДС	40 151.12					313 165			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)