«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 943 564	руб.	Смета на сумму:	1 943 564	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /_С.Б. Русович__ /	________________ /__Е.В. Шулепко___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

Объект:	Тельмана, д.54	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД № 54 по ул. Тельмана (памятник архитектуры)	
Сметная стоимость:	1 943.564	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.289	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	303.112	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.164	165.55	131.65	33.90	27.15	21.59	5.56	14.4	6.14	345	311	34	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			21.37				84.15%	262			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			12.85				47.6%	148			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61.37					755			
	
2.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	3.265	553.31	459.71	93.60	1 806.56	1 500.95	305.60	14.4	6.14	23 490	21 614	1 876	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 485.94				84.15%	18 188			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			893.07				47.6%	10 288			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 185.57					51 966			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.429	172.51	127.80	44.71	591.54	438.23	153.31	14.41	7.71	7 497	6 315	1 182	
					6.95			23.83	1	14.38			343	
	Накладные расходы		83%			383.51				70.55%	4 697			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			300.34				52%	3 462			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 275.39					15 656			
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
(прим.) 
Разборка сплошной обрешетки, 100 м2 кровли	3.429	172.51	127.80	44.71	591.54	438.23	153.31	14.41	7.71	7 497	6 315	1 182	
					6.95			23.83	1	14.38			343	
	Накладные расходы		83%			383.51				70.55%	4 697			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			300.34				52%	3 462			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 275.39					15 656			
	
5.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата и стропильных ног), 1 м3	2	218.68	77.46	141.22	437.36	154.92	282.44	14.4	4.42	3 479	2 231	1 248	
					12.93			25.86	1	14.39			372	
	Накладные расходы		99%			178.97				84.15%	2 190			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			107.56				47.6%	1 239			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					723.90					6 908			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.74	9 291.30	1 358.31	34.61	16 166.86	2 363.46	60.22	14.4	7.89	75 739	34 034	475	
				7 898.38			13 743.18		3	1		41 230		
	Накладные расходы		83%			1 961.67				70.55%	24 011			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 536.25				52%	17 698			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 664.78					117 448			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок 1,2 м х 16 шт), 100 м	0.192	9 291.30	1 358.31	34.61	1 783.93	260.80	6.65	14.4	7.89	8 357	3 755	52	
				7 898.38			1 516.49		3	1		4 549		
	Накладные расходы		83%			216.46				70.55%	2 649			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			169.52				52%	1 953			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 169.91					12 959			
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50 мм х 150 мм), 100 м	1.06	4 519.16	360.82	36.65	4 790.31	382.47	38.85	14.4	7.97	24 167	5 508	310	
				4 121.69			4 368.99		4.2	1		18 350		
	Накладные расходы		83%			317.45				70.55%	3 886			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			248.61				52%	2 864			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 356.37					30 917			
	
9.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.6	6 775.72	1 449.90	67.19	4 065.43	869.94	40.31	14.4	7.93	26 193	12 527	320	
				5 258.63			3 155.18		4.23	1		13 346		
	Накладные расходы		83%			722.05				70.55%	8 838			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			565.46				52%	6 514			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 352.94					41 545			
	
10.	ТЕРр 53-20-4 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.02	136 578.60	5 963.00	3 790.41	2 731.57	119.26	75.81	14.4	7.71	12 346	1 717	584	
				126 825.19	588.90		2 536.50	11.78	3.96	14.39		10 045	169	
	Накладные расходы		86%			112.69				73.1%	1 379			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			91.73				56%	1 056			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 935.99					14 781			
	
11.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.03	8 572.20	5 513.35	252.31	257.17	165.40	7.57	14.4	6.63	2 854	2 382	50	
				2 806.54	60.12		84.20	1.80	5.01	14.42		422	26	
	Объем: 1.5*2													
	Накладные расходы		78%			130.42				66.3%	1 597			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			105.34				50.4%	1 214			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.92					5 664			
	
12.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.126	2 934.00			369.68					1 592			
				2 934.00			369.68		12 633.52			1 592		
	Объем: 0.03*4200													
	
13.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 9 каналов), 100 м труб	0.03	37 147.52	24 353.20	757.44	1 114.43	730.60	22.72	14.4	6.63	12 480	10 521	151	
				12 036.88	180.32		361.11	5.41	5.01	14.41		1 809	78	
	Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8	
	Накладные расходы		78%			574.09				66.3%	7 027			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			463.69				50.4%	5 342			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 152.20					24 849			
	
14.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.528	2 934.00			1 549.15					6 670			
				2 934.00			1 549.15		12 633.52			6 670		
	Объем: 0.03*2200*8													
	
15.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.245	2 412.79	1 295.60	2.05	591.13	317.42	0.50	14.4	5.48	5 716	4 571	3	
				1 115.14			273.21		4.18	1		1 142		
	Накладные расходы		79%			250.76				67.15%	3 069			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			158.71				40%	1 828			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 000.60					10 614			
	
16.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство обделки оголовников, 100 м2 покрытия	0.024	11 907.97	1 173.45	33.16	285.79	28.16	0.80	14.4	7.8	1 092	406	6	
				10 701.36	3.78		256.83	0.09	2.65	14.39		681	1	
	Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15	
	Накладные расходы		108%			30.51				91.8%	374			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			15.61				44.2%	180			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					331.91					1 646			
	
17.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.245	2 291.60	114.18	14.24	561.44	27.97	3.49	14.4	8	1 925	403	28	
				2 163.18			529.98		2.82	1		1 495		
	Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15	
	Накладные расходы		94.5%			26.43				80.33%	324			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			13.08				37.4%	151			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					600.95					2 399			
	
18.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.858	221.62	101.80	102.69	1 519.84	698.13	704.23	14.4	3.55	12 810	10 053	2 500	
				17.13	1.45		117.48	9.94	2.19	14.47		257	144	
	Объем: 342.9*2													
	Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15	
	Накладные расходы		90%			637.26				76.5%	7 801			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			421.30				47.6%	4 854			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 578.40					25 464			
	
19.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	141.9606	36.04			5 116.26					25 525			
				36.04			5 116.26		179.8			25 525		
	Объем: 6.858*20.7													
	
20.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3.429	286.73	122.64	1.26	983.19	420.52	4.33	14.4	8.08	7 682	6 055	35	
				162.83			558.34		2.85	1		1 591		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15	
	Накладные расходы		92.7%			389.82				78.8%	4 771			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			268.08				51%	3 088			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 641.09					15 541			
	
21.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	428.63	13.13			5 627.91					18 448			
				13.13			5 627.91		43.04			18 448		
	Объем: 342.9*1.25													
	
22.	ТЕР 12-01-007-05 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	3.429	29 858.10	1 069.80	288.58	102 383.44	3 668.34	989.52	14.4	7.52	536 189	52 824	7 441	
				28 499.73	32.46		97 725.57	111.31	4.87	14.39		475 924	1 602	
	Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15	
	Накладные расходы		108%			4 082.02				91.8%	49 963			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			2 088.26				44.2%	24 056			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					108 553.72					610 208			
	
23.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.708	153.74	72.11	75.20	108.84	51.05	53.24	14.4	6.73	1 110	735	358	
				6.43	5.48		4.55	3.88	3.73	14.38		17	56	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1851:[ М-(22.16=42.61*0.52) ];  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]	
	Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15	
	Накладные расходы		108%			59.32				91.8%	726			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			30.35				44.2%	350			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					198.51					2 186			
	
24.	С Цена поставщик. 
Решетка снегозащитная  2 м, шт.	35	186.55			6 529.15					29 120			
				186.55			6 529.15		4.46			29 120		
	Поправки: М: =800/4.46*1.04	
	
25.	С Цена поставщик. 
Держатель решетки снегозащитный (по 4 шт. в комплекте), шт.	35	244.84			8 569.51					38 220			
				244.84			8 569.51		4.46			38 220		
	Поправки: М: =1050.0/4.46*1.04	
	
26.	ТЕР 10-01-034-03 
(прим.) 
Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов	0.0096	21 223.62	2 306.00	742.65	203.75	22.14	7.13	14.4	6.38	849	319	45	
				18 174.97	28.43		174.48	0.27	2.78	14.43		485	4	
	Объем: 0.6*0.8*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			23.80				90.27%	292			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			12.00				42.84%	138			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					239.55					1 279			
	
27.	Цена поставщика. 
Окна типа "Велюкс" 0,6 х 0,8, м2	0.96	1 961.88			1 883.41			1	1	8 400			
				1 961.88			1 883.41		4.46	1		8 400		
	Объем: 0.6*0.8*2													
	Поправки: М: =8333.33*1.05/4.46	
	
28.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Разборка покрытий обивки слуховых окон, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.385	250.56	233.54	17.02	96.47	89.91	6.55	14.41	8.05	1 348	1 296	53	
									4.11	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106.2%			95.48				90.27%	1 170			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			48.15				42.84%	555			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					240.10					3 073			
	
29.	ТЕРр 53-1-1 
(примю) 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (мансардные окна), 100 м2 стен	0.385	149.82	98.65	51.17	57.68	37.98	19.70	14.4	6.14	668	547	121	
					6.80			2.62	1	14.38			38	
	Накладные расходы		86%			34.92				73.1%	428			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			28.42				56%	328			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.02					1 423			
	
30.	ТЕРр 53-1-5 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	0.385	1 138.82	680.90	457.92	438.45	262.15	176.30	14.4	6.09	4 849	3 775	1 074	
					59.65			22.97	1	14.39			330	
	Накладные расходы		86%			245.20				73.1%	3 001			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			199.58				56%	2 299			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					883.24					10 149			
	
31.	ТЕР 14-02-015-01 
(прим.) 
Покрытие пленкой стен слуховых окон, 100 м2 покрытия	0.385	286.73	122.64	1.26	110.39	47.21	0.49	14.4	8.08	862	680	4	
				162.83			62.69		2.85	1		179		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			43.76				78.8%	536			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			30.10				51%	347			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					184.25					1 745			
	
32.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	48.125	7.04			338.80					1 107			
				7.04			338.80		23.01			1 107		
	Объем: 38.5*1.25													
	
33.	ТЕР 26-01-039-01 
(прим.) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	3.08	202.86	119.97	82.89	624.79	369.50	255.29	14.4	7.9	7 338	5 321	2 017	
									17.72	1				
	Объем: 38.5*0.08													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			332.55				76.5%	4 071			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			219.85				47.6%	2 533			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 177.19					13 941			
	
34.	С Цена поставщик. 
Каменная вата PAROC FAS 4 толщ. 80 мм (плотность 125-140 кг/м3), м3	3.1416	855.61			2 687.97					11 988			
				855.61			2 687.97		4.46			11 988		
	Объем: 3.08*1.02													
	Поправки: М: =3600.00*1.06/4.46	
	
35.	ТЕР 14-02-015-01 
(прим.) 
Покрытие пленкой стен слуховых окон, 100 м2 покрытия	0.385	286.73	122.64	1.26	110.39	47.21	0.49	14.4	8.08	862	680	4	
				162.83			62.69		2.85	1		179		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		92.7%			43.76				78.8%	536			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			30.10				51%	347			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					184.25					1 745			
	
36.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	48.125	13.13			631.88					2 071			
				13.13			631.88		43.04			2 071		
	Объем: 38.5*1.25													
	
37.	ТЕР 10-01-012-04 
(прим.) 
Обшивка стен мансардных окон досками, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.385	3 104.61	230.44	94.03	1 195.28	88.72	36.20	14.4	8.04	4 962	1 278	291	
				2 780.15			1 070.36		3.17	1		3 393		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			94.22				90.27%	1 154			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			47.51				42.84%	547			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 337.01					6 663			
	
38.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим.) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.385	373.54	335.71	26.60	143.81	129.25	10.24	14.41	8.05	1 963	1 862	82	
				11.23			4.32		4.11	1		18		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106.2%			137.26				90.27%	1 681			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			69.21				42.84%	798			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					350.29					4 442			
	
39.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.1694	23 811.97			4 033.75					7 814			
				23 811.97			4 033.75		46 126.25			7 814		
	Объем: 0.385*0.44													
	
40.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка желобов, 100 м труб и покрытий	0.82	75.57	75.35	0.22	61.97	61.79	0.18	14.4	5.59	891	890	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			51.29				70.55%	628			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			40.16				52%	463			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					153.42					1 982			
	
41.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.246	11 907.97	1 173.45	33.16	2 929.36	288.67	8.16	14.4	7.8	11 197	4 157	64	
				10 701.36	3.78		2 632.53	0.93	2.65	14.39		6 976	13	
	Объем: 82*0.3													
	Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15	
	Накладные расходы		108%			312.77				91.8%	3 828			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			160.00				44.2%	1 843			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 402.13					16 868			
	
42.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.82	8 813.16	326.90	31.86	7 226.79	268.06	26.13	14.4	7.48	25 962	3 860	195	
				8 454.40	3.03		6 932.61	2.48	3.16	14.36		21 907	36	
	Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15	
	Накладные расходы		108%			292.18				91.8%	3 577			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			149.47				44.2%	1 722			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 668.45					31 261			
	
43.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.39	7 415.77	333.04	13.17	2 892.15	129.89	5.14	14.4	8.06	9 246	1 870	41	
				7 069.56			2 757.13		2.66	1		7 334		
	Накладные расходы		83%			107.81				70.55%	1 319			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.43				52%	972			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 084.39					11 538			
	
44.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.15	5 731.49	578.30	8.10	859.72	86.75	1.22	14.4	8.06	3 049	1 249	10	
				5 145.09			771.76		2.32	1		1 790		
	Накладные расходы		83%			72.00				70.55%	881			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.39				52%	649			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					988.11					4 580			
	
45.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.15	8 719.75	480.56	8.10	1 307.96	72.08	1.22	14.4	8.06	2 591	1 038	10	
				8 231.09			1 234.66		1.25	1		1 543		
	Накладные расходы		83%			59.83				70.55%	732			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.85				52%	540			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 414.64					3 863			
	
46.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.22	1 357.93	327.73	1.01	298.74	72.10	0.22	14.4	8.08	1 971	1 038	2	
				1 029.19			226.42		4.11	1		931		
	Накладные расходы		83%			59.84				70.55%	732			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.87				52%	540			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					405.45					3 243			
	
	Утепление мансардных жилых помещений (кровельного скоса) и чердачного перекрытия	
	
47.	ТЕРр 53-1-5 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	2.28	1 138.82	680.90	457.92	2 596.51	1 552.45	1 044.06	14.4	6.09	28 714	22 355	6 358	
					59.65			136.00	1	14.39			1 957	
	Накладные расходы		86%			1 452.07				73.1%	17 772			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 181.92				56%	13 615			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 230.49					60 101			
	
48.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.28	286.73	122.64	1.26	653.74	279.61	2.88	14.4	8.08	5 108	4 026	23	
				162.83			371.25		2.85	1		1 058		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15	
	Накладные расходы		92.7%			259.20				78.8%	3 172			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			178.25				51%	2 053			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 091.19					10 334			
	
49.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	285	7.04			2 006.40					6 558			
				7.04			2 006.40		23.01			6 558		
	Объем: 228*1.25													
	
50.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	34.2	202.86	119.97	82.89	6 937.66	4 102.91	2 834.75	14.4	7.9	81 476	59 082	22 395	
									17.72	1				
	Объем: 228*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15	
	Накладные расходы		90%			3 692.62				76.5%	45 198			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			2 441.23				47.6%	28 123			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 071.51					154 797			
	
51.	ТССЦ 104-0098 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	697.68	26.54			18 516.43					61 591			
				26.54			18 516.43		88.28			61 591		
	Объем: 228*3*1.02													
	
52.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	54.62	7.56		7.56	413.02		413.02		6.07	2 507		2 507	
										1				
	Объем: 39.33694+1.9872+3.265*4+0.164*1.45													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
53.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	54.62	27.63		27.63	1 509.02		1 509.02		6.07	9 160		9 160	
										1				
	Объем: 39.33694+1.9872+3.265*4+0.164*1.45													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	229 325.47	20 665.82	9 266.85			1 195 645	297 600	62 292	
			199 392.81	383.00				835 755	5 512	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	229 325.47	20 665.82	9 266.85			1 195 645	297 600	62 292	
			199 392.81	383.00				835 755	5 512	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	57 860.30					219 104			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 2, 5; %=70.55 - по стр. 3, 4, 6-9, 40, 43-46; %=73.1 - по стр. 10, 29, 30, 47; %=66.3 - по стр. 11, 13; %=67.15 - по стр. 15; %=91.8 - по стр. 16, 22, 23, 41, 42; %=80.33 - по стр. 17; %=76.5 - по стр. 18, 33, 50; %=78.8 - по стр. 20, 31, 35, 48; %=90.27 - по стр. 26, 28, 37, 38)	19 374.84					237 155			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 2, 5, 18, 33, 50; %=52 - по стр. 3, 4, 6-9, 40, 43-46; %=56 - по стр. 10, 29, 30, 47; %=50.4 - по стр. 11, 13; %=40 - по стр. 15; %=44.2 - по стр. 16, 22, 23, 41, 42; %=37.4 - по стр. 17; %=51 - по стр. 20, 31, 35, 48; %=42.84 - по стр. 26, 28, 37, 38)	12 860.61					148 159			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	261 560.92					1 580 959			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	261 560.92					1 580 959			
	Строительный контроль 2,14%	5 597.40					33 833			
			5 597.40					33 833		
	Всего со строительным контролем	267 158.32					1 614 792			
			267 158.32					1 614 792		
	Непредвиденные расходы 2%	5 343.17					32 296			
			5 343.17					32 296		
	Всего с непредвиденными расходами	272 501.49					1 647 088			
			272 501.49					1 647 088		
	НДС 18%	49 050.27					296 476			
	Всего с НДС	321 551.76					1 943 564			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	19 374.84					237 155			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	12 860.61					148 159			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)