«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УКБР №4»	
		
______________________ /С.Б. Русович /	_____________________ /Н.В. Тихонова/	
		
«______»__________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения многоквартирного жилого дома по ул. Б. Хмельницкого № 25 в г. Калининграде (памятник культурного наследия)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение В0, В1, В2	
	
1.	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	
2.	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 мм	шт.	1	
3.	Фильтр латунный	шт.	1	
4.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2	
5.	Задвижка фланцевая короткая  тип Е	шт.	2	
6.	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	1 кран	12	
7.	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм	м	240	
8.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм (пожарный шкаф)	1 шт.	12	
9.	Шкаф пожарный (доп. РЦЦС: "для пожарного крана и двух огнетушителей") ШПК-320 навесной закрытый	шт.	12	
10.	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	1 насос	2	
11.	Циркуляционный насос  Calpeda (Италия) NM 32/12 FE ц. 309 евро*48,06 руб. = 14850,54	шт	2	
12.	Устройство бетонных фундаментов под пожарные насосы	100 м3 бетона и железобетона в деле	0.001	
13.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.1061	
14.	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	1 шт.	1	
15.	Затвор полуповоротный с электроприводом N=0.01 кВт, диаметр 100 мм, АВО электропривод "Белимо"	шт	1	
16.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	6	
17.	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	
18.	Задвижка фланцевая короткая   Д=50 мм	шт.	4	
19.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	1	
20.	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	1	
21.	Установка манометров с трехходовым краном	1 компл.	2	
22.	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл.	2	
23.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.9	
24.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0.55	
25.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.65	
26.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм	шт.	2	
27.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм	шт.	3	
28.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм	шт.	1	
29.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм	шт.	47	
30.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.2	
31.	Труба из полипропилена PN 10/63  (гильзы)	м	8	
32.	Труба из полипропилена PN 10/50	м	18.92	
33.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	6	
34.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	2	
35.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.35	
36.	Труба из полипропилена PN 10/50 (гильзы)	м	10	
37.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	32.8	
38.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	36	
39.	PP-R Крестовина , Дн- 40	шт.	1	
40.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм	шт.	1	
41.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм	шт.	2	
42.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм	шт.	1	
43.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	шт.	8	
44.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	2	
45.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	3	
46.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	13	
47.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.45	
48.	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильзы)	м	15	
49.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	42.21	
50.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	46	
51.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	шт.	4	
52.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	шт.	14	
53.	PP-R Угольник (Отвод) 90° Дн-  32	шт.	6	
54.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	1	
55.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	17	
56.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.3	
57.	Труба из полипропилена PN 10/32 (гильзы)	м	15	
58.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	27.87	
59.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	30	
60.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм	шт.	6	
61.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	11	
62.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	6	
63.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	шт.	7	
64.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1.9	
65.	Труба из полипропилена PN 10/20	м	170.81	
66.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	191	
67.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	71	
68.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	44	
69.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	шт.	34	
70.	Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	32	
71.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	22	
72.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	38.5	
73.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	49.5	
74.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	33	
75.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	м	209	
76.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.9	
77.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	1.2	
	
	Раздел 2.  Горячее водоснабжение Т3, Т4	
	
78.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм	шт.	2	
79.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм	шт.	5	
80.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм	шт.	3	
81.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм	шт.	22	
82.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.55	
83.	Труба из полипропилена PN 20/50	м	52.03	
84.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	11	
85.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	4	
86.	PP-R Переходник  Дн- 50х40	шт.	2	
87.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	шт.	1	
88.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм	шт.	1	
89.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	1.2	
90.	Труба из полипропилена PN 20/40	м	112.44	
91.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	121	
92.	PP-R Крестовина , Дн- 40	шт.	1	
93.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	45	
94.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм	шт.	3	
95.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм	шт.	2	
96.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм	шт.	1	
97.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	2	
98.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	шт.	1	
99.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	шт.	7	
100.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	13	
101.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	1.1	
102.	Труба из полипропилена PN 20/32	м	102.3	
103.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	156	
104.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	58	
105.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	шт.	4	
106.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм	шт.	1	
107.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	2	
108.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	шт.	2	
109.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	шт.	13	
110.	PP-R Угольник (Отвод) 90° Дн-  32	шт.	15	
111.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.6	
112.	Труба из полипропилена PN 20/25	м	55.74	
113.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	61	
114.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	23	
115.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм	шт.	5	
116.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	шт.	4	
117.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	12	
118.	Прокладка трубопроводовводоснабжения из  полипропиленовых труб  наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1.55	
119.	Труба из полипропилена PN 20/20	м	139.35	
120.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	156	
121.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	58	
122.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	шт.	31	
123.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	37	
124.	Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	50	
125.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	м	60.5	
126.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	132	
127.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	м	121	
128.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	м	66	
129.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм	м	170.5	
130.	Установка смесителей	10 шт.	0.6	
131.	Смеситель для душа	шт.	6	
132.	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	1 кран	7	
133.	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	7	
	
	Раздел 3.  Бытовая канализация	
	
134.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	1.8	
135.	Установка ванн купальных прямых чугунных	10 компл.	0.3	
136.	Установка ванн купальных прямых стальных	10 компл.	0.3	
137.	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	компл.	3	
138.	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	3.6	
139.	Установка моек на одно отделение	10 компл.	1.8	
140.	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	54	
141.	Установка трапов диаметром 50 мм	10 компл.	0.7	
142.	Трап с решеткой в подрамнике HL 80.1	шт.	3	
143.	Трап с вертикальным выпуском, нерж. решеткой  HL 310 N	шт.	4	
144.	Установка трапов диаметром 100 мм	10 компл.	0.3	
145.	Трап с решеткой  HL 72.1 N	шт.	3	
146.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.8	
147.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	1.95	
148.	Ревизия ПВХ/ПП  110	шт.	14	
149.	Тройник ПВХ/ПП 45° 110х 50	шт.	8	
150.	Ревизия-прочистка (лючок)	шт.	2	
151.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	100	
152.	Муфта противопожарная самосрабатывающая (доп. РЦЦ: "тип РТМК") диаметром 110 мм	шт.	31	
153.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	0.2	
154.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.36	
155.	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.016	
156.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.016	
157.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.6	
158.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0.054	
159.	Устройство приямка	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0038	
160.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.3876	
161.	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	1 шт.	1	
162.	Затвор канализационный двухкамерный из ABS с электроприводом N=0.05 кВт, 110 мм тип HL710.2E	шт	1	
	
	Раздел 4.  Демонтажные работы	
	
	Холодное водоснабжение В0,В1,В2	
163.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	1 врезка	4	
164.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1 врезка	4	
165.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.59	
166.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.045	
167.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.65	
168.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	1.45	
169.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	3	
170.	Снятие водомерных узлов массой до 100 кг	100 шт. арматуры	0.01	
	Канализация бытовая	
171.	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	0.18	
172.	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	0.28	
173.	Демонтаж моек	100 приборов	0.18	
174.	Демонтаж ванн	100 приборов	0.03	
175.	Демонтаж трапов	10 компл.	1.4	
176.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.4	
177.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.8	
178.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1.5	
179.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	16	
180.	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.225	
181.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	100 м3	0.225	
182.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	31.5	
183.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.45	
184.	Песок природный для строительных работ средний (для засыпки)	м3	9.9	
185.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	4	
186.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1	
187.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 (до 60 мм)	100 м2 стяжки	1	
188.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	1	
189.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	1	
190.	Гидроизол	м2	232	
191.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	8	
192.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	8.16	
193.	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	1	
194.	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия  исключать к расценке 11-01-015-01 (толщина 20 мм)	100 м2 покрытия	-1	
195.	Ремонт штукатурки приямков цементно-известковым раствором	100 м2 отремонтированной поверхности	0.025	
196.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	8	
197.	Очистка канализационной сети внутренней	100 м трубопровода	0.125	
198.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0.35	
199.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.03	
200.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	28.88	
201.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	28.88	
	Горячее водоснабжение Т3, Т4	
202.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	
203.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1 врезка	4	
204.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  	100 отверстий	0.59	
205.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.045	
206.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.5	
207.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	2.5	

Составил:	главный инженер ООО «УКБР №4»                             В.Е. Липин	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	исполнительный директор ООО «УКБР №4»                Н.В. Тихонова        	
	(должность, подпись, Ф.И.О)