«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	543 005	руб.	Смета на сумму:	543 005	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по ул.Чернышевского, д.70	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт внутренних систем :канализации, водопровода, эл.монтажные работы	
Сметная стоимость:	543.005	тыс. руб.	
монтажных работ:	139.305	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.913	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	108.933	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Канализация	
	
1.	Е65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.8	775.58	765.14	10.44	620.46	612.11	8.35	12.02	6.38	7 411	7 358	53	
					4.13			3.30	1	12.02			40	
	Накладные расходы		74%			455.40				63%	4 661			
										=(74*0.85)				
	Сметная прибыль		50%			307.71				40%	2 959			
										=(50*0.8)				
	
2.	Е46-03-009-08 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт.	0.06	4 220.60	946.05	3 274.55	253.24	56.76	196.47	12.02	3.96	1 460	682	778	
					319.44			19.17	1	12.01			230	
	Накладные расходы		99%			75.17				84%	766			
										=(99*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			45.56				48%	438			
										=(59.5*0.8)				
	
3.	Е46-03-010-05 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.12	2 004.54	501.47	1 503.07	240.54	60.18	180.37	12.02	4.02	1 448	723	725	
					137.58			16.51	1	12.01			198	
	Накладные расходы		99%			75.92				84%	774			
										=(99*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			46.01				48%	442			
										=(59.5*0.8)				
	
4.	Е16-04-001-01 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.2	6 052.37	932.60	19.88	1 210.47	186.52	3.98	12.02	6.24	3 562	2 242	25	
				5 099.89	0.45		1 019.98	0.09	1.27	12.1		1 295	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			214.60				98%	2 198			
										=(115.2*0.85)				
	Сметная прибыль		71%			132.49				56%	1 256			
										=(70.55*0.8)				
	
5.	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	2.8	27.31			76.47					443			
				27.31			76.47		158.13			443		
	Объем: 14*0.2													
	
6.	Е16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода	0.8	12 420.69	894.28	42.68	9 936.55	715.43	34.14	12.02	6.24	20 756	8 599	213	
				11 483.73	1.37		9 186.98	1.09	1.3	11.96		11 943	13	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			824.00				98%	8 440			
										=(115.2*0.85)				
	Сметная прибыль		71%			508.73				56%	4 823			
										=(70.55*0.8)				
	
7.	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	18.8	27.31			513.43					2 973			
				27.31			513.43		158.13			2 973		
	Объем: 23.5*0.8													
	
8.	Е69-4-1 
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, 100 отверстий	0.06	1 220.10	711.87	1.63	73.21	42.71	0.10	12.02	6.39	619	513	1	
				506.60	0.65		30.40	0.04	3.47	11.94		105		
	Накладные расходы		78%			33.35				66%	339			
										=(78*0.85)				
	Сметная прибыль		50%			21.38				40%	205			
										=(50*0.8)				
	
9.	Е69-4-3 
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных, 100 отверстий	0.24	1 115.00	548.88	2.61	267.60	131.73	0.63	12.02	6.38	2 077	1 583	4	
				563.51	1.03		135.24	0.25	3.62	12.05		490	3	
	Накладные расходы		78%			102.94				66%	1 047			
										=(78*0.85)				
	Сметная прибыль		50%			65.99				40%	634			
										=(50*0.8)				
	
10.	Е16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	8	190.95	111.66	1.52	1 527.61	893.25	12.12	12.02	6.38	13 863	10 737	77	
				77.78			622.24		4.9	1		3 049		
	Вычт.ресурсы:  С301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 027.24				98%	10 522			
										=(115.2*0.85)				
	Сметная прибыль		71%			634.21				56%	6 013			
										=(70.55*0.8)				
	
11.	С103-1017 
Ревизии диаметром 100 мм, шт.	8	61.63			493.04					2 007			
				61.63			493.04		4.07			2 007		
	
12.	Е16-05-001-03 
Установка клапанов обратных на трубопроводах  диаметром до 100 мм, 1 шт.	8	336.98	38.67	14.19	2 695.82	309.34	113.52	12.02	5.27	10 772	3 718	598	
				284.12	0.45		2 272.96	3.60	2.84	12.1		6 455	44	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			359.88				98%	3 687			
										=(115.2*0.85)				
	Сметная прибыль		71%			222.19				56%	2 107			
										=(70.55*0.8)				
	
13.	С301-3196 
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 100 мм, шт.	8	193.60			1 548.80					21 789			
				193.60			1 548.80		2 723.61			21 789		
	
	Раздел 2.  Водопровод	
	
14.	Е65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.9	391.23	305.70	8.28	352.11	275.13	7.45	12.02	4.05	3 543	3 307	30	
				77.25	1.29		69.53	1.16	2.96	12.02		206	14	
	Накладные расходы		74%			204.45				63%	2 092			
										=(74*0.85)				
	Сметная прибыль		50%			138.15				40%	1 328			
										=(50*0.8)				
	
15.	Е46-03-009-08 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт.	0.15	4 220.60	946.05	3 274.55	633.09	141.91	491.18	12.02	3.96	3 651	1 706	1 945	
					319.44			47.92	1	12.01			575	
	Накладные расходы		99%			187.93				84%	1 916			
										=(99*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			113.90				48%	1 095			
										=(59.5*0.8)				
	
16.	Е16-03-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.9	6 900.51	1 472.57	99.81	6 210.46	1 325.31	89.83	12.02	5.5	22 610	15 930	494	
				5 328.13	1.59		4 795.32	1.43	1.29	11.97		6 186	17	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 525.75				98%	15 628			
										=(115.2*0.85)				
	Сметная прибыль		71%			941.99				56%	8 930			
										=(70.55*0.8)				
	
17.	С302-1463 
Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1", шт.	45	6.90			310.50					412			
				6.90			310.50		9.16			412		
	Объем: 50*0.9													
	
18.	С302-1343 
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт.	30	52.85			1 585.50					4 815			
				52.85			1 585.50		160.49			4 815		
	
19.	Е69-4-1 
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, 100 отверстий	0.15	1 220.10	711.87	1.63	183.02	106.78	0.24	12.02	6.39	1 549	1 284	2	
				506.60	0.65		75.99	0.10	3.47	11.94		264	1	
	Накладные расходы		78%			83.37				66%	848			
										=(78*0.85)				
	Сметная прибыль		50%			53.44				40%	514			
										=(50*0.8)				
	
20.	Е26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	9	1 068.59	51.10	39.33	9 617.32	459.91	353.97	12.02	6.22	25 601	5 528	2 202	
				978.16			8 803.44		2.03	1		17 871		
	Вычт.ресурсы:  С104-0162:[ М-(2472.14=224.74*11) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			413.92				77%	4 257			
										=(90*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			275.95				48%	2 653			
										=(59.5*0.8)				
	
21.	Цена поставщика. 
Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> С-28/6 мм, м	99	3.52			348.08			1	1	1 417			
				3.52			348.08		4.07	1		1 417		
	Объем: 11*9													
	Поправки: М: =13.5*1.06/4.07	
	
22.	Е16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.9	165.61	85.38	74.73	149.05	76.84	67.26	12.02	2.55	1 110	924	172	
				5.50			4.95		2.98	1		15		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			88.37				98%	906			
										=(115.2*0.85)				
	Сметная прибыль		71%			54.56				56%	517			
										=(70.55*0.8)				
	
23.	Е16-07-003-04 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка	12	76.06	64.75	8.09	912.78	777.00	97.02	12.02	4.73	9 943	9 339	459	
				3.23			38.76		3.72	1		144		
	Вычт.ресурсы:  С103-0052:[ М-(15.63=39.07*0.4) ];  С302-1137:[ М-(56.00=56.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			893.55				98%	9 152			
										=(115.2*0.85)				
	Сметная прибыль		71%			551.67				56%	5 230			
										=(70.55*0.8)				
	
24.	Е16-06-001-01 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел	1	2 887.20	126.52	22.17	2 887.20	126.52	22.17	12.02	5.42	9 117	1 521	120	
				2 738.51	0.90		2 738.51	0.90	2.73	12.08		7 476	11	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			146.53				98%	1 501			
										=(115.2*0.85)				
	Сметная прибыль		71%			90.47				56%	858			
										=(70.55*0.8)				
	
25.	Е18-06-007-02 
Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров	0.1	1 830.35	112.66	87.35	183.03	11.27	8.73	12.02	5.51	1 281	135	48	
				1 630.34	0.68		163.03	0.07	6.73	12.09		1 097	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			13.04				98%	133			
										=(115.2*0.85)				
	Сметная прибыль		71%			8.05				56%	76			
										=(70.55*0.8)				
	
26.	Е16-05-001-02 
Установка  клапанов обратных на трубопроводах  диаметром до 50 мм, 1 шт.	1	180.33	19.54	7.47	180.33	19.54	7.47	12.01	5.39	672	235	40	
				153.32			153.32		2.59	1		397		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			22.47				98%	230			
										=(115.2*0.85)				
	Сметная прибыль		71%			13.87				56%	132			
										=(70.55*0.8)				
	
27.	С301-1664 
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, шт.	1	72.00			72.00					378			
				72.00			72.00		378.1			378		
	
	Раздел 3.  Водомерный узел	
	
28.	Е16-06-001-01 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел	1	2 887.20	126.52	22.17	2 887.20	126.52	22.17	12.02	5.42	9 117	1 521	120	
				2 738.51	0.90		2 738.51	0.90	2.73	12.08		7 476	11	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			146.53				98%	1 501			
										=(115.2*0.85)				
	Сметная прибыль		71%			90.47				56%	858			
										=(70.55*0.8)				
	
29.	Е18-06-007-02 
Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров	0.1	1 830.35	112.66	87.35	183.03	11.27	8.73	12.02	5.51	1 281	135	48	
				1 630.34	0.68		163.03	0.07	6.73	12.09		1 097	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			13.04				98%	133			
										=(115.2*0.85)				
	Сметная прибыль		71%			8.05				56%	76			
										=(70.55*0.8)				
	
30.	Е16-05-001-02 
Установка вентилей на трубопроводах  диаметром до 50 мм, 1 шт.	4	180.33	19.54	7.47	721.32	78.16	29.88	12.01	5.39	2 688	939	161	
				153.32			613.28		2.59	1		1 588		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			89.88				98%	920			
										=(115.2*0.85)				
	Сметная прибыль		71%			55.49				56%	526			
										=(70.55*0.8)				
	
31.	С302-1137 
Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, шт.	4	56.00			224.00					872			
				56.00			224.00		218			872		
	
	Раздел 4.  Электромонтажные работы	
	
	Демонтажные работы	
	
32.	Е67-4-1 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.01	48.36	48.36		0.48	0.48		12.01	1	6	6		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			0.38				68%	4			
										=(79.9*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			0.31				52%	3			
										=(65*0.8)				
	
33.	Е67-4-3 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.06	53.31	52.33	0.98	3.20	3.14	0.06	12.02	6.37	38	38		
					0.39			0.02	1	11.92				
	Накладные расходы		80%			2.53				68%	26			
										=(79.9*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			2.05				52%	20			
										=(65*0.8)				
	
34.	Ц08-03-599-02 
Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг, 1 шт.	3	12.99	11.87	1.12	38.96	35.60	3.36	12.02	4.15	442	428	14	
					0.05			0.14	2.81	12.07			2	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0	
	Накладные расходы		95%			33.95				81%	348			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			23.23				52%	224			
										=(65*0.8)				
	
35.	Ц08-03-573-06 
Демонтаж ВРУ, 1 шт.	1	34.16	7.48	26.68	34.16	7.48	26.68	12.02	4.47	209	90	119	
					1.82			1.82	4.1	12.01			22	
	Поправки: ПЗ: *0.3;  М: *0	
	Накладные расходы		95%			8.84				81%	91			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			6.05				52%	58			
										=(65*0.8)				
	
36.	Е69-1-1 
Пробивка отверстий в кирпичных перегородках, 100 отверстий	0.06	418.14	418.14		25.09	25.09		12.02	1	302	302		
									1	1				
	Накладные расходы		78%			19.57				66%	199			
										=(78*0.85)				
	Сметная прибыль		50%			12.55				40%	121			
										=(50*0.8)				
	
37.	Е46-03-009-03 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см, 100 шт.	0.06	2 130.32	445.80	1 684.52	127.82	26.75	101.07	12.02	3.96	722	322	400	
					164.33			9.86	1	12.01			118	
	Накладные расходы		99%			36.24				84%	370			
										=(99*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			21.97				48%	211			
										=(59.5*0.8)				
	
38.	Е69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (под розетки и выключатели), 100 отверстий	0.01	63.27	49.68	13.59	0.63	0.50	0.14	12.02	2.55	6	6		
									1	1				
	Накладные расходы		78%			0.39				66%	4			
										=(78*0.85)				
	Сметная прибыль		50%			0.25				40%	2			
										=(50*0.8)				
	
39.	Е69-2-2 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1до 60мм (под розетки и выключатели), 100 отверстий	0.01	243.36	191.12	52.24	2.43	1.91	0.52	12.02	2.55	24	23	1	
									1	1				
	Начисления: Н1= 4	
	Накладные расходы		78%			1.49				66%	15			
										=(78*0.85)				
	Сметная прибыль		50%			0.96				40%	9			
										=(50*0.8)				
	
	ВРУ	
	
40.	Ц08-03-572-01 
Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене, 1 шт.	1	88.32	29.29	53.34	88.32	29.29	53.34	12.02	4.77	631	352	254	
				5.69	2.53		5.69	2.53	4.35	12.03		25	30	
	Вычт.ресурсы:  С201-0843:[ М-(243.66=16244.00*0.015) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			30.23				81%	309			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			20.68				52%	199			
										=(65*0.8)				
	
41.	Цена поставщика. 
Ящик  RH 883, шт.	1	4 768.90			4 768.90			1	1	4 769			
				4 768.90			4 768.90		1	1		4 769		
	Поправки: М: =4630*1.03	
	
42.	Ц08-03-521-01 
Рубильник , устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А, 1 шт.	1	80.40	16.00	0.49	80.40	16.00	0.49	12.02	3.56	245	192	2	
				63.91			63.91		0.79	1		50		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			15.20				81%	156			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			10.40				52%	100			
										=(65*0.8)				
	
43.	Цена поставщика. 
Рубильник Z-IS 100/3 Iн=100А, шт.	1	314.15			314.15			1	1	314			
				314.15			314.15		1	1		314		
	Поправки: М: =305*1.03	
	
44.	Ц08-03-600-02 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	2	14.81	10.98	3.22	29.61	21.96	6.43	12.02	4.78	304	264	31	
				0.61	0.18		1.22	0.36	7.57	12.07		9	4	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			21.20				81%	217			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			14.51				52%	139			
										=(65*0.8)				
	
45.	Цена поставщика. 
Счетчик ЦЭ6803 10-100А, шт.	2	1 877.69			3 755.38			1	1	3 755			
				1 877.69			3 755.38		1	1		3 755		
	Поправки: М: =1823*1.03	
	
46.	Ц08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	4	131.61	18.89	1.54	526.46	75.55	6.14	12.02	4.61	1 368	908	28	
				111.19			444.76		0.97	1		431		
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			71.77				81%	735			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			49.11				52%	472			
										=(65*0.8)				
	
47.	Цена поставщика. 
Автоматический выключатель CLS6-С6/3, шт.	1	334.75			334.75			1	1	335			
				334.75			334.75		1	1		335		
	Поправки: М: =325*1.03	
	
48.	Цена поставщика. 
УЗО + автоматический выключатель CКN6-16/1N/В/0.03, шт.	3	721.00			2 163.00			1	1	2 163			
				721.00			2 163.00		1	1		2 163		
	Поправки: М: =700*1.03	
	
49.	Ц08-03-526-02 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	4	169.63	28.09	5.10	678.53	112.37	20.40	12.02	4.59	2 121	1 351	94	
				136.44	0.18		545.76	0.72	1.24	12.07		677	9	
	Вычт.ресурсы:  С509-0038:[ М-(158.48=25.98*6.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			107.44				81%	1 102			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			73.51				52%	707			
										=(65*0.8)				
	
50.	Цена поставщика. 
Вводной автомат ВА47-29/3, 63А, шт.	1	133.90			133.90			1	1	134			
				133.90			133.90		1	1		134		
	Поправки: М: =130*1.03	
	
51.	Цена поставщика. 
Автоматический выключатель CLS6-С32/3, шт.	3	338.68			1 016.03			1	1	1 016			
				338.68			1 016.03		1	1		1 016		
	Поправки: М: =388/1.18*1.03	
	
52.	Ц08-02-472-10 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода  открыто по строительным основаниям, 100 м	0.09	7 746.67	558.08	77.84	697.20	50.23	7.01	12.02	4.07	1 157	604	29	
				7 110.74	0.54		639.97	0.05	0.82	12.09		525	1	
	Объем: 3+6													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			47.77				81%	490			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			32.68				52%	315			
										=(65*0.8)				
	
53.	Цена поставщика. 
Провод ПВ1 1*16, м	3.06	47.25			144.59			1	1	145			
				47.25			144.59		1	1		145		
	Объем: 3*1.02													
	Поправки: М: =45*1.05	
	
54.	Цена поставщика. 
Провод ПВ1 1*4, м	6.12	9.45			57.83			1	1	58			
				9.45			57.83		1	1		58		
	Объем: 6*1.02													
	Поправки: М: =9*1.05	
	
	Заземление	
	
55.	Ц08-01-068-01 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.005	1 009.67	643.24	208.57	5.05	3.22	1.04	12.02	7.14	49	39	7	
				157.86	80.71		0.79	0.40	3.62	12.01		3	5	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		89%			3.22				76%	33			
										=(89.3*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			2.35				52%	23			
										=(65*0.8)				
	
56.	Цена поставщика. 
Шина  250*4 медь, шт.	1	927.00			927.00			1	1	927			
				927.00			927.00		1	1		927		
	Поправки: М: =900*1.03	
	
57.	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0643	1 466.39	1 466.39		94.29	94.29		12.02	1	1 133	1 133		
									1	1				
	Объем: 32.16*0.5*0.4													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			67.89				61%	691			
										=(72*0.85)				
	Сметная прибыль		38%			35.83				31%	351			
										=(38.25*0.8)				
	
58.	Ц08-02-471-01 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	868.43	106.79	65.71	260.53	32.04	19.71	12.02	4.77	1 398	385	94	
				695.93	2.87		208.78	0.86	4.4	12		919	10	
	Накладные расходы		95%			31.26				81%	320			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			21.39				52%	205			
										=(65*0.8)				
	
59.	Ц08-02-472-02 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.11	1 236.26	165.67	85.41	135.99	18.22	9.40	12.02	4.76	633	219	45	
				985.18	3.32		108.37	0.37	3.41	12.01		370	4	
	Накладные расходы		95%			17.66				81%	181			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			12.08				52%	116			
										=(65*0.8)				
	
	Осветительные приборы	
	
60.	Ц08-03-593-06 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.06	5 436.88	1 114.70	2 316.92	326.21	66.88	139.02	12.02	5.82	1 949	804	809	
				2 005.25	682.13		120.32	40.93	2.79	12		336	491	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			102.42				81%	1 049			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			70.08				52%	673			
										=(65*0.8)				
	
61.	Цена поставщика. 
Светильник с лампами накаливания 60Вт IP20 ОТЕ 523, шт.	6	317.24			1 903.44			1	1	1 903			
				317.24			1 903.44		1	1		1 903		
	Поправки: М: =308*1.03	
	
62.	Цена поставщика. 
Лампа накаливания 60Вт прозрачная OSRAM, шт.	6	11.33			67.98			1	1	68			
				11.33			67.98		1	1		68		
	Поправки: М: =11.0*1.03	
	
63.	Ц08-03-595-01 
Светильник галогенный, 100 шт.	0.04	22 465.12	3 370.61	4 498.31	898.60	134.82	179.93	12.02	6.06	2 810	1 621	1 090	
				14 596.20	1 531.87		583.85	61.27	0.17	12		99	735	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			186.29				81%	1 908			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			127.46				52%	1 225			
										=(65*0.8)				
	
64.	Цена поставщика. 
Светильник с галогенной лампой с датчиком движения, шт.	4	381.10			1 524.40			1	1	1 524			
				381.10			1 524.40		1	1		1 524		
	Поправки: М: =370*1.03	
	
65.	Цена поставщика. 
Датчик движения LX-48A, шт.	4	381.10			1 524.40			1	1	1 524			
				381.10			1 524.40		1	1		1 524		
	Поправки: М: =370*1.03	
	
66.	Цена поставщика. 
Лампа галогенная 150Вт, шт.	4	60.77			243.08			1	1	243			
				60.77			243.08		1	1		243		
	Поправки: М: =59*1.03	
	
	Электромонтажные изделия	
	
67.	Ц08-03-591-01 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.01	929.15	498.65	43.75	9.29	4.99	0.44	12.02	4.15	71	60	2	
				386.75	0.54		3.87	0.01	2.51	12.09		10		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			4.75				81%	49			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			3.25				52%	31			
										=(65*0.8)				
	
68.	С509-1201 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	1	7.15			7.15					46			
				7.15			7.15		46.28			46		
	
69.	Цена поставщика. 
Установочная  коробка, шт.	1	7.21			7.21					7			
				7.21			7.21		22.55			7		
	Поправки: М: =7*1.03	
	
	Кабельные изделия	
	
70.	Ц08-02-410-01 
Короб полиэтиленовый , диаметр до 25 мм, 100 м	0.68	1 143.25	200.00	38.05	777.41	136.00	25.88	12.02	4.62	2 739	1 635	120	
				905.19	1.99		615.53	1.35	1.6	12.01		985	16	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			130.48				81%	1 337			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			89.28				52%	859			
										=(65*0.8)				
	
71.	Цена поставщика. 
Короб пластиковый 20*20, м	69.36	7.59			526.59			1	1	2 143			
				7.59			526.59		4.07	1		2 143		
	Объем: 68*1.02													
	Поправки: М: =30*1.03/4.07	
	
72.	Ц08-02-399-01 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	0.6	196.49	42.16	67.36	117.90	25.29	40.41	12.02	4.99	718	304	202	
				86.98	24.36		52.19	14.62	4.07	12.02		212	176	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			37.91				81%	389			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			25.94				52%	250			
										=(65*0.8)				
	
73.	Цена поставщика. 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5 мм2, м	61.2	25.62			1 567.94			1	1	1 568			
				25.62			1 567.94		1	1		1 568		
	Объем: 60*1.02													
	Поправки: М: =24.4*1.05	
	
74.	Ц08-02-410-02 
Короб полиэтиленовый , диаметр до   50 мм, 100 м	2.72	1 189.88	228.74	48.46	3 236.47	622.18	131.80	12.02	4.62	12 084	7 479	609	
				912.68	2.53		2 482.49	6.89	1.61	12.03		3 997	83	
	Объем: 105+167													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			597.62				81%	6 125			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			408.90				52%	3 932			
										=(65*0.8)				
	
75.	Цена поставщика. 
Короб пластиковый 40*40, м	277.44	13.92			3 861.66			1	1	15 717			
				13.92			3 861.66		4.07	1		15 717		
	Объем: 272*1.02													
	Поправки: М: =55*1.03/4.07	
	
76.	Ц08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	1.05	247.89	56.29	100.09	260.29	59.11	105.10	12.02	4.99	1 626	710	524	
				91.51	34.66		96.09	36.39	4.07	12.02		391	437	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			90.72				81%	929			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			62.08				52%	596			
										=(65*0.8)				
	
77.	Цена поставщика. 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х4 мм2, м	107.1	60.90			6 522.39			1	1	6 522			
				60.90			6 522.39		1	1		6 522		
	Объем: 105*1.02													
	Поправки: М: =58*1.05	
	
78.	Ц08-02-399-03 
Провод в коробах, сечением до 70 мм2, 100 м	1.67	316.09	70.30	151.31	527.88	117.39	252.68	12.02	4.99	3 314	1 411	1 261	
				94.49	45.71		157.80	76.33	4.07	12.02		642	918	
	Объем: 124+3+40													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			184.03				81%	1 886			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			125.92				52%	1 211			
										=(65*0.8)				
	
79.	Цена поставщика. 
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х6 мм2, м	126.48	97.65			12 350.77			1	1	12 351			
				97.65			12 350.77		1	1		12 351		
	Объем: 124*1.02													
	Поправки: М: =93*1.05	
	
80.	Цена поставщика. 
Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х35 мм2, м	3.06	124.95			382.35			1	1	382			
				124.95			382.35		1	1		382		
	Объем: 3*1.02													
	Поправки: М: =119*1.05	
	
81.	Цена поставщика. 
Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х25 мм2, м	40.8	79.80			3 255.84			1	1	3 256			
				79.80			3 255.84		1	1		3 256		
	Объем: 40*1.02													
	Поправки: М: =76*1.05	
	
82.	Ц10-06-034-12 
Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой, 1 коробка	15	90.37	24.50	51.36	1 355.61	367.56	770.40	12.02	3.92	8 224	4 418	3 020	
				14.51	5.27		217.65	79.02	3.61	12.01		786	949	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		100%			446.58				85%	4 562			
										=(100*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			290.28				52%	2 791			
										=(65*0.8)				
	
83.	Цена поставщика. 
Распределительная коробка, шт.	15	20.67			310.05			1	1	310			
				20.67			310.05		1	1		310		
	Поправки: М: *1.06	
	
	Раздел 5.  Разное	
	
84.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	1.5								36.56	55		55	

85.	Х403-1-15 
Вывоз мусора автомобилями-самосвалами (вне карьеров) на расстояние 15 км (класс груза 1), т	1.5								131.08	197		197	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	105 106.85	8 632.53	3 657.23			294 992	103 763	17 322	
			92 817.11	430.54				173 907	5 170	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	57 445.60	1 936.18	1 799.66			102 962	23 274	8 354	
			53 709.77	324.06				71 337	3 892	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	42 090.22					55 601			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 34, 35, 40, 42, 44, 46, 49, 52, 58-60, 63, 67, 70, 72, 74, 76, 78; %=76 - по стр. 55; %=85 - по стр. 82)	2 169.34					22 217			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 34, 35, 40, 42, 44, 46, 49, 52, 55, 58-60, 63, 67, 70, 72, 74, 76, 78, 82)	1 469.16					14 126			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	61 084.10					139 305			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 180.09	1 152.14	1 324.75			40 615	13 849	6 310	
			9 703.20	93.87				20 457	1 125	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	348.08					1 417			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 2, 3, 15, 37; %=66 - по стр. 8, 9, 19, 36, 38, 39; %=77 - по стр. 20; %=68 - по стр. 32, 33; %=61 - по стр. 57)	1 101.09					11 255			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 2, 3, 15, 20, 37; %=40 - по стр. 8, 9, 19, 36, 38, 39; %=52 - по стр. 32, 33; %=31 - по стр. 57)	696.13					6 699			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 977.31					58 569			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	35 481.16	5 544.21	532.82			151 415	66 640	2 658	
			29 404.14	12.61				82 113	153	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 14; %=98 - по стр. 4, 6, 10, 12, 16, 22-26, 28-30)	6 024.75					61 706			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 14; %=56 - по стр. 4, 6, 10, 12, 16, 22-26, 28-30)	3 758.08					35 689			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	45 263.99					248 810			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	120 325.40					446 684			
	УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА - 1%	1 203.25					4 467			
	ИТОГО	121 528.65					451 151			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%	2 430.57					9 023			
	ИТОГО	123 959.22					460 174			
	НДС	22 312.66					82 831			
	Всего с НДС	146 271.88					543 005			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)