«УТВЕРЖДАЮ»	
                                                                                                                                                                                                                 Смета на сумму:                190 573 руб  .     	

	

Директор
МКУ «КР МКД» 	

_______________С.Б. Русович	

«___»     апреля  2015 года	

	

	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного  дома  №24А по ул. Комсомольская, г. Калининграда  	
	
Сметная стоимость:	190.573	тыс. руб.	
монтажных работ:	124.266	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.179	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	28.706	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.11	53.31	52.33	0.98	5.86	5.76	0.11	16.11	9.33	93.74	92.73	1.01	
					0.39			0.04	1	18.69			0.80	
	Накладные расходы		85%			4.93				72%	67.34			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.77				52%	48.64			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.56					209.72			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.06	48.36	48.36		2.90	2.90		16.11	1	46.74	46.74		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			2.47				72%	33.65			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.89				52%	24.30			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.25					104.70			
	
3.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.35	19.51	19.51		6.83	6.83		16.11	1	110.01	110.01		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			5.81				72%	79.21			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.44				52%	57.21			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.08					246.42			

	
	Общестроительные работы	
	
4.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.1	2 557.56	625.61	1 931.95	255.76	62.56	193.19	16.12	4.18	1 816.03	1 008.48	807.55	
					176.84			17.68	1	16.1			284.71	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			79.44				84%	1 086.28			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			48.14				48%	620.73			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					383.34					3 523.04			
	
5.	ТЕР 46-03-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.25	1 935.05	460.22	1 474.83	483.76	115.06	368.71	16.12	4.18	3 395.88	1 854.69	1 541.20	
					134.99			33.75	1	16.1			543.33	
	Накладные расходы		99%			147.32				84%	2 014.34			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			89.29				48%	1 151.05			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					720.37					6 561.27			
	
6.	ТЕР 46-03-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш	0.072	1 685.82	460.28	1 225.54	121.38	33.14	88.24	16.12	4.18	903.06	534.22	368.84	
					112.18			8.08	1	16.1			130.04	
	Объем: (0.6*0.4)*3													
	Накладные расходы		99%			40.81				84%	557.98			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			24.73				48%	318.84			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					186.92					1 779.88			
	
7.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.173	1 944.70	473.27	25.13	336.43	81.88	4.35	16.12	9.04	2 537.63	1 319.84	39.30	
				1 446.30			250.21		4.71	1		1 178.49		
	Накладные расходы		99%			81.06				84%	1 108.67			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			49.13				48%	633.52			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					466.62					4 279.82			
	
8.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.126	2 702.63	1 182.22	191.18	340.53	148.96	24.09	16.11	11.58	3 320.14	2 399.74	278.94	
				1 329.24	108.12		167.48	13.62	3.83	14.96		641.46	203.80	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			154.45				80%	2 082.83			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			76.41				37%	963.31			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					571.39					6 366.28			
	
9.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.126	1 745.74	557.85	23.67	219.96	70.29	2.98	16.11	9.12	1 582.03	1 132.36	27.20	
				1 164.22	0.39		146.69	0.05	2.88	16.04		422.47	0.79	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			66.82				80%	906.52			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			33.06				37%	419.27			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					319.84					2 907.82			
	
10.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.926	48.13	4.41	36.66	92.68	8.49	70.61	16.1	7.59	891.46	136.75	535.91	
									1	1				
	Объем: 1.07*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			8.49				100%	136.75			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			5.09				60%	82.05			
	
11.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	1.926	16.40		16.40	31.59		31.59	1	7.87	248.58		248.58	
									1	1				
	Объем: 1.07*1.8													

	
	Вводно-распределительное устройство (в подвале)	
	
12.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	1	81.30	28.21	50.09	81.30	28.21	50.09	17.09	6.24	816.47	482.14	312.55	
				3.00	3.79		3.00	3.79	7.26	17.98		21.78	68.18	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			30.40				81%	445.76			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.80				52%	286.17			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					132.50					1 548.40			
	
13.	С.Цена поставщик 
Шит  распределительный наружного исп  для электрооборудования,   типа  NRP 563, шт	1	1 356.40			1 356.40					5 791.81			
				1 356.40			1 356.40		4.27			5 791.81		
	Поправки: М: =5623.12*1.03/4.27	
	
14.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	3	67.13	26.47	4.28	201.38	79.42	12.85	17.11	6.82	2 448.09	1 358.81	87.65	
				36.37	0.17		109.11	0.50	9.18	17.36		1 001.63	8.75	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			75.92				81%	1 107.72			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.95				52%	711.13			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					329.25					4 266.94			
	
15.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель PLHT -C50/3 (C) 50A 3-pol. 6 кА, шт	1	2 067.00			2 067.00					8 826.07			
				2 067.00			2 067.00		4.27			8 826.07		
	Поправки: М: =8569*1.03/4.27	
	
16.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель PLHT -C40/3 (C) 40A 3-pol. 6 кА, шт	1	1 919.13			1 919.13					8 194.68			
				1 919.13			1 919.13		4.27			8 194.68		
	Поправки: М: =7956*1.03/4.27	
	
17.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель   GLS6 -C40/3 (C) 40A 3-pol. 6 кА, шт	1	203.59			203.59					869.32			
				203.59			203.59		4.27			869.32		
	Поправки: М: =844*1.03/4.27	
	
18.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	2	39.27	17.81	1.36	78.55	35.62	2.71	17.1	5.37	1 053.55	609.03	14.56	
				20.11			40.22		10.69	1		429.95		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			33.84				81%	493.31			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.15				52%	316.70			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.54					1 863.56			
	
19.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель    GLS6 -C10/2 (C) 10A 2-pol. 6 кА, шт	2	159.20			318.41					1 359.60			
				159.20			318.41		4.27			1 359.60		
	Поправки: М: =660*1.03/4.27	
	
20.	ФЕРм 08-03-600-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	11.50	8.33	2.66	11.50	8.33	2.66	17.1	7.84	168.39	142.41	20.89	
				0.51	0.17		0.51	0.17	10	17.36		5.10	2.92	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.07				81%	117.72			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.53				52%	75.57			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.10					361.68			
	
21.	С.Цена поставщик 
Электросчетчик трехфазный CE 301 230/380В, 10-100А,, шт	1	766.62			766.62					3 273.46			
				766.62			766.62		4.27			3 273.46		
	Поправки: М: =3178.12*1.03/4.27	
	
22.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.04	891.29	606.06	184.50	35.65	24.24	7.38	17.1	10.61	517.91	414.55	78.30	
				100.73	72.26		4.03	2.89	6.22	17.99		25.06	52.00	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			25.77				81%	377.91			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.63				52%	242.61			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79.06					1 138.42			
	
23.	С.Цена поставщик 
Шина медь,  М1Т  4х60 мм, шт	1	203.37			203.37					868.40			
				203.37			203.37		4.27			868.40		
	Поправки: М: =835*1.04/4.27	
	
24.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-3х30, 1шт	1	16.36			16.36					69.85			
				16.36			16.36		4.27			69.85		
	Поправки: М: =67.82*1.03/4.27	
	
25.	ФЕРм 08-02-410-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Труба полиэтиленовая , диаметр до 50 мм (прим KOPOFLEX), 100 м	0.25	296.63	172.36	31.36	74.16	43.09	7.84	17.11	7.48	1 142.02	737.25	58.64	
				92.92	1.79		23.23	0.45	14.9	17.94		346.13	8.02	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 113-8040;  ССЦ 402-0006;  ССЦ 507-0591;  ССЦ 509-0067;  ССЦ 509-0783;  ССЦ 509-0809	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			41.36				81%	603.67			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.30				52%	387.54			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.82					2 133.23			
	
26.	С.Цена поставщик 
Гофрированная двухслойная труба KOPOFLEX d40 гибкая, м	25.5	16.74			426.87					1 822.72			
				16.74			426.87		4.27			1 822.72		
	Объем: 25*1.02													
	Поправки: М: =68.73*1.04/4.27	
	
27.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	17	2.80			47.54					202.98			
				2.80			47.54		4.27			202.98		
	Поправки: М: =11.94/4.27	
	
28.	ТССЦ 301-5604 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	25	5.67			141.75					475.50			
				5.67			141.75		19.02			475.50		
	
29.	ФЕРм 08-02-412-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м	0.28	306.78	162.43	53.23	85.90	45.48	14.90	17.11	7.84	1 037.66	778.18	116.85	
				91.12	3.24		25.51	0.91	5.59	18		142.62	16.33	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0781;  ССЦ 509-1660	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			44.07				81%	643.55			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.15				52%	413.15			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					160.12					2 094.36			
	
30.	С501-8511 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 1000 м	0.0286	77 810.63			2 225.38					9 502.39			
				77 810.63			2 225.38		4.27			9 502.39		
	Объем: 28*1.02													
	Поправки: М: =332251.39/4.27	
	
31.	ФЕРм 08-03-574-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил	0.2	306.85	199.99	2.66	61.37	40.00	0.53	17.09	7.84	1 571.28	683.57	4.18	
				104.19	0.17		20.84	0.03	42.4	17.36		883.53	0.58	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0501;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 111-0087;  ССЦ 506-1362;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			38.03				81%	554.16			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			26.02				52%	355.76			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.42					2 481.20			
	
32.	ТССЦ 502-0499 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2, 1000 м	0.0204	2 670.90			54.49					328.16			
				2 670.90			54.49		16 086.31			328.16		
	Объем: 20*1.02													
	
	Распределительные устройства  ( щиты этажные )	
	
33.	ФЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	3	180.61	27.61	31.97	541.83	82.84	95.90	17.09	7.4	4 903.00	1 415.67	709.69	
				121.03	1.62		363.09	4.86	7.65	18		2 777.64	87.48	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 201-0843	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			83.32				81%	1 217.55			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			57.01				52%	781.64			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					682.15					6 902.19			
	
34.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемый RP 36Z  IP44, шт	3	543.62			1 630.86					6 963.78			
				543.62			1 630.86		4.27			6 963.78		
	Поправки: М: =2253.65*1.03/4.27	
	
35.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	3	67.13	26.47	4.28	201.38	79.42	12.85	17.11	6.82	2 448.09	1 358.81	87.65	
				36.37	0.17		109.11	0.50	9.18	17.36		1 001.63	8.75	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			75.92				81%	1 107.72			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.95				52%	711.13			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					329.25					4 266.94			
	
36.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -C32/3 (C) 32A 3-pol. 6 кА, шт	3	195.63			586.88					2 505.99			
				195.63			586.88		4.27			2 505.99		
	Поправки: М: =811*1.03/4.27	
	
37.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	8	39.27	17.81	1.36	314.19	142.46	10.85	17.1	5.37	4 214.20	2 436.13	58.25	
				20.11			160.88		10.69	1		1 719.81		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			135.34				81%	1 973.27			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			92.60				52%	1 266.79			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					542.13					7 454.25			
	
38.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -C25/2 (C) 25A 2-pol. 6 кА, шт	8	163.06			1 304.51					5 570.24			
				163.06			1 304.51		4.27			5 570.24		
	Поправки: М: =676*1.03/4.27	
	
39.	ФЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (подключение квартир), 100 шт.	0.08	142.72	140.38		11.42	11.23		17.1	1	195.23	192.03		
				2.34			0.19		17.09	1		3.20		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			10.67				81%	155.54			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.30				52%	99.86			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.39					450.63			
	
40.	ТССЦ 509-1263 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2"), шт.	9	3.07			27.63					163.80			
				3.07			27.63		18.2			163.80		
	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
	
41.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.46	288.28	214.78	54.61	132.61	98.80	25.12	17.11	5.86	1 899.67	1 690.42	147.21	
				18.89	1.46		8.69	0.67	7.14	17.93		62.04	12.07	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			94.50				81%	1 379.02			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			64.66				52%	885.29			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					291.76					4 163.98			
	
42.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	46.92	4.58			214.89					676.12			
				4.58			214.89		14.41			676.12		
	Объем: 46*1.02													
	
43.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	30	0.65			19.60					83.70			
				0.65			19.60		4.27			83.70		
	Поправки: М: =2.79/4.27	
	
44.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление для труб), 10 шт.	4.6	24.44			112.42					446.11			
				24.44			112.42		96.98			446.11		
	
45.	ФЕРм 08-02-409-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	0.15	440.17	310.43	104.10	66.03	46.56	15.62	17.11	6.58	926.84	796.71	102.75	
				25.64	4.21		3.85	0.63	7.12	18		27.38	11.37	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			44.83				81%	654.54			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.67				52%	420.20			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					141.53					2 001.59			
	
46.	ТССЦ 103-1395 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм, м	15.3	8.50			130.05					419.68			
				8.50			130.05		27.43			419.68		
	Объем: 15*1.02													
	
47.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	10	1.76			17.56					75.00			
				1.76			17.56		4.27			75.00		
	Поправки: М: =7.5/4.27	
	
48.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление для труб), 10 шт.	1.5	24.44			36.66					145.47			
				24.44			36.66		96.98			145.47		
	
49.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.35	80.62	60.80	5.33	28.22	21.28	1.86	17.11	7.84	410.59	364.12	14.62	
				14.49	0.32		5.07	0.11	6.28	18		31.85	2.04	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			20.32				81%	296.59			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.90				52%	190.40			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.44					897.58			
	
50.	ФЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.32	101.63	70.96	7.98	32.52	22.71	2.55	17.11	7.85	456.32	388.50	20.05	
				22.69	0.49		7.26	0.16	6.58	17.78		47.78	2.80	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1654;  ССЦ 509-1711	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			21.73				81%	316.95			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.87				52%	203.48			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69.11					976.75			
	
51.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.036	5 101.90			183.67					784.26			
				5 101.90			183.67		4.27			784.26		
	Объем: 35*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
52.	С501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.0326	12 046.69			392.72					1 676.92			
				12 046.69			392.72		4.27			1 676.92		
	Объем: 32*1.02													
	Поправки: М: =51439.38/4.27	
	
53.	ФЕРм 08-02-412-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м	0.2	153.47	101.06	15.97	30.69	20.21	3.19	17.11	7.84	415.26	345.84	25.04	
				36.43	0.97		7.29	0.19	6.09	18		44.37	3.50	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0779;  ССЦ 509-1656	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			19.38				81%	282.97			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.26				52%	181.66			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.33					879.88			
	
54.	С501-8509 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.02	30 336.21			606.72					2 590.71			
				30 336.21			606.72		4.27			2 590.71		
	Объем: 20*1.02													
	Поправки: М: =129535.62/4.27	
	
55.	С Цена поставщик. 
Коробка распределительная  клемная для скрытой проводки  ip44, шт	11	14.16			155.75					665.07			
				14.16			155.75		4.27			665.07		
	Поправки: М: =58.70*1.03/4.27	
	
56.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.11	1 626.77	840.90	271.52	178.95	92.50	29.87	17.09	7.81	2 212.95	1 580.81	233.27	
				514.35	14.26		56.58	1.57	7.05	18		398.88	28.23	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			89.37				81%	1 303.32			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			61.15				52%	836.70			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					329.46					4 352.97			
	
57.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный 6 W  IP54, шт	1	91.26			91.26					389.70			
				91.26			91.26		4.27			389.70		
	Поправки: М: =378.35*1.03/4.27	
	
58.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный 6W  IP44, шт	10	71.93			719.31					3 071.46			
				71.93			719.31		4.27			3 071.46		
	Поправки: М: =298.20*1.03/4.27	
	
59.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	11	29.23			321.50					1 372.80			
				29.23			321.50		4.27			1 372.80		
	Поправки: М: =120*1.04/4.27	
	
60.	ФЕРм 08-03-591-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.04	348.53	306.65	6.94	13.94	12.27	0.28	17.09	7.43	221.93	209.62	2.06	
				34.95	0.49		1.40	0.02	7.33	17.78		10.25	0.35	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 405-0219;  ССЦ 509-0783	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			11.68				81%	170.08			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.99				52%	109.18			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.60					501.19			
	
61.	С Цена поставщик. 
Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44, шт.	3	88.82			266.47					1 137.83			
				88.82			266.47		4.27			1 137.83		
	Поправки: М: =368.23*1.03/4.27	
	
62.	ТССЦ 509-1201 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Выключатель одноклавишный для скрытой проводки, шт.	1	7.15			7.15					59.30			
				7.15			7.15		59.3			59.30		
	
63.	ФЕРм 08-03-591-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.01	354.35	312.36	6.94	3.54	3.12	0.07	17.09	7.43	56.47	53.38	0.52	
				35.05	0.49		0.35		7.35	17.78		2.58	0.09	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 405-0219;  ССЦ 509-0783	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2.96				81%	43.31			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.03				52%	27.80			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.53					127.59			
	
64.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44  0331-02, шт	1	27.06			27.06					115.57			
				27.06			27.06		4.27			115.57		
	Поправки: М: =112.20*1.03/4.27	
	
	устройство контура заземления	
	
65.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.015	1 759.67	1 759.67		26.39	26.39		16.11	1	425.22	425.22		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*4.2													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			19.00				61%	259.38			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			10.03				31%	131.82			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.42					816.42			
	
66.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.015	972.15	972.15		14.58	14.58		16.11	1	234.92	234.92		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*4.2													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			10.50				61%	143.30			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			5.54				31%	72.83			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.62					451.05			
	
67.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	212.81	120.70	67.58	63.84	36.21	20.28	17.11	7.18	846.20	619.53	145.58	
				24.53	3.08		7.36	0.93	11.02	17.96		81.10	16.62	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.28				81%	515.28			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.14				52%	330.80			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.26					1 692.28			
	
68.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.034	5 326.70			181.11					947.64			
				5 326.70			181.11		27 871.89			947.64		
	Объем: 3*3*3.77/1000													
	
69.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.1	317.82	187.25	88.98	31.78	18.72	8.90	17.11	6.94	429.42	320.38	61.75	
				41.59	3.56		4.16	0.36	11.37	18		47.29	6.42	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.13				81%	264.71			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.40				52%	169.94			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.31					864.06			
	
70.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.016	7 160.12			114.56					408.51			
				7 160.12			114.56		25 531.97			408.51		
	Объем: 10*1.57/1000													
	
71.	ФЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.15	586.26	362.76	37.93	87.94	54.41	5.69	17.11	7.71	1 100.43	931.02	43.87	
				185.57	0.49		27.84	0.07	4.51	17.78		125.54	1.31	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 101-4621	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			51.76				81%	755.19			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.41				52%	484.81			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175.11					2 340.43			
	
72.	ТССЦ 502-0523 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2, 1000 м	0.0153	14 211.98			217.44					1 017.46			
				14 211.98			217.44		66 500.93			1 017.46		
	Объем: 15*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	21 420.03	1 623.97	1 115.86			117 969.47	27 204.61	6 194.46	
			18 666.64	92.03				84 351.62	1 501.28	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	18 714.61	1 062.62	332.10			99 687.07	18 158.39	2 346.94	
			17 319.90	18.85				79 181.75	338.61	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	16 330.33					69 944.61			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 12, 14, 18, 20, 22, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 50, 53, 56, 60, 63, 67, 69, 71)	1 025.84					14 960.04			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 12, 14, 18, 20, 22, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 50, 53, 56, 60, 63, 67, 69, 71)	702.96					9 618.44			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	20 443.41					124 265.55			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 094.46	552.86	681.56			15 571.06	8 909.47	3 063.03	
			860.05	73.18				3 598.57	1 162.67	
	.  

     МАТЕРИАЛОВ -	295.67					1 356.15			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 4-7; %=80 - по стр. 8, 9; %=61 - по стр. 65, 66)	599.40					8 159.30			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 4-7; %=37 - по стр. 8, 9; %=31 - по стр. 65, 66)	336.33					4 311.37			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 030.19					28 041.73			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	486.69					1 571.30			
			486.69					1 571.30		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	486.69					1 571.30			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	124.27	8.49	102.20			1 140.04	136.75	784.49	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 10)	8.49					136.75			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 10)	5.09					82.05			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	124.27					1 140.04			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	24 084.56					155 018.62			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	515.41					3 317.40			
	ИТОГО	24 599.97					158 336.02			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	492.00					3 166.72			
	ИТОГО	25 091.97					161 502.74			
	НДС 18%	4 516.55					29 070.49			
	ВСЕГО С НДС	29 608.52					190 573.23			
Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                      Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                                      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)