«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ЖСК «Буревестник»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Ермакова Т.А. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На капитальный ремонт системы электроснабжения МКД №158-162 по ул. Машиностроительная в г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Главный распределительный щит	
	
1.	Ц08-03-571-04;	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм	1 м ширины по фронту	1	
2.	С.Цена поставщик	Ящик наружного исполнения типа RH 1000х1200х300	шт	1	
3.	Ц08-03-573-04;	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (модуль автоматики АВР)	1 шт.	1	
4.	Ц08-02-144-05;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2	100 шт.	0.15	
5.	Ц08-02-144-04;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2	100 шт.	0.2	
6.	Ц08-02-144-01;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2	100 шт.	0.12	
7.	С.Цена поставщик	Модуль автоматики АВР типа МА-0А	шт	1	
8.	С.Цена поставщик	Источник бесперебойного питания ИБП 500 Вт	шт	1	
9.	Ц08-03-529-03;	Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А	1 шт.	2	
10.	С.Цена поставщик	Пускатель переменного тока типа DILM 115 104A (230В)	шт	2	
11.	С.Цена поставщик	Блокировка механическая типа DILM-150-XMV (для механической блокировки контактов пускателя)	шт	1	
12.	Ц08-03-529-05;	Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12	1 шт.	2	
13.	С.Цена поставщик	Приставка DILM150-XHI22 (для электрической блокировки контактов пускателя)	шт	2	
14.	Ц10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	2	
15.	С.Цена поставщик	Лампа сигнальная M22-L-R/G (зелен./красн.)	шт	2	
16.	Ц08-03-521-29;	Демонтаж рубильника  на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А	1 шт.	2	
17.	Ц08-01-053-01;	Демонтаж трансформатора  тока напряжением до 10 кВ	1 шт.	3	
18.	Е67-4-6	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	0.02	
19.	Ц10-03-013-04	Демонтаж коммутатора  испытательно-измерительного	1 шт.	1	
20.	Ц08-03-523-02;	Демонтаж предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А	1 шт.	9	
21.	Ц08-03-523-01;	Демонтаж предохранителя, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	1 шт.	24	
22.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками металлической конструкции щита ГРЩ (ВРУ)	1 м2 очищаемой поверхности	15.6	
23.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.156	
24.	Е13-03-004-07	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.156	
25.	Ц08-02-165-04;	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	1 шт.	2	
26.	С.Цена поставщик	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией	шт	2	
27.	Ц08-03-522-15;	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.	2	
28.	С.Цена поставщик	Рубильник перекидной типа ВР32-35А7 250А	шт	2	
29.	Ц08-01-053-01;	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ	1 шт.	6	
30.	С.Цена поставщик	Трансформатор тока 200/5	шт	3	
31.	С.Цена поставщик	Трансформатор тока 50/5	шт	3	
32.	Ц10-03-013-04	Коммутатор испытательно-измерительный	1 шт.	2	
33.	С.Цена поставщик	Блок испытательный	шт	2	
34.	Ц08-03-600-02;	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	3	
35.	С.Цена поставщик	Счетчик эл. ЦЭ 6803В (ВМ) /1кл точности 1Т 3ф. 5-7.5А (380В)	шт	2	
36.	С.Цена поставщик	Счетчик эл. ЦЭ 6803В (ВМ) /1кл точности 1Т 3ф. 5-50А (380В)	шт	1	
37.	Ц08-03-521-15;	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1 шт.	2	
38.	С.Цена поставщик	Рубильник предохранитель типа  LTS 200/1 3Ф, 250А габарит 1	шт	1	
39.	С.Цена поставщик	Вставка плавкая типа NV/NH1-200А	шт	3	
40.	С.Цена поставщик	Рубильник предохранитель типа  LTS 160/00/1 160А	шт	1	
41.	С.Цена поставщик	Вставка плавкая типа NV/NH00-50А	шт	3	
42.	Ц08-01-068-01;	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.11	
43.	С.Цена поставщик	Шина алюминиевая 5х40мм	м	6	
44.	С.Цена поставщик	Шина медная 5х40мм	м	5	
45.	С.Цена поставщик	Шина DIN рейка	м	2	
46.	Ц08-03-526-02;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	3	
47.	С.Цена поставщик	Автомат PLHT-63A	шт	3	
48.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	6	
49.	С.Цена поставщик	Автомат CLS6-C10/2	шт	6	
50.	Ц10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (автомат светочувствительный)	1 шт.	2	
51.	С.Цена поставщик	Фото выключатель DS-TA/1S на дин рейку	шт	1	
52.	С.Цена поставщик	Фото датчик для SD-/SENSOR	шт	1	
53.	Ц08-02-144-07;	Отсоединение от  зажимов  жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2	100 шт.	0.06	
54.	Ц08-02-144-07;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2	100 шт.	0.06	
	
	Раздел 2.  электроснабжение подъездов	
	
	Замена квартирных стояков	
55.	Е46-03-012-03	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	0.423	
56.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.27	
57.	Ц08-02-409-03;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	100 м	0.423	
58.	С509-0104	Скобы двухлапковые	10 шт.	1.269	
59.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.1269	
60.	С301-0041	Патрубки	10 шт.	0.2268	
61.	С103-1397	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм	м	43.146	
62.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0.96	
63.	Е67-2-4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2	100 м пучка проводов	0.693	
64.	Ц08-02-412-06;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	0.693	
65.	Ц08-02-396-05;	Короб металлический по стенам и потолкам,	100 м	0.657	
66.	С.Цена поставщик	Короб металлический перфорированный 60x80	м	67.014	
67.	Ц08-02-399-04;	Провод в коробах, сечением до 120 мм2	100 м	0.657	
68.	С.Цена поставщик	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 5 и сечением 25 мм2	м	137.7	
	Капитальный ремонт щитов этажных	
69.	Е56-10-1	Снятие дверей щитов этажных (прим)	100 м2 дверных полотен	0.54	
70.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	48.6	
71.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.486	
72.	Е13-03-004-07	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.486	
73.	Е09-04-012-01	Установка металлических дверей щитов этажных (прим)	1 м2 проема	24.3	
74.	Е63-3-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах  при площади стекол до 0,25 м2	100 м2 остекления	0.011664	
75.	С.Цена поставщик	Стекло для щита этажного размером 12х9см	1шт	108	
76.	Ц08-03-526-01;	Демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	324	
77.	Ц10-01-051-34	Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке	100 концов жил	2.16	
78.	С.Цена поставщик	Зажим ответвительный У859М	1шт	216	
79.	Ц08-03-526-01;	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (с учетом 324 шт демонтируемых автоматов)	1 шт.	459	
80.	С.Цена поставщик	Выключатель автоматический CLS6-C25/3 - 25А	1шт	27	
81.	С.Цена поставщик	Выключатель автоматический CLS6-C20/2 - 20А	1шт	108	
82.	Е67-4-6	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	1.08	
83.	Ц08-03-600-01;	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	1 шт.	108	
84.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	3.85	
85.	Ц08-02-144-02;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2	100 шт.	2.88	
86.	Ц08-02-405-01;	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	100 м	3.09	
87.	С501-8180	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 1 и сечением 6,0 мм2	1000 м	0.31518	
88.	Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.12168	
89.	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.1128	
90.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	3.38	
91.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	3.38	
	
	Раздел 3.  Замена электропроводки моп лестничничные клетки, подвал	
	
92.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.86	
93.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.45	
94.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	6.8	
95.	С.Цена поставщик	Коробка раcпределительная IP54 PE 120-013	1коробка	89	
96.	С.Цена поставщик	Колодка клемная на 4 клемы PS 10	шт.	89	
97.	Ц08-03-593-06;	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.89	
98.	С.Цена поставщик	Светильники потолочные полугерметичные	шт	89	
99.	С.Цена поставщик	Лампы энергосберегающие для мест общего пользования	шт	89	
100.	Ц08-03-593-09;	Светильник местного освещения	100 шт.	0.06	
101.	С.Цена поставщик	Светильник аварийный 2х8W, 2,5АН EL-238 (комплекте с лампой)	шт	6	
102.	Ц10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (автомат светочувствительный)	1 шт.	27	
103.	С.Цена поставщик	Датчик движения ДД024 белый угол 180 градусов	шт	27	
104.	Ц08-03-591-01;	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.06	
105.	С.Цена поставщик	Выключатель одноклавишный наружной установки	шт	6	
106.	Ц08-03-591-08;	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.03	
107.	С.Цена поставщик	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт	3	
108.	Ц08-02-409-01;	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	8.96	
109.	С509-0104	Скобы двухлапковые	10 шт.	26.88	
110.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2.688	
111.	С301-0041	Патрубки	10 шт.	16.128	
112.	С103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	922.88	
113.	Ц08-02-412-02;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	8.19	
114.	С501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.83538	
115.	Ц08-02-412-03;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.77	
116.	Ц08-02-412-10;	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.25	
117.	С501-8443	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.10404	
118.	Ц08-02-144-01;	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2	100 шт.	4.32	
	
	Раздел 4.  Общестроительные работы	
	
119.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.32	
120.	Е46-03-010-05	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.31	
121.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.1488	
	
	Раздел 5.  Заземление	
	
122.	Ц08-02-471-01;	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
123.	С101-1897	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм	т	0.0348	
124.	Ц08-02-472-02;	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.4	
125.	С101-0516	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст0	т	0.0109872	
126.	Ц08-02-146-02;	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0.3	
127.	С.Цена поставщик	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв: число жил - 1 и сечением 120 мм2	1м	30.6	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)