«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 789 353	руб.	Смета на сумму:	3 789 353	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	капитальный ремонт  жилого дома по ул. Кирова, 10-14, пер. Кирова, 1-9, ул. Репина, 1	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на работы по внутренней и наружной гидроизоляции стен и полов, ремонту перекрытия над подвалом	
Сметная стоимость:	3 789.353	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	7.669	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	843.175	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ	
	
1.	Е11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	15.023	1 809.82	459.64	70.56	27 188.87	6 905.12	1 060.02	11.23	5.83	176 960	77 545	6 180	
				1 279.62	24.62		19 223.73	369.79	4.85	11.23		93 235	4 153	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38	
	
2.	Е11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	15.023	4 044.31	762.19	548.76	60 757.64	11 450.35	8 244.02	11.23	3.09	341 310	128 587	25 474	
				2 733.36	7.56		41 063.27	113.57	4.56	11.23		187 248	1 275	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38	
	
3.	Е11-01-004-02 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности	15.023	2 492.92	459.83	266.27	37 451.21	6 908.02	4 000.10	11.23	3.21	202 960	77 577	12 840	
				1 766.83	4.46		26 543.09	66.93	4.24	11.23		112 543	752	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38	
	
4.	Е11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	15.023	2 016.93	464.48	66.50	30 300.27	6 977.89	998.95	11.23	5.94	185 867	78 362	5 934	
				1 485.95	24.62		22 323.43	369.79	4.55	11.23		101 572	4 153	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38	
	
5.	Е11-01-011-04 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки	15.023	772.98	11.43	24.87	11 612.42	171.66	373.62	11.23	5.72	54 531	1 928	2 137	
				736.68	8.13		11 067.14	122.14	4.56	11.23		50 466	1 372	
	Поправки: ПЗ: *2	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38	
	
6.	Е06-01-067-04 
Железнение поверхности, 100 м2 поверхности	15.023	568.24	407.20	4.56	8 536.62	6 117.31	68.50	11.23	6.07	76 401	68 697	416	
				156.48			2 350.80		3.1	11.23		7 287		
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	175 847.03	38 530.35	14 745.21			1 038 029	432 696	52 981	
			122 571.46	1 042.22				552 351	11 705	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	175 847.03	38 530.35	14 745.21			1 038 029	432 696	52 981	
			122 571.46	1 042.22				552 351	11 705	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 1-5; %=80 - по стр. 6)	42 946.78					408 119			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-5; %=44 - по стр. 6)	24 775.89					221 836			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	243 569.70					1 667 984			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	243 569.70					1 667 984			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	2 435.70					16 680			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	246 005.40					1 684 664			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  РАБОТЫ 2%	4 920.11					33 693			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	250 925.51					1 718 357			
	НДС	45 166.59					309 304			
	Всего с НДС	296 092.10					2 027 661			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	42 946.78					408 119			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	24 775.89					221 836			
	
	Раздел 2.  РЕМОНТ СТЕН ПОДВАЛА	
	
7.	Е46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	8.38	188.95	188.95		1 583.40	1 583.40		11.23	1	17 782	17 782		
									1	11.23				
	
8.	Е53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	8.6	37.19	25.77		319.83	221.62		11.23	1	2 964	2 489		
				11.42			98.21		4.84	11.23		475		
	
9.	Е11-01-004-05 
Устройство гидроизоляции обмазочной Гидротексом-У: в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности	8.38	1 100.16	432.11	49.98	9 219.30	3 621.04	418.83	11.23	2.97	67 546	40 664	1 244	
				618.07	3.50		5 179.43	29.29	4.95	11.23		25 638	329	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(154.65=35.39*4.37) ];  С101-0073:[ М-(384.23=2447.30*0.157) ];  С101-0074:[ М-(47.66=2508.60*0.019) ]	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38	
	
10.	Цена поставщика. 
Гидротекс-У (расход 2 кг/м2), кг	1676	47.38			79 408.88			1	1	79 409			
				47.38			79 408.88		1	1		79 409		
	Объем: 838*2													
	Поправки: М: *1.03	
	
11.	Е15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей  цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	8.38	2 203.33	1 002.02	180.42	18 463.89	8 396.91	1 511.92	11.23	8.32	142 380	94 297	12 579	
				1 020.89	103.89		8 555.06	870.60	4.15	11.23		35 503	9 777	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38	
	
12.	Е15-04-001-01 
Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	8.38	167.87	80.30	5.06	1 406.73	672.93	42.36	11.23	6.06	10 946	7 557	257	
				82.51	0.20		691.43	1.63	4.53	11.23		3 132	18	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	110 402.03	14 495.90	1 973.11			321 027	162 789	14 080	
			93 933.01	901.52				144 157	10 124	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	110 402.03	14 495.90	1 973.11			321 027	162 789	14 080	
			93 933.01	901.52				144 157	10 124	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 7; %=73 - по стр. 8; %=94 - по стр. 9; %=80 - по стр. 11, 12)	15 254.99					144 606			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 7; %=56 - по стр. 8; %=51 - по стр. 9; %=37 - по стр. 11, 12)	8 114.16					72 146			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	133 771.18					537 779			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	133 771.18					537 779			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	1 337.71					5 378			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	135 108.89					543 157			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  РАБОТЫ 2%	2 702.18					10 863			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	137 811.07					554 020			
	НДС	24 805.99					99 724			
	Всего с НДС	162 617.06					653 744			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 254.99					144 606			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 114.16					72 146			
	
	Раздел 3.  РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ, РАЗРАБОТКА ГРУНТА	
	
13.	Е68-12-5 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка), 100 м3 конструкций	0.405344	2 714.76	666.84	2 047.92	1 100.41	270.30	830.11	11.23	4.53	6 796	3 035	3 760	
					258.98			104.98	1	11.23			1 179	
	Объем: (476.68+30)*0.8*0.1													
	
14.	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.405344	1 466.39	1 466.39		594.39	594.39		11.23	1	6 675	6 675		
									1	11.23				
	Объем: (476.68+30)*0.8*0.1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	
15.	Е11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	40.5344	452.40	40.32	76.78	18 337.92	1 634.31	3 112.03	11.23	3.91	97 936	18 353	12 168	
				335.31	7.73		13 591.59	313.13	4.96	11.23		67 414	3 516	
	Объем: (476.68+30)*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
16.	Е11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка), 1 м3 подстилающего слоя	40.5344	730.22	37.46	0.38	29 599.05	1 518.24	15.20	11.23	4	143 967	17 050	61	
				692.39			28 065.61		4.52	11.23		126 857		
	Объем: (476.68+30)*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	49 631.77	4 017.24	3 957.34			255 374	45 113	15 989	
			41 657.20	418.11				194 271	4 695	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	49 631.77	4 017.24	3 957.34			255 374	45 113	15 989	
			41 657.20	418.11				194 271	4 695	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 13; %=61 - по стр. 14; %=94 - по стр. 15, 16)	4 665.16					44 364			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 13; %=31 - по стр. 14; %=51 - по стр. 15, 16)	2 669.07					23 941			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	56 966.00					323 679			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	56 966.00					323 679			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	569.66					3 237			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	57 535.66					326 916			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  РАБОТЫ 2%	1 150.71					6 538			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	58 686.37					333 454			
	НДС	10 563.55					60 022			
	Всего с НДС	69 249.92					393 476			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 665.16					44 364			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 669.07					23 941			
	
	Раздел 4.  РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СТЕН ФУНДАМЕНТА	
	
17.	Е01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.77338	1 466.39	1 466.39		2 600.46	2 600.46		11.23	1	29 203	29 203		
									1	11.23				
	Объем: (476.68+30)*0.7*0.5													
	Начисления: Н5= 1.15	
	
18.	Е46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	2.51	188.95	188.95		474.26	474.26		11.23	1	5 326	5 326		
									1	11.23				
	
19.	Е53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2.5	37.19	25.77		92.97	64.43		11.23	1	862	723		
				11.42			28.55		4.84	11.23		138		
	
20.	Е15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей  цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.51	2 006.26	835.02	150.35	5 035.70	2 095.89	377.38	11.23	8.32	37 311	23 537	3 140	
				1 020.89	86.58		2 562.43	217.30	4.15	11.23		10 634	2 440	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
21.	Е08-01-003-07 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	2.51	3 001.78	246.00	111.59	7 534.48	617.45	280.08	11.23	3.2	28 139	6 934	896	
				2 644.20			6 636.94		3.06	11.23		20 309		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
22.	Е01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	1.77338	810.13	810.13		1 436.67	1 436.67		11.23	1	16 134	16 134		
									1	11.23				
	Объем: (476.68+30)*0.7*0.5													
	Начисления: Н5= 1.15	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	17 174.54	7 289.16	657.46			116 975	81 857	4 036	
			9 227.92	217.30				31 081	2 440	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	17 174.54	7 289.16	657.46			116 975	81 857	4 036	
			9 227.92	217.30				31 081	2 440	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 17, 22; %=84 - по стр. 18; %=73 - по стр. 19; %=80 - по стр. 20; %=93 - по стр. 21)	6 308.39					59 887			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 17, 22; %=48 - по стр. 18; %=56 - по стр. 19; %=37 - по стр. 20; %=54 - по стр. 21)	3 370.83					30 372			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	26 853.76					207 234			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	26 853.76					207 234			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	268.54					2 072			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	27 122.30					209 306			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  РАБОТЫ 2%	542.45					4 186			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	27 664.75					213 492			
	НДС	4 979.66					38 429			
	Всего с НДС	32 644.41					251 921			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 308.39					59 887			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 370.83					30 372			
	
	Раздел 5.  РЕМОНТ ПОДВАЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ	
	
23.	Е46-02-009-02 
(прим.) 
Отбивка штукатурки с поверхностей потолков, 100 м2	15.023	188.95	188.95		2 838.60	2 838.60		11.23	1	31 877	31 877		
									1	11.23				
	
24.	Е46-02-009-02 
(прим.) 
Расчистка  и отбивка повлрежденных кирпичей, 100 м2	1.502	188.95	188.95		283.80	283.80		11.23	1	3 187	3 187		
									1	11.23				
	Объем: 1502*0.1													
	
25.	Е13-06-003-01 
Очистка поверхности щетками  (металлических  деталей), 1 м2 очищаемой поверхности	30.046	11.25	11.25		337.93	337.93		11.23	1	3 795	3 795		
									1	11.23				
	Объем: 1502.3*0.02													
	Начисления: Н5= 1.38	
	
26.	Е13-03-002-01 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.30046	559.03	62.80	17.15	167.97	18.87	5.15	11.23	3.27	691	212	17	
				479.08	0.17		143.94	0.05	3.21	11.23		462	1	
	Объем: 1502.3*0.02													
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38	
	
27.	Е46-01-006-03 
Усиление в проходных тоннелях перекрытий монолитным железобетоном (проект), 1 м3	32.6	1 067.24	87.14	197.13	34 792.02	2 840.76	6 426.44	11.23	4.4	179 379	31 902	28 276	
				782.97	19.67		25 524.82	641.24	4.67	11.23		119 201	7 201	
	
28.	Е15-04-001-01 
Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	15.023	167.87	80.30	5.06	2 521.87	1 206.38	75.94	11.23	6.06	19 623	13 548	460	
				82.51	0.20		1 239.55	2.93	4.53	11.23		5 615	33	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38	
	
29.	Х311-1037 
Погрузка мусора  в автотранспортные, т	140	7.54		7.54	1 055.32		1 055.32		4.85	5 118		5 118	
										1				
	
30.	Х403-1-5 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км, т	140	27.03		27.03	3 783.78		3 783.78		4.85	18 351		18 351	
										1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	45 781.29	7 526.34	11 346.63			262 021	84 521	52 222	
			26 908.31	644.22				125 278	7 235	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	45 781.29	7 526.34	11 346.63			262 021	84 521	52 222	
			26 908.31	644.22				125 278	7 235	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 23, 24, 27; %=69 - по стр. 25, 26; %=80 - по стр. 28)	7 976.25					75 931			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 23-27; %=37 - по стр. 28)	4 745.13					42 549			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	58 502.67					380 501			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	58 502.67					380 501			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	585.03					3 805			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	59 087.70					384 306			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  РАБОТЫ 2%	1 181.75					7 686			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	60 269.45					391 992			
	НДС	10 848.50					70 559			
	Всего с НДС	71 117.95					462 551			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 976.25					75 931			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 745.13					42 549			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	398 836.66	71 858.99	32 679.75			1 993 426	806 976	139 308	
			294 297.90	3 223.37				1 047 138	36 199	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	398 836.66	71 858.99	32 679.75			1 993 426	806 976	139 308	
			294 297.90	3 223.37				1 047 138	36 199	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 1-5, 9, 15, 16; %=80 - по стр. 6, 11, 12, 20, 28; %=84 - по стр. 7, 18, 23, 24, 27; %=73 - по стр. 8, 19; %=88 - по стр. 13; %=61 - по стр. 14, 17, 22; %=93 - по стр. 21; %=69 - по стр. 25, 26)	77 151.57					732 907			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-5, 9, 15, 16; %=44 - по стр. 6; %=48 - по стр. 7, 13, 18, 23-27; %=56 - по стр. 8, 19; %=37 - по стр. 11, 12, 20, 28; %=31 - по стр. 14, 17, 22; %=54 - по стр. 21)	43 675.08					390 844			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	519 663.31					3 117 177			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	519 663.31					3 117 177			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%	5 196.63					31 172			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	524 859.94					3 148 349			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ  РАБОТЫ 2%	10 497.20					62 967			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	535 357.14					3 211 316			
	НДС	96 364.29					578 037			
	Всего с НДС	631 721.43					3 789 353			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	77 151.57					732 907			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	43 675.08					390 844			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)