|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 1 298 625 | руб. | Смета на сумму: | 1 298 625 | руб. |
|  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УЮТ» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Русович С.Б. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Баранова Н.С. / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | Капитальный ремонт шиферной кровли |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт шиферной кровли по ул.Чайковского, 5/7 |
| Сметная стоимость: | **1 298.625** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **1.930** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **215.697** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 5.5 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 910.53 | 724.08 | 186.45 | 12.51 | 4.4 | 9 879 | 9 058 | 820 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 716.84 |  |  |  | 84% | 7 609 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 434.45 |  |  |  | 48% | 4 348 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 061.82 |  |  |  |  | 21 836 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 5.5 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 948.80 | 702.90 | 245.91 | 12.51 | 7.12 | 10 544 | 8 793 | 1 751 |
|  | 6.95 |  | 38.23 | 1 | 12.49 |  | 477 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 615.14 |  |  |  | 71% | 6 582 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 481.73 |  |  |  | 52% | 4 820 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 045.67 |  |  |  |  | 21 946 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 5.5 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 14 922.88 | 989.89 | 163.24 | 12.51 | 6.93 | 59 506 | 12 384 | 1 131 |
| 2 503.59 | 4.13 | 13 769.75 | 22.72 | 3.34 | 12.55 | 45 991 | 285 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 840.47 |  |  |  | 71% | 8 995 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 658.20 |  |  |  | 52% | 6 588 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 16 421.54 |  |  |  |  | 75 089 |  |  |
|  |
| 4. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 4.95 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 27 239.50 | 3 993.02 | 399.17 | 12.51 | 7.11 | 125 674 | 49 953 | 2 838 |
| 4 615.62 |  | 22 847.32 |  | 3.19 | 1 | 72 883 |  |
|  | Объем: 550\*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 3 314.21 |  |  |  | 71% | 35 467 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 2 595.46 |  |  |  | 52% | 25 976 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 33 149.17 |  |  |  |  | 187 116 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 5.5 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 1 577.01 | 674.50 | 6.94 | 12.51 | 7.2 | 10 951 | 8 438 | 50 |
| 162.83 |  | 895.57 |  | 2.75 | 1 | 2 463 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 627.29 |  |  |  | 79% | 6 666 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 431.68 |  |  |  | 51% | 4 303 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 635.98 |  |  |  |  | 21 920 |  |  |
|  |
| 6. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 687.5 | 13.13 |  |  | 9 026.88 |  |  |  |  | 29 425 |  |  |
| 13.13 |  | 9 026.88 |  | 42.8 |  | 29 425 |  |
|  | Объем: 550\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 7. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 14.85 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 3 290.99 | 1 511.70 | 1 524.91 | 12.51 | 3.39 | 24 534 | 18 911 | 5 169 |
| 17.13 | 1.45 | 254.38 | 21.53 | 1.78 | 12.56 | 453 | 270 |
|  | Объем: 550.0\*2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 1 379.91 |  |  |  | 77% | 14 769 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 919.94 |  |  |  | 48% | 9 207 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 590.84 |  |  |  |  | 48 510 |  |  |
|  |
| 8. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 307.395 | 36.04 |  |  | 11 078.52 |  |  |  |  | 46 266 |  |  |
| 36.04 |  | 11 078.52 |  | 150.51 |  | 46 266 |  |
|  | Объем: 14.85\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 9. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.03 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 78.56 | 78.22 | 0.34 | 12.51 | 4.05 | 980 | 979 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 64.92 |  |  |  | 71% | 695 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 50.84 |  |  |  | 52% | 509 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 194.33 |  |  |  |  | 2 184 |  |  |
|  |
| 10. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 3 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 183.85 | 207.00 | 89.33 | 12.51 | 6.53 | 5 711 | 2 590 | 583 |
| 295.84 | 2.08 | 887.52 | 6.23 | 2.86 | 12.51 | 2 538 | 78 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084* |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19\*0.5) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 226.02 |  |  |  | 90% | 2 401 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 115.14 |  |  |  | 43% | 1 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 525.02 |  |  |  |  | 9 259 |  |  |
|  |
| 11. | ТССЦ 203-8040 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2 | 1.8 | 1 365.61 |  |  | 2 458.10 |  |  |  |  | 4 823 |  |  |
| 1 365.61 |  | 2 458.10 |  | 2 679.54 |  | 4 823 |  |
|  | Объем: 0.6\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 12. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Обивка стен слух. окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.06 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 22.41 | 20.14 | 1.60 | 12.52 | 7.17 | 266 | 252 | 11 |
| 11.23 |  | 0.67 |  | 4.14 | 1 | 3 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 21.35 |  |  |  | 90% | 227 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 10.88 |  |  |  | 43% | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 54.63 |  |  |  |  | 601 |  |  |
|  |
| 13. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0264 | 23 811.97 |  |  | 628.64 |  |  |  |  | 1 264 |  |  |
| 23 811.97 |  | 628.64 |  | 47 861.13 |  | 1 264 |  |
|  | Объем: 0.06\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 14. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.36 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 1 626.90 | 129.90 | 13.19 | 12.51 | 7.07 | 7 802 | 1 625 | 93 |
| 4 121.69 |  | 1 483.81 |  | 4.1 | 1 | 6 084 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 107.82 |  |  |  | 71% | 1 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 84.44 |  |  |  | 52% | 845 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 819.15 |  |  |  |  | 9 801 |  |  |
|  |
| 15. | ТЕРр 58-5-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м | 0.45 | 6 167.60 | 1 449.90 | 67.19 | 2 775.42 | 652.46 | 30.24 | 12.51 | 7.02 | 17 310 | 8 162 | 212 |
| 4 650.51 |  | 2 092.73 |  | 4.27 | 1 | 8 936 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 541.54 |  |  |  | 71% | 5 795 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 424.10 |  |  |  | 52% | 4 244 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 741.06 |  |  |  |  | 27 349 |  |  |
|  |
| 16. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.1 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 677.57 | 144.99 | 6.72 | 12.51 | 7.02 | 4 017 | 1 814 | 47 |
| 5 258.63 |  | 525.86 |  | 4.1 | 1 | 2 156 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 120.34 |  |  |  | 71% | 1 288 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 94.24 |  |  |  | 52% | 943 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 892.16 |  |  |  |  | 6 248 |  |  |
|  |
| 17. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов, 100 м труб и покрытий | 0.904 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 68.32 | 68.12 | 0.20 | 12.51 | 4.09 | 853 | 852 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 56.54 |  |  |  | 71% | 605 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 44.28 |  |  |  | 52% | 443 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 169.14 |  |  |  |  | 1 901 |  |  |
|  |
| 18. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.904 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 7 967.10 | 295.52 | 28.80 | 12.51 | 6.89 | 28 047 | 3 697 | 198 |
| 8 454.40 | 3.03 | 7 642.78 | 2.73 | 3.16 | 12.48 | 24 151 | 34 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 322.11 |  |  |  | 92% | 3 433 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 164.04 |  |  |  | 44% | 1 642 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 453.25 |  |  |  |  | 33 121 |  |  |
|  |
| 19. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.904 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 672.50 | 338.78 | 6.02 | 12.51 | 6.9 | 10 425 | 4 238 | 42 |
| 2 574.88 | 1.03 | 2 327.69 | 0.93 | 2.64 | 12.57 | 6 145 | 12 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 281.96 |  |  |  | 71% | 3 018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 220.81 |  |  |  | 52% | 2 210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 175.27 |  |  |  |  | 15 653 |  |  |
|  |
| 20. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 5.5 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 44 940.81 | 2 232.28 | 912.93 | 12.52 | 6.6 | 225 397 | 27 948 | 6 025 |
| 7 599.20 | 14.91 | 41 795.60 | 82.02 | 4.58 | 12.5 | 191 424 | 1 025 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 2 499.44 |  |  |  | 92% | 26 655 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 1 272.87 |  |  |  | 44% | 12 748 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 48 713.12 |  |  |  |  | 264 800 |  |  |
|  |
| 21. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 46.2 | 137.86 |  |  | 6 369.13 |  |  |  |  | 27 708 |  |  |
| 137.86 |  | 6 369.13 |  | 599.75 |  | 27 708 |  |
|  |
| 22. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.762 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 5 650.82 | 253.78 | 10.04 | 12.51 | 7.18 | 17 307 | 3 175 | 72 |
| 7 069.56 |  | 5 387.00 |  | 2.61 | 1 | 14 060 |  |
|  | Объем: 12.7\*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 210.64 |  |  |  | 71% | 2 254 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 164.96 |  |  |  | 52% | 1 651 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 026.41 |  |  |  |  | 21 212 |  |  |
|  |
| 23. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.12 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 687.78 | 69.40 | 0.97 | 12.51 | 7.18 | 2 314 | 868 | 7 |
| 5 145.09 |  | 617.41 |  | 2.33 | 1 | 1 439 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 57.60 |  |  |  | 71% | 616 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 45.11 |  |  |  | 52% | 451 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 790.49 |  |  |  |  | 3 382 |  |  |
|  |
| 24. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.06 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 276.29 | 28.83 | 0.49 | 12.51 | 7.18 | 982 | 361 | 3 |
| 4 116.09 |  | 246.97 |  | 2.5 | 1 | 617 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 318.96 |  |  |  |  | 1 426 |  |  |
|  |
| 25. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.06 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 523.18 | 28.83 | 0.49 | 12.51 | 7.18 | 967 | 361 | 3 |
| 8 231.09 |  | 493.87 |  | 1.22 | 1 | 603 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 23.93 |  |  |  | 71% | 256 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 18.74 |  |  |  | 52% | 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 565.85 |  |  |  |  | 1 411 |  |  |
|  |
| 26. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.64 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 869.08 | 209.75 | 0.65 | 12.51 | 7.2 | 5 415 | 2 624 | 5 |
| 1 029.19 |  | 658.68 |  | 4.23 | 1 | 2 786 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 174.09 |  |  |  | 71% | 1 863 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 136.34 |  |  |  | 52% | 1 364 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 179.51 |  |  |  |  | 8 643 |  |  |
|  |
| 27. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.904 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 4 494.68 | 65.18 | 67.98 | 12.51 | 6.29 | 16 378 | 815 | 428 |
| 4 824.69 | 5.48 | 4 361.52 | 4.95 | 3.47 | 12.5 | 15 134 | 62 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 75.74 |  |  |  | 92% | 807 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 38.57 |  |  |  | 44% | 386 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 608.99 |  |  |  |  | 17 571 |  |  |
|  |
| 28. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.15 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 1 285.83 | 827.00 | 37.85 | 12.51 | 6.18 | 12 626 | 10 346 | 234 |
| 2 806.54 | 60.12 | 420.98 | 9.02 | 4.86 | 12.52 | 2 046 | 113 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 652.10 |  |  |  | 66% | 6 903 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 526.69 |  |  |  | 50% | 5 230 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 464.62 |  |  |  |  | 24 758 |  |  |
|  |
| 29. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.63 | 3 649.31 |  |  | 2 299.07 |  |  |  |  | 8 683 |  |  |
| 3 649.31 |  | 2 299.07 |  | 13 782.4 |  | 8 683 |  |
|  | Объем: 0.15\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 30. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.143 | 18 573.76 | 12 176.60 | 378.72 | 2 656.05 | 1 741.25 | 54.16 | 12.51 | 6.18 | 26 300 | 21 783 | 335 |
| 6 018.44 | 90.16 | 860.64 | 12.89 | 4.86 | 12.52 | 4 183 | 161 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 1 368.23 |  |  |  | 66% | 14 483 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 1 105.11 |  |  |  | 50% | 10 972 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 129.39 |  |  |  |  | 51 755 |  |  |
|  |
| 31. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 1.2584 | 3 649.31 |  |  | 4 592.29 |  |  |  |  | 17 344 |  |  |
| 3 649.31 |  | 4 592.29 |  | 13 782.4 |  | 17 344 |  |
|  | Объем: 0.143\*2200\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 32. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.007 | 4 643.44 | 3 044.15 | 94.68 | 32.50 | 21.31 | 0.66 | 12.51 | 6.18 | 322 | 267 | 4 |
| 1 504.61 | 22.54 | 10.53 | 0.16 | 4.86 | 12.52 | 51 | 2 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 16.75 |  |  |  | 66% | 178 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 13.53 |  |  |  | 50% | 135 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 62.77 |  |  |  |  | 634 |  |  |
|  |
| 33. | ТССЦ 404-0009 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 0.0154 | 3 649.31 |  |  | 56.20 |  |  |  |  | 212 |  |  |
| 3 649.31 |  | 56.20 |  | 13 782.4 |  | 212 |  |
|  | Объем: 0.007\*2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 34. | ТЕР 06-01-030-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Демонтаж оголовников бетонных , толщиной до 100 мм, 100 м3 в деле | 0.008 | 32 715.02 | 21 626.39 | 11 088.63 | 261.72 | 173.01 | 88.71 | 12.52 | 7.03 | 2 790 | 2 166 | 624 |
|  | 1 661.71 |  | 13.29 | 5.01 | 12.5 |  | 166 |
|  | Объем: 10\*0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 176.99 |  |  |  | 80% | 1 866 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 102.47 |  |  |  | 44% | 1 026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 541.17 |  |  |  |  | 5 682 |  |  |
|  |
| 35. | ТЕР 06-01-030-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство оголовников бетонных , толщиной до 100 мм, 100 м3 в деле | 0.008 | 162 241.07 | 31 087.94 | 17 325.99 | 1 297.93 | 248.70 | 138.61 | 12.52 | 7.03 | 8 650 | 3 114 | 974 |
| 113 827.14 | 2 596.43 | 910.62 | 20.77 | 5.01 | 12.5 | 4 562 | 260 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 256.00 |  |  |  | 80% | 2 699 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 148.21 |  |  |  | 44% | 1 485 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 702.14 |  |  |  |  | 12 834 |  |  |
|  |
| 36. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.42 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 1 013.37 | 544.15 | 0.86 | 12.51 | 4.04 | 8 792 | 6 807 | 3 |
| 1 115.14 |  | 468.36 |  | 4.23 | 1 | 1 981 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 429.88 |  |  |  | 67% | 4 561 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 272.08 |  |  |  | 40% | 2 723 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 715.32 |  |  |  |  | 16 075 |  |  |
|  |
| 37. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска пов-сти дымов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.26 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 595.82 | 29.69 | 3.70 | 12.51 | 7.11 | 1 944 | 371 | 26 |
| 2 163.18 |  | 562.43 |  | 2.75 | 1 | 1 547 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 28.21 |  |  |  | 80% | 297 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 13.95 |  |  |  | 37% | 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 637.98 |  |  |  |  | 2 378 |  |  |
|  |
| 38. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 29.47 | 7.34 |  | 7.34 | 216.18 |  | 216.18 |  | 5.54 | 1 198 |  | 1 198 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 7.7+21.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =40.64/5.54* |
|  |
| 39. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 29.47 | 26.50 |  | 26.50 | 780.96 |  | 780.96 |  | 5.54 | 4 326 |  | 4 326 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 7.7+21.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =146.81/5.54* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **168 054.17** | **17 004.38** | **5 018.30** |  |  | **787 932** | **212 752** | **27 214** |
| **146 031.52** | **235.47** |  |  | **547 961** | **2 945** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **168 054.17** | **17 004.38** | **5 018.30** |  |  | **787 932** | **212 752** | **27 214** |
| **146 031.52** | **235.47** |  |  | **547 961** | **2 945** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **36 508.83** |  |  |  |  | **135 725** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-4, 9, 14-17, 19, 22-26; %=79 - по стр. 5; %=77 - по стр. 7; %=90 - по стр. 10, 12; %=92 - по стр. 18, 20, 27; %=66 - по стр. 28, 30, 32; %=80 - по стр. 34, 35, 37; %=67 - по стр. 36)** | **15 229.96** |  |  |  |  | **162 396** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7; %=52 - по стр. 2-4, 9, 14-17, 19, 22-26; %=51 - по стр. 5; %=43 - по стр. 10, 12; %=44 - по стр. 18, 20, 27, 34, 35; %=50 - по стр. 28, 30, 32; %=40 - по стр. 36; %=37 - по стр. 37)** | **10 607.58** |  |  |  |  | **106 017** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **193 891.71** |  |  |  |  | **1 056 345** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **193 891.71** |  |  |  |  | **1 056 345** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14%** | **4 149.28** |  |  |  |  | **22 606** |  |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | **198 040.99** |  |  |  |  | **1 078 951** |  |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | **3 960.82** |  |  |  |  | **21 579** |  |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | **202 001.81** |  |  |  |  | **1 100 530** |  |  |
|  | **НДС** | **36 360.33** |  |  |  |  | **198 095** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **238 362.14** |  |  |  |  | **1 298 625** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **15 229.96** |  |  |  |  | **162 396** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **10 607.58** |  |  |  |  | **106 017** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Заместитель директора по тех. вопросам ООО «УЮТ» Иванова Л.М. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |