«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 458 250	руб.	Смета на сумму:	3 458 250	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Многоквартирный дом по ул. Громовой, 22-26	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт внутридомовых сетей отопления и канализации	
Сметная стоимость:	3 458.250	тыс. руб.	
монтажных работ:	284.943	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	5.157	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	764.999	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ОТОПЛЕНИЕ	
	
1.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	11.18	391.23	305.70	8.28	4 373.95	3 417.73	92.57	14.4	4.98	52 509	49 215	461	
				77.25	1.29		863.66	14.42	3.28	16.84		2 833	243	
	Объем: 252+310+342+76+84+54													
	Накладные расходы		74%			2 539.79				63%	31 159			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 716.08				40%	19 783			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 629.82					103 451			
	
2.	ТЕРр 65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	3.512	673.19	525.85	14.21	2 364.24	1 846.79	49.91	14.4	4.96	28 375	26 594	248	
				133.13	2.20		467.55	7.73	3.28	16.79		1 534	130	
	Объем: 35+316.2													
	Накладные расходы		74%			1 372.34				63%	16 836			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			927.26				40%	10 690			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 663.84					55 901			
	
3.	ТЕРр 69-1-3 
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича, 100 отверстий	0.14	991.12	991.12		138.76	138.76		14.4	1	1 998	1 998		
									1	1				
	Накладные расходы		78%			108.23				66%	1 319			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			69.38				40%	799			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					316.37					4 116			
	
4.	ТЕРр 69-4-1 
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, 100 отверстий	0.14	1 220.10	711.87	1.63	170.81	99.66	0.23	14.4	8.54	1 690	1 435	2	
				506.60	0.65		70.92	0.09	3.57	16.71		253	2	
	Накладные расходы		78%			77.81				66%	948			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			49.88				40%	575			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					298.49					3 213			
	
5.	ТЕРр 66-24-2 
Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции	3.08	168.46	168.46		518.86	518.86		14.4	1	7 472	7 472		
									1	1				
	Объем: 15.4/0.05													
	Накладные расходы		74%			383.96				63%	4 707			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			259.43				40%	2 989			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 162.25					15 168			
	
	Стояки по квартирам	
	
6.	ТЕР 16-04-002-01 
(прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	2.52	5 088.75	2 844.68	2 136.47	12 823.65	7 168.58	5 383.91	14.41	5.89	136 147	103 299	31 711	
				107.60	313.08		271.15	788.96	4.19	14.39		1 136	11 353	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			9 151.17				98%	112 359			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			5 649.85				56%	64 205			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27 624.67					312 711			
	
7.	ТССЦ 507-3366 
Труба из полипропилена PN 25/20, м	226.548	28.28			6 406.78					11 513			
				28.28			6 406.78		50.82			11 513		
	Объем: 2.52*89.9													
	
8.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	126	3.74			471.24					1 642			
				3.74			471.24		13.03			1 642		
	Объем: 252/2													
	
9.	С Цена постав-ка. 
Муфта латунная ДУ 20, шт.	620	10.96			6 795.32					29 016			
				10.96			6 795.32		4.27			29 016		
	Поправки: М: =45*1.04/4.27	
	
10.	С507-3286 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм, шт.	200	1.11			221.08					944			
				1.11			221.08		4.27			944		
	Поправки: М: =4.72/4.27	
	
11.	С302-0062 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, шт.	310	33.19			10 289.53					43 936			
				33.19			10 289.53		4.27			43 936		
	Поправки: М: =141.73/4.27	
	
12.	ТЕР 16-04-002-02 
(прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	3.1	3 637.78	2 237.58	1 318.94	11 277.11	6 936.50	4 088.70	14.41	5.92	125 173	99 955	24 205	
				81.26	191.30		251.91	593.04	4.02	14.39		1 013	8 534	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			8 658.97				98%	106 319			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			5 345.97				56%	60 754			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 282.05					292 246			
	
13.	ТССЦ 507-3367 
Труба из полипропилена PN 25/25, м	287.99	43.10			12 412.37					23 120			
				43.10			12 412.37		80.28			23 120		
	Объем: 3.1*92.9													
	
14.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	155	3.74			579.70					2 020			
				3.74			579.70		13.03			2 020		
	Объем: 310/2													
	
15.	С Цена постав-ка. 
Муфта латунная ДУ 25, шт.	230	21.19			4 873.63					20 810			
				21.19			4 873.63		4.27			20 810		
	Поправки: М: =87*1.04/4.27	
	
16.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	230	1.73			396.98					397			
				1.73			396.98		4.27			397		
	Поправки: М: =7.37/4.27	
	
17.	ТЕР 16-04-002-03 
(прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	3.42	2 666.74	1 821.30	773.92	9 120.24	6 228.83	2 646.81	14.41	5.97	106 550	89 758	15 801	
				71.52	110.11		244.60	376.58	4.05	14.39		991	5 419	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			7 596.22				98%	93 273			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			4 689.84				56%	53 299			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 406.30					253 123			
	
18.	ТССЦ 507-3368 
Труба из полипропилена PN 25/32, м	320.796	63.77			20 457.16					39 695			
				63.77			20 457.16		123.74			39 695		
	Объем: 3.42*93.8													
	
19.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	171	4.90			837.90					3 126			
				4.90			837.90		18.28			3 126		
	Объем: 342/2													
	
20.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	240	3.17			760.47					3 247			
				3.17			760.47		4.27			3 247		
	Поправки: М: =13.53/4.27	
	
21.	С507-5058 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм, шт.	32	1.46			46.61					199			
				1.46			46.61		4.27			199		
	Поправки: М: =6.22/4.27	
	
22.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	32	1.90			60.78					260			
				1.90			60.78		4.27			260		
	Поправки: М: =8.11/4.27	
	
23.	С Цена постав-ка. 
Муфта латунная ДУ 32, шт.	250	35.07			8 768.15					37 440			
				35.07			8 768.15		4.27			37 440		
	Поправки: М: =144*1.04/4.27	
	
	Ввод  сети	
	
24.	ТЕР 16-02-005-04 
Прокладка трубопроводов отопления  из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	0.16	9 840.91	1 174.37	359.24	1 574.55	187.90	57.48	14.41	6.85	8 976	2 708	394	
				8 307.29	8.64		1 329.17	1.38	4.42	14.38		5 875	20	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			217.67				98%	2 673			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			134.39				56%	1 528			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 926.61					13 177			
	
25.	ТССЦ 301-5608 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм, шт.	8	9.95			79.60					309			
				9.95			79.60		38.57			309		
	Объем: 16/2													
	
26.	ТССЦ 302-1319 
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	1.62	81.96			132.78					588			
				81.96			132.78		362.92			588		
	Объем: 6*0.27													
	
27.	С Цена постав-ка. 
Кран шаровый п/приварку ДУ  80х1,6 МПа, шт.	4	1 071.66			4 286.65					18 304			
				1 071.66			4 286.65		4.27			18 304		
	Поправки: М: =4400*1.04/4.27	
	
28.	ТЕР 16-02-005-05 
Прокладка трубопроводов отопления  из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода	0.04	12 130.23	1 174.37	359.24	485.21	46.97	14.37	14.41	6.85	2 390	677	98	
				10 596.61	8.64		423.86	0.35	3.81	14.38		1 615	5	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			54.42				98%	668			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			33.60				56%	382			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					573.23					3 440			
	
29.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	2	12.58			25.16					92			
				12.58			25.16		46.05			92		
	
30.	ТССЦ 302-1320 
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м	2.7	104.71			282.72					1 077			
				104.71			282.72		399.03			1 077		
	Объем: 10*0.27													
	
31.	С Цена постав-ка. 
Кран шаровый п/приварку ДУ  100х1,6 МПа, шт.	2	2 104.36			4 208.71					17 971			
				2 104.36			4 208.71		4.27			17 971		
	Поправки: М: =8640*1.04/4.27	
	
32.	ТЕР 26-01-017-01 
(прим) 
Изоляция трубопроводов диаметром 80-100 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	2	216.50	51.10	39.33	433.00	102.20	78.66	14.41	8.04	2 937	1 473	632	
				126.07			252.14		3.3	1		832		
	Объем: 16+4													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			91.98				77%	1 134			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			61.32				48%	707			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					586.30					4 778			
	
33.	ТССЦ 104-0862 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм, м	17.6	29.68			522.37					2 828			
				29.68			522.37		160.66			2 828		
	Объем: 16*1.1													
	
34.	ТССЦ 104-0863 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм, м	4.4	39.81			175.16					961			
				39.81			175.16		218.44			961		
	Объем: 4*1.1													
	
35.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.059	374.88	82.80	15.62	22.12	4.89	0.92	14.4	2.65	120	70	2	
				276.46	0.17		16.31	0.01	2.89	14.73		47		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			3.97				69%	48			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.94				48%	34			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29.03					202			
	
36.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.059	634.96	50.89	10.37	37.46	3.00	0.61	14.4	3.16	124	43	2	
				573.70	0.17		33.85	0.01	2.33	14.73		79		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			2.44				69%	30			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.81				48%	21			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.70					174			
	
37.	ТЕР 16-02-005-07 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм, 100 м трубопровода	0.006	19 917.88	1 655.63	461.66	119.51	9.93	2.77	14.41	6.7	625	143	19	
				17 800.59	15.17		106.80	0.09	4.34	14.38		464	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			11.52				98%	141			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			7.11				56%	81			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					138.15					847			
	
38.	ТЕР 26-01-007-01 
Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми, 1 м3 изоляции	0.012	1 726.06	1 524.47	135.90	20.71	18.29	1.63	14.41	7.95	282	264	13	
				65.69			0.79		7.05	1		6		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-1106:[ М-(22295.38=28222.00*0.79) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			16.46				77%	203			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.97				48%	127			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48.15					612			
	
39.	С509-2622 
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 6,0 мм, т	0.0095	53 367.76			506.99					2 165			
				53 367.76			506.99		4.27			2 165		
	Объем: 0.012*0.79													
	Поправки: М: =227880.33/4.27	
	
40.	ТЕР 18-06-003-10 
Установка воздухоотводчиков, 1 шт.	2	143.84	23.81	14.48	287.67	47.62	28.95	14.41	7.74	1 582	686	224	
				105.55	0.46		211.10	0.93	3.18	14.47		671	13	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			55.83				98%	685			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			34.47				56%	391			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.97					2 658			
	
41.	ТЕР 18-07-001-05 
Установка кранов воздушных, 1 компл.	2	34.09	1.85		68.18	3.70		14.41	1	111	53		
				32.24			64.48		0.89	1		57		
	Начисления: Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			4.26				98%	52			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2.63				56%	30			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					75.06					193			
	
42.	ТЕР 16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.2	175.69	85.38	74.73	35.14	17.08	14.95	14.41	1.96	287	246	29	
				15.58			3.12		3.66	1		11		
	Объем: 16+4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			19.64				98%	241			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			12.13				56%	138			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.91					666			
	
	Отопление по подвалу, стояки лестничных клеток	
	
43.	ТЕР 16-04-002-02 
(прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.76	3 637.78	2 237.58	1 318.94	2 764.71	1 700.56	1 002.39	14.41	5.92	30 688	24 505	5 934	
				81.26	191.30		61.76	145.39	4.02	14.39		248	2 092	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			2 122.84				98%	26 065			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 310.62				56%	14 894			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 198.18					71 647			
	
44.	ТССЦ 507-3367 
Труба из полипропилена PN 25/25, м	70.604	43.10			3 043.03					5 668			
				43.10			3 043.03		80.28			5 668		
	Объем: 0.76*92.9													
	
45.	ТССЦ 301-5601 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	38	3.74			142.12					495			
				3.74			142.12		13.03			495		
	Объем: 76/2													
	
46.	С302-0062 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, шт.	124	33.19			4 115.81					17 575			
				33.19			4 115.81		4.27			17 575		
	Поправки: М: =141.73/4.27	
	
47.	С302-0063 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, шт.	62	51.56			3 196.56					13 649			
				51.56			3 196.56		4.27			13 649		
	Поправки: М: =220.15/4.27	
	
48.	С302-0064 
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в, шт.	31	81.53			2 527.41					10 792			
				81.53			2 527.41		4.27			10 792		
	Поправки: М: =348.13/4.27	
	
49.	С Цена постав-ка. 
Клапан балансировочный муфтовый  ДУ 20*2,5МПа, шт.	9	353.16			3 178.45					13 572			
				353.16			3 178.45		4.27			13 572		
	Поправки: М: =1450*1.04/4.27	
	
50.	С Цена постав-ка. 
Клапан балансировочный муфтовый  ДУ 25*2,5МПа, шт.	10	377.52			3 775.18					16 120			
				377.52			3 775.18		4.27			16 120		
	Поправки: М: =1550*1.04/4.27	
	
51.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	38	1.04			39.42					168			
				1.04			39.42		4.27			168		
	Поправки: М: =4.43/4.27	
	
52.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	114	1.44			164.46					702			
				1.44			164.46		4.27			702		
	Поправки: М: =6.16/4.27	
	
53.	С507-5002 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	76	1.63			123.52					527			
				1.63			123.52		4.27			527		
	Поправки: М: =6.94/4.27	
	
54.	ТССЦ 301-1477 
Ниппель (доп. РЦЦС: "латунный или латунный никелированный, резьбового типа, для металлополимерных труб") размером 1/2", шт.	9	36.02			324.18					705			
				36.02			324.18		78.35			705		
	
55.	ТССЦ 301-1478 
Ниппель (доп. РЦЦС: "латунный или латунный никелированный, резьбового типа, для металлополимерных труб") размером 3/4", шт.	10	40.95			409.50					1 219			
				40.95			409.50		121.87			1 219		
	
56.	ТССЦ 301-1479 
Ниппель (доп. РЦЦС: "латунный или латунный никелированный, резьбового типа, для металлополимерных труб") размером 1", шт.	12	59.13			709.56					1 919			
				59.13			709.56		159.9			1 919		
	
57.	С Цена постав-ка. 
Соединение разборное  оцинкованное 1" (Контуртерм), шт.	24	25.57			613.77					2 621			
				25.57			613.77		4.27			2 621		
	Поправки: М: =105*1.04/4.27	
	
58.	С Цена постав-ка. 
Соединение разборное  оцинкованное 1/2" (Контуртерм), шт.	18	18.88			339.77					1 451			
				18.88			339.77		4.27			1 451		
	Поправки: М: =77.5*1.04/4.27	
	
59.	С Цена постав-ка. 
Соединение разборное  оцинкованное 3/4"  (Контуртерм), шт.	10	22.29			222.86					952			
				22.29			222.86		4.27			952		
	Поправки: М: =91.5*1.04/4.27	
	
60.	С507-3324 
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2", шт.	38	8.12			308.54					1 317			
				8.12			308.54		4.27			1 317		
	Объем: 20+18													
	Поправки: М: =34.67/4.27	
	
61.	С507-3326 
Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2", шт.	24	9.45			226.79					968			
				9.45			226.79		4.27			968		
	Поправки: М: =40.35/4.27	
	
62.	С507-5032 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4", шт.	60	13.85			830.87					3 548			
				13.85			830.87		4.27			3 548		
	Поправки: М: =59.13/4.27	
	
63.	С507-5031 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1/2", шт.	54	10.28			554.92					2 370			
				10.28			554.92		4.27			2 370		
	Поправки: М: =43.88/4.27	
	
64.	ТЕР 16-04-002-03 
(прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.84	2 666.74	1 821.30	773.92	2 240.06	1 529.89	650.09	14.41	5.97	26 170	22 046	3 881	
				71.52	110.11		60.08	92.49	4.05	14.39		243	1 331	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			1 865.74				98%	22 909			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 151.89				56%	13 091			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 257.69					62 171			
	
65.	ТССЦ 507-3368 
Труба из полипропилена PN 25/32, м	78.792	63.77			5 024.57					9 750			
				63.77			5 024.57		123.74			9 750		
	Объем: 0.84*93.8													
	
66.	ТССЦ 301-5603 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	42	4.90			205.80					768			
				4.90			205.80		18.28			768		
	Объем: 84/2													
	
67.	С Цена постав-ка. 
PP-R Угольник (Отвод) 90° Дн-32, шт.	60	4.51			270.35					1 154			
				4.51			270.35		4.27			1 154		
	Поправки: М: =18.5*1.04/4.27	
	
68.	С507-5003 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт.	48	2.68			128.49					549			
				2.68			128.49		4.27			549		
	Поправки: М: =11.43/4.27	
	
69.	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	32	1.90			60.78					260			
				1.90			60.78		4.27			260		
	Поправки: М: =8.11/4.27	
	
70.	С507-5036 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1", шт.	72	33.19			2 389.32					10 202			
				33.19			2 389.32		4.27			10 202		
	Поправки: М: =141.7/4.27	
	
71.	С507-3300 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, шт.	6	3.71			22.29					95			
				3.71			22.29		4.27			95		
	Поправки: М: =15.86/4.27	
	
72.	ТЕР 16-04-002-04 
(прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.35	3 531.94	2 428.39	972.93	1 236.18	849.94	340.53	14.41	5.99	14 481	12 248	2 040	
				130.62	137.64		45.72	48.18	4.24	14.39		194	693	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			1 032.84				98%	12 682			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			637.67				56%	7 247			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 906.68					34 410			
	
73.	ТССЦ 507-3369 
Труба из полипропилена PN 25/40, м	32.795	84.05			2 756.42					6 120			
				84.05			2 756.42		186.61			6 120		
	Объем: 0.35*93.7													
	
74.	ТССЦ 301-5604 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	17.5	5.67			99.22					370			
				5.67			99.22		21.13			370		
	Объем: 35/2													
	
75.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	20	2.66			53.21					227			
				2.66			53.21		4.27			227		
	Поправки: М: =11.36/4.27	
	
76.	С507-3303 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, шт.	18	4.78			86.08					368			
				4.78			86.08		4.27			368		
	Поправки: М: =20.42/4.27	
	
77.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	16	4.96			79.36					339			
				4.96			79.36		4.27			339		
	Поправки: М: =21.18/4.27	
	
78.	С507-5060 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм, шт.	44	2.33			102.32					437			
				2.33			102.32		4.27			437		
	Поправки: М: =9.93/4.27	
	
79.	С507-5061 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, шт.	24	2.46			59.13					252			
				2.46			59.13		4.27			252		
	Поправки: М: =10.52/4.27	
	
80.	ТЕР 16-04-002-06 
(прим) 
Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	3.162	4 325.17	2 029.67	2 161.78	13 676.20	6 417.83	6 835.55	14.41	5.91	134 439	92 481	40 398	
				133.72	314.02		422.82	992.94	3.69	14.39		1 560	14 288	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			8 522.39				98%	104 634			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			5 261.65				56%	59 791			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27 460.23					298 863			
	
81.	ТССЦ 507-3371 
Труба из полипропилена PN 25/63, м	299.1252	194.06			58 048.24					143 945			
				194.06			58 048.24		481.22			143 945		
	Объем: 3.162*94.6													
	
82.	ТССЦ 301-5606 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	158	6.81			1 075.98					4 233			
				6.81			1 075.98		26.79			4 233		
	
83.	С507-5012 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.	200	9.14			1 828.10					7 806			
				9.14			1 828.10		4.27			7 806		
	Поправки: М: =39.03/4.27	
	
84.	С507-3312 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм, шт.	62	17.87			1 107.87					4 731			
				17.87			1 107.87		4.27			4 731		
	Поправки: М: =76.3/4.27	
	
85.	С Цена постав-ка. 
PP-R Переходник  Дн- 63х40, шт.	8	5.86			46.86					200			
				5.86			46.86		4.27			200		
	Поправки: М: =24.05*1.04/4.27	
	
86.	С Цена постав-ка. 
PP-R Муфта  с НР Дн- 63х2", шт.	16	136.08			2 177.23					9 297			
				136.08			2 177.23		4.27			9 297		
	Поправки: М: =558.7*1.04/4.27	
	
87.	С Цена постав-ка. 
PP-R Угольник (Отвод) 90° Дн-  63x2,5МПа, шт.	76	17.12			1 301.29					5 557			
				17.12			1 301.29		4.27			5 557		
	Поправки: М: =70.3*1.04/4.27	
	
88.	ТЕР 26-01-017-01 
(прим) 
Изоляция трубопроводов диаметром 25-32-40-63 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	51.12	216.50	51.10	39.33	11 067.55	2 612.30	2 010.55	14.41	8.04	75 076	37 643	16 165	
				126.07			6 444.70		3.3	1		21 268		
	Объем: 76+84+35+316.2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			2 351.07				77%	28 985			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 567.38				48%	18 069			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 986.00					122 130			
	
89.	ТССЦ 104-0854 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	83.6	10.06			841.02					3 677			
				10.06			841.02		43.98			3 677		
	Объем: 76*1.1													
	
90.	ТССЦ 104-0855 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м	92.4	12.37			1 142.99					4 882			
				12.37			1 142.99		52.84			4 882		
	Объем: 84*1.1													
	
91.	ТССЦ 104-0856 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	38.5	14.84			571.34					2 454			
				14.84			571.34		63.73			2 454		
	Объем: 35*1.1													
	
92.	ТССЦ 104-0860 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм, м	347.82	24.69			8 587.68					46 813			
				24.69			8 587.68		134.59			46 813		
	Объем: 316.2*1.1													
	
	Разводка к отопительным приборам	
	
93.	ТЕРр 65-19-1 
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.	0.09	991.55	918.50	73.05	89.24	82.67	6.57	14.41	8.54	1 247	1 191	56	
					28.94			2.60	1	16.81			44	
	Накладные расходы		74%			63.10				63%	778			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			42.64				40%	494			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.97					2 519			
	
94.	ТЕР 18-03-001-01 
Установка радиаторов чугунных, 100 кВт радиаторов и конвекторов	0.1008	35 852.69	1 023.28	678.81	3 613.95	103.15	68.42	14.41	8.21	27 350	1 486	562	
				34 150.60	54.75		3 442.38	5.52	7.35	16.67		25 301	92	
	Объем: 63*0.16													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			124.97				98%	1 546			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			77.16				56%	884			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 816.08					29 780			
	
95.	ТССЦ 301-1308 
Пробки радиаторные, шт.	36	7.05			253.80					831			
				7.05			253.80		23.08			831		
	Объем: 27+9													
	
96.	ТЕР 16-02-001-02 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.54	3 995.67	478.47	81.79	2 157.66	258.37	44.17	14.4	7.72	9 423	3 721	341	
				3 435.41	3.51		1 855.12	1.89	2.89	14.36		5 361	27	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			299.30				98%	3 673			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			184.78				56%	2 099			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 641.74					15 195			
	
97.	ТЕР 16-02-005-01 
Прокладка трубопроводов отопления  из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода	0.102	5 388.37	895.77	209.80	549.61	91.37	21.40	14.41	6.96	2 566	1 317	149	
				4 282.81	4.43		436.85	0.45	2.52	14.38		1 101	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			105.59				98%	1 298			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			65.19				56%	741			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					720.40					4 605			
	
98.	ТЕР 16-02-005-04 
Прокладка трубопроводов отопления  из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	0.024	9 840.91	1 174.37	359.24	236.18	28.18	8.62	14.41	6.85	1 346	406	59	
				8 307.29	8.64		199.37	0.21	4.42	14.38		881	3	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			32.65				98%	401			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			20.16				56%	229			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					288.99					1 976			
	
99.	ТЕР 26-01-007-01 
Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми, 1 м3 изоляции	0.017	1 726.06	1 524.47	135.90	29.34	25.92	2.31	14.41	7.95	400	373	18	
				65.69			1.12		7.05	1		8		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-1106:[ М-(22295.38=28222.00*0.79) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			23.33				77%	287			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.55				48%	179			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.22					866			
	
100.	С509-2622 
Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 6,0 мм, т	0.0134	53 367.76			715.13					3 054			
				53 367.76			715.13		4.27			3 054		
	Объем: 0.017*0.79													
	Поправки: М: =227880.33/4.27	
	
101.	ТЕР 18-06-003-10 
Установка воздухоотводчиков, 1 шт.	32	143.84	23.81	14.48	4 602.72	761.87	463.25	14.41	7.74	25 305	10 979	3 586	
				105.55	0.46		3 377.60	14.83	3.18	14.47		10 741	215	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			893.21				98%	10 970			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			551.46				56%	6 269			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 047.38					42 544			
	
102.	ТЕР 18-07-001-05 
Установка кранов воздушных, 1 компл.	6	34.09	1.85		204.53	11.09		14.41	1	332	160		
				32.24			193.44		0.89	1		172		
	Начисления: Н5= 1.15*1.2, Н21= 3	
	Накладные расходы		115%			12.75				98%	157			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			7.87				56%	90			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					225.16					578			
	
103.	ТЕР 16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.54	165.61	85.38	74.73	89.43	46.11	40.35	14.41	1.96	753	664	79	
				5.50			2.97		3.34	1		10		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			53.03				98%	651			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			32.74				56%	372			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					175.19					1 776			
	
104.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	3.6747	66.71		66.71	245.14		245.14	1	6.28	1 539		1 539	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
105.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	3.6747	18.71		18.71	68.74		68.74		6.28	432		432	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	284 221.84	41 316.54	24 270.55			1 455 264	595 309	149 080	
			218 634.77	3 088.09				710 874	44 512	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	119 022.08					284 943			
			119 022.08					284 943		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	119 022.08					284 943			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	119 022.08					284 943			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	24 593.05	3 523.88	2 408.79			153 685	50 771	18 805	
			18 660.39	0.11				84 108	2	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	11 840.56					61 615			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 3, 4; %=63 - по стр. 5; %=77 - по стр. 32, 38, 88, 99; %=69 - по стр. 35, 36)	3 059.24					37 662			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3-5; %=48 - по стр. 32, 35, 36, 38, 88, 99)	2 038.66					23 498			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	29 690.95					214 845			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	140 606.71	37 792.66	21 861.76			1 016 636	544 538	130 275	
			80 952.30	3 087.98				341 823	44 510	
	. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 6, 12, 17, 24, 28, 37, 40, 41, 43, 64, 72, 80, 94, 96-98, 101, 102)	1 573.97	943.17	630.80			17 360	13 591	3 769	
				89.21					1 285	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2, 93; %=98 - по стр. 6, 12, 17, 24, 28, 37, 40-43, 64, 72, 80, 94, 96-98, 101-103)	44 810.24					550 171			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 93; %=56 - по стр. 6, 12, 17, 24, 28, 37, 40-43, 64, 72, 80, 94, 96-98, 101-103)	27 897.15					317 480			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	213 314.10					1 884 287			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	362 027.13					2 384 075			
	Строительный контроль	7 747.38					51 019			
	Итого со строительным контролем	369 774.51					2 435 094			
	Непредвиденные расходы	7 395.49					48 702			
	Итого с непредвиденными	377 170.00					2 483 796			
	НДС	67 890.60					447 083			
	Всего с НДС	445 060.60					2 930 879			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	47 869.48					587 833			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	29 935.81					340 978			
	
	Раздел 2.  Хозяйственно-бытовая канализация	
	
106.	ТЕРр 65-2-1 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	2.6	622.36	617.14	5.22	1 618.14	1 604.56	13.57	14.41	8.53	23 238	23 122	116	
					2.07			5.38	1	16.79			90	
	Объем: 195+65													
	Накладные расходы		74%			1 191.36				63%	14 624			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			804.97				40%	9 285			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 614.47					47 146			
	
107.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	2.6	775.58	765.14	10.44	2 016.51	1 989.36	27.14	14.41	8.53	28 898	28 667	232	
					4.13			10.74	1	16.83			181	
	Объем: 195+65													
	Накладные расходы		74%			1 480.07				63%	18 174			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 000.05				40%	11 539			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 496.63					58 611			
	
108.	ТЕР 46-03-010-03 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2, 100 отверстий	0.14	4 870.36	1 116.36	3 754.00	681.85	156.29	525.56	14.41	4.41	4 570	2 252	2 318	
					343.61			48.11	1	14.39			692	
	Накладные расходы		99%			202.36				84%	2 473			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			122.64				48%	1 413			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 006.85					8 456			
	
109.	ТЕР 46-03-017-01 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.0088	1 944.70	473.27	25.13	17.11	4.16	0.22	14.41	8.16	122	60	2	
				1 446.30			12.73		4.72	1		60		
	Объем: 0.05*0.05*14*0.25													
	Накладные расходы		99%			4.12				84%	50			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.50				48%	29			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23.72					201			
	
	Стояки по квартирам	
	
110.	ТЕР 16-04-001-01 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	1.95	6 260.42	932.60	4.68	12 207.83	1 818.58	9.13	14.41	7.45	44 958	26 206	68	
				5 323.14	0.45		10 380.12	0.88	1.8	14.47		18 684	13	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 092.38				98%	25 695			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 291.82				56%	14 683			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 592.03					85 335			
	
111.	ТССЦ 301-5605 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	94	5.79			544.26					2 094			
				5.79			544.26		22.28			2 094		
	
112.	С Цена постав-ка. 
Муфта ПВХ /ПП  Д 50 мм, шт.	65	3.65			237.47					1 014			
				3.65			237.47		4.27			1 014		
	Поправки: М: =15*1.04/4.27	
	
113.	С Цена постав-ка. 
Отвод 90 град ПВХ /ПП  Д 50 мм, шт.	91	4.14			376.79					1 609			
				4.14			376.79		4.27			1 609		
	Поправки: М: =17*1.04/4.27	
	
114.	С Цена постав-ка. 
Тройник ПВХ /ПП  Д 50 мм, шт.	65	7.31			474.94					2 028			
				7.31			474.94		4.27			2 028		
	Поправки: М: =30*1.04/4.27	
	
115.	С Цена постав-ка. 
Редукция  ПВХ  110/50 мм, шт.	65	12.15			789.99					3 373			
				12.15			789.99		4.27			3 373		
	Поправки: М: =49.90*1.04/4.27	
	
116.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	1.95	12 984.16	894.28	10.83	25 319.11	1 743.85	21.12	14.41	7.52	68 627	25 129	159	
				12 079.05	1.14		23 554.15	2.22	1.84	14.29		43 340	32	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			2 007.98				98%	24 658			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 239.71				56%	14 090			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 566.80					107 375			
	
117.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	94	12.58			1 182.52					4 329			
				12.58			1 182.52		46.05			4 329		
	
118.	С Цена постав-ка. 
Отвод ПВХ/ПП 90°  110, шт.	26	9.26			240.64					1 028			
				9.26			240.64		4.27			1 028		
	Поправки: М: =38*1.04/4.27	
	
119.	С Цена постав-ка. 
Муфта ПВХ/ПП  Д 110 мм, шт.	65	14.61			949.88					4 056			
				14.61			949.88		4.27			4 056		
	Поправки: М: =60*1.04/4.27	
	
120.	С Цена постав-ка. 
Тройник ПВХ/ПП 90° 110х110, шт.	220	15.83			3 482.90					14 872			
				15.83			3 482.90		4.27			14 872		
	Поправки: М: =65*1.04/4.27	
	
	Канализация по подвалу	
	
121.	ТЕР 16-04-001-01 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.65	6 260.42	932.60	4.68	4 069.28	606.19	3.04	14.41	7.45	14 986	8 735	23	
				5 323.14	0.45		3 460.04	0.29	1.8	14.47		6 228	4	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			697.45				98%	8 564			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			430.60				56%	4 894			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 197.33					28 444			
	
122.	ТССЦ 301-5605 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	32	5.79			185.28					713			
				5.79			185.28		22.28			713		
	
123.	С Цена постав-ка. 
Манжет переходной  73х50 чугун-пластик, шт.	13	6.09			79.16					338			
				6.09			79.16		4.27			338		
	Поправки: М: =25*1.04/4.27	
	
124.	С Цена постав-ка. 
Отвод ПВХ/ПП 45°   50, шт.	26	4.14			107.65					460			
				4.14			107.65		4.27			460		
	Поправки: М: =17*1.04/4.27	
	
125.	С Цена постав-ка. 
Муфта ПВХ /ПП  Д 50 мм, шт.	13	3.65			47.49					203			
				3.65			47.49		4.27			203		
	Поправки: М: =15*1.04/4.27	
	
126.	С Цена постав-ка. 
Редукция  ПВХ  110/50 мм, шт.	13	12.15			158.00					675			
				12.15			158.00		4.27			675		
	Поправки: М: =49.90*1.04/4.27	
	
127.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.65	12 984.16	894.28	10.83	8 439.70	581.28	7.04	14.41	7.52	22 876	8 376	53	
				12 079.05	1.14		7 851.38	0.74	1.84	14.29		14 447	11	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			669.32				98%	8 219			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			413.23				56%	4 697			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 522.26					35 792			
	
128.	ТССЦ 301-5609 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	32	12.58			402.56					1 474			
				12.58			402.56		46.05			1 474		
	
129.	С Цена постав-ка. 
Муфта ПВХ/ПП  Д 110 мм, шт.	13	14.61			189.98					811			
				14.61			189.98		4.27			811		
	Поправки: М: =60*1.04/4.27	
	
130.	С Цена постав-ка. 
Ревизия ПВХ Д110 мм, шт.	19	14.61			277.66					1 186			
				14.61			277.66		4.27			1 186		
	Поправки: М: =60*1.04/4.27	
	
131.	С Цена постав-ка. 
Колено 45гр. ДУ 110 мм, шт.	26	29.23			759.91					3 245			
				29.23			759.91		4.27			3 245		
	Поправки: М: =120*1.04/4.27	
	
132.	С Цена постав-ка. 
Тройник 45° ПВХ коричневый Дн 110*3,4х110*3,4, шт.	26	39.21			1 019.54					4 353			
				39.21			1 019.54		4.27			4 353		
	Поправки: М: =161*1.04/4.27	
	
133.	С Цена постав-ка. 
Заглушка ПВХ/ПП 110, шт.	8	7.79			62.35					266			
				7.79			62.35		4.27			266		
	Поправки: М: =32*1.04/4.27	
	
134.	С Цена постав-ка. 
Крестовина прямая ПВХ/ПП 110*110*45°, шт.	12	35.80			429.64					1 835			
				35.80			429.64		4.27			1 835		
	Поправки: М: =147*1.04/4.27	
	
135.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	293.00	111.66	1.52	293.00	111.66	1.52	14.4	8.27	2 489	1 608	13	
				179.83			179.83		4.83	1		869		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 576			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	900			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					500.69					4 965			
	
136.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	5.018	66.71		66.71	334.75		334.75	1	6.28	2 102		2 102	
									1	1				
	Объем: 1.534+3.484													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
137.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	5.018	18.71		18.71	93.87		93.87		6.28	590		590	
														
	Объем: 1.534+3.484													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	67 089.76	8 615.93	1 036.96			263 418	124 155	5 676	
			57 436.86	68.36				133 590	1 023	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 127.58	160.45	954.40			7 384	2 312	5 012	
			12.73	48.11				60	692	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 108, 109)	206.47					2 523			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 108, 109)	125.14					1 442			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 459.19					11 349			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	65 962.18	8 455.48	82.56			256 034	121 843	664	
			57 424.13	20.25				133 530	331	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 106, 107; %=98 - по стр. 110, 116, 121, 127, 135)	8 266.97					101 510			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 106, 107; %=56 - по стр. 110, 116, 121, 127, 135)	5 259.66					60 088			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	79 488.81					417 632			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	80 948.00					428 981			
	Строительный контроль	1 732.29					9 180			
	Итого со строительным контролем	82 680.29					438 161			
	Непредвиденные расходы	1 653.61					8 763			
	Итого с непредвиденными	84 333.90					446 924			
	НДС	15 180.10					80 446			
	Всего с НДС	99 514.00					527 370			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 473.44					104 033			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 384.80					61 530			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	351 311.60	49 932.47	25 307.51			1 718 682	719 464	154 756	
			276 071.63	3 156.45				844 464	45 535	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	119 022.08					284 943			
			119 022.08					284 943		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	119 022.08					284 943			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	119 022.08					284 943			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	25 720.63	3 684.33	3 363.19			161 069	53 083	23 817	
			18 673.12	48.22				84 168	694	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	11 840.56					61 615			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 3, 4; %=63 - по стр. 5; %=77 - по стр. 32, 38, 88, 99; %=69 - по стр. 35, 36; %=84 - по стр. 108, 109)	3 265.71					40 185			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 3-5; %=48 - по стр. 32, 35, 36, 38, 88, 99, 108, 109)	2 163.80					24 940			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	31 150.14					226 194			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	206 568.89	46 248.14	21 944.32			1 272 670	666 381	130 939	
			138 376.43	3 108.23				475 353	44 841	
	. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 6, 12, 17, 24, 28, 37, 40, 41, 43, 64, 72, 80, 94, 96-98, 101, 102)	1 573.97	943.17	630.80			17 360	13 591	3 769	
				89.21					1 285	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2, 93, 106, 107; %=98 - по стр. 6, 12, 17, 24, 28, 37, 40-43, 64, 72, 80, 94, 96-98, 101-103, 110, 116, 121, 127, 135)	53 077.21					651 681			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 93, 106, 107; %=56 - по стр. 6, 12, 17, 24, 28, 37, 40-43, 64, 72, 80, 94, 96-98, 101-103, 110, 116, 121, 127, 135)	33 156.81					377 568			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	292 802.91					2 301 919			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	442 975.13					2 813 056			
	Строительный контроль 2,14%	9 479.67					60 199			
	Итого со строительным контролем	452 454.80					2 873 255			
	Непредвиденные расходы 2%	9 049.10					57 465			
	Итого с непредвиденными	461 503.90					2 930 720			
	НДС 18%	83 070.70					527 530			
	Всего с НДС	544 574.60					3 458 250			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	56 342.92					691 866			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	35 320.61					402 508			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)