«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Исполнительный директор ООО «УК РСУ-5»

________________ / Русович С.Б. /	________________ / Донцова С. Ю. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Дефектная ведомость	
	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома № 17 по ул. П. Емельянова	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3.84	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.84	
3.	Е58-1-1	Разборка сплошной обрешетки	100 м2 кровли	0.5376	
4.	С509-9900	Строительный мусор	т	0.7526	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	2.38	
6.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	1.2	
7.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.46	
8.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.84	
9.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	79.488	
10.	Е58-2-1	Разборка люка выхода на крышу	100 окон	0.01	
11.	Е10-01-034-03	Установка люка выхода на крышу	100 м2 проемов	0.005	
12.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.5	
13.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	3.84	
14.	Цена поставщика.	Лист безасбестовый волнистый  "Этернит"	м2	491.52	
15.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.512	
16.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.512	
17.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (капельники) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.2048	
18.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.24	
19.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
20.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
21.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
22.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.24	
23.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.045	
24.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.189	
25.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.04	
26.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.616	
27.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.005	
28.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.033	
29.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.452	
30.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.452	
31.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (оголовки дымовых труб) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.084	
32.	Е10-01-022-02	Подшивка карниза досками	100 м2 потолка	0.384	
33.	Е53-7-1	Смена ветровой доски	100 м досок	0.3	
34.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карниза и ветровой доки	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.459	
35.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат)	1 м3 кладки	0.5	
36.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	18.36	
37.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	18.36	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)